Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке  видеокамеры Canon XH G1S.

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  Видеокамера Canon XH G1S.
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
 Видеокамера Canon XH G1S – 1 шт.
	Характеристики Canon XH G1S

	По направлению
	Профессиональная

	Тип носителя
	Mini-DV (касета)

	Поддержка HD
	+

	Матрица
	 

	Размер матрицы
	1/3" / 3 CCD-матрицы и технология горизонтального сдвига пикселей /

	Кол-во мегапикселей
	1.67 / х3 /

	Эффективных мегапикселей (видео)
	1.56

	Кол-во мегапикселей (фото)
	2.07

	Максимальный размер фотоснимка
	1920 x 1080 пикс

	Объектив
	 

	Светосила
	f/1,6 — f/3,5

	Увеличение (оптическое/цифровое)
	20/—

	Стабилизация изображения
	+ / оптический, сдвиг объектива /

	Фокусное расстояние
	4.5 — 90 мм

	Диаметр фильтра
	72 мм / раздельные фильтры основных цветов RGB /

	Ручная фокусировка
	+

	Видоискатель/дисплей
	 

	Наличие видоискателя
	+

	Тип видоискателя
	цветной / 0,57 дюйма, 269000 рх, широкоэкранный /

	Наличие дисплея
	+ / /

	Диагональ дисплея
	2.8 " / 16:9, 207000 рх /

	Съемка
	 

	Минимальное освещение
	0.3 люкс

	Выдержка
	1/16000 — 1/3 с

	Кол-во режимов автоэкспозиции
	6 / автоматический, прожектор, низкая освещенность, Tv, Av, ручной /

	Баланс белого
	TTL

	Режим LP
	+ / (только SD режим) /

	Интерфейсы
	IEEE 1394
AV-выход
Выход на наушники
Вход под микрофон

	Функции/возможности
	Встроенный динамик

	Продолжение таблицы

	Поддержка карт памяти
	MMC/SDHC

	Общие данные
	 

	Пульт ДУ
	+ / WL-D5000 /

	Время работы от аккумулятора
	7 ч / литиево-ионные аккумуляторы BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G /

	Цвет
	черный

	Размеры (ШхВхГ)
	163x192x394 мм

	Вес
	2200 г

	Комплектация:

	Кассета miniDV/HDV Sony DVM85HDV
	10 шт.

	Лампа подсветки  Canon VL-10
	1 шт.

	Дополнительный аккумулятор Li-Ion аккумулятор 5200 мАч 7.4В BP-950G
	2 шт.

	Штатив Sony VCT-D580RM
	1 шт.

	Кофр  Expedition Рюкзак для mini-DV видеокамер                                                                      Canon/JVC/Sony/Panasonic, 56х29.5х17 см
	1 шт.

	Карта  памяти SD memory card  2 Гбайт  
	2 шт.



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.  


10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
	
	

	
	

	
	

	Руководитель проекта/
Командир ОВГСО
	                       И.Г. Мудрак



	
	                                             

 

	 
	                       


12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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