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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Фреон-12

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Производство не позднее конца 2013 года

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	241242



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Фреон-12 (Хладон 12) предназначен для использования в качестве хладагента и пропеллента. Будет использоваться в качестве теплоносителя для теплофизического фреонового стенда (СТФ)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Давление от 1 до 3 МПа, температура от 20 до 80° С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	ГОСТ 19212-87

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более  0,004
2. Кислотность  Окраска индикатора не должна изменяться
3. Объемная доля дифтордихлорметана, %, не менее  99,7
4. Объемная доля примесей, определяемых хроматографическим методом, %, в сумме не более  0,3
в том числе объемная доля неконденсирующихся примесей (воздуха или азота), %, не более  0,2
5. Массовая доля воды, %, не более  0,0003

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Нормативный документ – паспорт на хладон – 12 (R12). 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка «R-12» (черным по серебру) черная надпись с указанием названия газа на серебряном баллоне.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	ГОСТ 949-73; Фреон, Хладон 12 должен быть в баллонах вместимостью 13,6 кг, в картонной коробке. Баллоны и контейнеры снабжают вентилями, испытанными на герметичность избыточным давлением.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя.
-   Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Согласно комплекту поставки производителя



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- Фреон-12 в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется на любое расстояние любыми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах.
- При транспортировании на открытых автомашинах тара с Фреоном-12 должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения;
- Расстановка и крепление упакованных баллонов в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее свободное перемещение тары, удары о стенки транспортного средства и других грузовых мест;
- При транспортировании должны выполняться все правила перевозки грузов, действующие на применяемом для транспортирования виде транспорта и соблюдаться требования предупредительных и манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Фреон, Хладон 12 хранят в соответствии с правилами Госпроматомнадзора.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента поставки.
Замена некачественного Товара должна осуществляться в течение 14 календарных дней.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Утилизация стандартная для данного вида газов.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Фреон, Хладон 12 является негорючим, невзрывоопасным сжиженным под давлением газом, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности.
   При нормальных условиях Фреон-12 является стабильным веществом, которое под действием температур выше 400°С разлагается с образованием высокотоксичных продуктов: хлористого водорода (2-ой класс опасности), фтористого водорода (1-й класс опасности).
    Должен иметься Сертификат пожарной безопасности.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	ГОСТ 19212-87



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Изготовитель Россия



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка разовая до 30 июня 2014г.
Количество: 500 кг (37 баллонов).



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	R12
	Фреон - 12




РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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