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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту

служебного автотранспорта

1. Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту служебного автотранспорта (номенклатурная группа № 6.5 – услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Техническое обслуживание
	· контрольно-диагностические работы;

· крепежные, регулировочные, смазочные и др. работы, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, экономию топлива, уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду;
· для транспортных средств согласно п. 2.1 настоящего технического задания
	1
	ЕР

	2. 
	Текущий ремонт
	· компьютерную диагностику ДВС;

· ремонт ДВС, агрегатов и узлов автомобиля, включая электрооборудование;

· проверку и регулировку света фар;

· замену запасных частей и расходных материалов;

· разборочные и сборочные работы, слесарные и механические работы;

· диагностику и дефектовку узлов и агрегатов автомобилей с документальным оформлением для их ремонта и демонтажа;

· для транспортных средств согласно п. 2.1 настоящего технического задания
	1
	ЕР


2.1. Перечень автотранспортных средств ФГУП «Атомфлот»

	№

п/п
	Марка

автомашины
	Гос. номер
	Год

выпуска
	VIN номер

	1.
	Кадиллак (Эскалайде)
	О800КО
	2008
	XWFFK638180000829

	2.
	Фольксваген-Каравелла
	Н936КЕ
	2008
	WV2ZZZ7HZ9H013231

	3.
	Мерседес-Бенц VITO
	В354ЕО
	2000
	VSA63809413296097

	4.
	Мерседес-Бенц VIANO
	М800МО
	2009
	WDF63981313517467

	5.
	VOLVO XC 90
	С639КЕ
	2007
	YV1CM595781447843


2.2. Планируемый объем услуг

	№

п/п
	Виды услуг
	Планируемый объем

(не менее)
	Ед. изм.

	Вал карданный

	1.
	Замена карданного вала с подвесным подшипником
	1
	шт.

	2.
	Замена крестовины при снятом карданном вале
	2
	шт.

	3.
	Замена подвесного подшипника при снятом карданном вале
	1
	шт.

	Сцепление

	1.
	Замена вилки сцепления
	1
	шт.

	2.
	Замена рабочего цилиндра сцепления
	1
	шт.

	3.
	Замена главного цилиндра сцепления
	2
	шт.

	4.
	Замена бочка цилиндра сцепления
	1
	шт.

	5.
	Замена трубки сцепления
	2
	шт.

	6.
	Прокачка системы сцепления
	2
	шт.

	Система удаления отработанных газов

	1.
	Замена приемной трубы
	2
	шт.

	2.
	Замена прокладки приемной трубы
	2
	шт.

	3.
	Замена резонатора
	2
	шт.

	4.
	Замена кронштейна крепления к КПП
	1
	шт.

	5.
	Замена демпфера подвески глушителя (резиновый)
	2
	шт.

	6.
	Замена глушителя
	2
	шт.

	7.
	Замена хомута выхлопной системы
	2
	шт.

	8.
	Замена трубки рециркуляции отработанных газов
	1
	шт.

	Контрольно-диагностические работы

	1.
	Измерение давления масла в ДВС
	3
	шт.

	2.
	Измерение компрессии в ДВС
	5
	шт.

	3.
	Установка углов зажигания  ГРМ
	3
	шт.

	4.
	Регулировка натяжения ремней ДВС
	3
	шт.

	5.
	Компьютерная диагностика ДВС
	5
	шт.

	6.
	Регулировка СО
	5
	шт.

	Дополнительное оборудование

	7.
	Замена стеклоподъемника двери
	5
	шт.

	8.
	Замена замка двери (внутренняя сторона)
	3
	шт.

	9.
	Замена механизма стеклоочистителя
	5
	шт.

	10.
	Замена наружной ручки двери (без разбора обшивки)
	2
	шт.

	11.
	Замена ручки двери с разбором боковых панели
	2
	шт.

	Коробка перемены передач (КПП)

	1.
	Замена сальника первичного вала (при снятой КПП)
	2
	шт.

	2.
	Замена троса спидометра
	1
	шт.

	3.
	Замена сальника хвостовика КПП
	5
	шт.

	4.
	Замена привода спидометра
	5
	шт.

	Мост задний/передний

	1.
	Замена редуктора
	1
	шт.

	2.
	Замена сальника хвостовика
	2
	шт.

	3.
	Замена сальника полуоси
	2
	шт.

	4.
	Замена подшипника задней ступицы
	2
	шт.

	5.
	Замена задней балки
	2
	шт.

	6.
	Замена передней балки
	2
	шт.

	Регулировочные работы

	1.
	Регулировка клапанов
	5
	шт.

	2.
	Регулировка углов развала/схождения колес
	5
	шт.

	3.
	Регулировка подшипника ступицы
	5
	шт.

	4.
	Регулировка момента зажигания
	3
	шт.

	Ремонт ДВС и комплектующих

	1.
	Замена форсунок или регулятора давления
	5
	шт.

	2.
	Замена заднего сальника коленчатого вала ДВС
	2
	шт.

	3.
	Замена переднего сальника коленчатого вала ДВС
	2
	шт.

	4.
	Снятие и установка ДВС
	5
	шт.

	5.
	Замена прокладки выпускного и всасывающего коллектора ДВС
	2
	шт.

	6.
	Замена прокладки крышки клапанов ДВС
	1
	шт.

	7.
	Замена прокладки ГБЦ, ДВС
	1
	шт.

	8.
	Замена сальников клапанов (без снятия ГБЦ) ДВС
	2
	шт.

	9.
	Замена гидротолкателей (гидрокомпенсаторов)
	1
	шт.

	10.
	Замена прокладки масляного картера
	1
	шт.

	11.
	Замена подушки ДВС
	1
	шт.

	12.
	Замена гидронатяжителя
	5
	шт.

	13.
	Замена ремня ГРМ с роликом (8 клапанов)
	5
	шт.

	14.
	Замена ремня ГРМ с роликом (16 клапанов)
	5
	шт.

	15.
	Замена шпильки d=8
	1 
	шт.

	16.
	Замена шпильки d=10
	1
	шт.

	17.
	Замена демпфера к/вала ДВС
	1
	шт.

	18.
	Замена масляного насоса ДВС
	1
	шт.

	19.
	Капитальный ремонт ДВС
	2
	шт.

	Рулевое управление

	1.
	Снятие и установка тяги управления
	1
	шт.

	2.
	Заменам рулевой тяги
	2
	шт.

	3.
	Замена рулевого наконечника
	5
	шт.

	4.
	Замена пыльника рулевого шарнира
	2
	шт.

	5.
	Замена насоса ГУРа
	1
	шт.

	6.
	Регулировка рулевого механизма (полная)
	1
	шт.

	7.
	Замена шланга высокого давления ГУРа
	2
	шт.

	8.
	Замена маятника
	1
	шт.

	9.
	Замена рулевого наконечника
	2
	шт.

	10.
	Снятие и установка рулевого колеса
	1
	шт.

	11.
	Замена жидкости ситстемы ГУРа
	2
	шт.

	12.
	Замена бочка системы ГУРа
	1
	шт.

	13.
	Замена крестовины рулевого карданчика
	3
	шт.

	Система охлаждения

	1.
	Замена термостата ДВС
	1
	шт.

	2.
	Замена радиатора отопителя салона
	1
	шт.

	3.
	Замена вентилятора-шкива (без снятия радиатора)
	1
	шт.

	4.
	Замена водяного насоса
	1
	шт.

	5.
	Замена натяжного ролика ДВС
	1
	шт.

	6.
	Замена насоса отопителя салона
	2
	шт.

	7.
	Замена датчика охлаждающей жидкости
	1
	шт.

	8.
	Замена пробки расширительного бачка
	1
	шт.

	Система питания

	1.
	Снятие и установка топливного бака
	2
	шт.

	2.
	Замена датчика топливного бака
	2
	шт.

	3.
	Замена топливной трубки
	2
	шт.

	4.
	Замена топливного шланга высокого давления
	2
	шт.

	5.
	Замена троса газа
	1
	шт.

	6.
	Замена электробензонасоса
	1
	шт.

	7.
	Замена патрубка горловины топливного бака
	1
	шт.

	8.
	Замена топливного клапана
	1
	шт.

	9.
	Замена топливного фильтра в баке
	5
	шт.

	Техническое обслуживание автомобиля

	1.
	Замена масла в ДВС
	5
	шт.

	2.
	Замена воздушного фильтра (инжектор)
	5
	шт.

	3.
	Замена датчика давления масла
	1
	шт.

	4.
	Замена передней подвески
	2
	шт.

	5.
	Смазка карданного вала
	2
	шт.

	6.
	Смазка маятника
	2
	шт.

	7.
	Проверка уровней заправочных жидкостей
	5
	шт.

	8.
	Регулировка стояночного тормоза
	5
	шт.

	9.
	Замена ремня агрегатного с креплением ролика
	5
	шт.

	10.
	Замена масла в мосту
	3
	шт.

	11.
	Протяжка стремянок (1-й рессоры)
	2
	шт.

	12.
	Осмотр автомобиля (дефектовка)
	10
	шт.

	13.
	Замена фильтра салона
	5
	шт.

	Тормозная система

	1.
	Снятие и установка главного тормозного цилиндра
	2
	шт.

	2.
	Замена вакуумного усилителя тормозов
	1
	шт.

	3.
	Замена шлангов вакуумного усилителя тормозов
	1
	шт.

	4.
	Замена тормозной трубки (шланга)
	4
	шт.

	5.
	Замена тормозных колодок
	10
	шт.

	6.
	Замена тормозного цилиндра (при снятом барабане)
	2
	шт.

	7.
	Замена тормозного барабана
	3
	шт.

	8.
	Замена тормозной жидкости в системе
	5
	шт.

	9.
	Ремонт суппорта
	2
	шт.

	10.
	Регулировка ручного тормоза со снятием барабана
	3
	шт.

	11.
	Прокачка тормозной системы
	3
	шт.

	12.
	Замена центрального троса ручника
	3
	шт.

	13.
	Замена тормозного диска
	2
	шт.

	14.
	Замена направляющей суппорта
	2
	шт.

	15.
	Регулировка ручного тормоза
	3
	шт.

	Ходовая часть автомобиля

	1.
	Замена подшипников передней (задней) ступицы
	2
	шт.

	2.
	Замена цапфы (одна сторона)
	2
	шт.

	3.
	Замена втулки стабилизатора
	5
	шт.

	4.
	Замена амортизатора со снятием стойки
	5
	шт.

	5.
	Замена стремянки рессоры
	2
	шт.

	6.
	Замена рычага (1 шт.)
	2
	шт.

	7.
	Замена сайленблоков (одна сторона)
	5
	шт.

	8.
	Замена шаровой опоры (одна сторона)
	5
	шт.

	9.
	Замена стойки стабилизатора
	5
	шт.

	10.
	Замена сальника привода переднего моста
	3
	шт.

	11.
	Замена опоры подшипников (1 шт.)
	5
	шт.

	Электротехнические работы

	1.
	Замена датчика температуры ДВС
	3
	шт.

	2.
	Ремонт стартера
	2
	шт.

	3.
	Ремонт генератора
	3
	шт.

	4.
	Замена фары
	2
	шт.

	5.
	Замена ламп освещения (фары)
	5
	шт.

	6.
	Замена указателя поворота
	2
	шт.

	7.
	Снятие и установка щитка приборов
	1
	шт.

	8.
	Замена электродвигателя стеклоочистителя
	2
	шт.

	9.
	Электротехнические работы (1 час)
	6
	шт.

	10.
	Поиск неисправностей электрооборудования (1 час)
	10
	шт.

	11.
	Замена датчика задней передачи
	2
	шт.

	12.
	Замена а/лампы фары (фара н/о)
	3
	шт.

	13.
	Замена электродвигателя отопителя салона
	3
	шт.

	14.
	Замена свечей накаливания
	3
	шт.

	15.
	Замена свечей зажигания
	15
	шт.

	16.
	Замена замка зажигания
	3
	шт.

	17.
	Замена катушки зажигания
	3
	шт.

	Технические жидкости, крепежи, масла и смазки используемые при оказании услуг

	1.
	Масло моторное 1 л. (разливное) 10W40 (долив)
	5
	шт.

	2.
	Масло моторное 1 л. (разливное) 5W40 (долив)
	5
	шт.

	3.
	Масло АКПП, систем ГУР 1л. (долив)
	2
	шт.

	4.
	Антифриз 5кг, 1кг (долив)
	8
	шт.

	5.
	Тосол 5кг (долив)
	8
	шт.

	6.
	Жидкость тормозная 0,5 (долив)
	10
	шт.

	7.
	Крепеж, фиксатор, саморезы, болты
	100
	шт.

	8.
	Вода дистиллированная (долив)
	8
	шт.


3. Порядок формирования цены
3.1. Стоимость договора должна быть рассчитана для планируемого объема услуг, в соответствии с требованиями п. 2.2 настоящего технического задания;
3.2. Стоимость услуг (работ) согласовывается Сторонами в заказе-наряде и определяется по ценам, указанным в прейскуранте (оговоренным в Договоре за единицу), и фактическим ценам заменяемых запасных частей.
3.3. В цену включены все расходы, связанные с оказанием услуг, стоимостью запасных частей и расходных материалов, за исключением транспортных расходов по доставке автотранспортных средств от Заказчика до Исполнителя и обратно.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Оплата стоимости работ, выполненных Исполнителем, и оплата запасных частей осуществляется Заказчиком в рублях путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки выполненных работ, получения акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи транспортного средства Заказчику.

5. Условия выполнения работ
5.1. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ и других нормативных документов.
5.2. При выполнении работ Исполнитель обязан использовать собственное оборудование.
5.3. Запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, сертифицированными. Сертификаты на запасные части представляются Исполнителем по требованию Заказчика на этапе исполнения договора.
5.4. Исполнитель должен обеспечить прием автомашины в ремонт в срок не более 3 (трех) дней с момента поступления заявки от Заказчика.
5.5. Исполнитель обязан обеспечить возможность приема в ремонт одновременно не менее двух автомобилей Заказчика.
5.6. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобилей, находящихся на ремонте и ожидании ремонта.
5.7. Автомобили, прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения.
5.8. Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по видам работ, так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с заявками Заказчика, в которых указываются неисправности подлежащие устранению.
5.9. В случае выявления в процессе работ дополнительных дефектов, работы должны выполняться с согласия Заказчика.
5.10. Максимальный срок технического обслуживания – 1 (один) рабочий день; с согласия Заказчика период технического обслуживания может быть продлен.
5.11. Максимальный срок текущего ремонта – не более двух календарных дней; с согласия Заказчика период текущего ремонта может быть продлен.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Срок гарантии на выполненные работы – шесть месяцев.

6.2. Срок гарантии на запасные части, узлы и агрегаты, использованные для выполнения работ, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки работ. Гарантийными случаями при этом считаются дефекты материала или изготовления запасной части, узла или агрегата.
6.3.При выполнении ремонта автотранспортного средства во время гарантийного периода решение об отнесении выполненных работ к разряду гарантийных принимается Исполнителем до начала выполнения работ с соответствующим надлежащим письменным извещением Заказчика.

6.4.Гарантия не распространяется на материалы и запасные части, подвергающиеся ускоренному износу в процессе эксплуатации, такие как: горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, а также воздушные, топливные и масляные фильтры, ремни, щетки, электрические лампочки, предохранители, гидравлические шланги, водяные патрубки и т.д.
7. Прочие условия

Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл. 1.

Таблица №1

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Боксы (помещения)
	г. Мурманск
	Не менее 2-х

	2
	Цех по кузовному ремонту
	г. Мурманск
	Не менее 1-го

	3
	Стенды для диагностики и ремонта оборудования
	г. Мурманск
	Не менее 5-ти


8.Место выполнения работ 

По месту нахождения материально-технических ресурсов Исполнителя, в соответствии с требованиями п. 7 настоящего технического задания.
9.Сроки выполнения работ
9.1. Все работы  по договору должны быть выполнены в срок с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г.
9.2. Выполнение отдельных видов работ производится в сроки, указанные в согласованных заявках Заказчика.
	И.о. начальника гаража
	
	
	
	А.В. Оcтроух
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