
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№№
п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Сварочный электроагрегат АСПБТ 180-5/230 ВХ с двигателем «Хонда» «Вепрь» или эквивалент
	Номинальная мощность – 5 кВт
Максимальная мощность – 5.5 кВт
Емкость топливного бака – 6 .5 литров
Продолжительность работы на баке – 3 часа
Расход топлива на час – 1.8 литр
Двигатель – HONDA GX 390 , бензиновый, 4-тактный, OHV
Рабочий объем двигателя –  389 см3
Мощность двигателя –  13 л.с
Стартер – ручной
Уровень шума -  72 дба
Сила тока на фазу  – 22.7 ампер
Частота  - 50 Гц
Количество розеток -  2 шт.
Генератор – бесщеточный, конденсаторный, саморегулирующийся (SYNCRO) 
Охлаждение – воздушное 
Напряжение – 230 вольт 
Ток  сварки ( интенсивный режим 60%)  - 125 Ампер
Ток сварки ( нормальный режим 35 % ) – 180 Ампер
Максимальный диаметр электрода – 4 мм
Род сварочного тока – переменный 
Напряжение сварки – 22.4 – 27.2 Вольт
Масло - SAE 30, минеральное 
Топливо - бензин АИ 92,95 
Габариты сварочного генератора ВЕПРЬ АСП 180-5/230 ВХ - 865*580*540 мм 
Вес - 80 кг
	Шт.
	2






Товар должен быть новым, качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать нормативным документам. Доставка до филиала НТиИБ.

1. Срок поставки (указать дату или период): март 2012 г.
1. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: филиал НТиИБ, Московская область, п.Селятино, ул.Профессиональная д.7.

