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[bookmark: _Toc352744009][bookmark: _Toc354412166]1. Назначение оборудования и конструкций
Оборудование и конструкции предназначены для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий, позволяющих наглядно продемонстрировать инновационные технологии, используемые при проектировании и строительстве сложных инженерных объектов, например, атомных электростанций.
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[bookmark: _Toc354412167]2. Адрес предоставления услуг
Работы и услуги по проектированию, поставке оборудования и конструкций, монтажу и пусконаладке должны предоставляться и проводиться в здании Московского филиала ОАО «НИАЭП» по адресу: 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.2, стр.1.
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[bookmark: _Toc354412168]3. Предмет договора, срок аренды оборудования и конструкций, порядок оплаты и ответственность сторон
Предметом договора должна являться аренда оборудования и конструкций для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий.
Плановый срок аренды оборудования и конструкций составляет 25 месяцев. Оплата арендной платы Заказчиком за аренду оборудования и конструкций осуществляется равными платежами, ежемесячно, в течение срока аренды на основании счетов Арендодателя, выставляемых не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. При изменении планового срока аренды по инициативе одной из сторон договора и несогласии другой стороны, сторона являющаяся инициатором выплачивает другой стороне согласованную на этапе подписания договора неустойку.
Арендодатель отвечает за своевременное выполнение всех видов работ (см.Приложение В) по подготовке и предоставлению услуги.
Ответственность за задержку сдачи оборудования и конструкций в эксплуатацию несет Арендодатель. При переносе срока сдачи оборудования и конструкций в эксплуатацию на более позднее время, по сравнению с назначенной датой, Арендодатель за свой счет компенсирует Заказчику возмещение расходов на привлечение третьей стороны для исполнения обязательств Арендодателя перед Заказчиком на период времени до сдачи оборудования и конструкций в эксплуатацию Арендодателем.
Срок приемо-сдаточных испытаний оборудования и конструкций не позднее 03.06.2013.
Срок сдачи оборудования и конструкций в эксплуатацию после устранения всех замечаний со стороны Арендодателя не позднее 10.06.13.
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[bookmark: _Toc354412169]4. Состав оборудования и конструкций
Оборудование и конструкции включают следующие системы, функционирующие в рамках решения единой задачи (требования к составу и характеристикам оборудования указаны в Приложении Б):
1) Постоянно действующая экспозиция в холле
2) Постоянная экспозиция НИАЭП – АСЭ
3) Зона Единого Информационного пространства (НИАЭП-онлайн)
4) Центральная зона рабочих встреч в Холле-Кафе (Интернет-Кафе)
5) Зона коллаборации и видеосвязи со Штабом на РоАЭС
6) Оборудование визуализации «Инфокиоск»
7) Система беспроводной (Wi-Fi) связи и передачи данных
8) Макет сложного инженерного объекта
9) Макет капитального строительства сложных инженерных объектов
10) Металлоконструкции для оформления здания АСЭ
11) Технические требования к баннерам
[bookmark: _Toc352744014][bookmark: _Toc354412170]5. Требования к составу оборудования и конструкций
[bookmark: _Toc352744015]5.1 Постоянно действующая экспозиция в холле
5.1.1 Колонны фигурные – 2 шт. (см.Приложение А, рис.1);
Каркасы несущие – сварной сборный металлокаркас, фанерное фигурное основание.
Наружная поверхность колонн  –  термоформованный акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White» с декоративными швами и встроенной светодиодной лентой белого холодного свечения.
Верхняя деталь потолка над колонной – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White».
Между нижним краем обшивки колонны и полом технологический зазор 2 см.
Дополнительные декоративные линии по поверхности колонн из 3D пленки 0201 Mosaic Silver.
5.1.2  Колонны прямоугольные – 4 шт. (см.Приложение А,рис.2)
Каркасы несущие – сварной металлокаркас.
Наружная поверхность верхней части колонн – зеркало серебро 4 мм, с полированной кромкой и декоративными разрывными швами.
Средняя зауженная часть колонны черного глянцевого цвета, код 421, производитель «ABET LAMINATI». 
Нижняя часть колонны под столешницей – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White». 
Способ монтажа, размещение в соответствии со схемой. 
5.1.3 Рабочие места 4 шт. + 4 тумбы (см.Приложение А, рис.3)
Несущий каркас – металл, фанера с креплением к колонне.
Столешница – закаленное стекло 10 мм с полированной кромкой.
Наружная поверхность – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White» 
Декоративный элемент – шар, окрашенный в белый цвет.
5.1.4 Тумбы автономные прямоугольные 900х900мм, высотой 450 мм – 6 шт. 
Каркасы несущие – фанера.
Наружная поверхность – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White».
Встроенный ящик глубиной 600 мм (выкатной механизм открывания).

[bookmark: _Toc352744016]5.2 Постоянная экспозиция НИАЭП – АСЭ
5.2.1 Задняя стена для крепления экрана. 
Объемная конструкция глубиной 1000 мм с доступом внутрь для обслуживания техники.
Материал каркаса – металлическая профильная труба , МДФ16 мм.
Наружная поверхность – композитный алюминий  «G 0917 White Silver». 
5.2.2 Конструкция для двух плазм и одной тачскрин-панели.
Каркас из металлической профильной трубы, обшитый МДФ 16 мм, окрашенного в белый цвет.
Три встроенных в конструкцию ниши для размещения системных блоков, со скрытыми дверками и механизмами открывания.
5.2.3 Информационная стойка (см.Приложение А, рис.4)
Каркас несущий из ЛДСП белого цвета, поверхность столешницы – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White».
Наружная поверхность стойки – белый глянцевый полистирол, цоколь из полированной нержавеющей  стали 0,5мм толщиной.
5.2.4 Напольное покрытие – искусственная трава, высота 25мм, с обрезкой по контуру. 
5.2.5 Колонны прямоугольные – 2 шт (см.Приложение А, рис.2)
Каркасы – сварные из профильной стали
Наружная поверхность верхней части колонн – зеркало серебро 4 мм, с полированной кромкой и декоративными разрывными швами.
Средняя зауженная часть колонны – пластик черного глянцевого цвета, код 421, производитель «ABET LAMINATI». 
Нижняя часть колонны под столешницей – зеркало серебро 4 мм.
5.2.6 Рабочее место – 1 шт. 
Материал каркаса – фанера с креплением к колонне.
Столешница – каленое стекло, 10 мм, полированная кромка.
Наружная поверхность – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White» 
5.2.7 Стол круглый стекло, 900мм, 4 стула
[bookmark: _Toc352744017]
5.3 Зона Единого Информационного пространства (НИАЭП-онлайн)
5.3.1 Задник с информационным полем.
Материал каркаса – металлическая профильная труба.
Наружная поверхность – баннер с полноцветной печатью.
5.3.2 Информационная стойка (см.Приложение А, рис.5)
Каркас из ЛДСП белого цвета, поверхность столешницы – акриловый камень «2Samsung staron SP016 Solid Pure White».
Наружная поверхность стойки – белый глянцевый полистирол, цоколь из полированной нержавеющей стали 0,5мм толщиной.
[bookmark: _Toc352744018]
5.4 Центральная зона рабочих встреч в Холле-Кафе (Интернет-Кафе)
5.4.1 Колонна фигурная – 1 шт (см.Приложение А, рис.1)
Каркас – сварной из профильной трубы, фанерное фигурное основание.
Наружная декорированная поверхность колонн – термоформованный акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White», с декоративными швами и встроенной светодиодной лентой белого холодного свечения.
Верхняя деталь потолка над колонной – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White» 
Между нижним краем обшивки колонны и полом технологический зазор 2 см.
Дополнительные декоративные линии по поверхности колонн из 3D пленки «0201 Mosaic Silver».
5.4.2 Колонны прямоугольные – 2 шт (см.Приложение А, рис.2)
Каркасы – сварные из профильной трубы 
Наружная поверхность верхней части колонн – зеркало серебро 4 мм, с полированной кромкой и декоративными разрывными швами.
Средняя зауженная часть колонны – пластик черного глянцевого цвета, код 421, производитель «ABET LAMINATI». 
Нижняя часть колонны под столешницей – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White». 
Материал столешницы (рабочий стол 2100х2100 мм) – акриловый камень «Samsung staron SP016 Solid Pure White». 
5.4.3 Напольное покрытие – искусственная трава 25 мм высоты, фигурный контур.
[bookmark: _Toc352744019]
5.5 Зона коллаборации и видеосвязи со Штабом на РоАЭС (см.Приложение А, рис.6)
5.5.1 Отдельно отгороженная зона с дверью (в зоне ген.плана) для размещения проекционного оборудования.
Материал каркаса стен – металоконструктор, ЛДСП чёрного цвета.
5.5.2  Крепление для навески проекционного экрана
5.5.3  Крепление для навески Плазмы
5.5.4  Принудительная вентиляция внутренней зоны для охлаждения техники. 

5.6 Оборудование визуализации «Инфокиоск»
Инфокиоск должен представлять собой персональный компьютер, встроенный в металлический корпус антивандального исполнения. Для отображения информации персональный компьютер должен иметь монитор, также встроенный в металлический корпус инфокиоска. Монитор должен обладать сенсорными свойствами для возможности работы с программными продуктами без помощи клавиатуры и быть защищенным ударопрочным стеклом толщиной 8-10 мм.
Также в корпусе инфокиоска необходимо предусмотреть встроенную металлическую антивандальную клавиатуру и манипулятор (трек-бол). Панель с клавиатурой и трек-болом разместить на горизонтальной полке на передней части инфокиоска на высоте удобной для использования. Полка с клавиатурой должна иметь свободную от клавиатуры поверхность с размерами – ширина вдоль корпуса инфокиоска: 35 см; выступающая часть: 25 см.
Конструкция инфокиоска должна иметь навес, а также боковые стенки, выполненные из ударопрочного оргстекла или металла и образующие помещение вместимостью 3 человека в зимней униформе. Крепление боковых стенок и навеса необходимо предусмотреть к несущим конструкциям (каркасу) корпуса инфокиоска для удобства его транспортировки. На внутренних боковых стенках помещения или корпусе инфокиоска под клавиатурой, также необходимо предусмотреть наличие крючков (вешалок) для сумок или портфеля. Цветовая схема корпуса инфокиоска должна соответствовать цветам бренда «multi-D». Внутреннее пространство помещения инфокиоска должно быть достаточно освещено для возможности работы в полной темноте. Освещение должно быть регулируемое в зависимости от внешнего освещения или времени суток.
Для организации доступа к программным ресурсам инфокиоска необходимо установить систему доступа с помощью пластиковых карт с RFID-меткой и систему считывания отпечатков пальцев рук.
Для предотвращения вандализма в отношении инфокиоска необходимо предусмотреть встроенную систему видеонаблюдения с видеокамерой с большим углом обзора, способную снимать в условиях низкой освещенности, с сохранением информации на жесткий диск.
Также инфокиоск должен иметь встроенную видеокамеру для возможности проведения видеоконференций.
Компьютер, расположенный в корпусе инфокиоска, должен иметь возможность подключения к локальной компьютерной сети. 
В инфокиоске должна быть встроенная точка доступа Wi-Fi для обеспечения выхода с переносных (планшетных) компьютеров в локальную сеть ОАО «НИАЭП» с помощью беспроводной связи.
Окончательный дизайн инфокиоска подлежит согласованию Заказчиком после заключения договора.
Подведение коммуникаций к инфокиоску осуществляется силами Заказчика, если в договоре не оговорено иное.
Технические характеристики оборудования инфокиоска и устройств для обеспечения доступа в локальную сеть ОАО «НИАЭП» приведены в Спецификации:

	Название
	Расшифровка
	Кол-во одной модели
	Общее кол-во
	Характеристики, 
Производители (или аналоги производителей) 

	Визуальная поверхность отображения
	Широкоформатная матрица 55" Full HD
	1
	2
	Samsung

	Стекло сенсорное
	Сенсорное емкостное стекло 55"
	1
	2
	На усмотрение исполнителя

	Стекло защитное
	Ударопрочное стекло 55" (толщина 8-10мм)
	1
	2
	На усмотрение исполнителя

	Клавиатура
	Антивандальная металлическая со встроенным трек-болом
	1
	2
	 SZZT ZT599B

	Аудио система
	Динамики 4х10w
	1
	2
	На усмотрение исполнителя

	Системный блок
	Материнская плата
	1
	2
	ASUS P8Z77-M

	
	Процессор
	1
	2
	Intel Core i7-3770, BOX

	
	Кулер процессора
	1
	2
	Intel original s1155

	
	Видео карта
	1
	2
	Leadtek Quadro 2000D

	
	Блок Питания
	1
	2
	ATX OCZ 750FTY Fatal1ty 750W

	
	Оперативная память
	1
	2
	DIMM DDR3 (2x8ГБ), Kingston HyperX

	
	HDD - накопитель
	1
	2
	SSD 512ГБ, OCZ Vector

	Корпус инфокиоска
	Антивандальное исполнение
	1
	2
	Akzia

	Источник бесперебойного питания
	Блок бесперебойного питания
	1
	2
	Powerman Black Star Plus 1500VA

	Устройство для чтения бесконтактных карт
	RFID Reader & programmator multiband
	1
	2
	На усмотрение исполнителя

	Устройства для обеспечения доступа в локальную сеть и обеспечения Wi-Fi сети
	Wi-Fi точка доступа и ретранслятор
	1
	2
	Cisco AIR-LAP1141N-E

	
	LAN / Ethernet  (сетевая плата)
	1
	2
	Stand alone

	
	Свитч управляемый 
	1
	2
	коммутатор Cisco SB SRW208-K9-G5

	
	Устройство беспроводной оптической связи 
	1
	2
	FSO оборудование ARTOLINK Модель M1-FE-L (10/100 Мбит/с Full Duplex)

	
	Конвертер оптика-витая пара
	2
	4
	AT-MC1004 Allied Telesis

	Операционная система
	Windows 8 pro
	1
	2
	Microsoft

	Специальные модули 
	Bluetouth передатчик и приемник
	1
	2
	На усмотрение исполнителя

	
	Камера видеозаписи
	1
	2
	KPC-S23PHP4 (4.3)

	
	Видеорегистратор 4 канала
	1
	2
	Hi-Vision DVR-7104LEA 

	
	Камера 12 Мп Full HD
	1
	2
	Logitec 

	
	Микрофон направленный шумоподавляющий
	1
	2
	Audio pro

	
	Считыватель отпечатков пальцев
	1
	2
	BioLink U-Match 3.5

	
	Светодиодный логотип 
	1
	2
	На усмотрение исполнителя




5.7 Система беспроводной (Wi-Fi) связи и передачи данных
Система беспроводной (Wi-Fi) связи и передачи данных должна обеспечивать бесшовное покрытие помещений для проведения выставок (выставочный холл, ресторан, кафе, интернет-кафе, конференц-зал, зона семинаров), с возможностью одновременного присутствия до 1200 чел. суммарно и одновременном доступе к информации до 120 чел.
Требования к составу и характеристикам оборудования указаны в Приложении Б.

5.8 Макет сложного инженерного объекта (см.Приложение А, рис.7)
5.8.1 Описание:
Размер макета 1400 х 3000, Н 1250мм.
Макет отображает основные здания энергоблока АЭС. Здание турбины и реакторное здание выполняются с разрезом -1/4. В разрезе показываются агрегаты ядерной установки, трубопроводы 1 и 2-го контуров, турбинная установка с периферийным оборудованием, а также системы обслуживания нормальной эксплуатации и системы безопасности, со степенью реалистичности не менее 66%. 
Реалистичность включает критерии пропорциональности размеров, цвето-       фактурных решений и подобности функции.
Макет выполняется составным, из 4 частей: 
· реакторное здание;
· здание турбины;
· вспомогательное реакторное здание;
· здание электроснабжения систем нормальной эксплуатации.
Макет оснащаются поясняющими элементами.
Макет оснащается зонирующей и акцентной подсветкой
5.8.2 Техническая документация
Макеты будут выполнены на основе чертежей. Указанные материалы предоставляются Исполнителю после подписания соглашения о конфиденциальности.
· Проекции;
· Разрезы;
· Цветовое решение;
· Трехмерные изображения,
5.8.3 Состав документации, предоставляемой по окончании этапов работ
· Акты окончания работ;
· Товарная накладная и счет-фактура;
· Инструкция по эксплуатации макета, с рекомендациями.

5.9 Макет капитального строительства сложных инженерных объектов 
5.9.1 Исходные данные, предоставляемые Исполнителю после подписания соглашения о конфиденциальности:
	· 
	00UAD Здание распределительного устройства 110 kV

	· 
	00UEJ Склад дизельного топлива

	· 
	00UEL Насосная станция дизельного топлива и масел

	· 
	00UFA Хранилище свежего топлива

	· 
	00UFY Открытый пристанционный перегрузочный узел

	· 
	00UGA Насосная станция подпитки

	· 
	00UGD Здание обессоливающей установки

	· 
	00UGH Очистные сооружения дождевых вод

	· 
	00UGM Очистные сооружения нефтесодержащих вод

	· 
	00UGN Сооружения Хозяйственно-питьевого водозабора

	· 
	00UGR Карты шламоотвала

	· 
	00UGR Шламоотвал

	· 
	00UGW Очистные сооружения бытовых вод

	· 
	00UJY Галерея З.К.Д

	· 
	00UKX Гараж спецавтотранспорта

	· 
	00USG Хранилище радиоактивных источников

	· 
	00UST Мастерские зоны свободного доступа с центральным складом

	· 
	00USV Иженерно-бытовой корпус

	· 
	00USY Эстакада технологических трубопроводов

	· 
	00UTH Пускорезервная котельная

	· 
	00UYB Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа

	· 
	00UYE Проходная – центральный КПП

	· 
	00UYH Учебный центр; 00UYG Информационный центр

	· 
	01,02UBG  здание резервного электроснабжения

	· 
	01UBY Галереи зоны свободного доступа 10UBA-20UBA

	· 
	01UKY Галерея зоны свободного доступа 01USV-04UYC

	· 
	01URG Насосная станция заполнения брызгальных бассейнов

	· 
	01USK Склад баллонов негорючих газов

	· 
	01UXX Склад хранения средств дезактивации

	· 
	01UYC Административный корпус

	· 
	01UYQ Гараж на 2 автомашины 12х9

	· 
	01UZS Полигон отходов (Административно-производственный корпус)

	· 
	02 UYC Центр службы безопасности

	· 
	02UBY Галереи зоны свободного доступа 10UBA-20USV

	· 
	02UKY Галерея зоны свободного доступа 01UYC-04UYC

	· 
	02USK Склад баллонов горючих газов

	· 
	02UXX Склад хранения приборов, средств и приспособлений

	· 
	02UYQ Гараж на 2 автомашины 18х9

	· 
	03UBG Здание общестанционного распредустройства 10 kV

	· 
	03UKY Галерея зоны свободного доступа 01UST-04USV 

	· 
	03UXX Объединенный склад хранения средств ГО

	· 
	03UYC Центр воинской охраны

	· 
	04UYC столовая с конференц-залом

	· 
	10,20UGB Здание для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата

	· 
	10,20UJA Реакторное здание. Внутренний контаймент

	· 
	10,20UJG Транспортный портал здания 10UJA(20UJA)

	· 
	10,20UKC Вспомогательное реакторное здание

	· 
	10,20UMA Здание турбины

	· 
	10,20UMX Здание блочной обессоливающей установки

	· 
	10,20UQR Здание холодильных машин

	· 
	10,20URS Блочная насосная станция

	· 
	10.20UKH Вентиляционная труба

	· 
	10-20URA Градирня

	· 
	10UBA Здание электроснабжения нормальной эксплуатации

	· 
	10UMH Здание теплофикационной установки

	· 
	11,12UJY Галереи зоны контролируемого доступа 10UKC-10UJA

	· 
	11-12, 21-22URF Насосные СООП

	· 
	11-12UBN, 21-22UBN Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения

	· 
	11-12URR, 21-22URR, 13-14URR, 23-24URR Брызгальные бассейны с камерой переключений

	· 
	13,23UBN Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации

	· 
	81UYP, 82UYP Комплекс сооружений пожарного депо

	· 
	UAC Здание центрального щита управления

	· 
	UAJ Здание  распредустройства 500 kV

	· 
	UFC Хранилище свежего топлива

	· 
	UKS Здание переработки и хранения радиоактивных отходов

	· 
	UKU Мастерские зоны контролируемого доступа

	· 
	UNA Теплораспределительный пункт

	· 
	UNE Установка подпитки теплосети

	· 
	USF Азотно-кислородная станция


5.9.2 Макет должен быть расположен на подмакетнике:
· Ширина переднего края 10 м;
· Ширина заднего края 7 м;
· Глубина 4 м;
· Высота 0,12м.
Создание макета на основе гипсополимерного порошка, путем печати на 3-D принтере.  
Размещение элементов макета на подмакетнике в соответствии с ГЕНПЛАНОМ модели АЭС, в формате PDF.


5.10 Металлоконструкции для оформления здания АСЭ
Оформление здания АСЭ должно быть реализовано в соответствии с Рисунком 8 Приложения А.
Размеры металлоконструкций:
· 6 х 39 м (1 шт) – угловой 
· 3 х 39 м (2 шт) – торцевой 

5.11 Технические требования к баннерам
5.11.1 Для изготовления баннеров должна быть использована трудногорючая баннерная ткань Г1 плотностью 540г/кв.м, производство Германия. 
5.11.2 Печать на баннерах полноцветная (цветность 4+0) односторонняя.
5.11.3 Крепления баннеров к металлоконструкциям при помощи карманов или люверсов в соответствии с проектом размещения рекламных баннеров. В месте перегиба баннер должен быть проклеен двумя-тремя слоями баннерной ткани. 
Место размещения баннеров в соответствии с Рисунком 8 Приложения А.
Размеры баннеров:
· 6 х 39 м (1 шт)
· 3 х 39 м (2 шт)

[bookmark: _Toc352744033][bookmark: _Toc354412171]6. Требования к оборудованию и конструкциям в целом
Применяемые при реализации оборудования и конструкций решения должны удовлетворять следующим требованиям:
· всё оборудование и конструкции должны быть выполнены на основе современных технических и технологических решений, на современной элементной базе;
· при выборе состава оборудования и конструкций проектирование должно соответствовать современному техническому уровню, отвечать требованиям по эргономике и вписываться в архитектурную концепцию здания и внутреннего интерьера помещения;
· оборудование и конструкции должны иметь сроки службы, сопоставимые с периодом полезной эксплуатации, обслуживаемых помещений;
· электропитание всего оборудования и конструкций должно быть обеспечено от однофазной сети переменного тока 220 В или трехфазной сети переменного тока 380 В промышленной частоты 50 Гц;
· используемые подсистемы управления должны обеспечивать контроль работоспособности всех подсистем дистанционно (части оборудования и конструкций в автоматическом режиме);
· системы отображения информации должны иметь функции самодиагностирования и сигнализации о неисправностях;
· установка оборудования и конструкций в аппаратных стойках и мебельных конструктивах должна быть выполнена так, чтобы у обслуживающего персонала была возможность доступа к любому из устройств, имелась возможность оперативной замены любого из устройств;
· все разъемы и кабели должны быть промаркированы согласно технической документации. Надписи на бирках должны быть легко читаемыми и стойкими к внешним воздействиям (сырость, солнечный свет и т.д.);
· часть кабельной разводки допустимо выполнить скрытым или открытым образом в пространстве за подвесным потоком и/или за перегородками из плит гипсокартона;
· в случае необходимости прокладки дополнительных кабельных трасс, должна быть обеспечена возможность использования наружных кабельных каналов для наружной прокладки;
· вся кабельная продукция должна прокладываться в гофрированных трубах или в качественных кабельных каналах в соответствии с требованиями, правилами и нормами прокладки слаботочных и силовых линий;
· для дальнейшей эксплуатации и обслуживания оборудования и конструкций должно быть предусмотрено обучение работников Заказчика на роль операторов систем оборудования и конструкций;
· срок гарантийного обслуживания оборудования и конструкций должен составлять не менее года с момента запуска системы в эксплуатацию. Также должна быть предусмотрена возможность послегарантийного сервисного обслуживания оборудования и конструкций в целом силами Арендодателя.

Приложение А. 
[bookmark: _Toc354412172]Внешний вид и размеры оборудования и конструкций
Рисунок 1. Колонна фигурная
[image: C:\Users\1\Desktop\Док-ты ниаэп\Колонны\колонна тип 4 (криволинейная)\2.jpg]
Рисунок 2. Колонна прямоугольная
[image: C:\Users\1\Desktop\Док-ты ниаэп\Утвержденное НИАЭП\Зона постоянной экспозиции МУЛЬТИ Д\1 003.jpg]
Рисунок 3. Рабочее место

[image: C:\Users\1\Desktop\Док-ты ниаэп\Колонны\колонна тип 2 (постоянная экспозиция)\kolon_standart3.jpg]

Рисунок 4. Информационная стойка НИАЭП-АСЭ
[image: C:\Users\1\Desktop\НИАЭП от Лехи\Зона_НИАЭП - АСЭ_012 но ресеп старый (со свесом).jpg]


Рисунок 5. Зона единого информационного пространства (НИАЭП-онлайн)
[image: C:\Users\1\Desktop\НИАЭП от Лехи\Зона_онлайн_004_но ресеп старый со свесом.jpg]
Рисунок 6. Зона коллаборации и видеосвязи со штабом РоАЭС
[image: C:\Users\1\Desktop\НИАЭП от Лехи\Зона_2_колаборации_003 (3).jpg]

Рисунок 7. Макет сложного инженерного объекта
[image: C:\Users\komarovav\Desktop\схема АЭС.jpg]
Рисунок 8. Оформление здания АСЭ
[image: C:\Users\shalaevaiv\Desktop\АСЭ(чередование).jpg]


Приложение Б. 
[bookmark: _Toc354412173]Спецификация
	№
	Наименование зоны
	Наименование оборудования/марка
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборудование и конструкции постоянной экспозиции 

	 
	 
	Консоль для плазменной панели
	1

	 
	 
	Стенд компании форума Multi-D (25 кв.м.)
	4

	 
	 
	Колонна в зеркале или композите
	4

	 
	 
	Колонна гнутая
	3

	 
	 
	Подсветка экспозиции
	1

	 
	 
	Колонна в зеркале или композите
	2

	 
	 
	Стойка информации (для девушки-рецепционистки)
	1

	 
	 
	Стойка рецепции для экспозиции «Портал», «Каталог», «SP MAT» (брендированная)
	1

	 
	 
	Стена для расположения панелей экспозиции «Интерактивная карта», «Портал», «Каталог» и «SP MAT»
	1

	 
	 
	Стойка рецепции на 4 рабочих места в зоне «НИАЭП-онлайн»
	1

	 
	 
	Колонна с "юбкой" для интернет-кафе
	2

	 
	 
	 
	 

	2
	Макет капитального строительства сложных инженерных объектов 
	1

	3
	Макет сложного инженерного объекта  
	1

	4
	Система беспроводной связи (Wi-fi) и передачи данных 

	 
	Точка доступа
	Unifi AP pro
	12

	 
	Точка доступа
	Unifi AP lr
	10

	 
	Серверный коммутатор
	Tough switch
	1

	 
	Медиа конвертер
	DMC
	1

	 
	Сервер
	HP Proliant
	1

	 
	Серверный шкаф
	 
	1

	 
	 
	 
	 

	5
	Металлоконструкции для оформления здания АСЭ
	3

	6
	Оборудование визуализации «Инфокиоск»

	 
	 
	Akzia SmartPanels / Vertical / Industrial model / v.1.1.
	2

	 
	 оптическая линия связи
	M1-FE-L 1
	1

	 
	 медиаконвертер
	DMC-810SC
	2

	 
	 
	 
	 





Приложение В. 
[bookmark: _Toc354412174]Перечень услуг
	№
	Наименование зоны

	
	

	1
	2

	1
	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы системы беспроводной связи (Wi-fi) и передачи данных

	2
	Проектирование и монтаж наружного оформления здания АСЭ

	3
	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы инфокиосков для доступа в систему мониторинга управления строительством
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