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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Труба   ДКРНТ НД  М1  Ø120×5 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2013 года, не б/у, не восстановленный.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Этапы разработки и изготовления должны включать в себя:

- изготовление материалов;

- проведение испытаний для составления сертификата (паспорта);

- поставку материалов.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 617-2006,  ГОСТ 859-2001

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	184400


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	   Поставляемый материал будет использован при изготовлении Размыкателя РЗ-20/70 (оборудование класса безопасности 2, класса качества 2, класса сейсмостойкости 2)  Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. Температура от +5 до +22 градусов, влажность не выше 55%.

2. Климатическое исполнение УХЛ3.

3. Уровень радиации - 0,01 Грей/час в течение 5000 часов.

4. Магнитное поле 0,2 Тл. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Технические характеристики в соответствии  с ГОСТ 617-2006, ГОСТ 859-2001;
2. Состояние металла:  ДКРНТ НД  М1;  

3. Аналог недопустим.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Требования к надежности не предъявляются.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Все, используемые для изготовления материала  входящие компоненты должны соответствовать тре​бованиям, установленным в технологической документации на материал. Характеристики компонентов должны соответствовать распространяющимся на них нормативным и техническим документам и иметь сертификаты. 

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 617-2006 

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	          Упаковка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 617-2006 и обеспечить полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	       Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.

       В течение 7 рабочих дней с момента получения материалов, сырья и полуфабрикатов проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

      Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   Поставщик вместе с продукцией должен представить:

1. Накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру и другие документы  (по усмотрению       предприятия-изготовителя).
2.Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (поставщиком),  в  котором должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес предприятия- изготовителя и его товарный знак;

· условное обозначение продукции по ГОСТу;

· размеры и отклонения;

· номер ГОСТа;

· химический состав материала;

· раскрытые механические свойства;

· номер партии и (или) смены изготовления;

· дату изготовления (месяц, год);

       Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.   
        Сертификат (паспорт) должен включать в себя фактические значения параметров материалов, сырья, комплектующих с указанием нормативных документов по которым проводились испытания. Результаты испытаний могут быть оформлены в виде отдельных протоколов испытаний, прилагаемых к сертификату. Результаты испытаний могут быть оформлены в виде отдельных протоколов испытаний, прилагаемых к сертификату. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования к транспортированию в соответствии  с ГОСТ 617-2006
Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Требования к хранению в соответствии  с ГОСТ 617-2006.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4-х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты  Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	         Требования к обслуживанию не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	          Нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	           Требования к безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	            Организация службы качества поставщика должна соответствовать требованиям
            cтандартов ISO серии 9000.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                            При предложении аналогов поставщик должен представить экспериментальные подтверждение работоспособности предлагаемого аналога при:

· уровне радиации – 0,01 Грей/час в течение 5000 часов.

магнитном поле 0,2 Тл.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции в срок не позднее 40 календарных дней с момента заключения Договора  одной партией: трубы  ДКРНТ НД  М1  Ø120×5 
в количестве 220 м.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	        Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 18. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	      В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 19. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена:   1 743 952,25   рублей, в т. ч. НДС 18%
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