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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-015-Б-Г-Н-С-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент;
Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-200-Б-Г-Н-Ф-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент;
Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90-24-2К-100-DIN или эквивалент.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Атомная энергетика



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1.Условия эксплуатации- нормальные.
2.Температура эксплуатации 5-350С.
3.Влажность - не более 65 %.
4. Без воздействия механических нагрузок.
5. Без воздействия агрессивных сред, пыли.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Расходомерное устройство Ду 15 вихревое с комплектом монтажных частей:
Измеряемая среда газ 
Диапазон расхода 4-32 м3/ч
Типоразмеры 15 мм
Присоединение к трубопроводу фланцевое со встроенными переходами
Давление измеряемой среды до 0,01 Мпа
Температура измеряемой среды от -40°С до +460°С
Выходные сигналы:
Прибор оснащен цифровым табло для визуального контроля расхода 
Взрывозащита нет
Температура окружающей среды от -50°С до +80°С

Расходомерное устройство Ду 200 вихревое с комплектом монтажных частей:
Измеряемая среда газ 
Диапазон расхода 320 (235)-8000 м3/ч
Типоразмеры 200 мм
Присоединение к трубопроводу фланцевое со встроенными переходами
Давление измеряемой среды до 0,01 Мпа
Температура измеряемой среды от -40°С до +460°С
Выходные сигналы:
Прибор оснащен цифровым табло для визуального контроля расхода 
Взрывозащита нет
Температура окружающей среды от -50°С до +80°С

Блок питания:
Входное напряжение - 220 В переменный ток
Выходное напряжение - 12-36 В
Тип блока питания - трансформаторный
Максимальная мощность - 6 Вт
Кол-во каналов - от 1 до 8
Взрывозащита - нет
Температура окружающей среды от -20°С до + 50°С
Способ монтажа - DIN рейка

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 5 лет.
Интервал между поверками 4 года.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указан его торговая марки и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. 

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Упаковка должна защитить изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передачи изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить:
1. Товарную накладную .
2. Счёт-фактуру
3. Паспорт на изделие
4. Гарантийный талон
5.Свидетельство о поверке



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В неотапливаемых помещениях при температуре от  минус 50 до плюс 50 °С.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки хранения изделия – не менее 1 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, отсутствие изломов,  царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-015-Б-Г-Н-С-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент – 1шт.
Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-200-Б-Г-Н-Ф-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент – 1шт.
Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90-24-2К-100-DIN или эквивалент – 2шт.
Срок поставки – 4 сентября 2015 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт на изделие, накладная, счёт-фактура, гарантийный талон, свидетельство о поверке должны быть на русском языке и на бумажном носителе.





Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.

