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Извещение о проведении запроса ценовых котировок 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку измерительных приборов   

для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: Biletskaya@po-mayak.ru

Контактное лицо: Марков Николай Андреевич, Билецкая Ирина Юрьевна

Номер контактного телефона: (35130) 2 54 08, 2 55 37

Номер факса: (35130) 2 00 24

         Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика

Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
         Форма анкеты: см. Приложение №2


Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставля-емого 

Товара
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Частотомер АКИП Ч3-63/3 (или эквивалент)

Технические характеристики:

Общие данные:

1. Измерение частоты до 1,5 ГГц, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, счет импульсов.
2. Имеет три входа: кан 1, кан 2, кан 3.
3. Погрешность опорного генератора Ч3-63/3: ± 1x10-7
4. Математических функции для частотных измерений 4.
5. Статистика (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО, девиация Аллана) для частотных измерений.
6. Автоматический допусковый контроль для частотных измерений.
7. Высокое разрешение (до 12 разрядов).
8. Сохранение 9 различных профилей работы.
9. Интерфейс Ч3-63/3: RS-232C и LPT
Основные технические характеристики:

1.Каналы 1,2:

1.1. Диапазон частот 0,14 мГц – 150 МГц

1.2. Диапазон периодов 7 нс – 7000с

1.3. Диапазон временных интервалов 20 нс – 7000 с

1.4. Фазовый сдвиг 0 - 360°

1.5. Длительность импульсов >20 нс при периоде следования не более 100 с

1.6. Скважность 1 – 99 % при периоде следования не более 100 с

1.7. Счет импульсов 0 – 1х1012

2. Канал 3

2.1. Диапазон частот 100 МГц – 1,5 ГГц.

3. Параметры входа: 

3.1. Входное сопротивление 1 МОм //45 пФ и 50 Ом (каналы 1 и 2)

3.2. Входное напряжение Диапазон частот до 100 МГц: 30 мВ – 1,5 В

Диапазон частот 100 МГц – 1,5 ГГц : 50 мВ – 1,5 В

3.3. Связь по входу: Каналы 1 и 2: открытый и закрытый вход; Канал 3: закрытый вход, 50 Ом.

4. Погрешность: 

4.1. Погрешность опорного генератора ± 1х10-7 

5. Дисплей

5.1. Разрешение по частоте 9 разрядов (время счета – секунда).

5.2. Разрядность индикатора Максимально 12

6. Общие данные:

6.1. Интерфейс RS-232C.

6.2. Напряжение питания 115 / 230 В; 50 / 60 Гц.

6.3. Габаритные размеры(Ш х В х Г) 255 х 100 х 370 мм

6.4. Масса 2 кг.

6.5. Комплект поставки: Шнур питания (1), измерительный кабель (2), кабель RS-232, дискс ПО, руководство по эксплуатации

7. Поверка
	шт.
	3
	Наличие Сертификата СИ и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2011г.

Срок гарантии 12 месяцев.

 
	До 30 Августа 2011г.

	2
	Генератор АКИП 3304

(или эквивалент)

Общие параметры

1.Технология прямого цифрового синтеза. 
2. Высокая точность установки временных параметров 5×10-5 
3. Три выходные канала. 
4. Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом. 
5. Диапазон частот от 0,1 мГц до 50 МГц. 
6. Выход до 10 В пик на нагрузке 50 Ом. 
7. Регулировка смещения (± 5 В). 
8. Вход внешней опорной частоты. 
9. Индикатор ЖКИ 5,7 дюймов.
10. Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C.

Технические характеристики:

1.  ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Вид выходного сигнала синхроимпульс, одиночный или парный импульс

1.2. Временные параметры период следования 20 нс ...10000с;

длительность импульса и задержка 5 нс...10000 с.

1.3. Разрешение 5 нс при временном интервале 4 с;

10 мкс при временном интервале свыше 4 с.

1.4. Выходной уровень -110...+15 дБмВт  разрешение 0,1 дБ.

1.5. Погрешность установки ± (5*Т*10-5 + 5 нс). 

1.6. Погрешность опорного источника частоты 5*10-5 

1.7. Время нарастания/спада не более 10 нс.

1.8.  Выброс не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом

1.9. Вход внешней опорной частоты 5 и 10 МГц, 0,5 В скз.

2. АМПЛИТУДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Каналы 2 канала с регулируемой амплитудой, 1 канал ТТЛ.

2.2. Диапазон амплитуды: Канал А: ± (25 мВпик...5 Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором;

Канал В: ± (250мВпик...5 Впик) на нагрузке 50 Ом; 

Канал С: ТТЛ уровень.

2.3. Разрешение 10 мВ пик.

2.4. Погрешность установки амплитуды ± (2% + 25 мВ пик). 

2.5. Диапазон смещений ± (25 мВ...5 В). 

2.6. Погрешность установки смещения ± (5% + 25 мВ).

2.7.  Внутренне сопротивление выхода 50 Ом.

3. СИНХРОЗАПУСК

3.1. Режимы внутренний, внешний, однократный.

3.2. Диапазон частот внешнего синхросигнала 1 Гц...10 МГц (меандр).

3.3. Диапазон уровней внешнего синхросигнала 1 В пик...20 В пик.

3.4. Сопротивление входа внешнего синхросигнала более 100 кОм

4. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

4.1. Входное сопротивление 50 ОМ.

4.2. Выходное напряжение ± 50 В пик -  до 1 МГц.

4.3. Выходной ток 100 мА.

5.  ОБЩИЕ ДАННЫЕ

5.1. Напряжение питания 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц.

5.2. Габаритные размеры; масса: 254х103х384 мм; 3 кг - без усилителя.

5.3. Дисплей индикатор ЖКИ 5,7 дюйма

6. Поверка.
	шт.
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	3
	Мегаомметр Fluke-1587

(или эквивалент)

Мультиметр-мегометр Fluke 1587 объединяет цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания. 

Общие параметры

- Сопротивление изоляции до  2 ГОм 
- Испытательное напряжение  50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В 
- Пост./ пер. напряжение 0-1000 В (разрешение 0,1 мВ) 
- Пост./ пер. ток 0-400 мА (разрешение 0,01 мА) 
- Сопротивление 0-50 МОм (разрешение 0,1 Ом) 
- Погрешность от  0,09% 
- Измерение частоты, емкости, температуры 
- Проверка диодов 
- Батарейное питание 
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус 
- Масса: 0,6 кг 
Технические характеристики:

1. Напряжение постоянного тока.

1.1. Максимальное напряжение: 1000В;

1.2. Точность:  ±(0,09%+2)

1.3. Максимальное разрешение: 0,001 В

2. Напряжение переменного тока.

2.1. Максимальное напряжение: 1000В;

2.2. Точность: ±(2%+3)

2.3. Полоса пропускания переменного тока: 5 кГц* (*с фильтром нижних частот, 3 дБ при 800 Гц)

2.4. Максимальное разрешение: 0,1 мВ

3. Постоянный ток 

3.1. Максимальная сила тока: 400мА.

3.2. Погрешность измерения силы тока: ±(0,2%+2) 

3.3. Максимальное разрешение: 0,01мA

4. Переменный ток.

4.1. Максимальная сила тока: 400 мA.

4.2. Погрешность измерения силы тока: ±(1,5%+2)* (* полоса пропускания 1 кГц).

4.3. Максимальное разрешение: 0,01мA.

5. Сопротивление

5.1. Максимальное сопротивление: 50МОм.

5.2. Точность: ±(0,9%+2)

5.3. Максимальное разрешение: 0,1 Ом

6.  Емкость.

6.1. Максимальная емкость: 9,999 мкФ

6.2. Точность: ±(1,2%+2)

6.3. Максимальное разрешение: 1 нФ

7. Частота.

7.1. Максимальная частота: 100 кГц

7.2. Точность: ±(0,1%+1)

7.3. Максимальное разрешение: 0,01 Гц

8. Измерение температуры.

8.1. от -40,0 °C до 537 °C

8.2. от -40,0 °F до 998 °F

8.3. исключая щуп

9. Проверка диодов

9.1. Диапазон: 6В.

9.2. Разрешение 1мВ.

9.3. Точность: ±(2 % + 1).

10. Поверка
	шт.
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	4
	Терраомметр MI2077

(или эквивалент)

Цифровой универсальный тестер, предназначенный для тестирования изоляции в:

1. вращающихся механизмах;

2. трансформаторах;

3. кабелях;

4. генераторах высокого напряжения;

5. электроцепях;

6. разрядниках для защиты от атмосферных перенапряжений;

7. системах изоляции и т. д.

Измерение сверхвысоких сопротивлений изоляции:

1. предварительная установка испытательных напряжений постоянного тока от 250 до 5000 В с шагом 50 В;

2. диапазон измерений до 5 ТОм;

3. режим таймера от 1 с до 30 мин;

4. измерения емкости до 50 мкФ;

5. диагностическое тестирование;

6. разрядный ток, напряжение и емкость;

7. расчет индекса поляризации и соотношения диэлектрического разряда;

8. измерение сопротивлений изоляции при ступенчатом изменении напряжения;

9. предварительная установка испытательных напряжений постоянного тока до 5000 В с автоматическим делением на 5 шагов;

10. предварительная установка времени тестирования для перепадов напряжений;

11. тестирование выдерживаемого напряжения до 5500 В;

12.измерение тока утечки;

13. режим линейного изменения напряжения в пределах выбранных значений;

14. предварительная установка порога тестового тока от 1мкА до 1,4 мА;

15. внешнее питание от 0 до 600 В и частота;

16. автоматический разряд емкостных нагрузок;

17. устройство для предохранения от поверхностной утечки тока;

18. цифровой и графический дисплей для индикации результатов с отображением даты и времени;

19. встроенное зарядное устройство;

20. удобное для пользователя программное обеспечение с изолированным коммуникационным портом RS 232. 

Технические характеристики:

1. Сопротивление изоляции:

1.1. Номинальное испытательное напряжение  Любое значение в диапазоне от 250 до 5000 В

1.2. Допустимый ток тестового генератора >1 мА.

1.3. Ток короткого замыкания 1,4 мА макс.

1.4. Авторазряд тестируемого объекта после теста - имеется

1.5. Диапазон измерений 0,12 МОм-5 Том

1.6. Погрешность ±(5% от показ. + 3 разряда).

1.7. Испытательное напряжение постоянного тока Любое значение в диапазоне от 250 до 5000 В с шагом 50 В.

1.8. Погрешность ±(3% показания + 3 В)

1.9.  Выходная мощность максимум 5 Вт.

2. Ток.

2.1. Диапазон 0-1,4 мА

2.2. Погрешность ± (5% от показания + 0,05 нА).

3. Выдерживаемое напряжение

3.1. Диапазон выдерживаемого напряжения 0-5500 В.

3.2.  Разрешение 1В.

3.3. Погрешность ±(3% от показания + 40 В).

4. Ток утечки

4.1. Диапазон 0-1,4 мА

4.2. Погрешность ± (3% от показания + 3 разр.)

5. Напряжение переменного или постоянного тока

5.1. Диапазон внешнего напряжения 0-600 В.

5.2. Разрешение 1В.

5.3. Погрешность ±(3% от показания + 3 В) 

5.4. Частота внешнего напряжения 0 и 45-65 

5.5. Разрешение 0,1 Гц.

5.6. Погрешность ± 0,2 Гц.

5.7. Входное сопротивление 3 МОм±10%.

6. Емкость

6.1. Диапазон 0-50 мФ

6.2. Погрешность ±(5% от показания + 2 разр.).

7. Индекс поляризации PI

7.1. Диапазон PI 0-99,9

7.2. Разрешение 0,01

7.3. Погрешность ±(5% от показания + 2 разр.).

8. Испытание диэлектрического разряда DD.

8.1. Диапазон DD 0-99,9.

8.2. Разрешение 0,01.

8.3. Погрешность ±(5% от показания + 2 разр.).

9. Поверка
	шт.
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	5
	Магазин сопротивлений Р4831

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Класс точности магазина при использовании в качестве ММЭС 0,02/2х10-6.

2. Количество декад 8.

3. Диапазон показаний

3.1. Как меры электрического сопротивления (0,021-111111,1) Ом (ступенями через 0,001 Ом).

3.2. Как переходной меры

(0,002-0,110) Ом (ступенями через 0,001 Ом); (0,12-1,1) Ом (ступенями через 0,01 Ом) ; (1,2-11) Ом (ступенями через 0,1 Ом); (12-110) Ом (ступенями через 1,0 Ом) ; (120-1100) Ом (ступенями через 10 Ом); (1200-11000) Ом (ступенями через 100 Ом); (12000-110000) Ом (ступенями через 1000 Ом).

4. Масса 5кг.

6. Габариты 370х220х190 мм. 

7. Поверка
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	6
	Калибратор универсальный АКИП-7301

(или эквивалент)

Является флагманской моделью линейки и обладает наибольшей функциональностью. Этот калибратор позволяет моделировать, генерировать и измерять целый ряд параметров, включая напряжение, ток, сопротивление, частоту и давление в диапазоне 2,5 кПа …70 МПа (с любым из 32-х прецизионных модулей давления АРМ), а также тестировать и калибровать терморезисторы и термопары. Особенностью калибратора является то, что в отличие от многих аналогов своего ценового диапазона, он имеет режим имитации сигнала расходомера (прувера), проходного счётчика – импульсных посылок с заданной частотой и количеством импульсов, а также соответствующих стартовых и стоповых импульсов.
Прибор позволяет одновременно просматривать входные (гнёзда «Измерение») и выходные значения параметров («Источник»). Быстрая диагностика и проверка линейности параметров возможна с помощью встроенной функции перестройки значения тока с шагом 25%. АКИП-7301 позволят тестировать и калибровать практически любые устройства непосредственно в месте их установки (поверка вторичной аппаратуры). 

Функциональность калибратора:

1. Постоянное напряжение (DCV).

2. Постоянный ток (DCA) 

3. Частота (FREQ)

4. Сопротивление (CONT, OHM).

5. Измерение температуры с помощью 
термопар  (R, S, K, E, J,T, N, B).

6. Измерение температуры  с помощью термосопротивления *

7. Измерение давления с помощью модулей давления (32 типа - опции)

Функция «калибратор» (источник):

1. Постоянное напряжение

2. Постоянный ток

3. Частота

4. Импульсы

5. Переключатель (коммутатор).

6. Сопротивление

7. Имитация статической хар-ки термопар (R,S, K, E, J, T, N, B)

8. Имитация статической хар-ки модулей давления (32 типа модулей)

9. Петля  (24 В при макс.токе 25 мА).

Общие технические характеристики:

1. Питание 6 В (4 шт х 1,5 В)

2. Условия эксплуатации 0…50 °C (80%)

3. Условия хранения -10…55 °C (90%)

4. Исполнение МЭК  61010; макс. напряжение вход - до 600 Впик; выход – до 30 В (пост).

5. Время самопрогрева 10 минут.

6. Дисплей ЖКИ 68 × 36 мм (2-х строчный)

7. Подсветка Есть (с регулировкой 0…9000с) 

8. Массогабаритные показатели 205 × 95 × 42 мм, 500 г

Функция «Измерения»

1. Постоянное напряжение:

1.1. Предел 50 мВ; Диапазон измерения -5 мВ…55 мВ; Разрешение1 мкВ; погрешность 0,02 %+10 емр*

1.2. Предел 500 мВ; Диапазон измерения -10 мВ…550 мВ; Разрешение10 мкВ; погрешность 0,02 %+2 емр

1.3. Предел 5 В; Диапазон измерения -0,1 В…5,5 В; Разрешение 0,1 мВ; погрешность 0,02 %+5 емр

1.4. Предел 50 В; Диапазон измерения 0 В…55 В; Разрешение 10 мВ; погрешность 0,02 %+5 емр

2. Постоянный ток 

2.1. Предел 50 мА; Диапазон измерения - 5 мА …50 мА; Разрешение 1 мкА; погрешность 0,02 %+2 емр.

3. Частота

3.1. Предел 100 Гц; Диапазон измерения 2…110 Гц; Разрешение 0,1 Гц; погрешность 0,02 %

3.2. Предел 1 кГц; Диапазон измерения 0,1…1,1 кГц; Разрешение 1 Гц; погрешность 0,02 %

3.3. Предел 10 кГц; Диапазон измерения 0,1…11 кГц; Разрешение 0,1 кГц; погрешность 0,02 %

4. Сопротивление

4.1. Предел 500 Ом; Диапазон измерения 0 Ом…550 Ом; Разрешение 0,01 Ом; погрешность 0,02 %+0,1 Ом

4.2. Предел 5 кОм; Диапазон измерения 0 кОм…5,50 кОм; Разрешение 0,1 Ом; погрешность 0,02 %+0,5 Ом

5. Измерение температуры с помощью термопар.

5.1.  Предел R; Диапазон измерения -40…1760 0C; Разрешение 1 0C; погрешность 1,5 0C

5.2. Предел S; Диапазон измерения -20 …1760 0C; Разрешение 1 0C; погрешность 1,5 0C

5.3. Предел K; Диапазон измерения -200,0…1370,0 0C; погрешность 0,9 0C

5.4. Предел Е; Диапазон измерения -200,0…1000,0 0C; Разрешение 0,1 0C; погрешность 0,6 0C

5.5. Предел J; Диапазон измерения -200,0…1200,0 0C; Разрешение 0,1 0C; погрешность 0,7 0C

5.6. Предел Т; Диапазон измерения -200,0 …400,0 0C; погрешность 0,6 0C

5.7. Предел N; Диапазон измерения -200,0…1300,0 0C; погрешность 1 0C

5.8. Предел B; Диапазон измерения 400…1800 0C; Разрешение 1 0C; погрешность 2 0C

6. Измерение температуры с помощью 

Термосопротивления

6.1. Предел PT100; Диапазон измерения -200,0…850,0 0C; Разрешение 0,1 0C; погрешность 0,8 0C

6.2. Предел PT1000; Диапазон измерения -200 …630 0C; Разрешение 0,1 0C; погрешность 0,4 0C

6.3. Предел Cu50; Диапазон измерения -50,0…150,00C; погрешность 0,6 0C

7. Поверка
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	Микроомметр GOM-802

(или эквивалент)

Общие параметры

- 5 разрядов, динамический диапазон 30000 
- Базовая погрешность измерения ±0,05 % 
- Максимальное разрешение 1 мкОм 
- Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией 
- Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах 
- Δ-измерения 
- 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией 
- Скорость измерения: 7 или 20 изм/с 
- Ручной и авто выбор диапазона измерения 
- Режимы измерения: непрерывно, однократно 
- Тестирование p-n переходов 
- Сохранение параметров профиля при выключении питания 
- Запись до 20 профилей 
- Интерфейсы (опция): GPIB, RS-232C, сортировщик компонентов, расширитель выхода 

Технические характеристики:

1. Сопротивление

1.1. Тестовый ток

- 1 А на пределе 30 мОм
- 100 мА на пределе 300 мОм / 3 Ом
- 10 мА на пределе 30 Ом
- 1 мА на пределе 300 Ом
- 100 мкА на пределе 3 / 30 кОм
- 10 мкА на пределе 300 кОм
- 1 мкА на пределе 3 МОм

1.2. Предел измерения 30 / 300 мОм / 3 / 30 / 300 Ом / 3 / 30 / 300 кОм / 3 МОм

1.3. Дискретность измерения

- 0,001 мОм на пределе 30 мОм
- 0,01 мОм на пределе 300 мОм
- 0,1 мОм на пределе 3 Ом
- 1 мОм на пределе 30 Ом
- 10 мОм на пределе 300 Ом
- 100 мОм на пределе 3 кОм
- 1 Ом на пределе 30 кОм
- 10 Ом на пределе 300 кОм
- 100 Ом на пределе 3 МОм

1.4. Погрешность измерения

± (0,1 % + 6 ед. счета) на пределе 30 мОм
± (0,05 % + 6 ед. счета) на пределе 300 мОм
± (0,05 % + 3 ед. счета) на пределе 3 Ом
± (0,05 % + 2 ед. счета) на пределе 30 Ом /…/ 3 МОм

2. Дисплей

2.1. Шкала измерений 1 основная, 2 дополнительные, СД индикаторы

2.2. Формат индикации 5 разрядов, макс. индицируемое число 30000 

3. Общие данные

3.1. Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 230 В ± 10 %, 50 / 60 Гц

3.2. Габаритные размеры251 х 91 х 291 мм 

3.3.  Масса 2,0 кг

3.4. Скорость измерения 7 / 20 изм/с

3.5. Комплектность: Измерительные провода GTL-108A (1 к-т), шнур питания (1)

4. Поверка
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	Вольтметр DMM-4050

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- базовая погрешность 0,0024%;

- разрядность 6.5 знаков, 100 нВ - 1000 В, 100 пА - 10 А, 10 мкОм - 1 ГОм;

- тестирование p-n переходов, тест проводимости;

- измерения частоты и периода;

- 2-х и 4-х проводная схемы измерения сопротивления;

- измерение температуры и емкости;

- режим записи данных Trendplot, статистика измерений;

- режим построения гистограмм;

- 6 кнопок быстрого вызова настроек;

- режим тестирования «прошёл не прошёл».

- Поверка
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	Измеритель MZC-300

(или эквивалент)

Функциональные возможности:

- измерение активного, реактивного и полного сопротивления петли "фаза-нуль"; 
- автоматический расчёт значения ожидаемого тока короткого замыкания для номинального напряжения сети; 
- определение угла между векторами силы тока и напряжения в момент короткого замыкания; 
- контроль целостности проводов; 
- оценка сопротивления заземляющих устройств; 
- измерение действующего значения напряжения переменного тока; 
- проведение измерений без отключения источника питания и защит; 
- время протекания измерительного тока 30 мс; 
- автоматический выбор диапазона измерений; 
- автоматическое самовыключение при простое в течение 120 секунд; 
- память результата последнего измерения; 
- автокалибровка измерительных проводов, дающая возможность применять провода различной длины.

Основные технические характеристики

1. Измерение напряжения переменного тока: диапазон 0 ... 250 В; Разрешение 1В; Основная погрешность ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда).

2. Входное сопротивление вольтметра: более 200 кОм.

3. Измерение полного сопротивления  Zs:

3.1. Провод измерительный 1,2м; Диапазон измерения Zs 0,13 ... 199,9 Ом.

3.2. Провод измерительный 5м; Диапазон измерения Zs 0,15 ... 199,9 Ом.

3.3. Провод измерительный 10м; Диапазон измерения Zs 0,19 ... 199,9 Ом.

3.4. Провод измерительный 20м; Диапазон измерения Zs 0,25 ... 199,9 Ом. 

4. Диапазон отображения полного сопротивления  Zs

4.1. Диапазон отображения 0 ... 19,9 Ом; Разрешение 0,01 Ом; Основная погрешность ± (2,% и. в. + 3 ед. мл. разряда).

4.2. Диапазон отображения 20 ... 199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в. + 1 ед. мл. разряда)

5. Измерение фазного угла петли короткого замыкания 

5.1. Диапазон -90 ... 90°; Разрешение 0,1°; Основная погрешность ± 10° Для угла от 0 до 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом

5.2. Диапазон -90 ... 90°; Разрешение 0,1°; Основная погрешность ± 3° Для угла > 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом 

6. Диапазон отображения активного Rs и реактивного Xs сопротивления петли короткого замыкания

6.1.  Диапазон отображения 0,0 ... 19,9 Ом; Разрешение 0,01 Ом; Основная погрешность ± (2% и. в + 3 ед. мл. разряда).

6.2. .  Диапазон отображения 20,0 ... 199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Основная погрешность ± (3% и. в + 1 ед. мл. разряда).

7. Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Zs для Un =220 В)

7.1. Провод1,2 м Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,84 кА.

7.2. Провод 5 м Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,53 кА.

7.3. Провод 10 м Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 1,26 кА.

7.4. Провод 20 м Диапазон измерения Iк 1,15 А ... 924 А 

8. Диапазон отображения 

8.1. Диапазон отображения 1,15 А ... 19,99 А,  Разрешение 0,01 А 

8.2. Диапазон отображения 20,0 А ... 199,9 А,  Разрешение 0,1 А

8.3. Диапазон отображения 200 А ... 1999 А,  Разрешение 1 А

8.4. Диапазон отображения 2,00 кА ... 19,99 кА,  Разрешение 10 А

8.5. Диапазон отображения 20,0 кА ... 22,0 кА,  Разрешение 100 А

9. Контроль целостности проводов 

9.1. Порог срабатывания блокировки измерений 3 кОм; Основная погрешность определения порога ± 10 %.

10. Измерение сопротивления измерительных проводов 

10.1. Диапазон 0 ... 0,500 Ом; Разрешение0,001 Ом; Основная погрешность ± (5% и. в + 3 ед. мл. разряда)

11. Общие параметры

11.1. Габариты (Ш x В x Г) 230 x 67 x 35 мм.

11.2. Масса 0,4кг.

11.3. Дисплей - жидкокристаллический, 3 1/2 цифры высотой 14 мм

11.4. Питание измерителя два элемента питания алкалиновых LR6 (размер AA)

11.5. Температурный диапазон 0 ... +40°C.

11.6. Температура хранения -20 ... +60°C

11.7. Время до самовыключения 2 минуты

11.8. Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557

11.9. Категория безопасности III 300 В согласно PN-EN 61010-1 

11.10. Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP40 

12. Поверка.
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	Измеритель MIC-3

(или эквивалент)

Измеритель сопротивления изоляции MIC-3 предназначен для непосредственного измерения активного сопротивления электроизоляции кабельных линий, электродвигателей и других электроэнергетических установок, а также для измерения активного сопротивления при малых напряжениях. 

Технические характеристики:

1. Напряжение 250В, Абс. Погрешность ±3%и.в. ± 8 цифр

1.1. Диапазон 200…1999 кОм; Разрешение 1 кОм.

1.2. Диапазон 2,0…19,99 МОм; Разрешение 0,01 МОм.

1.3. Диапазон 20,0…199,9 МОм; Разрешение 0,1 МОм.

1.4. Диапазон 200…1000 МОм; Разрешение 1 МОм.

2. Напряжение 500В, Абс. Погрешность ±3%и.в. ± 8 цифр

2.1. Диапазон 200…1999 кОм; Разрешение 1 кОм.

2.2. Диапазон 2,0…19,99 МОм; Разрешение 0,01 МОм.

2.3. Диапазон 20,0…199,9 МОм; Разрешение 0,1 МОм.

2.4. Диапазон 200…1000 МОм; Разрешение 1 МОм.

3. Напряжение 1000В, Абс. Погрешность ±4%и.в. ± 6 цифр

3.1. Диапазон 200…1999 кОм; Разрешение 1 кОм.

3.2. Диапазон 2,0…19,99 МОм; Разрешение 0,01 МОм.

3.3. Диапазон 20,0…199,9 МОм; Разрешение 0,1 МОм.

3.4. Диапазон 200…1000 МОм; Разрешение 1 МОм.

3.5. Диапазон 2,0…3,0 ГОм; Разрешение 0,01 ГОм.

4. Точность задания напряжения (R>10 МОм): ± 5% от установленного значения

5.Максимальный выходной ток преобразователя: 1,2 мА

6. Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений

6.1. Диапазон 0,00…19,99 Ом; Разрешение 0,01 Ом; Абсол. Погрешность ±2% и.в. ±3 цифры

6.2. Диапазон 20,0…199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Абсол. Погрешность ±2% и.в. ±3 цифры

6.3. Диапазон 200…399 Ом; Разрешение 1 Ом; Абсол. Погрешность ±2% и.в. ±3 цифры

7. Максимальное напряжение на открытых зажимах – 5 В

8.Ток при замкнутых зажимах > 200 мА 

9. Измерение активного сопротивления при малых напряжениях

9.1. Диапазон 0,00…199,9 Ом; Разрешение 0,1 Ом; Абсол. Погрешность ±2% и.в. ±3 цифры

9.3. Диапазон 200…399 Ом; Разрешение 1 Ом; Абсол. Погрешность ±4% и.в. ±3 цифры

10. Звуковой сигнал для активного сопротивления ниже 10 Ом

11. Максимальное напряжение на открытых зажимах – 5 В

12. Максимальный ток при замкнутых зажимах - 10 мА 

13. Измерение напряжения

13.1.  Диапазон 0…600 В; Разрешение 1 В; Абсол. Погрешность ±3% и.в. ±2 цифры

14. Напряжение постоянного и переменного тока частотой 45…65 Гц (синусоидальная форма с наличием гармонических составляющих < 2 %)

15. Габариты 230х67х33мм

16. Масса 0,3 (кг

17. Поверка
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	Измеритель температуры 

Center-308

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. ТЕМПЕРАТУРА  (К-ТЕРМОПАРА) 

1.1. Диапазон измерений -200…1370 °С;

1.2. Погрешность ± (0,3 % + 1 °С);
± (0,3 % + 2 °F) 

1.3. Макс. разрешение  0,1 °С; 0,1 °F 

1.4.  Защита входа =60 В; ~24 В  

2. Общие данные 

2.1. Измерительный вход 2 входа

2.2. Цифровая шкала 2 шкалы 
4 разряда

2.3. Скорость измерения 0,6 изм./с

2.4. Автовыключение 30 мин

2.5. Источник питания 9 В (тип «Крона»)

2.6. Срок службы батареи 150 ч

2.7. Условия эксплуатации Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %

2.8. Габаритные размеры 54 х 164 х 34 мм

2.9. Масса 180 г.

2.10. Комплект поставки Термопара К-типа ТР-К01 , батарея (1), руководство по эксплуатации.

2.11. Опции AC-DC адаптер. 

Дополнительно (300/301/302/303/304): программа SE-309 (304), SE-300 (300/301/302/303),кабель RS-232. Н

3. Поверка.
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	Индикатор МИДА-ИЦ-202

(или эквивалент) 

Область применения - отображение цифровой информации о давлении, температуре 
или другой физической величине 
с возможностью изменения потребителем 
диапазона индикации

Технические характеристики:

1. Диапазон индицикации от -9999 до + 9999

2. Погрешность, не более 0,1% ±1 ед. счета

3. Диапазон рабочих температур, -10 ... +50 °С 

4. Питание от цепи датчика или исполнительного устройства с сигналом 4-20 мА 

5. Количество разрядов табло 4

6. Высота цифр на табло, 14 мм

7. Уровень взрывозащищенности –  особовзрывобезопасный 

8. Вид и маркировка взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь; ExiaIICT5 Х

9.  Пылевлагозащищенность IP54

10. Климатическое исполнение УХЛ** 3.1

11. Устойчивость по механике С3

12. Масса, не более, 0,3 кг 

13. Способ монтажа на кронштейне 

14. Номер технических условий МДВГ.406521.003ТУ.

15. Сертификат соответствия по взрывозащите № РОСС RU.ME92.B01233

16. Разрешение на применение № РРС 00-27844
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	Искатель кабельных пар ИКП-5М

(или эквивалент)

Искатель кабельных пар предназначен для: 
- отыскания определенных пар в муфтах и перчатках телефонных кабелей;
- отыскания проводов (кроссировок) в кроссах, шкафах и т.п.;
- обнаружения места короткого замыкания с переходным сопротивлением утечки до 50 Ом;
- обнаружения места обрыва линии;
- обнаружения места сообщения проводов в многократных полях АТС и кроссировках.

Технические характеристики:

1. Генератор – Является источником сигнала звуковой частоты, имеет автономное питание от аккумуляторной батареи. Габаритные размеры - 160х70х35 мм, масса - не более 300 г. На лицевую панель генератора выведены: гнезда входного сигнала и заземления и переключатель режимов "Линия-Разговор".

2. Приемник – Служит для прослушивания сигнала звуковой частоты, принимаемого зондами-искателями, имеет автономное питание от аккумулятора. Габаритные размеры 155х60х30 мм, масса - не более 170 г. На лицевую панель выведены: ручка включения и регулировки усиления, гнездо подключения сменных зондов-искателей, гнездо подключения держателя с иглой и заземления, гнездо для подключения гарнитуры и зарядного устройства.

Комплект поставки

1. Генератор ИКП-5М 1шт.

2. Приемник ИКП-5М  1шт.

3. Выходной кабель генератора 1шт.

4. Кабель с иглой и заземлением приемника 1шт.

5. Зонд-рамка для отыскания пар и проводов и локализации обрывов 1шт.

6. Зонд-катушка для определения места короткого замыкания и сообщения проводов 1шт.

7. Телефонно-микрофонная гарнитура ТМГ-8А 1шт.

8. Укладочная сумка 1шт.

9. Блок питания (зарядное устройство) 1шт.

10. Руководство по эксплуатации на русском языке 1шт.
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	Мультиметр АРРА-305

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Общие:

1.1. Индикатор - 4 3\4 разряда основная шкала,3 3\4 разряда дополнительная шкала, 80 сегмента аналоговой шкалы

1.2. Максимальное индицируемое число - 40000 или 4000

1.3. Кол-во измерений в сек - Цифровая шкала 2 изм\сек, аналоговая шкала 20 изм\сек

1.4. Индикация перегрузки – OL

1.5. Диапазон рабочих температур, влажность - 0 -50° С, 0- 80%

1.6. Размер 90х200х42 мм 

1.7. Вес  420 г.

2. Постоянное напряжение

2.1. Предел измерения:

а) 40 мВ
б) 400мВ; 4,40,400,1000В

2.2. Погрешность измерения (соответственно)

а) +(0,06%+8 ед.мл.разряда)
б) +(0,06%+2 ед.мл.разряда)

2.3. Разрешение 1мкВ в диапазоне 40мВ

2.4. Входное сопротивление, емкость 10 МОм, 100пФ.

2.5. Защита от перегрузки 1000В.

3. Переменное напряжение

3.1. Предел измерения 400 мВ; 4.40, 400, 750В

3.2. Погрешность измерения +(0,7%+5 ед.мл.разряда) 

3.3. Разрешение 10 мкВ в диапазоне 400 мВ 

3.4. Частотный диапазон 40Гц-100КГц

3.5. TRMS измерения да.

3.6. Защита от перегрузки 1100В

4. Постоянный ток

4.1.  Предел измерения 40, 400 мА; 4, 10А

4.2. Разрешение 1мкА в диапазоне 40мА

4.3. Погрешность измерения +(0,2%+4 ед.мл.разряда) 

5. Постоянный ток

5.1. Предел измерения 4, 40, 400 мА, 4,10 А 40Гц-400Гц 

5.2. Разрешение 1мкА в диапазоне 40мА

5.3. Погрешность измерения +(0,8%+8 ед.мл.разряда)

5.4. TRMS измерения да.

6. Измерение сопротивления

6.1. Предел измерения 

а) Напр. измерения 3,3В400 Ом 4,40,400 КОм, 4, 40 МОм
б) Напр. измерения 0,6В (LV) 4,40,400 КОм, 4, 40 МОм

6.2. Разрешение 0,01Ом в диапазоне 400 Ом

6.3. Погрешность измерения (соответственно) 

а) +(0,3%+3 ед.мл.разряда)
б) +(0,6%+2 ед.мл.разряда)

7. Прозвонка

7.1. Порог включения сигнала 50 Ом

7.2. Звуковой сигнал 2 КГц встроенный динамик 

7.3. Напряжение защиты 600В.

8. Испытание диодов

8.1. Тестовый ток 1,1 мА

8.2. Тестовое напряжение 3,3 В

9. Измерение емкости

9.1. Диапазон - Диапазон 4, 40, 400пФ, 4, 40, 400 мкФ, 4, 10 мФ

9.2. Разрешение - 1 пФ в диапазоне 4 пФ 

9.3. Погрешность измерения +(0,9 %+8 ед.мл.разряда.)

10. Измерение частоты

10.1. Предел измерения 400 Гц, 4 КГц, 40 КГц, 400 КГц, 4 МГц

10.2.  Разрешение 0,01 Гц в диапазоне 400 Гц

10.3. Погрешность измерения +(0,01%+1 ед.мл.разряда) 

10.4. Чувствительность 0,5В при 40 Гц-1 МГц, 1В при 1 МГц-4 МГц

11. Измерение скважности

11.1. Предел измерения 20%-80%

11.2. Разрешение 0,1% 

11.3. Погрешность измерения +6 ед.мл.разряда в диапазоне 15Гц-15КГц при напряжении 5 В 

11.4. Чувствительность 0,5В при 40 Гц-1 МГц, 1В при 1 МГц-4 МГц 

12. Измерение температуры

12.1. Предел измерения -200... +1300° С

12.2. Разрешение 0,1° С 

12.3. Погрешность измерения +(0,01%+1 ед.мл.разряда)

13. Поверка
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	Мультиметр АРРА 99 II 

(или эквивалент) 

Функциональные возможности

Измерение постоянного и переменного напряжения 

Измерение постоянного и переменного тока 

Измерение сопротивления 

Измерение сопротивления напряжением малой величины 

Проверка p-n переходов 

Звуковая прозвонка цепей 

Измерение емкости 

Измерение частоты 

Измерение температуры 

Цифровая шкала 

Линейная шкала 

Подсветка шкалы 

Удержание показаний 

Выбор пиковых значений 

Выбор минимальных и максимальных значений 

Измерение ср. кв. значения 

Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды 

Автоматическая калибровка 

Автоматическая индикация полярности 

Автоматическое выключение питания 

Автоматическое переключение пределов измерения 

Индикация разряда источника питания 

Звуковое предупреждение

Технические характеристики:

1. ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

1.1. Пределы измерений

 Погрешность 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В ± (0,25 % + 1 ед. счета)

1.2.Макс. разрешение 0,1 мВ

1.3.  Вх. Сопротивление 10 МОм

1.4. Защита входа 1000В.

2. ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

2.1. Пределы измерений 

Погрешность 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В ± (1,3 % + 5 ед. счета)

2.2. Макс. разрешение 0,1 мВ

2.3. Полоса частот 40 Гц…1 кГц

2.4. Вх. Импеданс 10 МОм/100 пФ 

2.5. Защита входа 1000В

3. ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

3.1. Пределы измерений 40; 400 мкА; 10 А

3.2. Погрешность ± (0,6 % + 2 ед. счета)

3.3. Макс. разрешение 10 мкА

3.4. Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА»)

4. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 

4.1. Пределы измерений 40; 400 мкА; 10 А

4.2. Погрешность ± (2,0 % + 5 ед. счета) 

4.3. Макс. разрешение 10 мкА

4.4. Полоса частот 40 Гц…1 кГц

4.5. Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА»)

5. СОПРОТИВЛЕНИЕ 

5.1. Пределы измерений 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм.

5.2. Погрешность ± (0,4 % + 3 ед. счета)

5.3. Макс. разрешение 0,1 Ом 

5.4. Тестовое напряжение 1,5 В

5.5. Защита входа 600В

6. ПРОЗВОН ЦЕПИ 

6.1. Порог срабатывания 30 Ом

6.2. Индикация Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц 

6.3. Защита входа 600В.

7. ИСПЫТАНИЕ P-N 

7.1. Макс. ток теста 1,5 мА

7.2. Напряжение теста 3В

7.3. Защита входа 600В

8. ЧАСТОТА

8.1. Пределы измерений 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц

8.2. Погрешность ± (0,01 % + 1 ед. счета)

8.3. Макс. разрешение 1 Гц

8.4. Чувствительность 100 мВ

8.5. Защита входа 600В

9. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 

9.1. Пределы измерений 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин

9.2. Погрешность ± (0,01 % + 10 ед. счета)

9.3. Макс. разрешение  30 об/мин

9.4. Чувствительность 100 мВ

9.5. Защита входа 600В

10. ЕМКОСТЬ 

10.1. Пределы измерений 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ

10.2. Погрешность Макс. разрешение ± (2,0 % + 8 ед. счета) 1 пФ

10.3. Защита входа 600В

11. ТЕМПЕРАТУРА

11.1. Диапазон измерений -20 °С…800 °С; -4 °F…1472 °F

11.2. Погрешность ± (1,0 % + 3 °С);± (1,0 % + 6 °F)  

11.3. Макс. разрешение 1 °С; 1 °F

11.4. Защита входа 600В

12. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

12.1. Измерение ср. кв. зн. Сигнал произвольной формы

12.2. Макс. индицируемое число 4000

12.3. Линейная шкала 82 сегмента

12.4. Скорость измерения Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с

12.5. Автовыключение 30 мин (возможна блокировка автовыключения)

12.6. Источник питания 9 В (тип «Крона»)

12.7. Срок службы батареи 300 ч

12.8. Условия эксплуатации Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %

12.9. Габаритные размеры 94 х 188 х 40 мм

12.10. Масса 490 г

12.11. Комплект поставки Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, рукэксплуатации

13. Поверка.
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	Мультиметр М-890F

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Постоянное напряжение (DCV) 200мВ - 2В - 20В - 200В - 1000В

2. Переменное напряжение (ACV) 2В - 20В - 200В - 700В

3. Постоянный ток (DCA) 2мА - 20мА - 200мА - 10А

4. Переменный ток (АCA) 20мА - 200мА - 10А

5. Сопротивление ( Ω) 200Ом - 2КОм - 20КОм - 200КОм - 2МОм - 20МОм - 200МОм

6. Емкость (CAP, Сх) 2000пФ - 20нФ - 200нФ - 2мкФ - 20мкФ

7. Частота (FREQ, Hz) 2КГц - 20КГц

8. Температура (TEMP, °С) – 

9. Проверка диодов 3В / 0.8мА

10. Коэф. усил. транзисторов (hFE) 1 ~ 1000

11. Звуковой пробник Звуковой сигнал звучит, если сопротивление менее 50Ом

12. Аксессуары Щупы
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	Мультиметр М-890G с измерением температуры

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Постоянное напряжение

1.1. Предел: 0-200 мВ; 0-2 В; 0-20 В; 0-200 В; 0-1000 В.

1.2. Разрешение: 100 мкВ; 1 мВ; 10 мВ; 100 мВ; 1 В.

2. Переменное напряжение

2.1. Предел: 0-200 мВ; 0-2 В; 0-20 В; 0-200 В; 0-750 В.

2.2. Разрешение: 100 мкВ; 1 мВ; 10 мВ; 100 мВ; 1 В.

3. Сопротивление 

3.1. Предел: 0-200 Ом; 0-2 КОм; 0-20 КОм; 0-200 КОм; 0-2 МОм; 0-20 МОм; 0-200 Мом.

3.2. Разрешение: 0,1 Ом; 1 Ом; 10 Ом; 100 Ом; 1 КОм; 10 КОм; 100 Ком.

4. Постоянный ток.

4.1. Предел: 0-2 мА; 0-20 мА; 0-200 мА; 0-20 А.

4.2. Разрешение:  1 мкА; 10 мкА;
100 мкА; 10 мА;

5. Переменный ток.

5.1. Предел: 0-20 мА; 0-200 мА; 0-20 А.

5.2. Разрешение: 10мкА; 100мкА;
10мА.

6. Емкость

6.1. Предел: 0-2000 пФ; 0-20 нФ;
0-200 нФ; 0-2 мкФ; 0-20 мкФ;

6.2. Разрешение: 1 пФ; 10 пФ; 100 пФ; 1 нФ; 10 нФ;

7. Примечание: Проверка диодов,
транзисторов. Звуковая прозвонка
<1кОм. Измерение частоты 20 кГц. Разрешение 10 Гц. Измерение температуры от -50 до +1000 С. Разрешение 1 С Габариты 88х170х38 мм.
Вес 340г (включая батарею).
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	Прибор комбинированный 43101

(или эквивалент)

Технические характеристики:

Прибор электроизмерительный многофункциональный 43101 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- электрической емкости;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями. 

Технические характеристики:

1. Класс точности 1,5/2,5 

2. сила постоянного тока, 0,05...10000 мА 

3. сила переменного тока, 0,05...10000 мА

4. постоянное напряжение, 0,075...1000 В

5. переменное напряжение, 0,075...1000 В

6. сопротивление постоянному току, 0,2...10000 кОм

7. Уровень сигнала по напряжению, -10...+10 дБ(-) 

8. Частотный диапазон, 45...10000 Гц

9. Питание автономное, 3х1,5 В

10. Размеры, 215х115х87 мм 

11. Масса, 0,95 кг

12. Допустимая температура эксплуатации от -10 до +40°С

13. Поверка
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	Прибор измерительный Р4833

(или эквивалент)

Предназначен для измерения сопротивления, постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов.
Рабочие условия применения прибора Р4833:
- температура окружающего воздуха от 10 до 35°С;
- относительная влажность 80% при температуре 25°С;
- атмосферное давление (84 - 106,7) кПа [(630 - 800) мм Гц].

Технические характеристики:

1. Класс точности прибора Р4833 при использовании в качестве:
- моста постоянного тока - 0,1;
- потенциометра постоянного тока - 0,05;
- магазина сопротивления - 0,02/1,5х0,0001.
 2. Диапазон:
- измерения сопротивлений при использовании прибора в качестве моста от 10-4 до 10-6Ом;
- измерения э.д.с. и напряжений при использовании прибора в качестве потенциометра от 0 до 111,10мВ;
- показаний сопротивления при использовании прибора в качестве пятидекадного магазина сопротивления от начального (<=0,015Ом) до 1111,10Ом (декады 100; 10; 1; 0,1; 0,01 Ом).
3. Время установления рабочего режима прибора не должно превышать 15 мин после включения питания. Режим работы - прерывистый.
4. Продолжительность непрерывной работы прибора от сети и встроенных источников питания должна быть не менее 8ч. Время перерыва до повторного включения должно быть не менее 15 мин.
5. Габаритные размеры, не более 250х390х190 мм.
6. Масса прибора Р4833, не более 8 кг.

7. Поверка.
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	Прибор электроизмерительный Ц4353 

(или эквивалент)

Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- электрической емкости;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями. 

Технические характеристики:

1. Класс точности 1,5/2,5
2. Сила постоянного тока, 0,06...1500 мА

3. Сила переменного тока, 0,3...1500 мА

4. Постоянное напряжение, 0,075...600 В

5. Переменное напряжение, 1,5...600 В

6. Сопротивление постоянному току, 0,3...10000 кОм

7. Частотный диапазон, 45...10000 Гц.

8. Питание автономное

9. Размеры, 215х115х90 мм

10. Масса, 1 кг

11. Допустимая температура от -10 до +40°С

12. Особенности – автозащита

13. Поверка.
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	Цифровой мегаомметр Е6-24

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Испытательное напряжение, 500; 1000; 2500 В.

2. Диапазон измерений до 10 ГОм.

3. Разрешающая способность измерений до 9,99 МОм - 10 кОм.

4. Разрешающая способность измерений от 10,0  до 99,9 МОм - 100 кОм

5. Разрешающая способность измерений от 100  до 999 МОм - 1 МОм

6. Разрешающая способность измерений от 1 до 9,99 ГОм - 10 МОм

7. Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений не более δ = ± (3 % + 3 емр) 

8. Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ± 0,5) Гц не более δ = + (5 % + 3 емр)

9. Ток в измерительной цепи не более 1 мА.

10. Рабочая температура от –30 Со до +50 Со

11. Питание от 10 до 14 В

12. Потребляемая мощность не более 6 Вт.

13. Габаритные размеры 80х120х250 мм.

14. Масса: не более 1,2 кг.

15. Поверка.
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	Прибор кабельный мостовой ПКМ-4МЦ

(или эквивалент)

Предназначен для измерения параметров и обнаружения неисправностей кабельных и воздушных линий связи в стационарных и полевых по схеме автоматического уравновешенного моста постоянного/переменного тока. 

Технические характеристики:

1. Электрическое сопротивление шлейфа 

1.1. Диапазон измерений  (0,1 - 10000) Ом ;

1.2. Погрешность, ± % 0,4+2000/Rшл

2.  Электрическое сопротивление изоляции 

2.1. Диапазон измерений  (0,1 - 10) МОм 2.2. Погрешность, ± % 5

2.3. Диапазон измерений  (10,1 - 20000) МОм 

2.4. Погрешность, ± % 10

3. Омическая асимметрия

3.1. Диапазон измерений  (0,1 - 100) Ом при Rшл=(100-10000) Ом

3.2. Погрешность, ± % 0,2+20/Rшл

4. Электрическая емкость 

4.1. Диапазон измерений  0,02 - 4000 нф

4.2. Погрешность, ± % 2,0+10/С

5. Емкостная асимметрия 

5.1. Диапазон измерений  20 пф - 20 нф 

5.2. Погрешность, ± % Индикация жилы с большей емкостью

6. Длина линии 

6.1. Диапазон измерений  2 м - 99,9 км 

7. Расстояние до места понижения изоляции при Rп до 10 МОм

7.1.  Диапазон измерений  метры 

7.2. Погрешность, ± % 1,0+50/Ку

8. Расстояние до места обрыва жилы 

8.1. Диапазон измерений  %, метры 

8.2. Погрешность, ± % 0,6

9. Расстояние до места перепутывания жил

9.1. Диапазон измерений  метры

9.2. Погрешность, ± % 1,75

10. Индикация - Буквенно-цифровая. Двухстрочный ЖКИ-дисплей. 
Состояние аккумулятора.

11. Эл. Питание - Сеть переменного тока 220В, 50 Гц; бортсеть автомобиля 14,2В; встроенный аккумулятор 12В

12. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора - Не менее 8 часов

13. Наличие зарядного устройства - Имеется встроенное автоматическое зарядное устройство

14. Упаковка - Пластиковый чемодан

15. Масса с аккумулятором - не более 6 кг

16. Масса без аккумулятора - не более 4,8 кг.

17. Габариты - 300 x 230 x 90 мм

18. Диапазон рабочих температур от –20º С до +40º C 

19. Гарантийные обязательства изготовителя - Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев при соблюдении правил эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи 6 месяцев
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	Токовые клещи DCM340

(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Переменный ток (диапазон тока):60А, 400А, 600А 

- Измерение напряжения: - переменное - 400 В, 600 В - постоянное - 400 В, 600 В 

- Сопротивление - 400 Ом 

-Прозвонка - звуковой сигнализатор 

- Автоматический выбор диапазона измерений.

- Подсветка дисплея Функция удержания данных.

- Удержание максимума  

- Максимальный размер провода - 35 мм Кабельные жилы - одна жила.

- Категория безопасности - CATIII 600 В. 
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	Осциллограф WA202

(или эквивалент) 

Технические характеристики:

1. КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

1.1. Параметры: Полоса пропускания (-3 дБ); Значения:  60 МГц.

1.2. Параметры: Коэф. отклонения (Коткл.); Значение:  2 мВ/дел…5 В/дел.

1.3. Параметры: Погрешность установки Коткл. Значение: ± 2 %

1.4. Параметры: Время нарастания. Значение: ≤ 5,8 нс

1.5. Параметры: Входной импеданс. Значение: 1 МОм / 13 пФ

1.6. Параметры: Число каналов. Значение: 2

1.7. Параметры: Связь по входу Значение: открытый, закрытый, земля

2. КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

2.1. Параметры: Коэф. развертки (Кразв.) Значение: 2,5 нс/дел…50 с/дел

2.2. Параметры: Погрешность установки Кразв. Значение: 0,01 %

3. СИНХРОНИЗАЦИЯ 

3.1. Источники синхросигнала - Канал 1, канал 2, сеть, внешний

3.2. Режимы запуска развертки - Автоколебательный, ждущий 

3.3. Виды синхронизации - Фронт, длительность, ТВ, время нарастания

4. АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

4.1. Разрешение по вертикали - 8 бит

4.2. Макс. частота дискретизации на каждый канал - 1 ГГц

4.3. Макс. частота дискретизации на один канал - 1 ГГц

4.4. Объем памяти на канал - 9 кБ 

4.5. Режимы сбора данных - Стандартная выборка, усреднение, пиковый детектор 10 нс 

5. КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Ручной режим - ΔU; ΔT; 1/ΔT

6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. Функции по вертикали - Пик-пик, амплитуда, макс., мин., "высокий" уровень, "низкий" уровень, среднее, среднеквадр., выбросы на вершине и в паузе.

6.2. Функции по горизонтали - Частота, период, время нарастания и спада, +/- ширина имп., +/- скваженность, задержка

7. ПРОБНИК

7.1. Тип – Пассивный

7.2. Полоса пропускания - 500 МГц

7.3. Коэффициент деления - 10:1 и 1:1

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

8.1. Интерфейс - На передней панели: USB- для сохранения данных. На задней панели: RS-232 иUSB  для дистанционного управления

8.2. Математика - Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 кБ), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный).

8.3. Документирование результатов - Возможность сохранения 20 осциллограм, 20 профилей настроек, 2 шаблона допускового контроля, запись и воспроизведение до 2500 кадр.

9. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

9.1. ЖК-дисплей - цветной, диагональ 14, 5

9.2. Напряжение питания - 100…240 В, 50 Гц

9.3. Габаритные размеры; масса - 154 x 133 x 305 мм; 2,3 кг

9.4. Комплект поставки - Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2), руководство по эксплуатации

10.Поверка
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	Осциллограф TDS 1012

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Дисплей (1/4 VGA ЖКИ) ч/б.

2. Полоса пропускания 100 МГц.

3. Кол-во каналов 2.

4. Вход внешнего запуска – да.

5. Макс. частота дискретизации по каждому каналу 1,0 ГГц.

6. Длина записи 2,5K точек 

7. Вертикальное разрешение 8-бит.

8. Вертикальная чувствительность 2 мВ до 5 мВ/дел.

9. Погрешность по вертикали (DC) ±3%.

10. Вертикальный Zoom Расширяет или сжимает живую или остановленную осциллограмму.

11. Макс. вход. напряжение 300 Вскз CAT II.

12. Диапазон смещения 2 - 200 мВ/дел ±2V; >200 мВ - 5 В/дел ±50V.

13. Ограничение полосы 20 МГц.

14. Входы AC, DC, GND.

15. Вх. Импеданс 1 МОм/20 пФ.

16. Горизонтальная развертка 5 нс - 50 c/дел.

17. Точность горизонтальной развертки 50 ppm.

18. Лупа времени Расширяет или сжимает по горизонтали осциллограммы (реальные или остановленные)

19. Поверка.
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	Осциллограф C1-157

(или эквивалент)

Осциллограф является универсальным портативным прибором и предназначен для исследования электрических сигналов в полосе частот от 0 до 100 МГц, измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана ЭЛТ. В прибор встроен тестер радиокомпонентов, с помощью которого можно проводить анализ характеристик полупроводниковых приборов.

Технические характеристики:

1. Вертикальное отклонение 

1.1. Количество каналов 2

1.2. Режимы отображения 

канал 1, канал 2
измерение полярности в канале 2
суммирование сигналов каналов 1 и 2
поочередная коммутация каналов 1 и 2

1.3. Ширина полосы постоянный ток ... 100 МГц.

1.4. Время нарастания 3,5 нс

1.5. Коэффициенты отклонения 5 мВ/дел ... 5 В/дел.

1.6. Погрешность ± 3 %

1.7. Входной импеданс 1 МОм/25 пФ.

1.8. Макс. входное напряжение 

100 В(эффективное значение)
300 В (с делителем 1:10)

2. Горизонтальное отклонение

2.1. Коэффициенты развертки 20 нс/дел ... 200 мс/дел.

2.2. Погрешность ± 3 %

2.3. Режимы развертки: авто, ждущий, однократный.

3. Параметры синхронизации

3.1. Внутренняя синхронизация 

0,8 дел. (10 Гц ...30 МГц)
2 дел. (10 Гц ... 100 МГц)

3.2. Внешняя синхронизация 0,2 В (постоянный ток ...100 МГц).

4. Режим X - Y

4.1. Полоса пропускания 20 Гц - 3 МГц (3 дБ).

4.2. Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В)

4.3. Экран 80 х 100 мм (8 х 10 дел)
ускоряющее напряжение 8 кВ

4.4. Диапазон рабочих температур 5 - 40°С 

4.5. Питание 220 В ± 10 %, 50 Гц

4.6. Потребляемая мощность 75 ВА

4.7. Габаритные размеры 160 х 300 х 380 мм.

4.8. Масса 8 кг.

5. Поверка
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	Осциллограф Fluke-125

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Диапазон осциллографа Fluke 125: 40 MHz.

2. Двухканальный True-RMS-метер 

Vdc, Vac, Vac+Vdc, Ohms,неразрывность , Diode тестирование

Current, °C, °F, неразрывность, dBV, dBM, Crest фактор, подключитесь к контролю и and Zero комплект.

3. TrendPlot – регистрация 

Automatic vertical scaling and time compression. Автоматический вертикальный взвешивание и сжатие во времени;

Актуальная демострация, MIN, MAX и AVG чтение.

4. Курсоры: ∆T, 1/∆T, V, ∆V, время подъема и падения

5. Максимальная частота выборки реального времени 25 MS/s.

6. Эквивалентная дискретизация до 2,5 Гвыб/с (125, 124) или 1,25 Гвыб/с (123).

7.  Входы и цифровые преобразователи 2

8. Основное достигнутое время: 20 ns - 1 min/div.

9. Чувствительность на входах 5 mV - 500 V/div.

10. Типы запуска: соединение и обзор™, свободный пробег, одиночный выстрел, присоединение, видео, внешний

11. Регистрация помех 40 ns.

12. Измерения осциллоскопом.  Автоматические измерения: 26 наименований (все инструменты) , Fluke 125 располагает дополнительными функциями для измерения мощности (Вт), ВА, вар и коэффициента мощности (PF) для однофазных и сбалансированных трехфазных (соединение "треугольник") систем электропитания.

13. Режим гармоник Fluke 125 располагает технической возможностью анализа гармоник сигналов питания. Подробное описание приведено ниже.

14. Максимальная рекордная длина 512 min/max pts за ввод

15. Память 20 экранов и сборок.

Дополнительные возможности измерения параметров питания

1. Типы измерений:

Ватт; ВА; Вар; Коэффициент мощности (PF)

2. Конфигурация питания: однофазное или трехфазное сбалансированное питание от сети по схеме "треугольник".

3. Voltage measurement Канал A: с использованием STL120, щуп напряжения или прямой вход.

4. Максимальное напряжение для гарантированной безопасности работы: Канал B: с использованием i400s (в составе комплекта) или другими подходящими токоизмерительными клещами.

5. Токоизмерительные клещи или чувствительность шунта: 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 мВ/A, 10 мВ/мА и 400 мВ/A

Режим измерения гармоник

1. Конвертация осциллограммы в изображение гармоник (с использованием быстрого преобразования Фурье, FFT) с показом амплитуд от 1-й до 33-й гармоники

2. Анализируемая осциллограмма: Синусоида напряжения (Глава A), синусоида тока (Глава.B) или мощности (Глава A x Глава B), автоматическая генерация.

3. Диапазон частоты гармоник:

Постоянный ток до 33-й гармоники (для основной гармоники до 60 Гц);

Постоянный ток до 24-й гармоники (для основной гармоники до 400 Гц);

4. Дисплей: Гистограмма, отображающая от 1-й до 33-й гармоники и постоянного тока; амплитудные значения отображаются в % к основной гармонике.

5. Измерения: 

Относительное значение амплитуды отдельных гармоник;

THD (суммарное гармоническое искажение) в %r или %f.

Комплектность

Сетевой адаптер / зарядное устройство; аккумулятор (4); делитель х10 (1, Fluke 124), экранированный кабель (2), насадка-крючок (2), измерительный провод (1), зажим «крокодил» (1), переходник «банан»-BNC (1)

Поверка.
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	Прибор комбинированный АСК4174

(или эквивалент)

Технические характеристики:

Параметры осциллографа 
1. частота дискретизации 10 ГГц (стробоскопический режим) 
2. частота дискретизации 100 МГц (режим реального времени) 
3. коэффициент вертикального отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел 
4. частотный диапазон по уровню –3 дБ: 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC) 
5. входное сопротивление 1 МОм или 50 Ом 
6. максимальное входное напряжение ±50 В (RВХ=1 МОм) 
7. минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс 
8. минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс 
9. диапазон значений коэффициента развертки 10 нс/дел....0,1с/дел (обычный режим) 

Параметры логического анализатора 
1. 16 входных каналов 
2. объем буфера до 2 Мвыборок на каждый канал 
3. произвольная регулировка предзаписи и послезаписи 
4. частота внутреннего тактирования 2,5 кГц…200 МГц 
5. частота внешнего тактирования 3 МГц…37,5 МГц (метасинхронный режим) 
6. синхронный сбор данных 10 Гц ... 25 МГц 
7. шаг частот дискретизации 1; 2; 5 
8. установки порогов срабатывания по входам –1,8...+6,9 В (с дискретностью 100 мВ) 
9. условия синхронизации: запуск по фронту, запуски по шаблону, запуск «Шаблон ИЛИ Фронт», «Шаблон И Фронт», запуск «Шаблон, ЗАТЕМ Фронт», «Фронт, ЗАТЕМ ШАБЛОН», запуск по длительности в различных комбинациях 
10. режимы запуска: безусловный, условный, однократный режим, самописец 

Параметры генератора 
1. генерация стандартных форм сигнала: прямоугольный, синус, треугольный, пилообразный, вспышка — 0,02 Гц…10 МГц 
2. встроенный редактор сигналов произвольной формы 
3. внутренний/внешний запуск 
4. максимальный размах выходного сигнала ±2,5 В 
5. минимальное сопротивление нагрузки 50 Ом 
6. встроенный фильтр 
7. длина памяти — 128 киловыборок на канал 

Параметры генератора цифровых последовательностей 
1. 16 цифровых каналов 
2. длина памяти на канал 256 кбит 
3. частота внутреннего тактирования 2 Гц...100 МГц 
4. частота внешнего тактирования до 50 МГц 
5. амплитуда выходного напряжения 1,8...4,3 В шаг 1,2 мВ 
6. нагрузка выходов цифровых каналов: 200 Ом, 20 пФ 
7. внешняя синхронизация 
8. запуск внешних устройств 
9. напряжение на входах внешнего тактирования и синхронизации –1...+6 В 
10. регулируемые пороги срабатывания при внешней синхронизации/тактировании 

Общие параметры 
1. питание ~220 В / 50 Гц, 25 Вт 
2. интерфейс USB 1.1 (АСК-4114), USB 1.1 и LAN (АСК-4174) 
3. габаритные размеры 260Ч210Ч70 мм 
4. масса не более 2 кг 

Поверка.
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	Вольтметр Fluke-8845A

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Напряжение постоянного тока

1.1. Диапазон 1000 В;

1.2. Разрешение 100 нВ;

1.3. Погрешность  0,0035 %

2. Напряжение переменного тока (частота 300 Гц) 2.1. Диапазон 750 В;

2.2. Разрешение 100 нВ;

2.3. Погрешность  0,06 %

3. Сопротивление (2x4 провода)

3.1. Диапазон 100 МОм;

3.2. Разрешение 100 мкОм;

3.3. Погрешность  0,01 %

4. Постоянный ток

4.1. Диапазон 10А;

4.2. Разрешение 100 пА ;

4.3. Погрешность  0,05 %

4.4. Диапазон 10 А;

4.5. Разрешение 1 мкА;

4.6. Погрешность  0, 10 % 

5. Частота/Период

5.1. Диапазон 300 кГц;

5.2. Разрешение 1 мкГц;

5.3. Погрешность  0,01 %

5.4. Экран: двойная точечная матрица

5.5. Разрядность 6,5 знаков.

5.6. Частота измерений 1000 счит./с

5.7. Целостность цепей / Проверка диодов Да

5.8. Аналитические функции Statistics (Статистика), Histogram (Гистограмма), TrendPlot™, Limit Compare (Сопоставление пределов)

5.9. Математические функции NULL, Min/Max, dB/dBm (НУЛЬ, Мин./Макс., дБ/дБм)Интерфейсы: RS232, IEEE-488.2, Ethernet

5.10. Языки программирования/ Режимы эмуляции SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, прибор Fluke 45

5.11. Безопасность разработан в соответствии со стандартами IEC 61010-12000-1, ANSI / ISA-S82.01-1994, CAN / CSA-C22.2 No.1010.1-92 1000V CATI / 600V CATII

5.12. Размеры 88 x 215 x 293 мм

5.13. Вес 3,6 кг 

6. Поверка.
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	Вольтметр Tektronix DMM-4020

(или эквивалент)

Технические характеристики:

Вольтметр, базовая погрешность 0,015%, разрядность 5.5 знаков, 10 мкВ - 1000 В,1 нА - 10 А, 1 мОм - 100 MОм, тестирование p-n переходов, тест проводимости, функция частотомера, 2-х и 4-х проводная схемы измерения сопротивления, детектирование и измерение постоянных токов утечки, 6 кнопок быстрого вызова настроек, режим тестирования «прошёл не прошёл»

Поверка.
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	Измеритель RLC LCR-829

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. ИЗМЕРЕНИЕ RLC
1.1.   Параметры: сопротивление (R, ESR)

Значение 6,25 Ом – 410 кОм

1.2. Параметры: Емкость (C)

Значение 20 пФ –2,083 мФ

1.3. Параметры: Индуктивность (L)

Значение 5 мкГн – 5417 Гн

1.5. Параметры: Добротность (Q)

Значение 0,0001 – 9999 

1.6. Параметры: Тангенс угла потерь (D)

Значение 0,0001 – 9999 

1.7. Параметры: Базовая погрешность Значение ± 0,1%

1.8. Параметры: Время измерения Значение 34 мс

1.9. Параметры: Режимы измерения Значение R/Q, C/D, C/R, L/Q,

1.10. Параметры: Запуск измерений

Значение: Автоматический или ручной

1.11. Параметры: Схема измерения

Значение: Параллельная/последовательная (ручной выбор)

2. ТЕСТ СИГНАЛ

2.1. Параметры: Частота тест-сигнала

Значение: 12 Гц – 100 кГц,

503 фиксиров. установки

2.2. Параметры: Уровень тест-сигнала

Значение: 5 мВ - 1275 мВ (шаг 5 мВ)

3. ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ 

3.1. Параметры: Внутренний источник Значение: 2 В 

3.2. Параметры: Внешний источник Значение: 0 В - 30 В (максимальный ток 200 мА)

4. ПАМЯТЬ

4.1. Функции Запись/считывание установленных параметров измерения

4.2. Объём памяти 100 ячеек

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

5.1. Режим индикации измерений: Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %

5.2. Режим усреднения 1…255 измерений

6. ДИСПЛЕЙ

6.1. Тип индикатора: ЖКИ матрица (240 х128 точек) с подсветкой и регулировкой контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), дополнительный экран (Q, D, Rэквив., ∆, ∆%), индикаторы параметров режима измерения, меню режимов настройки

6.2. Формат индикации 

5 разрядов на основной шкале 
4 разряда на дополнительной шкале

7. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

7.1. Условия эксплуатации 10°С…50°С и относительная влажность до 85%

7.2. Напряжение питания 100 В…240 В, 50/60 Гц

7.3. Габаритные размеры  330 х149 х437 мм

7.4. Масса 5,5 кг

7.5. Комплект поставки Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1)

7.6. Опции измерительные кабели LCR-05 (прямое подключение компонентов), LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD компонентов), LCR-09 (регулировка длины зажима выводов)

8. Поверка. 
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	Мультиметр Agilent 34401A

(или эквивалент)

В мультиметре сочетаются разрешающая способность, точность и скорость измерений. 61/2 разрядов разрешения, основная 24-часовая погрешность измерения напряжения постоянного тока 0.0015% и 1000 отсчетов в секунду, передаваемых непосредственно в канал GPIB, гарантируют получение точных, быстрых и повторяющихся результатов измерений.

Технические характеристики:

1. 6,5 разрядов 

2. Базовая погрешность (U пост.) 0,0035 % 

3. Пост./ пер. напряжение 0-1000 В (разрешение 0,1 мкВ) 

4. Пост./ пер. ток 0-3 А (разрешение 10 нА) 

5. Сопротивление 0-100 МОм (разрешение 100 мкОм) 

6. Измерение частоты, периода, прозвон цепи, тест диодов 

7. Измерение среднеквадратичного значения (True RMS) 

8. Рабочая полоса частот 3 Гц - 300 кГц 

9. Скорость измерений: до 1000 считываний/с 

10. Интерфейсы: RS-232; GPIB 

11. Масса: 3 кг 

12. Поверка 
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	Мост переменного тока СА7100-2

(или эквивалент)

Предназначен для измерений электрической емкости (далее – емкость) и тангенса угла диэлектрических потерь (далее – тангенс угла потерь), напряжения и частоты переменного тока, сопротивления постоянному току. 

Измеряемые величины:

1. емкость и тангенс угла потерь;

2. рабочее напряжение (напряжение, приложенное к эталонному конденсатору)  и его частота в следящем режиме.

Технические характеристики:

1. Измеряемые величины: емкость, тангенс угла потерь, напряжение и частота;

2. Контроль изоляции объектов под рабочим напряжением при наличии Устройства согласования автоматизированного СА7140 или СА7141

3. Автоматизация процесса измерения полная, включая выбор поддиапазона

4. Управление и отображение результатов измерения: 

вариант 1: управление с помощью Блока управления (клавиатура 16 клавиш, двухстрочный  ЖКИ); 
вариант 2: управление с помощью персонального компьютера, подключенного через COM-порт (RS232) к Блоку управления

5. Емкость и рабочее напряжение встроенного эталонного конденсатора 50 … 200 пФ, 10 кВ

6. Емкость внешнего эталонного конденсатора от 10 пФ до 10000 пФ

7. Сила тока через эталонный конденсатор от 10 мкА до 10 мА

8. Сила тока через объект измерения от 0 до 0,5 А

9. Диапазон частот рабочего напряжения 

от 48,7 Гц до 61,2 Гц

10. Диапазоны измерений: 
емкости от 0 до С0´1000 (4 поддиапазона); 
где С0 - емкость эталонного конденсатора

11. тангенса угла потерь от 0 до 1

12. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении:

12.1. емкости ±5´10-2%; 
при использовании внешнего эталонного конденсатора ±1´10-2%.

12.2. тангенса угла потерь ±(1´10-4+0,01´tgd)

12.3. рабочего напряжения ±1,5%

12.4. частоты ±0,1 Гц

13. Измерение емкости и тангенса угла потерь в условиях электростатических помех на рабочей частоте автоматизированное подавление "токов влияния" путем смены фазы рабочего напряжения (метод двух отсчетов) "Плавный" фазорегулятор не требуется!

14. Возможность измерения параметров заземленных объектов ("перевернутая схема") предусмотрена для всех измеряемых параметров 

15. Архивирование результатов измерений 1000 записей результатов измерений 

16. Нормальные условия применения

16.1. температура окружающего воздуха – от 15 до 250С; 

16.2. относительная влажность воздуха – до 80% при температуре 25 0С

17. Рабочие условия применения

17.1 температура окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 40 ºС; 

17.2. относительная влажность воздуха – до 80% при температуре 25 ºС

18. Электропитание

18.1. Блока измерительного – от встроенного аккумулятора; 

18.2. Блока управления – от сети 220 В 50 Гц или бортовой сети передвижной лаборатории 12 В

19. Время непрерывной работы Блока измерительного от полностью заряженного аккумулятора не менее 50 часов

20. Масса

20.1. Блока измерительного, не более 14 кг; 

20.2. Блока управления, не более 0,55 кг.

21. Габаритные размеры

21.1. Блока измерительного, не более 120 мм´315 мм´415 мм; 

21.2. Блока управления, не более 135 мм´27 мм´153 мм

22. Поверка.
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	Кондуктометр S-70K

(или эквивалент)

Технические характеристики:

Диапазон измерения: 0,01мкСм/см…1000мСм/См, солесодержания 0,1 мг/л…1000 г/л, ручная или автоматическая термокомпенсация, 3 варианта фиксирования результатов измерений: автоматический, ручной или по времени. Расширенные возможности автоматической калибровки: калибровка по двум точкам с использованием стандарта проводимости (выбор 84 мкС/см, 1413мкС/см, 12.88 мСм/см, насыщ.NaCl) или ввод константы ячейки или с использованием пользовательского стандартного раствора, приведение к стандартной температуре 20 или 25С с использованием линейной или нелинейной функции, а также функцией USP. Автоматический учет температуры буферных растворов при калибровке. Таймер калибровки. Память на 1000 результатов измерений. Вызов последних 25 результатов измерений в виде таблицы или графика. Возможность сохранения до 10 методов на каждый модуль. Распечатка результатов в соответствии с нормами GLP. Сигнализация выхода заданных значений за установленные пределы. Большой ЖК подсвечиваемый дисплей, интерфейс RS232, аналоговый выход, USB выход (опция), TTL интерфейс для подключения автоподатчика образца Rondolino (опция), защитный чехол, размер 190х240х65 мм, вес 1 кг.

Поверка.
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	Калибратор СА 51

(или эквивалент)

Калибратор предназначен для поверки (калибровки) преобразователей электрических сигналов и приборов в реальных условиях эксплуатации. Прибор мо​жет воспроизводить тестовый сигнал для проверяемого оборудова​ния и одновременно измерять сигнал на выходе устройства, при этом, нет необходимости осуществлять синхронизацию с другими устройст​вами.

Технические характеристики:

1. Функция пропорционального выхода (Значения выходного сигнала просто делятся, устраняя необходи​мость кропотливых вычислений процентных соотношений.) 

2. автоматическое пошаговое изменение выходного сигнала (Основано на установках в функции пропорционального выхода. Через 10% или 25% от значения выходного сигнала.) 

3. Качание выходного сигнала (Обеспечивается линейное возрастание или убывание сиг​нала. Время изменения сигнала 16 или 32 с) 

4. память: до 50 воспроизведенных и измеренных значений, а так же индивидуальных значений измерительных настроек 

5. 24 В источник постоянного напряжения для питания исследуемого устройства 

Подсветка шкалы (автоматическое отключение через минуту 

6. Питание: четыре элемента типа АА (LR6) или сетевой адаптер (поставляется по отдельному заказу)

7. Автоматическое отключение через 10 минут бездействия (отключаемая функция)

8. Рабочий диапазон температур от 0 до 50°С

9. Габаритные размеры 190 х 120 х 55 мм

10. Вес около 730 г (вместе с элементами питания) 

11. Воспроизведение:

11.1. Постоянное напряжение:  Диапазон от - 10,00 мВ до 30,00 В; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,01/0,1/1/10 мВ

11.2. Постоянный ток: Диапазон от 0 до 24,00 мА; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 1 мкА

11.3. Термопары (K,E,J,T,N,L,U,R,S,B) и 
термометры сопротивления (Pt100. JPt100): Диапазон от -200 до 1800 ºС; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,1/1 ºС 

11.4. Частота: Диапазон от 1,0 до 11,0 кГц; Базовая погрешность ±0,2 Гц; Разрешение 0,1 Гц/1 Гц/0,1 кГц.

11.5. Последовательность импульсов:  Диапазон от 1 до 99999; Разрешение 1 импульс.

11.6. Сопротивление: Диапазон от 0 до 400,0 Ом; Базовая погрешность ±0,02%; Разрешение 0,01 Ом. 

12. Измерение:

12.1. Постоянное напряжение: Диапазон  от 0 до ±110,00 В; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 0,01/0,1/1/10 мВ.

12.2. Постоянный ток: Диапазон  от 0 до ±100,00 мА; Базовая погрешность ±0,025%; Разрешение 1/10 мкА.

12.3. Сопротивление: Диапазон от 0 до 400,00 Ом; Базовая погрешность ±0,05%; Разрешение 0,01 Ом 

12.4. Переменное напряжение: Диапазон от 0 до 300 В; Базовая погрешность ±0,5%; Разрешение 0,001/0,01/0,1/1 В

12.5. Частота: Диапазон от 1,00 Гц до 11,000 кГц; Базовая погрешность ±0,02 Гц; Разрешение 0,01/0,1/1 Гц

12.6. Подсчет количества импульсов: Диапазон от 1 до 99999 в минуту или час; Базовая погрешность ±2 импульса; Разрешение 1 импульс

13. Поверка
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	Калибратор FLUKE 9100 до 20A

(или эквивалент)

Технические характеристики:

1. Напряжение постоянного тока 0 ±1050 В.

2. Напряжение переменного тока  0 ±1050 В при частоте 10 Гц 100 кГц.

3. Постоянный ток 0 ±20 A (до ±1000 A с токовой катушкой).

4. AC Current 0 ±20 A (до ±1000 A с токовой катушкой) при частоте 10 Гц 30 кГц.

5. Сопротивление 0… 400 МОм.

6. Сопротивление изоляции 100 кОм 2 ГОм.

7. Целостность цепи 0… 4 кОм

8. Проводимость 2,5 нС 2.5 мС

9. Емкость 500 пФ 40 мФ.

10. Частота 0,5 Гц 100 МГц (25 РРМ или 0,25 РРМ).

11. Рабочий цикл 0,05% 99,95%.

12. Ширина импульса 0,30 мксек 1999,99 мсек

13. Уровни логики TTL, CMOS и ECL

14. Формы волны сигнала Синусоида, прямоугольная, треугольная, трапецеидальная и импульс

15. Температура: Моделирование термопар и термометров сопротивления.

16. Постоянная мощность: 1 мвт 20 квт.

17. Переменная мощность: 1 мвт/мвар 20 квт/кВар.

18. Осциллографические функции:

18.1. Амплитуда напряжения 5 мВ 120 В двойного размаха амплитуды

18.2. Фронт 100 мВ 1,1 В дв. размаха амплитуды <1 нсек

18.3. Выровненная синусоида 10 Гц 600 МГц.

18.4. Временные маркеры 25 РРМ или 0,25 РРМ.

19. Поверка.
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Способ и место доставки поставляемого Товара: 
· доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»).


Срок и условия оплаты поставок Товара: по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (накладная и счет-фактура) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей редакции).
Начальная (максимальная) цена Договора. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.:

4 201 166(четыре миллиона двести одна тысяча сто шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
Место подачи котировочных  заявок: 
сайт: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

дата и время начала приема заявок:
04 апреля 2011 года в 16:00 (время московское).
дата и время окончания подачи заявок:

11 апреля 2011 года в 09:00 (время московское).
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:


В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

Порядок заключения Договора с Победителем: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
2. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

2.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
2.4. Участник процедур закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии».
2.5. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.6.
Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

a) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

· будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

b) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий договора.

2.7. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) или в адрес контролирующего органа Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru).
3. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
3.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить (прикрепить) файлами: 

- котировочную заявку, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- необходимые документы, заверенные должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

- анкету, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

3.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.  
3.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  
Площадка работает в круглосуточном режиме. 
Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой www.A-K-D.ru
3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент» или двусмысленности в формулировках не допускается.

3.6. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.
Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 3.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
Проект Договора прилагается.
Приложение №1
к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)

на поставку ____________________________________________________________________

                                                    (наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________           
  
«__»_________ 20____ г. 

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Факс __________________________________
Расчетный счет ________________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№ 
п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак


	Ед.

изм.
	Кол-во


	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.           

(Итого):
	
	
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Использование слов «или эквивалент» в столбце №2 не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.

Способ и место доставки Товара ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает 

                                                                                                                  (наименование Участника размещения закупки)

свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму 
___________________ руб. ___ коп. (_____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ______________ о проведении запроса ценовых котировок  в электронной форме на поставку _______________, 







                                (наименование поставляемого Товара)

размещенном на официальном сайте http:zakupki.rosatom.ru
                                                                              (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету, по желанию, участника размещения заказа (Приложение №2) (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) сертификат на продукцию, по желанию;

в) паспорт на продукцию, по желанию;

г) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)).
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. 
Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки.

(Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя)
е) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя).

Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
_____________                                _________________                              _______________

  (Должность)                

            (Ф.И.О.)                                            (Подпись) 

                          М.П.

Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись) 

М.П.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск






                      «____» ________ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок в электронной форме на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:__________________.
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1   Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1   Поставщик обязуется:

5.1.1  Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2    Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1  Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2  Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3    Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4   Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1    Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

7.2   Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3     За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4   Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5  При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2
Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3   Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
- по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

11. ответственность сторон

11.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2
В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3
В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1
Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
12.2
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

             16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель:

	
	ФГУП «ПО «Маяк» 

	
	Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск, пр. Ленина,31

	
	ИНН 7422000795 КПП 742150001

	
	Р/С 4050 2810 2723 7000 0001
в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

	
	

	
	К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

	
	БИК 047501602

	
	Контактные телефоны:

	
	тел    (35130) 2 03 33
факс  (35130) 2 00 24


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Покупателя:
_________________________ М.П.
	От Поставщика:
__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:
_________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
	От Покупателя:
__________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.


