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1. Наименование и область применения.

Экспериментальный образец индуктора с уравновешенной обмоткой для батарей

противотока коммутационной аппаратуры установки ИТЭР.
Область применения - батареи противотока с сильноточными 2-х ступенчатыми размыкателями постоянного тока в системах защиты сверхпроводящих обмоток ИТЭР.
2. Основание для выполнения опытно-конструкторских работ.
Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме № ______________от «___»____________2012г.
ОКР выполняется в рамках договора № 83-Синтез/12 от «___»________2012г. между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», финансирование вышеуказанного договора осуществляется за счет средств государственного контракта № Н.4к.52.90.11.1151 от 28 апреля 2011г. Между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР - Центр».
Разработанная научно – техническая документация должна содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами и удовлетворять требованиям следующих документов: 
- соглашение о поставке № РА 4.1.Р3.RF.01, Annex B  от 03 марта 2011г. с целью обеспечения части взноса Российской Федерации в Международную организацию ИТЭР в натуральной форме в соответствии с согласованными с Международной организацией ИТЭР зачетной стоимостью, технической спецификацией, 
- план – график изготовления и поставки специального оборудования и элементов сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР
- ГОСТ 7.32. – 2001.
3. Цели и назначение работы.
Целью работы является разработка, изготовление и испытание экспериментального образца индуктора с уравновешенной обмоткой для батарей противотока на импульсные токи амплитудой 120 кА и напряжением 12 кВ.

Заказчик – ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

Исполнитель – 







Начало работ: С даты подписания договора
Окончание работ: 01.12.2012г.
4. Основные параметры и технические требования.
4.1. Основные технические требования, приведены в табл. 1.
Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Максимальная энергия конденсаторной батареи, 
[image: image1.wmf]W


	115,2 кДж

	2
	Максимальное напряжение зарядки конденсаторной батареи, 
[image: image2.wmf]0
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	12 кВ

	3
	Ёмкость, 
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	1,6 мФ

	4
	Индуктивность индуктора, 
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	16 мкГн

	5
	Амплитуда разрядного тока, 
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	120 кА

	6
	Длительность импульса,  
	500 мкс

	7
	Изоляция индуктора должна быть рассчитана на напряжение
	12 кВ

	8
	Нагрев катушки (приращение температуры) за один импульс, 
[image: image8.wmf]T
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	Не более 330 С

	9
	Режим работы 
	Одиночные импульсы

	10
	Срок службы используемых материалов
	30 лет

	11
	Испытательное напряжение, Uисп.
	28 кВ, 50Гц,
1 мин.

	12
	Потоки рассеяния магнитного поля у индуктора, В
	не более 10%



4.2 Требования назначения.
Индуктор предназначен для формирования импульса тока при разряде

конденсаторной батареи противотока, с целью обеспечения бездуговой коммутации постоянного тока.
4.3 Требования надежности.
Экспериментальный образец индуктора с уравновешенной обмоткой должен сохранить работоспособность при разряде с максимальными значениями тока и напряжения (См.Табл.1).
4.4  Требования к обеспечению качества.
Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия.

4.5  Требования стойкости к внешним воздействиям.
Индуктор предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений с температурой воздуха от +5 до +40(С и влажностью до 95%.
4.6 Требования технического обслуживания и ремонта.
4.6.1 Конструкцией экспериментального образца индуктора должно быть обеспечено удобство  доступа во время технического обслуживания и ремонта ко всем блокам и элементам, входящим в состав устройства.

4.6.2 Конструкцией экспериментального образца индуктора должна быть обеспечена

однозначность сборки и подключения разъёмов.

4.7 Требования безопасности.
УПП должно быть выполнено с учетом требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003.

4.8 Требования к конструкции.
4.8.1 Обмотка индуктора должна быть сделана из меди.
4.8.2 Индуктор должен иметь размеры в диаметре не более Ø270…300 мм. и высотой не более 300 мм.
4.8.3 Все применяемые материалы, в том числе изоляция проводов и кабелей, не должны быть галогеносодержащими

4.9  Требования к маркировке. 

4.9.1 Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-

4.9.2 Способ маркировки определяется на этапе разработки документации. 

4.9.3 Упаковка должна обеспечивать транспортировку всеми видами транспорта.
4.10 Требования к транспортированию и хранению.
4.10.1 Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта.
4.10.2 Срок хранения – 5 лет, запасных частей, инструмента и принадлежностей – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
Условия  хранения – 2(с)по ГОСТ 15150-69 п. 10.1
5. Этапы выполнения ОКР.
Работа выполняется в 2 этапа:
Этап 1. Разработка и изготовление экспериментального образца индуктора.
Сроки: С даты подписания договора – 01.06.2012 г.
Этап заканчивается выпуском и передачей Заказчику Руководства по эксплуатации (РЭ), программ и методик испытаний, изготовлением экспериментального образца индуктора.

Завершается этап оформлением акта сдачи-приёмки работ.

Этап 2: Испытание экспериментального образца индуктора у Исполнителя и Заказчика.

Сроки: 02.06.2012 г. – 01.12.2012 г.
Этап заканчивается испытанием экспериментального образца индуктора у Исполнителя и его передачей Заказчику, а также  передачей Заказчику, протоколов испытаний индуктора. 

Завершается этап оформлением акта сдачи-приёмки работ.

6. Требования к разрабатываемой документации.

6.1. РЭ должно состоять из технического описания и инструкции по эксплуатации.
6.2. В РЭ должны входить:
- обоснование выбранных конструкции и материалов и технологий;

- расчёт оптимальной геометрии индуктора с уравновешенной обмоткой;
- сборочный чертёж;
- схема подключения.
6.3. Программа и методика испытаний должны  быть согласованы с Заказчиком
соответствовать ГОСТу 2.106.
6.4. Испытания на соответствие требованиям раздела 4 (п. 4.1.) настоящего ТЗ
проводит Исполнитель совместно с Заказчиком на стендах Исполнителя и Заказчика.

Документы должны быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе в

количестве 2 экз.
7. Особые условия

В процессе проведения работ допускается изменение (дополнение) требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.
	СОГЛАСОВАНО


	Ведущий инженер по качеству

	лаборатории НИТЛНБ

	___________________ В.П. Шальнев

	"_____"__________2011г.
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