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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Бронежилет общевойсковой третьего уровня защиты 6Б23-1 2-го размера (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 11 квартала  2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Документы на оборудование, подтверждающие его новизну.

	

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Бронежилет общевойсковой дифференцированный с улучшенными характеристиками унифицированный 6Б23-1 (или эквивалент) (далее по тексту - БЖ), предназначен для снижения вероятности поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов (мин, фанат) и холодным оружием.
БЖ применяется в качестве средства индивидуальной бронезащиты личным составом боевых подразделений СВ, ВДВ, морской пехоты ВМФ.
БЖ представляет собой базовый образец для военнослужащих основных специальностей СВ, ВДВ и морской пехоты ВМФ.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Защитные свойства БЖ 6Б23-1 (или эквивалента) сохраняются в диапазоне температур от минус 500С до плюс 500С, а также после воздействия влаги (дождя, мокрого снега и .т.д).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


	5 Площадь защиты и масса бронежилета указаны в таблице 1.
Таблица 1        

Размер

Масса,

кг,

не более

Площадь защиты дм2, не менее

Общая противоос

колочная (защитные экраны ГС и СС, воротника, боковых частей  и пахового

фартука)

Противо-осколочная

Усиленная (в проекции ЖВО ГС и СС)

III уровень защиты (в проекции ЖВО ГС)

II уровень защиты (в проекции ЖВО СС)

02

7,9

49,0

16,0

8,0

8,0

2.6 Защитные свойства БЖ 6Б23-1 сохраняются в диапазоне температур от минус 500С до плюс 500С, а также после воздействия влаги (дождя, мокрого снега и .т.д.).

7 Защитная композиция БЖ 6Б23-01 (или эквивалента) совместно с вентиляционно-амортизирующей системой обеспечивает снижение запреградного воздействия до допустимых значений при обстреле БЖ из оружия указанного в п. 2,1, 2,2, 2,3.
 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Бронежилет обеспечивает защиту от ударов холодного оружия и осколков, образующихся при разрыве ручных гранат, мин и других боеприпасов.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Размер

Масса,

кг,

не более

Площадь защиты дм2, не менее

Общая противоос

колочная (защитные экраны ГС и СС, воротника, боковых частей  и пахового

фартука)

Противо-осколочная

Усиленная (в проекции ЖВО ГС и СС)

III уровень защиты (в проекции ЖВО ГС)

II уровень защиты (в проекции ЖВО СС)

02

7,9

49,0

16,0

8,0

8,0



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	- Бронежилет должен легко подгоняться по фигуре человека.

- Бронежилет не должен ограничивать свободу движения человека.

- Бронежилет может изготавливаться как скрытого ношения, так и для ношения поверх одежды.

- Конструкция бронежилета может дополнительно предусматривать устройство для вентиляции пространства под одеждой, внешний чехол с карманами и накладными деталями для носимой экипировки и личных вещей и с плечевыми упорами для оружия.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы, применяемые для изготовления бронежилетов, должны выпускаться по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

Материалы, применяемые для изготовления защитной структуры бронежилетов, должны проходить входной контроль в соответствии с требованиями, установленными в нормативной документации .

Материалы внешнего чехла  и амортизатора бронежилета не должны оказывать раздражающих воздействий на кожу человека и должны хорошо очищаться от загрязнений.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Конструкция бронежилетов должна обеспечивать сохранение стойкости к воздействию средств поражения при заданных в нормативной документации на конкретное изделие условиях:

-  температурном диапазоне эксплуатации от -40 до +40ºС;

- влажности воздуха до 100%;

А также по согласованию с заказчиком при:

- воздействии атмосферных и (или) погружении в воду;

- кратковременном воздействии огня.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки входят:
№ п.п.
Наименование
количество 
1
Бронежилет
1 шт.
2
Сумка
1 шт.
3
Паспорт КЛЖТ.305218.009 ПС
1 экз.
4
Руководство по эксплуатации КЛЖТ.305218.009 РЭ
1 экз.
5
ЗИП:
- отрезок ткани верха размером 100 х 100 мм;
- текстильная застежка «Контакт» К-25 защитного или черного цвета длиной 200 мм;
- нитки лавсановые швейные 70 Л защитного или черного цвета длиной 2 м.
1 комплект


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка бронежилетов должна содержать следующие основные сведения:

- товарный знак или шифр предприятия-изготовителя;

- обозначение (наименование) бронежилетов;

- класс защитной структуры;

- условный размер;

- номер партии бронежилетов, номер изделия;

Дата выпуска (месяц и последние две цифры года).

 Маркировка в полном объеме наносится на внешние чехлы составных частей бронежилета. На составные части (включая защитные элементы) допускается нанесение маркировки в сокращенном виде.

     Защитные элементы бронежилета, кроме основной маркировки, должны содержать указания по безошибочной сборке изделия.

Место нанесения маркировки должно быть указано в нормативном документе на бронежилет.

Краски для маркирования должны быть несмываемыми и контрастными на фоне бронежилета.

Маркировку выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Бронежилеты упаковываются в отдельные полиэтиленовые пакеты и укладываются в сумку, предназначенную для переноски и хранения бронежилетов.
 Упаковка обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование бронежилетов производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими в данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воздействий.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Бронежилеты должны храниться в упакованном виде до введения в эксплуатацию.

Упакованные бронежилеты должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 и не выше 30ºС, для республик Средней Азии, Кавказа, Закавказья и Краснодарского края – не выше 40ºС, относительной влажности воздуха 50-70% и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

  Не допускается хранение бронежилетов в одном помещении с химическими активными веществами.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  хранения бронежилетов составляет не менее 5 лет с даты приемки представителем заказчика. Срок войсковой эксплуатации при соблюдении условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации  - не менее 4 лет в пределах гарантийного срока хранения.  Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно руководству по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно руководству по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 2015 г.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Вся продукция поставляется с приемкой Военного представительства


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество – 100  штук.

Срок поставки – в течение 2 недель с  момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	

	
	
	


Начальник  подразделения __________________С.А. Каравцев

Исполнитель_______________________________ С.А. Чебунина
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