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Мурманск, 2014 год
1. 
Предмет открытого запроса цен:
Заключение договора на поставку СИЗ и спецодежды.
2. Срок поставки:
начало: с момента подписания договора поставки;
окончание: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
Место поставки товара и условия: 
Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»). 
[bookmark: _GoBack]Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).
Дополнительные условия:
· Въезд в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.
3. Цена поставляемого товара:
В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области и другие платежи.
4. Перечень Товара:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	

	1
	Термобелье (кальсоны+фуфайка.)
Изготовлено из двухслойного трикотажного полотна с уникальной технологией вязки Рашель, обеспечивающей максимум тепла. Белье обладает хорошей эластичностью, что обеспечивает отличную посадку по фигуре. Внутренний слой обеспечивает сохранение тепла и одновременно отведение лишней влаги от тела, а внешний слой – ее быстрое испарение, Плоские швы обеспечивают прочность белья и создают дополнительный комфорт, не натирая и не врезаясь в местах соприкосновения с телом, что важно при физической активности.
Состав: внутренний слой состоит из 100% мягкого акрилового ворса, внешний слой – 50% полиэстер, 50% хлопок, плотность полотна 250 г/кв.м.
Цвет: Черный
	175
	к-т

	
	48-50/3-4
	10
	к-т

	
	48-50/5-6
	10
	к-т

	
	52-54/3-4
	65
	к-т

	
	52-54/5-6
	20
	к-т

	
	56-58/3-4
	30
	к-т

	
	56-58/5-6
	20
	к-т

	
	60-62/3-4
	10
	к-т

	
	60-62/5-6
	10
	к-т

	2
	Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем, ткань плотностью не менее 240 г/м.
Цвет: Темно-Синий
	50
	шт

	3
	Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем ткань ТИ СИ, 240 г/м утеплитель синтепон цвет темно-синий
	50
	шт

	4
	Ботинки летние.
Натуральная высококачественная зернистая кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами.
Подкладка из материала «камбрель»  100% полиамид, "дышащий", поглощаюший влагу, стойкий к истиранию.
Стелька выполнена из мягкого полиуретана, цельная, сменная, антистатическая, анатомическая, с тканевым покрытием.
Подошва:  рифлёная, нитрильная резина (от -30 до + 300 С)
Цвет: черный, высота пары не менее 280 мм
	90
	пар

	
	40 размер
	6
	пар

	
	41 размер
	6
	пар

	
	42 размер
	20
	пар

	
	43 размер
	20
	пар

	
	44 размер
	22
	пар

	
	45 размер
	10
	пар

	
	46 размер
	6
	пар

	5
	Ботинки мужские утепленные Натуральная высококачественная зернистая кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами.
Подкладка из материала «камбрель»  100% полиамид, "дышащий", поглощаюший влагу, стойкий к истиранию.
Стелька выполнена из мягкого полиуретана, цельная, сменная, антистатическая, анатомическая, с тканевым покрытием.
Подошва:  рифлёная, нитрильная резина (от -30 до + 300 С)
Утеплитель: натуральный мех.
Цвет: черный, высота пары не менее 280 мм
	50
	пар

	
	41 размер
	2
	пар

	
	42 размер
	10
	пар

	
	43 размер
	15
	пар

	
	44 размер
	13
	пар

	
	45 размер
	10
	пар

	6
	Техническое описание спецодежды.
Костюм летний (куртка и полукомбинезон) с масловодоотталкивающей пропиткой (МВО).

Куртка прямого силуэта, на притачном поясе, удлинённая сзади, с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на три кнопки, с двухшовными рукавами покроя «реглан», с отложным воротником.
Полочки с притачными кокетками и нижними карманами-полупортфелями к центральной бортовой застёжке. Вход в карманы наклонный, усиленный двойными обтачками.
На правой полочке накладной карман с фигурным клапаном, застёгивающимся на одну кнопку. 
На левой полочке накладной карман с фигурным клапаном, застёгивающимся на одну кнопку, и с дополнительным  объёмным карманом для телефона с патой, фиксирующейся на контактную ленту «велькро» и карман для инструментов с двумя прорезными петлями, внутри между кокеткой и полочкой навесной карман застёгивающийся на пуговицу. Полочки с притачными подбортами. Спинка с притачной кокеткой и отрезными наклонными частями.Рукав покроя «реглан», в области локтя-усилительные накладки. Низ рукава со складкой,и шлицей,  обработан притачным манжетом со световозвращающей полосой на задней части, с застёгивающейся на одну кнопку.Вентиляционные отверстия-люверсы находящиеся в области пройм на рукавах,  полочках и спинке.Кокетки полочек спинки, верхняя часть рукавов, воротник, притачной пояс, манжеты и внутренний навесной карман выполнен из отделочного материала тёмно-синего цвета. На кокетках полочек и спинке, на верхней части рукавов и на пате верхнего левого кармана настрочены световозвращающие полосы шириной 25 мм. Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани.
Основная ткань саржевого переплетения 3/1,МВО,плотность 255 г/м2,состав сырья 80% ХЛ,20%.ПЭ – цвет серый. ГОСТ 11209
Отделочная ткань саржевого переплетения 3/1,МВО,плотность 255 г/м2,состав сырья 80% ХЛ,20%.ПЭ – цвет тёмно-синий. ГОСТ 11209
Сигнальные элементы: световозвращающая полоса для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещённости шириной 25 мм. ГОСТ 27575-87.
Полукомбинезон прямого силуэта с отрезной нагрудной частью, на бретелях, регулирующиеся эластичной тесьмой. Брители фиксируются пластмассовыми пряжками-трезубцами. Полукомбинезон с передней застёжкой на тесьму-«молнию» и цельнокроеной защитной планкой. На нагрудной части расположены накладные карманы:  справа с клапаном застёгивающимся на одну кнопку, слева накладной карман, разделённый двойной строчкой для карандаша застёгивающийся на пату с контактной лентой «велькро».На передних половинках полукомбинезона внутренние карманы с наклонным входом и наколенники, усиленные  амортизационными прокладками с перестрочками. Задняя часть полукомбинезона отрезная по линии талии, на задних половинках полукомбинезона накладные карманы с усилением, застегивающиеся на фигурные клапаны с одной кнопкой. На левой половинке в боковой шов и в шов настрачивания кармана вставлена шлёвка-держатель, на правой половинке двойной накладной карман для ножа или инструментов.    Спинка полукомбинезона в области талии собрана на эластичную тесьму. Световозврающие полосы шириной 50 мм расположены  внизу полукомбинезона задних половинок. Низ полукомбинезона обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом. Все отделочные строчки выполнены в цвет ткани.Передние половинки полукомбинезона, задняя часть кокетки клапаны и нижняя задняя часть выполнены из ткани серого цвета. Задние половинки полукомбинезона, накладные карманы, карман для ножа или инструментов и шлёвака-держатель выполнены из ткани тёмно-синего цвета.
 Основная ткань саржевого переплетения 3/1,МВО,плотность 255 г/м2,состав сырья 80% ХЛ,20%.ПЭ – цвет серый. ГОСТ 11209
Отделочная ткань саржевого переплетения 3/1,МВО,плотность 255 г/м2,состав сырья 80% ХЛ,20%.ПЭ – цвет тёмно-синий. ГОСТ 11209
Сигнальные элементы: световозвращающая полоса для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещённости шириной 50 мм. ГОСТ 27575-87.
	130
	к-т

	
	48-50/3-4
	15
	к-т

	
	48-50/5-6
	10
	к-т

	
	52-54/3-4
	15
	к-т

	
	52-54/5-6
	30
	к-т

	
	56-58/3-4
	40
	к-т

	
	56-58/5-6
	10
	к-т

	
	66-68/ рост 198 см
	10
	к-т

	7
	Костюм зимний утеплённый для защиты от пониженных температур.
Куртка прямого силуэта с  притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на тесьму- «молнию»,  и ветрозащитной планкой застегивающейся на 6 кнопок, с внутренним подзором.
   Полочки с притачными кокетками, с нижними накладными карманами на которые настрочены утеплённые флисом карманы с наклонным входом. В нижней части  кармана застрочена вытачка. Клапаны фигурные, утеплённые, застегивающиеся на контактную ленту «велькро». На правой полочке прорезной карман  застёгивающейся на застёжку-« молнию» и ветрозащитным клапаном.
На левой полочке  вертикальный прорезной карман  с листочкой на молнии и карман-портфель под мобильный телефон с фигурным клапаном застёгивающимся на застёжку «велькро». Спинка с притачной кокеткой. Рукава втачные, двухшовные с отрезной нижней частью, в области локтя усилительные накладки, на внутренней нижней части рукава настрочены трикотажные манжеты. 
Воротник- стойка с прямыми концами, внутри отделан флисом. Капюшон пристёгивающейся на застёжку- «молнию» с ветрозащитным клапаном, состоит из трёх частей: двух боковых и средней, по лицевому краю капюшона кулиса со шнуром, выведенным через отверстия-люверсы по верхнему краю.    Капюшон застёгивающейся на липучку.
По линии талии кулиса со шнуром выведенным через отверстия-люверсы на полочках со стороны подкладки. Подкладка стёганная, утеплитель -«тинсулейт».
На левой полочке с изнаночной стороны внутренний накладной карман застёгивающейся на липучку, передний срез которого входит в шов соединения подкладки и подборта.
Кокетки полочек и спинки, боковые части капюшона, центральная часть рукава из отделочного материала василькового цвета, в области кокеток спинки и полочки -световозваращающие полосы шириной 50 мм, на нижней части рукава две световозвращающие полосы шириной 25 мм.
Основная ткань: «Премьер-коттон» мво пропитка, плотность 235 г/м2. Состав сырья 60% ХЛ,40% ПЭ – цвет тёмно-синий.
Отделочная ткань: «Премьер-коттон» мво пропитка, плотность 235 г/м2. Состав сырья 60% ХЛ,40% ПЭ – цвет васильковый.
Сигнальные элементы: световозвращающая полоса для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещённости шириной 25 мм. ГОСТ 27575-87.
Подкладочная ткань: «Таффета» –арт.Ж180Т. 100% ПЭ.
Утеплитель: «Тинсулейт» - три слоя.
Полукомбинезон прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой, отрезной нагрудной частью, спинка полукомбинезона в области талии собрана на эластичную тесьму.
На пердних половинках полукомбенизона внутренний карман с наклонным входом, объёмные наколенники. На левой стороне верхний накладной карман- портфель под телефон с клапаном застёгивающейся на застёжку -«велькро», и  карман с перестрочкой для ручек. На правой полочке накладной карман. В области плеча широкие бретели регулирующиеся эластичной тесьмой.
Полукомбинезон с застёжкой молния, с двумя бегунками, ветрозащитным клапаном на четырёх кнопках. В нижней части полукомбинезона по боковым швам разрез с притачным подзором, застёгивающейся на застёжку «велькро».
Нижняя часть по шаговому шву усилена накладками. Подкладка стёганная, утеплитель «тинсулейт» в нижней части притачная муфта с эластичной тесьмой . Внизу под наколеннимками проходит охватывающая световозвращающая полоса 25 мм. Наколенники, усилители в особо нагруженных местах из отделочного материала черного цвета. 
Основная ткань: «Премьер-коттон» мво пропитка, плотность 235 г/м2. Состав сырья 60% ХЛ,40% ПЭ – цвет тёмно-синий.
Отделочная ткань: «Премьер-коттон» мво пропитка, плотность 235 г/м2. Состав сырья 60% ХП,40% ПЭ – цвет чёрный.
Сигнальные элементы: световозвращающая полоса для повышения видимости в сумерках и при недостаточной освещённости шириной 25 мм. ГОСТ 27575-87.
Подкладочная ткань: «Таффета» –арт.Ж180Т. 100% ПЭ.
Утеплитель: «Тинсулейт» - три слоя.

	60
	к-т

	
	48-50/3-4
	3
	к-т

	
	48-50/5-6
	4
	к-т

	
	52-54/3-4
	20
	к-т

	
	52-54/5-6
	10
	к-т

	
	56-58/3-4
	10
	к-т

	
	56-58/5-6
	5
	к-т

	
	60-62/5-6
	4
	к-т

	
	64-66/ 5-6
	4
	к-т

	8
	Носки х/б мужские
	160
	пар

	
	38-39-40 (25 размер)
	50
	пар

	
	41-42-43 (27 размер)
	60
	пар

	
	44-45-46 (29 размер)
	50
	пар

	9
	Перчатки хватка утепленные кожаные для работы с грубыми поверхностями стойкие к истиранию
	60
	пар

	10
	Рукавици КР (нефтеморозостойкие) - на тканевой основе покрытые с наружи слоем натурального латекса. Для защиты от нефтепродуктов, воды, растворов и кислот. РУК 799.
	70
	пар

	11
	Защитные перчатки КАПКАН с точечным полиамидным покрытием с заливкой сплошным слоемна подушечках пальцев. Материал Смесовая пряжа (хлопок+полиэстр) Размер 10-12. Пер 050
	5500
	пар

	12
	Подшлемник трикотажный п/ш
	100
	шт

	13
	Сапоги ПВХ внутри тканевое покрытие с металлическим подноском и стелькой, для полного исключения опасности прокола. Обладающие стойкостью к химическим реактивам. Рифлёная не скользящая подошва.
	31
	пар

	
	размер 37
	4
	пар

	
	размер 38
	6
	пар

	
	размер 39
	3
	пар

	
	размер 41
	3
	пар

	
	размер 42
	7
	пар

	
	размер 43
	3
	пар

	
	размер 44
	1
	пар

	
	размер 45
	1
	пар

	
	размер 46
	3
	пар

	14
	Шапка меховая зимняя с верх шапки из кожи. Материал: натуральная овчина,кожа КРС.
	30
	шт

	
	56 размер
	5
	шт

	
	58 размер
	5
	шт

	
	60 размер
	10
	шт

	
	62 размер
	10
	шт

	15
	Чулки защитные БЦК (ОЗЛ) предназначены для защиты обуви от длительного воздействия токсичных веществ. Ткань прорезиненная. Подошва усилена резиновой осоюзкой. Размер – 3.
	50
	пар

	16
	Полумаска фильтрующая, противоаэрозольная третьей степени защиты от пылей, туманов, дымов 3Мтм 9332 с клапаном выдоха
 Защищает от пылей металлосодержащих руд, металлов (включая марганец, хром, свинец, алюминий), гранита, кварца, песчаника, асбеста, стекловолокна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, туманов, продуктов радиоактивного распада радона, сварочных дымов, канцерогенных аэрозолей. Трехпанельный дизайн, потовпитывающая прокладка на носовом зажиме. FFP3*. ГОСТ P 12.4.191–99. EN 149.
	2000 
	шт.







5. Требования к  предоставлению гарантий качества:
В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.
6. Требования к упаковке:
Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Прочие условия:
Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.
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