ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Общие сведения

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» проводит закупку 1 единицы компрессора высокого давления с блоком очистки сжатого воздуха.

2.	Предмет закупочных процедур

Предмет закупочной процедуры - 1 единица компрессора высокого давления . Поставщик обеспечивает поставку 1 единицы компрессора в срок в соответствии с данным ТЗ.

3.	Основные параметры

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2013 г.
Компрессор высокого давления должен быть сконструирован и изготовлен на основе современных требований к конструкции и техническому дизайну и изготовлен из качественных материалов и комплектующих, обеспечивать подачу воздуха высокого давления с возможностью регулировки давлений на 200 и 300 бар. Производительность компрессора должна быть не менее 300 л/мин., он должен иметь систему управления, с отключением по достижении конечного давления, и рассчитан на длительную (не менее восьми часов) непрерывную работу. Более подробно характеристики компрессора представлены в таблице 3.1.1.

3.1. Качество, надежность, гарантии изготовителя, сертификация.

Продукция должна иметь сертификат соответствия и установленный производителем гарантийный срок.
Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее 12 месяцев с начала эксплуатации продукции.
Дефекты и скрытые недоделки, допущенные по вине Поставщика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, устраняются за счет Поставщика. Прибытие специалиста должно осуществляться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления дефектов и направления соответствующего письма Поставщику.
Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:
-	иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного данным техническим заданием;
-	период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим условиям завода производителя, нормам и стандартам, действующим на территории РФ.
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№ 
пп
Параметр
Единица измерения
Значение
Примечание
1
Тип компрессора
поршневой
2
Рабочий газ
воздух
3
Давление газа на всасывании
атмосферное
4
Рабочее давление 
№1 
не менее
бар
200
С
возможностью установки давления по выбору
5
Рабочее давление 
№2 
не менее
бар
300
6
Производительность 
(
F
.
A
.
D
.), 
не менее
л
/мин
300
7
Охлаждение
воздушное
8
Рабочий диапазон температур окружающей среды
°С
+5..+45
9
Номинальная мощность двигателя, 
кВт
от 7 до 8
10
Напряжение питания/частота
В/
Гц
380-415/50
11
Степень защиты
IP55
12
Габариты 
ДхШхВ
, не более
мм
1300x650x750
13
Вес, не более
кг
160
14
Система фильтрации пыли
в комплекте
3.1.1. Технические характеристики закупаемой продукции
)4.	Комплект поставки

Поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией на русском языке, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации, описание порядка работы, эксплуатации и сервисного обслуживания.

5.	Место, срок и условия поставки продукции и оплаты

Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика до места поставки
продукции: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Срок поставки должен не превышать 90 дней после подписания договора поставки. Параметры оплаты: 30% предоплата, 70% перед отгрузкой со склада.

6.	Требования к Поставщику

Поставщик должен являться официальным представителем предприятия (изготовителя) продукции и иметь опыт работы в данной сфере деятельности не менее пяти лет. Обязательное наличие сервисной службы в Санкт-Петербурге, подтверждённое сертификатом завода-изготовителя.
Заказчик вправе проверить статус Поставщика в рамках конкурсных процедур.
