	
	Приложение № 1

                                                                                       к договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования спутниковой системы мониторинга и контроля транспортных средств, выполнение монтажных, наладочных работ, испытаний и услуги по обслуживанию спутниковой системы мониторинга для ОСП «Буровой участок Хиагда», ОСП «Далматовское», ОСП « Краснокаменское» ЗАО «РУСБУРМАШ»
	№
п/п
	Наименование
	Требования


5

	
	66

	F-56-CX3 4.9

	Разъём F-56-CX3 4.9 F male, компрессионный на RG6

	5


	7

	Сбар 6.126.

015-03

	Опора1,8 СТ(WM) c переставляющей слева или справа укосиной

	1



	(или аналог).

Работы выполняются в два этапа:
- первый этап - испытание (тестирование) на определение    функциональных, технических и эксплуатационных характеристик оборудования системы мониторинга  для использования на транспорте, подтверждение заявленных характеристик, оценка экономической эффективности инвестиций.
Поставщик (Исполнитель) устанавливает на  трех транспортных единицах в ОСП «Буровой участок Хиагда». 
Комплектность испытательной системы:

- датчик уровня топлива LLS (цифровой) (или аналог) - 3шт.
- терминал мониторинга (регистратор) GPS/ГЛОНАСС/ГАЛЛИЛЕО/QZSS (или аналог) - 2шт;
- терминал (регистратор) ТМ-SAT GPS (или аналог) - 1шт;
- программное обеспечение на установку шести ПК;
- обучение администратора (диспетчера) - 6 чел.
Начало обучения администратора (диспетчера) при первом считывании данных из системы и продолжается в течение опытной эксплуатации. 
Срок испытания (тестирование) системы мониторинга установить 7 (семь) календарных дней.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю транспорт, согласно предварительной договоренности. 

Дата установки оборудования и ПО на испытание подтверждается Актом установки, подписанным уполномоченными представителями Сторон.
Исполнитель совместно с Заказчиком составляет и  подписывает Акт об окончании тестовой эксплуатации.
При отрицательном результате, Заказчик не оплачивает оказанные услуги, и вправе отказаться от дальнейших обязательств по договору.

- второй этап - при положительном результате, 
поставщик (исполнитель) выполняет монтаж, наладку оборудования с последующим ежегодным  сервисным обслуживанием системы мониторинга на всех транспортных средствах  согласно перечня Приложение №3. (наименование подразделений, кол-во ТС, наименование ТС, модель, марка, инв. №, количество топливных баков, объем в литрах).
Потребность оборудования по подразделениям ЗАО «РУБУРМАШ» по Приложению №3:
- ОСП «Буровой участок Хиагда»

1. Бортовой терминал мониторинга (регистратор) GSM/ГЛОНАСС/ГАЛЛИЛЕО/QZSS  (или аналог) - 26шт.
2. Датчик  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый - опционально) (или аналог) 700мм. - 67шт.
3. Датчик  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый - опционально) (или аналог) 1500мм.-2шт.

4. Датчик топлива проточный (расходомер) DFM 90AP (или аналог) (для топливозаправщиков)-2шт.

5. Бортовой терминал ТМ-SAT GSM/  (или аналог) - 24 шт (для зон с неразвитой инфраструктурой сотовой связи).

6. Программное обеспечение (ПО)-1шт.
7. Персональный (стационарный) компьютер (Cист.блок HP Pro 3400 (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro), монитор HP LE1901w – 1 комплект.
8. Ноутбук (HP ProBook 4330s (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro) -1 шт.
9.  Аппарат спутниковой связи-1компл.
- ОСП «Далматовское»
1. Бортовой терминал мониторинга (регистратор)  GSM/ГЛОНАСС/ГАЛЛИЛЕО/QZSS    (или аналог) - 32шт.

2.  Датчик  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый - опционально) (или аналог) 700мм. - 34шт.

3.  Датчик  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый - опционально) (или аналог) 1500мм.- 1шт.

4. Датчик топлива проточный (расходомер) DFM 90AP (или аналог)  (для топливозаправщика)-1шт.

5. Программное обеспечение (ПО)-1шт.

6. Персональный (стационарный)компьютер (Cист.блок HP Pro 3400 (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro), монитор HP LE1901w – 1 комплект.

- ОСП «Краснокаменское»

1.  Бортовой терминал мониторинга (регистратор)  GSM/ГЛОНАСС/ГАЛЛИЛЕО/QZSS    (или аналог) - 19шт.

2.  Датчик  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый - опционально) (или аналог) 700мм. - 24шт.

3. Программное обеспечение (ПО)-1шт.

4. Персональный (стационарный) компьютер (Cист.блок HP Pro 3400 (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro), монитор HP LE1901w – 1 комплект
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	Лицензия на вид деятельности
	Наличие лицензий на предоставление телематических услуг и лицензии на ПО, поставляемое в составе системы.

	3
	Сертификат соответствия
	Сертификат на проведение технического обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования в соответствии с ГОСТ ; 

Сертификат РОСТЕСТ на оборудование в соответсвии с ГОСТ ; 




Количество частотных  входов, ш

	.

	2



Цифровой
	 интерфейс

	RS 232 или RS 485


	Напряжение питания**, В
	от 10 до 36

	Максимальное напряжение питания, В
	70

	Предельное кратковременное напряжение питания, В
	110

	Максимальный потребляемый ток**:

В режиме записи, мА

В режиме передачи данных, мА
	53
115

	Время выхода на рабочий режим не более, с
	От 35

	Температурный диапазон, °С
	от -50 до +85

	Габаритные размеры, мм
	115 х 70 х 30

	Масса не более, г
	250

	Средний срок службы, лет
	5



до 30

	мА

	

Среда функциони

	ования

	бензин, дизель, керосин


	Температурный диапазон применения

	от - 40 до + 80 °С


	Сопротивление выхода индикатора уровня

	0...110 Ом _+ 10%


	Цифровые интерфейсы

	RS485 или RS232, 19200 bps


	Частотный интерфейс

	Наличие (опционально)


	Аналоговый интерфейс

	Наличие (опционально)


	Применяемые частоты

	300 - 1323 Гц


	Весовые характеристики

	чуть менее 500 г


	Высота

	700 - 4000 мм (регулируемая по результатам замеров бака)




- Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

	Требования по стандартизации и унификации

  Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. 

   Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы. 

   Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. 

  Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

  Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа "мышь", то есть управление системой должно осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. 

   Клавиатурный режим ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

   Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

   Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

   -  все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

   - для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

  - внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя "мыши", переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

           Система должна соответствовать требованиям эргономики и профессиональной медицины при условии комплектования высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта.
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	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям Заказчика
	- Товар должен  соответствовать сертификатам качества

- Отгрузка производится за счёт поставщика

- Упаковка должна соответствовать нормативно-технической документации



	6

	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
	Требования по гарантии, качеству и безопасности:

 - гарантийный срок терминала мониторинга (регистратора) GSM/ГЛОНАСС/ГАЛЛИЛЕО/QZSS (или аналог)- 77шт. – не менее 60 месяцев, терминала мониторинга ТМ-SAT GSM (или аналог, согласно пункта 1 «Технического задания»)-24 шт. – не менее 24 месяцев, датчика  уровня топлива LLS (цифровой, частотный, аналоговый) (или аналог)-128 шт. - пожизненная,
датчика проточного (расходомер) DFM90AP-3 шт. – не менее 24 месяцев,
стационарного компьютера (Cист.блок HP Pro 3400 (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro), монитор HP LE1901w)- 3 компл., ноутбука (HP ProBook 4330s (Core i3 или выше, 4GB ОЗУ или выше, Win 7 Pro)- 1шт., аппарата спутниковой связи- 1 компл. - не менее 12 месяцев со дня оформления Акта выполненных работ;

- на все поставленное, смонтированное и пущенное в эксплуатацию оборудование, должна быть предоставлена заводская, рабочая и эксплуатационная документация;

- Монтаж и обслуживание бортового оборудования должен осуществляться силами специалистов, сертифицированных производителем оборудования;

-  дополнительно должны быть представлены документы подтверждающие соответствие требованиям, действующим на территории Российской Федерации для данного оборудования;

- в случае некачественной поставки оборудования, монтажа и наладки  в срок не позднее 21-го календарного дня, со дня подписания акта выполненных работ заказчиком, исполнитель обязан бесплатно заменить и установить    новое исправное оборудование.
- Поставщик должен иметь собственный обучающий центр обучения и повышения квалификации персонала Заказчика;

- Обучение персонала должно быть бесплатным;
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	Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
	График (этапы) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с условиями договора

	68
	Требования к месту поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.
	 1.Республика Бурятия, Баунтовский р-он, 250 км северо-западнее г. Чита, 80км от п. Романовка в сторону п. Багдарин ОСП «Буровой участок Хиагда»;
2. Курганская обл .Далматовский район, с.Уксянское, ул.Кирова, д.22

3. Забайкальский край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» для ЗАО «РУСБУРМАШ».



Исполнитель                              

Заказчик

Генеральный директор                                              

___________________________


______________________ (              )

_____________________(            )
М.П.








М.П.    
