[bookmark: _Toc308091934]ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № ________
	г. Санкт-Петербург
	____________ 2012 г.


	
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Финансового директора Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/035-13 от 18.02.2013, и «____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений № _______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю единую интеллектуальную систему хранения предметов (далее – Оборудование) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его на условиях, установленных Договором
1.2. Поставщик обязан одновременно с доставкой Оборудования передать Покупателю относящуюся к Оборудованию документацию (сопроводительную, техническую, иную). 
1.3. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования. Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество Оборудования.
1.4. Оборудование, поставляемое Поставщиком Покупателю, должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
1.5. Поставщик гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом стоимости (сметой, структурой цены…) (Приложение № 2 к Договору)  составляет _________ руб. __ коп. (________________ руб. ____ коп.), кроме того НДС 18% _________ руб. __ коп. (_______________ руб. ___ коп.), всего –  ________ руб. ___ коп. (_________________ руб. ___ коп).
2.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, в т. ч. расходы по доставке Оборудования, проведению погрузо-разгрузочных и пуско-наладочных работ, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Договору.
2.3. Оплата по Договору в размере 100 % от цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора, производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выполнения Поставщиком всех в совокупности обязательств по поставке и пуско-наладке Оборудования, что подтверждается подписанными Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и Протоколом сдачи-приемки работ. 
2.4. Все платежи по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, выставленного Поставщиком. 
2.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом с момента списания суммы, указанной в п.2.1 Договора, с банковского счета Покупателя.
2.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения всех обязательств по Договору Поставщик предоставляет Покупателю для оформления акт сверки расчетов по Договору в двух экземплярах.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. [bookmark: _Ref37822963]Доставка Оборудования производится Поставщиком Покупателю по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82 в течение 4 (Четырех) месяцев с даты подписания  Договора. Конкретная дата и время доставки определяются по предварительному согласованию Сторон.
3.2. Поставщик осуществляет поставку Оборудования в упаковке, гарантирующей его сохранность при его транспортировке и хранении.
3.3. Датой передачи Оборудования считается дата приемки Покупателем Оборудования по товарной накладной ТОРГ-12.
3.4. Поставщик при передаче Оборудования представляет Покупателю товарную накладную ТОРГ-12 на поставленное Оборудование и счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. Покупатель принимает Оборудование по количеству, комплектности и наличию внешних повреждений в течение 5 (пяти) рабочих дней. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования товаросопроводительным документам Покупатель информирует об этом Поставщика в письменной форме. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Оборудование Покупателю по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.
3.5. Приёмка Оборудования по качеству осуществляется после выполнения Поставщиком работ по установке, подключению и пуско-наладке Оборудования путем подписания Заказчиком Протокола сдачи-приемки работ.
3.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 и Протокола сдачи-приемки работ.
3.7. Право собственности на Оборудование и риск его повреждения или утраты переходит к Покупателю с момента принятия Оборудования при условии подписания им Протокола сдачи-приемки работ.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПУСКО-НАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Оборудования организует приезд специалиста(-ов) для проведения работ по установке, подключению и пуско-наладке Оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
4.2. Срок выполнения работ по установке, подключению и пуско-наладке Оборудования составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента передачи Оборудования Покупателю.
4.3. При выполнении работ Поставщик обязуется:
· осуществлять установку, подключение и пуско-наладку Оборудования сервисными инженерами, имеющими соответствующие сертификаты фирмы-производителя, в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
· нести ответственность за выполнение на объекте Покупателя мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· вести работы в соответствии с режимом работы Покупателя – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00).
4.4.  Для выполнения работ по установке, подключению и пуско-наладке Оборудования Покупатель обеспечивает доступ на объект специалистов Поставщика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала работ.
4.5. По окончании работ Поставщик сдает, а Покупатель течение 5 (пяти) рабочих дней принимает фактически выполненный объем работ и подписывает Протокол сдачи-приемки работ (по форме Приложения № 3 к Договору).
4.6. В случае наличия замечаний Покупатель направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием сроков устранения замечаний, которые производятся за счет Поставщика.
4.7. Покупатель вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. На Оборудование устанавливается срок гарантии ___ (__________) месяцев, но не менее ресурса, заявленного производителем. Гарантийный срок на Оборудование начинает исчисляться с момента подписания Покупателем Протокола сдачи-приемки работ.
5.2. В пределах гарантийного срока Поставщик несет ответственность за качество поставленного Оборудования.
5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется исправлять выявленные в поставленном Оборудовании неисправности/недостатки. В случаях, когда для осуществления технического обслуживания или ремонта Оборудования требуется обратиться в специализированные сервисные центры, Поставщик обязуется принять Оборудование у Покупателя и выполнить ремонтные работы.
В случае если невозможно устранить недостатки (неустранимые недостатки) поставленного Оборудования, Поставщик обязан произвести замену на Оборудование надлежащего качества в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения требования о замене от Покупателя
5.4. Поставщик не несет ответственности в случаях нарушения Покупателем правил по эксплуатации или хранению переданного Покупателю Оборудования.
5.5. Поставщик гарантирует связь с собой в рабочее время с 9.00 до 17.00 по указанным в разделе 9 Договора контактам (телефон, факс, e-mail).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.
6.3.  В случае если просрочка поставки Оборудования составляет более 10 (десяти) рабочих дней, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Поставщику или через 5 (пять) дней после отправки Покупателем уведомления о расторжении Договора по почте. При этом Поставщик обязуется за свой счет вывезти с территории Покупателя поставленное Оборудование.
6.4. За просрочку замены некачественного Оборудования на качественное, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,5 % от стоимости Оборудования, подлежащего замене, за каждый день просрочки.
6.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
6.6. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. 
В случае наступления указанных обстоятельств Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
6.8. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами и направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать)  рабочих дней.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.
8.3. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение № 1 – Техническое задание
- Приложение № 2 – Расчет стоимости (смета, структура цены …)              
- Приложение № 2 – Форма протокола сдачи-приемки работ.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОКУПАТЕЛЬ:
	
	ПОСТАВЩИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	
	

	197183, С.Петербург, ул. Савушкина, 82
	
	

	ИНН 7814417371 КПП 783450001
	
	ИНН:__________КПП:________

	Р/сч. 4070 2810 8390 4000 2061 
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
Кор.сч. 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОГРН 1089847342001
	
	Р/счёт __________________ в 
_____________________________
К/счет_______________________,
БИК ________________________.


	Тел./факс: (812) 430-01-34 / 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	
	Тел./факс:__________
e-mail _____________

	
	
	

	Финансовый директор

______________ Петров С.А.
«____»_______________2013 г.
	
	                          

______________
«____»_______________2013 г.


Приложение № 1
к договору № ________________  
от  «___» _______________ 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:
Финансовый директор
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

______________ Петров С.А.
«____»_______________2013 г.
	
	СОГЛАСОВАНО:                          



______________.
«____»_______________2013 г.














ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку единой интеллектуальной системы хранения предметов
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2013 год
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Предмет договора
Создание единой интеллектуальной системы хранения предметов ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательской и проектный институт энергетических технологий»  (далее по тексту – Товар) 
1.2 Срок поставки Товара
Срок поставки – в течение 4 месяца с момента заключения Договора
1.3 Порядок приемки Товара
      1.3.1  Проверка комплектности и соответствия  всех характеристик и свойств товара требованиям, изложенным в ТЗ. 
       1.3.2  Проверка соответствия и полноты заполнения всех документов.
К поставляемому Товару должны  прилагаться следующие документы:
· Технические описания и инструкции по эксплуатации на русском языке;
· Руководство пользователя на поставляемое программное обеспечение на русском языке;
· Сертификаты на поставляемое программное обеспечение;
· Счет-фактура и накладная в 2 экз.

1.4 Особые условия
В стоимость товара должны быть включены: транспортировка до места поставки Заказчика, установка, подключение, а также работы по настройке и пуско-наладке.  См. п. 4.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
2.1 Товар должен обеспечивать защиту хранимых предметов от посторонних (не имеющих прав доступа к, размещенным в отсеках системы, предметам), обеспечивать мониторинг действий производимых с предметами (получение/возврат) с выводом на централизованный пункт мониторинга с возможностью импорта данных. Система должна быть построена по принципу резервирования – при возникновении нештатной ситуации, прекращении электропитания или неполадок с широкополосным высокоскоростным соединением   каждая система должна работать автономно и после устранения неполадок должен быть произведен обмен всеми данными с центральным управляющим сервером. 
Основные требования к системе:
- Хранение предметов; 
- Предотвращение несанкционированного доступа к  предметам;
- Контроль и управление правами доступа к различным отсекам системы и предметам, находящимся в них;
- Распределение прав доступа сотрудников к отсекам системы и предметам, находящимся в них, по дате и времени;
- Регистрация и сохранения в базе всех действий с отсеками системы и предметами, находящимися в них;
- Постоянный мониторинг всех действий, произведенных с отсеками системы и предметами, находящимися в них;
- Протоколирование всех событий; 
 - Быстрое масштабирование системы; 
- Работа в автономном режиме до 8 часов; 
- Резервирование определенного предмета или группы предметов на тот или иной промежуток времени;
- Возможность подключение широкой линейки дополнительных программно-аппаратных модулей; 
- Платформонезависимый доступ к управлению системой; 
- Вывод полного отчета всех действий в системе на АРМ оператора системы;
- Генерация данных по фильтрам и их экспорт или печать;
- Обработка в режиме реального времени всех сигналов о состоянии отсеков системы.
2.2 Товар состоит из следующих элементов:
- Единая интеллектуальная система хранения предметов:
a. Концентратор отсеков системы ёмкостью не менее 28 и не более 30 отсеков в одном корпусе – 2 шт.: 
b. Системообразующий шкаф с интеллектуальным блоком на базе центрального управляющего устройства в составе многослойной приёмной платы CISC архитектуры (или аналог). Возможность комплектации принимающими отсеками до 29 единиц - 1 шт. см. п. 3.1; 
c. Устройство экстренной механической разблокировки системы и отсеков хранения – 2 шт. см.п. 3.2; 
d. Вторичный источник электрического питания автономного типа - 1 шт. см. п. 3.3; 
e. Модуль асинхронного сервера – 1 шт. см. п. 3.4;
f. Модуль электронного блока с функцией переключения цепи – 3 шт. см. п. 3.5; Пьедестал для напольного размещения системы – 1 шт. см. п. 3.6.
2. Единые унифицированные комплектующие концентраторов отсеков:
a. Стальные отсеки системы с функцией автоматического открывания - 58 шт. см. п. 3.7;
b. Специализированный аппаратный модуль интеграции физически разнесенных систем – 1 шт. см. п. 3.8. 
3. Программное обеспечение всех аппаратных модулей единой интеллектуальной системы безопасности и управления:
a. Специализированное прикладное программное обеспечение единой интеллектуальной системы - 1 шт. см.п. 3.9;
b. Специализированный программный модуль синхронизации реального времени – 1 шт. см.п. 3.10; 
c. Прикладное программное обеспечение типа клиент-сервер SQL SERVER (или аналог) – 1 шт. см.п. 3.11.
4. Автоматизированное рабочее место оператора в составе:
a. Управляющий блок АРМ   –  1 шт. см. п. 3.12
b. Устройство вывода графической информации выполненное с использованием технологии жидких кристаллов - 1 шт. см.п. 3.13
c. Устройство ввода пользовательских данных с преобразующим механическим манипулятором - 1 шт. см.п. 3.14

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ  И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЕДИНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

3.1. Системообразующий шкаф с интеллектуальным блоком на базе центрального управляющего устройства в составе многослойной приёмной платы CISC архитектуры (или аналог). Возможность комплектации принимающими отсеками до 29 единиц:
Корпус и дверцы из нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм и не более 4,2 мм;
Встроенный модуль физической авторизации посредством личного опознавательного пароля: не менее 10 нажимных нумерованных элементов. Наличие светодиодной подсветки
Встроенные светодиодные индикаторы состояния принимающих отсеков – не менее 28 шт.;
Габаритное расстояние между посадочными местами по горизонтали для отсеков хранения, в диапазоне от 48 до 55 мм;
Габаритное расстояние между крайними отсеками хранения и рамкой системообразуещего шкафа в диапазоне от 68 до 74 мм;
Встроенное устройство вывода символьной графической информации с использованием светодиодной технологии, количество отображаемых линий не мене 3 и не более 6;
Встроенный контроллер COM-порта;
Центральное обрабатывающее устройство с тактовой частотой не менее 1488 мегагерц;
Модуль памяти для временных данных с независимым расположением контактов с разных сторон объемом не менее 485 Мб;
Устройство хранения информации случайного доступа с возможностью фиксации не менее чем 9829 событий в автономном режиме функционирования;
Возможность вертикального размещения не менее 5 отсеков хранения;
Возможность горизонтального размещения не менее 4 отсеков хранения;
Габаритные размеры (без пьедестала) ДхВхШ, мм не более 2640х1555х412;
Энергопотребление системы не более 155 Вт.;
Вес вместе с пьедесталом не более 1095 кг.
3.2.  Устройство механической разблокировки системы должно иметь возможность ручной разблокировки отсеков даже при отсутствии электропитания.
3.3.  Вторичный источник электропитания состоит из двух элементов емкостью не менее 4,2 Ач и не более 5,3 Ач. Рабочее напряжение в диапазоне от 19,8 до 26,2 В.
Входное напряжение в диапазоне от 180 до 225 В.
Выходное напряжение не менее 18 и не более 26 В.
Поддержание работоспособности системы в зависимости от интенсивности использования системы в диапазоне от 115 до 490 минут.
3.4.  Модуль асинхронного сервера:
Не менее 1 последовательного порта;
Наличие защиты от импульсных помех не менее 13 КВ;
Наличие 8контактного разъема 8P8C;
Поддержка не менее 5 протоколов обмена данными, в том числе BooTP и ARP;
Скорость передачи данных бит/сек в диапазоне  от 38 до 240000;
Рабочее напряжение не более 32В;
Потребление тока при напряжении не более 10 В не более 315 мА;
Рабочая температура в диапазоне от -5С до +58С;
Габаритные размеры, мм не более 70х105х25;
Масса не более 0,735 кг.
3.5.  Модуль электронного блока:
Должен иметь не менее 3 контактов с возможностью настройки механизма открывания и механизма отпирания; 
Контакты – сплав серебра;
Максимальный рабочий ток не менее 12А;
Минимальная нагрузка не менее 8,7 мА при 5 В постоянного тока;
Напряжение пробоя контактов не менее 720 В;
Рабочие температуры в диапазоне от -45С до + 78С;
Механическая наработка на отказ не менее 9,78 млн. циклов;
Электрическая наработка на отказ не менее 950 650 циклов;
Габаритные размеры, мм не более 20х16,5х16;
Масса не более 15 г.
3.6 Пьедестал для напольного размещения системы:
Должен иметь техническую нишу с возможностью размещения в ней дополнительных модулей системы;
Габаритные размеры, мм не более: 2640х405х412.
3.7 Стальные отсеки системы с функцией автоматического открывания:
Наличие световой индикации состояния отсека;
Материал нержавеющая сталь;
Функция автоматического открытия;
Внешние габаритные размеры, мм не более: 455х255х405;
Внутренние габаритные размеры, мм не менее 395х245х390.
3.8 Специализированный аппаратный модуль интеграции физически разнесенных систем:
Наличие не менее 3 и не более 5  высокоскоростных выходных интерфейсов  с возможность передачи данных на скорости в диапазоне от 800 Мбит/с до 1050 Мбит/с;
Наличие не менее 1 входного интерфейса;
Наличие не менее 4 световых индикаторов состояния;
Поддержка соединений построенных по многоранговой архитектуре независимо от типа общесистемного программного обеспечения;
Защита от атак, направленных на создание условий отказа в обслуживании легальных клиентов;
Поддержка динамической системы определения уникального сетевого адреса по имени хоста;
Встроенный сервер динамической настройки узлов класса не ниже ВООТР;
Габаритные размеры, мм не более 190х35х120;
Вес не более 0,265 кг.;
Рабочая температура в диапазоне от -5С до +43С.
3.9 Прикладное программное обеспечение единой интеллектуальной системы:
Возможность добавления неограниченного количества концентраторов в ПО;
Возможность синхронизации времени и даты с подключенным концентратором;
Возможность добавление в ПО отсека с хранимым в нем предметом, не менее чем с 5 полями описания;
Программирование доступности отсеков с предметами по дням недели и временным интервалам;
Возможность добавления в систему неограниченного количества пользователей не менее чем с 9 полями описания;
Возможность последующего редактирования информации о пользователях;
Возможность присвоение пользователям различных прав доступа к системам и отсекам;
Возможность присвоения пользователям не менее чем 4 уровней доступа к ПО;
Возможность назначения пользователю не менее чем 2 различных кодов доступа к концентраторам;
Возможность создания неограниченного количества групп пользователей;
Возможность присвоение группам пользователей персональных настроек;
Наличие системного журнала с возможностью фиксации всех действий произведенных с системой;
Возможность ручной синхронизации ПО и концентраторов.
3.10 Специализированный программный модуль синхронизации реального времени:
Сервис связи с функцией синхронизации и обновления информации между концентратором принимающих отсеков и базой данных в режиме реального времени;
Возможность фонового режима функционирования;

3.11 Прикладное программное обеспечение типа клиент-сервер SQL SERVER (или аналог)
Прикладное программное обеспечение должно быть основано на архитектуре типа клиент-сервер с использованием среды управления базами данных SQL SERVER (или аналог) или аналогов. Прикладное программное обеспечение должно обеспечить работу по наполнению и редактированию баз данных результатами, полученными с отдельных элементов Товара;  
Возможность управления базами данных реляционного типа;
Структурированный язык запросов стандарта ANSI/ISO (или аналог).
3.11 Управляющий блок АРМ   
Центральное обрабатывающее устройство предназначено для установки в разъем с количеством контактов не менее 1057 и не более 1205 штук. Техпроцесс в диапазоне от 0,014 до 0,032 мкм. Тактовая частота в пределах от 3100 мегагерц до 3800 мегагерц. Объем КЭШа третьего уровня не менее 2,7 и не более 7,5 Мб. Количество ядер не менее 2 и не более 6 ядер. Модуль памяти для временных данных с независимым расположением контактов с разных сторон в количестве не менее 18 и не более 28. Объем не менее 3,4 и не более 7,6 Гб. Напряжение питания не менее 1,1 и не более 2,2 десятых В. Устройство хранения информации случайного доступа объемом не мене 450 и не более 680 Гб. 
Главная плата включает в себя разъем  с количеством контактов не менее 1057 и не более 1205 штук. Наличие слотов с поддержкой модулей памяти с независимым расположением контактов с разных сторон в количестве не менее 2 и не более 6. Наличие не более 6 разъемов, соединенных с системной шиной для установки карт расширения. Сетевой контроллер с пропускной способностью не менее 0,73 и не более 1,35 гигабита.
Частота графического процессора в диапазоне от 554 до 978 МГц. Объем памяти не менее 0,7 и не более 1,25 Гб. Частота памяти не менее 702 и не более 905 МГц. Количество разъемов не менее 2 и не более 4. Максимальное потребление энергии не менее 44 и не более 65 Вт. 
Вторичный источник электрического питания постоянно тока мощностью не менее 372 и не более 885 Вт.
3.12 Устройство вывода графической информации выполненное с использованием технологии жидких кристаллов:
Диагональ не менее 570  и не более 660 мм
Разрешение не менее 1900 на 1050 пикселей
Время отклика матрицы не более 0.006 секунды. Угол визуального наблюдения по горизонтали и вертикали не менее 169 градусов. Максимальное количество цветов не менее 16 миллионов и не более 17 миллионов цветов.
Отношение светового потока к площади проекции не менее 245 и не более 273 кд/м2
3.13 Устройство ввода пользовательских данных с преобразующим механическим манипулятором:
Устройство ввода пользовательских данных должно иметь не менее 99 и не более 105 нажимных элементов с двуцветной буквенно-цифровой маркировкой. Наличие разъема для передачи с габаритными размерами ДхШ мм не менее 2х10 мм.
Преобразующий механический манипулятор оптического типа.

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ЕДИНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

4.1 Доставка комплектов оборудования до указанных Заказчиком точек размещения. Всё оборудование должно иметь заводскую упаковку и перевозиться согласно присвоенному классу хрупкости. – 2 шт.

4.2. Такелажные работы оборудования весом 1100 кг. Разгрузочные работы и перемещение системы на указанное место размещения на объекте. – 2 шт.
4.3. Напольное размещение системы – 2 шт.
4.4. Устройство электропитания системы от электрической сети объекта – 2 шт.
4.5. Инициализация системы и настройка основных параметров – 2 шт.:
	- подключение источников электрического питания автономного типа
	- конфигурирование русскоязычного интерфейса административного меню 
	- конфигурирование модели системы
	- конфигурирование размера системы
	- конфигурирование блока управления системы
	- конфигурирование систем авторизации пользователей
4.6. Программирование коммуникационного режима для интеграции системы с АРМ оператора – 2 шт.: 
	- конфигурирование параметров подсети
	- присвоение системе уникального сетевого адреса
	- присвоение системе битовой маски
	- конфигурирование адреса аппаратного маршрутизатор СКС
	- конфигурирование сетевого порта системы
4.7. Конфигурирование асинхронного сервера – 2 шт.:
	- настройка преобразования полудуплексного сигнала многоточечной дифференциальной линии связи в сигналы пакетной технологии стандарта IEEE (или аналог) группы 802.3
4.8. Инсталляция прикладного программного обеспечения единой интеллектуальной системы – 1 шт.
4.9. Инсталляция прикладного программного обеспечения типа клиент-сервер –1 шт.:
	- настройка аутентификации смешанного типа
	- конфигурирование системы отчета об ошибках
	- конфигурирование интерфейса для сервисов и соединений
4.10. Конфигурирование базы данных ПО SQL SERVER (или аналог) – 1 шт.
4.11. Конфигурирование интерфейсов для сервисов и соединений с активацией CLR интеграции, для выполнения прямого кода на SQL SERVER (или аналог) – 1 шт.
4.12. Интеграция база данных единой системы хранения предметов с базами данных SQL SERVER (или аналог) – 1 шт.
4.13. Конфигурация системы хранения предметов в прикладном программном обеспечении – 2 шт.
4.14. Установка коммуникационного интерфейса между концентратором и АРМ оператора – 2 шт.
4.15  Конфигурирование журнала отчетов всех событий в системе (возможность фильтрации и экспорта данных) – 1 шт.
4.16  Инсталляция и конфигурирование программного модуля синхронизации систем в режиме реального времени – 1 шт.
4.17  Конфигурирование системы тревожных оповещений посредством SMTP протокола (или аналог) – 1 шт.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ (СТРУКТУРА ЦЕНЫ, СМЕТА…)
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                                                                                        _________________ Петров С.А.
 «____» _______________2013 г.
	




Приложение № 3
к Договору №  __________
«____»____________2013 г.
ФОРМА
ПРОТОКОЛА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

Протокол 
сдачи-приемки работ по договору № ___________ от ________________

г. Санкт-Петербург                                                                          «____»____________ 20____г.
	Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  ___________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Протокол о нижеследующем:
1. Поставщиком выполнены работы по установке, подключению и пуско-наладке Оборудования, поставленного по товарной  накладной № ______.
2. Комплектность и качество Оборудования соответствуют требованиям Покупателя и условиям договора № _____________ от _________________.
3. Работы по договору № _____________ от _________________ выполнены полностью и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. С даты подписания настоящего Протокола начинается исчисление гарантийного срока на поставленное Оборудование.

	Покупатель
	
	Поставщик

	«________________________»

	
	«________________________»






ФОРМА ПРОТОКОЛА СОГЛАСОВАНА:
	Финансовый директор
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

______________ Петров С.А.
«____»_______________2013 г.
	
	


______________.
«____»_______________2013 г.
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