ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку нашлемных систем индикации
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нашлемных систем индикации для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 года), серийным, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Нашлемная система индикации 

НСИ-04
Приёмка «5»

(или эквивалент)
	Основные технические характеристики:

Собственный контраст, не менее : 100:1

Яркость изображения, кд/м2, не менее :150

Угловой размер изображения по диагонали, градусов, не менее: 28

Время готовности к работе:

в нормальных условиях (25±10)ºС, с, не более: 10

при пониженной рабочей температуре минус 40ºС, с, не более: 30

Мощность, потребляемая изделием, Вт, не более: 1,5

Масса изделия, кг, не более: 0,25

Габаритные размеры:

контроллера НСИ, мм, не более: 114х51х23

наголовной части, мм, не более: 89х60х40

Работоспособность изделия в условиях и после воздействия:

повышенной влажности, % (при температуре 35ºС): 100

температуры окружающей среды, ºС:

пониженной рабочей: не более  -40

пониженной предельной: не более  -50

повышенной рабочей: не более +55

повышенной предельной:  не более +65

циклического изменения температуры среды, ºС,: не менее от -50 до +65

пониженного атмосферного давления при эксплуатации, Па (мм рт.ст.): 60000 (450)

пониженного атмосферного давления при эксплуатации, Па (мм рт.ст.): 60000 (450)

пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании, Па (мм рт.ст.): 1200 (90)

солнечного излучения:

интегрального с плотностью потока, Вт/м2 : не менее 1125

ультрафиолетового с плотностью потока, Вт/м2 : не менее 68

динамической пыли (песка) концентрацией (5±2) г/м3, м/с : не менее 15

атмосферных конденсированных осадков ( иней и роса) при температуре, ºС : не более -20

синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 80 Гц с амплитудой 

ускорения , g: не менее 4

механических ударов одиночного воздействия с пиковым ударным ускорением длительностью действия от1 до 5 мс, g: не более 100

механических ударов многократного воздействия с пиковым ударным ускорением длительностью действия от1 до 15 мс, g: не более 15

акустического шума (диапазон частот от 500 до 10000 Гц) с уровнем звукового давления , дБ: не менее 100 

падения в рабочем состоянии с высоты, м: не менее 0,75

погружения в воду на глубину, м: не менее 1


	не менее 12 месяцев со дня поставки
	59
	шт.


Участник открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора н должен принять во внимание, что ссылки в документации по аукциону на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе  иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, ФГУП «СНПО «Элерон»
   8. Сроки поставки продукции:

в течение 90 дней со дня заключения договора       

Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________Д.М. Наумкин 

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                     
