[bookmark: _Toc389575254]Техническое задание

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм
	Размеры
	Коли--чество

	1. 
	Белье нательное х/б мужское
ГОСТ 13709-86
ГОСТ 13708-86
	Состоит из рубашки и кальсон. Рубашка с V - образным вырезом, застежка на 3 пуговицы. Кальсоны на резинке. 
Ткань - бязь отбеленная ГОСТ29298-2005, плотностью 142 г/м2. Цвет белый.
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	Комп-лект
	44-46/158-164
48-50/170-176
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
56-58/182-188
60-62/182-188
64-66/170-176
64-66/182-188
68-70/182-188
ИТОГО:
	1
3
4
2
2
2
1
1
1
1
18

	2. 
	Белье нательное – рубашка х/б
ГОСТ 13709-86
	Рубашка с V - образным вырезом, застежка на 3 пуговицы. 
Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, плотностью 142 г/м2. Цвет белый.
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ШТ
	44-46/170-176
44-46/182-188
48-50/170-176
48-50/182-188
48-50/194-200
52-54/182-188
56-58/182-188
60-62/182-188
64-66/170-176
64-66/182-188
68-70/182-188ИТОГО:
	60
250
100
360
50
610
460
240
110
60
50
2350

	3. 
	Комбинезон мужской из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 12.4.100-80  






	Комбинезон с центральной застежкой-молнией. Эластичная лента по линии талии. Рукава с манжетами. 4 накладных кармана с клапанами. На груди слева логотип:                                                                  [image: Эмблема НИТИ]Ткань смесовая: 65 % полиэстер, 35 % хлопок, 245 г/м2. Цвет синий. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/182-188
60-62/182-188
64-66/182-188
ИТОГО:
	3
3
3
2
1
1
1
14

	4. 
	Костюм женский из смесовой ткани 
ГОСТ 27574-87 
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, с разрезами по бокам, застежка на пуговицы. 1 нагрудный и 2 боковых накладных кармана. Рукава  с манжетами, застежка на пуговицы.
Брюки с поясом, по бокам регулирующимся эластичной тесьмой, застежка-молния. 2 кармана в швах передних половинок.
Ткань – смесовая, 65 % полиэстер, 35 % хлопок, 130 г/м2. 
Куртка белого цвета. Воротничок, манжеты, клапаны на карманах, брюки-бирюзовые.
Форма подтверждения соответствия: декларация

	ШТ
	44-46/158-164
44-46/170-176
48-50/158-164
48-50/170-176
52-54/158-164
52-54/170-176
56-58/158-164
56-58/170-176
60-62/170-176
64-66/170-176
68-70/170-176
ИТОГО:
	42
55
21
63
20
52
10
40
20
15
5
343

	5. 
	Костюм женский х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 25294-2003 
 
	Состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 1 нагрудныйи 2 боковых накладных кармана. Укороченные рукава  с манжетами, застежка на пуговицы. На груди слева логотип:                                                                                                           [image: Эмблема НИТИ]Брюки с поясом на эластичной ленте, застежка-молния. 2 кармана в швах передних половинок.
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
52-54/170-176
56-58/170-176
60-62/182-188
64-66/170-176
ИТОГО:
	7
7
5
7
5
5
   36

	
6. 
















	Костюм женский из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 27574-87
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. Рукава с налокотниками, манжетами с застёжкой на пуговицы. На груди слева логотип:
[image: Эмблема НИТИ]Брюки с эластичной тесьмой, с карманами и наколенниками, застежка на молнию.
Световозвращающие полосы на груди, спинке и по низу брюк.
Ткань смесовая с масло- и водоотталкивающей отделкой: 65% полиэстер, 35 % хлопок, 210 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/170-176
48-50/180-186
52-54/158-164
52-54/170-176
60-62/158-164
ИТОГО:
	1
1
1
1
3
1
    8

	7.











	Костюм мужской х/б с логотипом «КЭЭР»
ГОСТ 27575-87   
ГОСТ 12.4.217-2001
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. На левом нагрудном кармане вертикальная строчка, делящая карман на 2 части. Ширина узкой части в готовом виде 5,5 см, широкой – 7,5 см. На спинке вышивка «КЭЭР».
Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на пуговицы, 2 прорезных кармана.
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/158-164
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/158-164
56-58/170-176
56-58/182-188
56-58/194-200
60-62/158-164
60-62/170-176
60-62/182-188
60-62/194-200
64-66/170-176
68-70/170-176
ИТОГО:
	110
160
60
100
220
105
50
110
90
5
55
60
32
3
30
10
1200

	8.
















	Костюм мужской х/б с логотипом
«160»
ГОСТ 27575-87 
ГОСТ 12.4.217-2001  
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. На левом нагрудном кармане вертикальная строчка, делящая карман на 2 части. Ширина узкой части в готовом виде 5,5 см, широкой – 7,5 см. На спинке вышивка «160».
Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на пуговицы, 2 прорезных кармана.
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ШТ
	44-46/158-164
44-46/170-176
48-50/158-164
48-50/170-176
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
56-58/182-188
60-62/182-188
64-66/182-188
68-70/182-188
ИТОГО:
	30
30
40
50
50
50
40
30
30
30
20
400

	9.















	Костюм 
мужской х/б
ГОСТ 27575-87 

	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на молнию, 2 прорезных кармана.
На груди слева вышит логотип:
[image: Эмблема НИТИ]
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
52-54/194-200
56-58/170-176
56-58/182-188
60-62/182-188
64-66/170-176
64-66/182-188
ИТОГО:
	1
6
1
2
3
1
1
2
1
1
1
20

	10.














	Костюм мужской из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 27575-87   
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. Рукава с налокотниками, манжетами с застёжкой на пуговицы. На груди слева логотип:
[image: Эмблема НИТИ]Брюки с эластичной тесьмой, с карманами и наколенниками, застежка на молнию.
Световозвращающие полосы на груди, спинке и по низу брюк.
Ткань смесовая с масло- и водоотталкивающей отделкой: 65%полиэстер, 35 % хлопок, 210 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
52-54/194-200
56-58/170-176
56-58/182-188
60-62/182-188
ИТОГО:
	1
20
8
17
14
1
6
1
2
70

	11.










	Халат женский белый смесовый
ГОСТ 12.4.131-83
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с закругленными клапанами. Цвет белый, клапаны и воротничок -розовые. 
Ткань смесовая: 50% полиэфир 50% хлопок, 145 г/м2. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	40-42/158-164
44-46/146-152
44-46/170-176
48-50/170-176
52-54/158-164
52-54/170-176
56-58/158-164
60-62/170-176
ИТОГО:
	1
1
1
1
1
3
1
1
10

	12.










	Халат женский белый х/б
ГОСТ 12.4.131-83
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с закругленными клапанами. Цвет белый, клапаны и воротничок -розовые. 
Ткань - бязь отбеленная ГОСТ29298-2005, 142 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/170-176
56-58/170-176
60-62/170-176
ИТОГО:
	1
2
2
5

	13.










	Халат женский темный смесовый
ГОСТ 12.4.131-83
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с клапанами. Цвет-василёк, клапаны и воротничок - белые. 
Ткань смесовая: 50% полиэфир 50% хлопок, 145 г/м2. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	52-54/158-164
ИТОГО:
	2
2

	14.










	Халат женский темный х/б
ГОСТ 12.4.131-83
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с клапанами. Цвет – темно - синий, клапаны и воротничок - белые. 
Ткань - бязь ГОСТ29298-2005, 142 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164
52-54/170-176
ИТОГО:
	1
1
2

	15.











	Халат мужской х/б белый с логотипом
ГОСТ 12.4.132-83 
	Халат прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 3 накладных кармана, хлястик на спинке, рукава с манжетами. На груди слева логотип:                                                                                                                         [image: Эмблема НИТИ]
Ткань - бязь отбеленная ГОСТ29298-2005, 142 г/м2. Цвет белый. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	56-58/182-188
ИТОГО:
	12
12

	16.










	Костюм мужской х/б с водоотталкивающей пропиткой 
ГОСТ 27643-88
	[bookmark: _GoBack]Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с застежкой на пуговицы и велкро. Вентиляционные отверстия под проймами. Капюшон втачной, рукава с эластичной лентой по низу. Брюки прямого покроя с поясом на эластичной ленте.
Ткань хлопок с водоотталкивающей пропиткой 210-250 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	52-54/182-188
56-58/182-188
ИТОГО:
	2
1
3

	17.









	Плащ непромокаемый 
ГОСТ 12.4.134-83
	Плащ с застежкой на пуговицы и велкро с вентиляционными отверстиями под проймами, капюшон втачной, рукава с эластичной лентой по низу. Карманы накладные с клапанами.
Ткань: 100 % микрополиэфир, PU-мембрана, отделка тефлон, 155 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/182-188
52-54/170-176
ИТОГО:
	1
1
2

	18.












	Костюм суконный кислотостойкий,   
3 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.248-2008
	Для защиты от кислот концентрацией от 50 до 80 % (по серной кислоте)
Состоит из куртки и брюк.
Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах.
Брюки с застёжкой с боковыми накладными карманами.
Ткань: сукно серошинельное с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80 %), плотность 760 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	52-54/170-176
ИТОГО:
	1
1

	19.










	Жилет сигнальный
 2 класса защиты 
ГОСТ 12.4.219-99
	Жилет сигнальный с застежкой на велкро. Световозвращающая лента "Scotchlight" 3М. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]Ткань смесовая  (67% полиэфир 33 % хлопок, 252 г/м2, отделка "тефлон"). Цвет флуоресцентный.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/158-164
48-50/182-188
52-54/170-176
58-60/182-188
ИТОГО:
	1
1
1
5
8

	20.















	Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
3 класса защиты
ГОСТ 12.4.219-99,
ГОСТ 12.4.100-80
	Комбинезон с центральной застежкой-молнией и планкой на кнопках. Эластичная лента по линии талии, пристегивающийся капюшон. Ширина рукавов и брюк понизу регулируется патами с велкро. Внутренняя часть воротника из флиса. 2 нагрудныхи 2 боковых прорезных кармана на молнии. Световозвращающая лента "Scotchlite" 3 М - по 2 горизонтальные полосы на груди и спинке, рукавах и по низу брюк .
Ткань 100 % полиэстер. Цвет флуоресцентный, фоновый – синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат 
	ШТ
	44-46/182-188
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
56-58/182-188
60-62/170-176
ИТОГО:
	1
1
1
2
1
1
7

	21.



























	Костюм утепленный сигнальный мужской с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты
ГОСТ Р 12.4.219-99, 
ГОСТ Р 12.4.236-2011,
ГОСТ 27643-88

	Состоит из куртки и полукомбинезона. 
Куртка с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой на кнопках. Кулиска по талии обеспечивает защиту от ветра. Рукава с муфтами. Утепленный капюшон. 2 нагрудных и 2 боковых накладных кармана с клапанами. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. На груди слева логотип: 
[image: Эмблема НИТИ]Полукомбинезон с застежкой-молнией и планкой, бретелями на карабинах, внутренними муфтами. Наколенники. 2 боковых накладных кармана с клапанами. 
Ткань верха: смесовая с водоотталкивающей отделкой (50% хлопок, 50% полиэстер), плотность 210 г/м2. 
Утеплитель: синтепон плотностью 150 г/м2– 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Световозвращающий материал: полосы 3M™ Scotchlite™ .
Цвет флуоресцентный, фоновый - синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176
52-54/182-188
ИТОГО:
	5
1
6

	22.












	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты
ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83
	Плащ сигнальный с застежкой на пуговицы и велкро с вентиляционными отверстиями под проймами, капюшон втачной, рукава с эластичной лентой по низу. Карманы накладные с клапанами. Световозвращающая лента "Scotchlite" 3М.
Ткань: 100 % микрополиэфир, PU-мембрана, отделка тефлон, плотность 155 г/м2. Цвет флуоресцентный.
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
60-62/158-164
60-62/182-188
64-66/170-176
ИТОГО:
	1
3
4
1
1
1
1
1
13

	23.







	Белье нательное утепленное
мужское
ГОСТ 26085-84
ГОСТ 20462-87
ГОСТ Р53145-2008
	Нательное утепленное хлопчатобумажное белье с начесом. Состоит из фуфайки и кальсон с трикотажными манжетами.
Ткань 100% хлопок.
Форма подтверждения соответствия: декларация

	ШТ
	44-46/182-188
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
56-58/182-188
60-62/170-176
ИТОГО:
	1
3
4
4
2
1
15

	24.










	Брюки утепленные женские
ГОСТ Р 12.4.236-2011 1 класс защиты
	Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. 
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/158-164
48-50/170-176
52-54/158-164
52-54/182-188
ИТОГО:
	1
1
1
2
1
6

	25.










	Брюки утепленные мужские 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
1 класс защиты
	Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. 
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	52-54/170-176
ИТОГО:
	2
2

	26.




















	Костюм утепленный женский 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
1 класс защиты
 
 
 
 
	Состоит  из куртки и брюк. Куртка с кокеткой, центральной застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. 2 боковых накладных кармана с косым входом и 2 внутренних кармана. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип:                                                                                                                [image: Эмблема НИТИ]Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2 .
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.
Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. 
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. Цвет темно-синий комбинированный с голубым.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	52-54/170-176
56-58/170-176
ИТОГО:
	2
1
3

	27.





























	Костюм утепленный мужской 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
1 класс защиты

	Состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Вентиляционные отверстия под проймами. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м2, 2 слоя.
Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии, по низу боковых швов молния для регулировки по ширине.
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. 
Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/158-164
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/158-164
52-54/170-176
52-54/182-188
52-54/194-200
56-58/170-176
56-58/182-188
60-62/170-176
64-66/182-188
64-66/194-200
ИТОГО:
	1
8
6
2
4
2
1
5
3
1
1
1
35

	28.



















	Куртка утепленная мужская 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
1 класс защиты

	Куртка мужская утепленная с центральной застежкой-молнией, планкой и ветрозащитным клапаном. Рукава с манжетами на эластичной ленте и патами. Утепленный капюшон. По низу-кулиска. Внутренняя часть воротника из флиса. 2 наружных прорезных кармана, 2 внутренних накладных. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]  Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2 . Цвет темно-синий.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
52-54/194-200
56-58/182-188
60-62/182-188
ИТОГО:
	6
1
5
4
1
2
2
21

	29.



















	Куртка утепленная женская 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
1 класс защиты

 
  
	Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. 2 боковых накладных кармана с косым входом и 2 внутренних кармана. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ] Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2 .Цвет темно-синий комбинированный с голубым.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/158-164
52-54/170-176
ИТОГО:
	1
1
1
3

	30.































	Костюм сварщика летний
ГОСТ Р ИСО 11611-2011, 
ГОСТ 12.4.045-87
2 класс защиты


	2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 
Состоит из куртки и брюк. Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках: спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. 
Куртка с правосторонней потайной застёжкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь. Конструкция рукава  соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток обеспечивают воздухообмен. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]  Брюки с боковыми застёжками на пуговицы, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань «Флеймшилд 400» с огнестойкой отделкой Proban®, 100% хлопок сатинового переплетения, плотность 400 г/м 2, производство Carrington.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176
52-54/170-176
52-54/182-188
60-62/182-188
68-70/182-188
ИТОГО:
	2
1
1
1
1
6

	31.






	Кепи х/б
ГОСТ Р 53916-2010
	Кепи с центральной и боковыми частями, широким козырьком, застёжкой-хлястиком с лентой текстильной. 
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2. Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	57
58
60
ИТОГО:
	3
6
2
11

	32.
	Шапка полушерстяная утепленная 
ГОСТ 17-635-87
	Шапка полушерстяная двойная, плотной вязки.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	
ИТОГО:
	3
3

	33.






	Чепчик медицинский 
ГОСТ 9897-88
	Чепчик медицинский с донышком, высокой тульей, объем регулируется завязками сзади. Ткань бязь отбеленная ГОСТ29298-2005, 142 г/м2.
Цвет белый. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	
ИТОГО:
	26
26

	34.




	Носки х/б
ГОСТ 8541-94
	Хлопок 100 %, цвет белый.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	23
25
27
29
ИТОГО:
	300
1 200
2 500
1 000
5000

	35.




	Платок носовой
	Размер 25х25 см, с обработанным краем. 
Ткань батист.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	
ИТОГО:
	7000
7000

	36.




	Полотенце вафельное 
ТУ 2321-001-453987056-05
	Размер 45х150 см. 
Ткань: вафельное полотно плотностью не менее 175 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	
ИТОГО:
	5426
5426



Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· товар должен быть рассортирован по видам и размерам;

другие дополнительные требования:в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.
Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.
В составе заявки необходимо предоставление подтверждения соответствия в форме сертификата или декларации.
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 №878  и содержать основные сведения:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- размер, рост;
- тип комплекта, модель защитного костюма;
- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора;
- сведения об уходе за изделием.
Маркировка наносится на изделия и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.
Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218-99.
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара с соответствующими приложениямис указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

Внимание! На каждом сертификате или декларации и соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.
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