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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку сетки сварной оцинкованной
№ 2/120827/1-ОЗЦ 

от «27» августа 2012 г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1  Общие требования

1.1. Вся поставляемая продукция должна быть упакована в упаковку, быть новой и не бывшей ранее в эксплуатации. 

1.2. Участник процедуры закупки должен представить копии сертификатов соответствия ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2  Состав продукции

2.1. В таблице перечислена продукция, являющаяся предметом поставки настоящей процедуры закупки:

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	 Сетка сварная оцинкованная (горячего цинкования) б/гр  ТУ1275-012-00187205-2002 ячейка 50/50, толщина пров. 2.0 мм., ширина рулона 1500 мм., кратность 125 м.п.(187,5 кв.м.)
Завод изготовитель: ОАО «Лепсе» г. Солнечногорск
	рулон
	82 

(15.375 кв.м.)

	2.
	Сетка сварная оцинкованная (горячего цинкования) 
ТУ1275-012-00187205-2002, ячейка 250/50,  толщина пров. 2.8 мм., ширина рулона 1725 мм., кратность 118 м.п.(204,5 кв.м.)
Завод изготовитель: ОАО «Лепсе» г. Солнечногорск
	рулон
	35

(7.140 кв.м.)

	
	
	
	


2.2. Поставка осуществляется автотранспортом поставщика.

2.3. В комплект поставки, кроме перечисленной в таблице продукции, должны входить:

– паспорт;

– упаковка с указанием наименований упакованной продукции и её количества.

3  Технические требования

3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать указанным характеристикам, быть изготовленной в соответствии со стандартами, указанными в таблице и настоящей документации.

3.2  Поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2012 года.

3.3 Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам, иметь Сертификат Соответствия ГОСТ Р, отвечать требованиям ГОСТ РФ, соответствующим такому товару. Поставляемая продукция должна иметь сертификат контроля качества ISO-9001.
3.4 Поставка эквивалента не допускается в соответствии с п. 12.2.2 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

4  Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 24 месяцев, считая от даты поставки продукции Заказчику.
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