ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабеля судового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля судового для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (дата выпуска не ранее 4 квартала 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Срок гарантии качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель КМПЭВнг(А)-LS  4х0,35
	ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 4
· Сечение – 0,35 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС
· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
· Предельная температура токопроводящих жил какабеля по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС
· Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%

	Гарантийный срок эксплуатации кабеля - не менее 3 лет. Минимальный срок службы: 30 лет
	9,75
	км

	2
	Кабель КМПЭВнг(А)-LS  2х0,5
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 2
· Сечение – 0,5 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
· Предельная температура токопроводящих жил какабеля по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС
· Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%
	
	8,60
	км

	3
	Кабель КМПВЭВнг(А)-LS 1кВ 37х1,5
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 37

· Сечение – 1,5 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
· Предельная температура токопроводящих жил кабеля по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС
· Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%
	
	0,725
	км

	4
	Кабель КМПВЭВнг(А)-LS  7х0,5
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 7

· Сечение – 0,5 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
· Предельная температура токопроводящих жил какабеля по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС
· Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%
	
	27,4
	км

	5
	Кабель КМПВнг(А)-LS  2х0,5
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 2

· Сечение – 0,5 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС
· Предельная температура токопроводящих жил какабеля по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС
· Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%
	
	13,5
	км

	6
	Кабель КМПВнг(А)-LS  27х0,5
	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.
· Число жил – 27
· Сечение – 0,5 мм2

· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

	
	14,10
	км

	7
	Кабель КМПВнг(А) 7х0,35
	Кабель малогабаритный c медными жилами с полиэтеленовой изоляцией, в оболчке ПВХ пластиката пониженной пожароопасности для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при переменном напряжении 500В частоты более 200Гц и постоянном напряжении 750В. Кабель стойкий к синусоидальной вибрациям, аккустическому шуму, механическим ударам одиночного и многократного действия, линейному ускорению, повышенному атмосферному давлению, соляному туману, плесневым грибам и статической пыли.
· Число жил – 7

· Сечение – 0,35 мм2
· Температура окружаюшей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 65ºС
· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС
	
	34,60
	км


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 5 рабочих дней после подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов

