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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Вакуумный шкаф Binder VDL 115
	1.  Технические характеристики

	 Параметр
	Величина

	Внешние габариты макс Ш х В х Г (мм)
	740 х 1516 х 670

	Высота с ножками (мм)
	894

	Высота с вакуумным модулем (мм)
	622

	Внутренние габариты Ш х Г х В (мм)
	506 х 506 х 450

	Объем (л)
	115

	Макс. загрузка (кг)
	65

	Дополнительные полки (станд./макс.)
	2/6 (VDL: 2/7)

	Темп. диапазон (°C)
	200

	
                  Темп. погрешность

	при 100 °C (±°C)
	3

	при 200 °C (±°C)
	6

	при 250 °C (±°C) (только VD)
	8

	Темп. флуктуации (<= ±°C)
	0.4

	Мощность (Вт)
	1900



2. Комплектация

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Вакуумная печь, 115 л, VDL115, Binder, шт.
	1

	2
	Вакуумный модуль с мембранным насосом VP-4, 1,9 м3/ч,  давление 12 мбар, взрывобезопасное исполнение для VDL 115, Binder, шт.
	1

	3
	Порт измерительный  9-PIN герметичный  для измерений внутри камеры VDL Binder, шт.
	1

	4
	Датчик PT 100, гибкий, с цифровой индикацией, Binder/Specimen temperature measurement via flexible PT 100 sensor (EX-proof via
measurement current feed-through), with digital temperature display, шт.
	2

	5
	Раздвижная  стальная полка  для VDL115, Binder, шт.
	1

	6
	Комплект для  АТЕХ взрывозащищенного подключения VP-4 к VDL, комплект подключения VP 4,состоит из алюминиевого кольца, универсального центрировочного кольца, адаптера переходника антистатический вакуумный шланг, гайка,Binder, шт.
	1

	7
	Программное обеспечение APT-COM. DataControlSystem для GLP-совместимого контроля, программирования и составления документации, шт.
	1

	8
	Заводской  сертификат  калибровкиш, измерение в центре камеры  вакуумной печиVDL при t 100C или иной  температуры,Binder шт.
	1

	9
	Дополнительное измерение температуры в заданной точке  камеры для сертификата заводской калибровки вакуумной печи VDL,Binder, шт.
	1

	10
	Аналоговый выход, шт.
	1

	
	Звуковой сигнал тревоги
	

	11
	Набор для чистки, шт.
	1

	12
	Сертификаты калибровки, шт.
	1

	13
	Руководство пользователя шт.
	1

	14
	 Шнур питания, шт.
	1



        3. Требования к обеспечению качества:
3.1. Вакуумный шкаф Binder VDL 115 должен иметь сертификаты соответствия, калибровки и квалификации IQ/OQ.
3.2. Вакуумный шкаф Binder VDL 115 должен иметь сертификат о поверке

  4.Требования безопасности.
4.1. Уровень безопасности IP54.
4.2. Степень защиты корпуса согл. EN 60529 IP 20.

  5. Требования технического обслуживания и ремонта.
Гарантийный срок обслуживания не менее 18 месяцев.
Монтаж вакуумного шкафа Binder VDL 115, осуществление пусконаладочных работ.
6. Требования к поставляемой документации:
Документация должна быть представлена на бумажном и электронном носителях.
7. Стоимость оборудования
Ориентировочная стоимость Вакуумного шкафа Binder VDL 115 - 588 тыс. руб.
8. Приемка оборудования
Приёмка Вакуумного шкафа Binder VDL 115 производится на территории Покупателя.
9.  Порядок сдачи-приемки работ
Приёмка Вакуумного шкафа Binder VDL 115  на территории Покупателя оформляется двухсторонним Актом приема-передачи оборудования.


	шт.







	1 





1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок: 150 дней с момента подписания договора. 
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2 353 618,36  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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