ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку элементов литиевых
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  элементов литиевых для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Элемент литиевый LSH 20 (или эквивалент)
	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Литиевые элементы LSH 20 разработаны для применения в следующих областях:

· Профессиональная электроника 
· Безопасность, сигнализации

· Аварийные радиобуи

Технические характеристики

· Рабочее напряжение не более 3 В.

· Диапазон рабочих температур не менее чем от -60°C до +85°C

· Температура хранения до +100°C

· Должна быть полная герметичность при разогреве до + 110°С

· Должна быть защита от короткого замыкания

· Должно быть коррозионно-стойкое покрытие

· Должна быть высокая номинальная емкость

· Должен быть длительный срок хранения

· Должно быть отсутствие ограничений при транспортировке

· Должны быть сертифицированы лабораторией по технике безопасности США (MH 12609)
· Номинальная емкость, не менее 13.0 Ач

· Максимальный постоянный ток, не более 1800 мА

· Импульсный ток, не более 4500 мА

· Внешний диаметр, не более 33,3 мм
· Длина, не более 61,6 мм

· Напряжение разомкнутой цепи -  не менее 3,67 В. 
· Номинальное напряжение - не менее 3,6 В
Все элементы должны иметь: аварийный вентиляционный клапан для сброса газа и снабжены предохранителем, не менее 5 А. Саморазряд – не более 2% в год.

Транспортировка, класс 9
	не менее 
12  
месяцев
	6000
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке оборудования 
Товар должен поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации и паспорта на русском языке.

       7. Место поставки продукции:
Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14., склад ФГУП «СНПО «Элерон».      
8. Сроки поставки продукции:

4 рабочие недели с  даты  подписания  договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ C.А.Каравцев
Исполнитель                                                                                                   ________________________ М.С. Дроздов
