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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    Настоящее техническое задание  распространяются на приведение контейнера типа 1СС в соответствие КД на промышленную упаковку для твердых радиоактивных отходов, контейнер ПУ-2ЭЦ-CT (далее - ПУ-2ЭЦ-CT), тип ПУ-2 по НП-053-04. После проведения работ исполнитель сдаёт контейнеры с маркировкой ПУ-2ЭЦ-СТ.

Контейнер ПУ-2ЭЦ-СТ предназначен для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов (далее – ТРО): низкой удельной активности (НУА-1, НУА-2, НУА-3) и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ-2) размещённых в защитных контейнерах и первичных упаковках на стадиях: 

- сбора и промежуточного хранения ТРО на местах их образования; 

- заполнения ПУ-2ЭЦ-CT радиоактивными отходами; 

- транспортирования ПУ-2ЭЦ-CT с ТРО от места сбора до специализированной организации; 

- хранения ПУ-2ЭЦ-CT с ТРО на открытых площадках для хранения радиоактивных отходов в условиях, исключающих прямое воздействие на ПУ-2ЭЦ-CT грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред. 

При загрузке ТРО и при транспортировании ПУ-2ЭЦ-CT, контейнер должен отвечать требованиям НП-053-04 (Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов), Правилам безопасной перевозки радиоактивных материалов (серия норм безопасности ST-1, МАГАТЭ, Вена, издание 1996г.), предъявляемым к упаковкам типа ПУ-2, СанПиН 2.6.1.1281-03. 

Промышленная упаковка ПУ-2ЭЦ-CT изготавливается на базе контейнера грузового серии 1 , типа 1СС, со съѐмной крышей и поворотной торцевой верхней балкой, ГОСТ Р 51876-2008 Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний (ИСО 1496-1:1990 "Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения" / ISO 1496-1:1990 "Series 1 freight con-tainers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purposes"). 

Тип контейнера: по типоразмеру – 1CС; 

по типу загрузки – торцевая и сверху (через съѐмную крышу). 

Пример записи обозначения ПУ-2ЭЦ-CT при ее заказе: Промышленная упаковка для твёрдых радиоактивных отходов ПУ-2ЭЦ-CT ПЛЮС.307341.004ТУ.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПУ-2ЭЦ-CT является элементом системы обращения с твёрдыми РАО и должен соответствовать требованиям действующих норм и правил радиационной безопасности: НП-053-04, НРБ-99/2009, СПОРО-2002, ОСПОРБ-99/2010, НП-020-2000, СанПиН 2.6.1.1281-03, ГОСТ 16327-88, конструкторской документации ПЛЮС.307341.004 и требованиям настоящего технического задания. 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ. 

1.2.1 ПУ-2ЭЦ-CT – промышленная упаковка предназначается для перевозки и хранения РАО. Конструкция контейнера должна удовлетворять общим требованиям к промышленным упаковкам типа ПУ-2. 

1.2.2 Конструкция контейнера должна позволять осуществление следующих операций: 

загрузку в ПУ-2ЭЦ-CT твёрдых радиоактивных отходов в первичных упаковках и контейнерах (промышленные мягкие контейнеры типа «Биг-Бэг», металлические бочки ёмкостью 200 л, металлические контейнеры различных модификаций); 

загрузку в ПУ-2ЭЦ-CT крупноразмерных ТРО (металл, оборудование, строительные конструкции и материалы) без предварительного размещения последних в первичные упаковки; 

транспортирование ПУ-2ЭЦ-CT с РАО к месту их временного хранения, переработки, кондиционирования и захоронения посредством применения автомобильного, железнодорожного и морского транспорта; 

временное хранение РАО непосредственно в ПУ-2ЭЦ-CT на специализированных площадках или в хранилищах радиоактивных отходов на срок до 15 лет; 

выгрузка РАО из ПУ-2ЭЦ-CT для проведения дальнейших операций по переработке, кондиционированию и захоронению. 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ НАДЁЖНОСТИ 
1.3.1 Средний срок службы ПУ-2ЭЦ-CT должен составлять не менее 15 лет. 

1.3.2 В течение среднего срока службы ПУ-2ЭЦ-CT должна обеспечивать сохранность механических, прочностных и эксплуатационных характеристик в условиях хранения упаковки с РАО.

1.3.3 ПУ-2ЭЦ-CT предназначен для многоразового использования при транспортировании РАО и должен сохранять свои рабочие характеристики не менее чем на 30 циклов транспортных операций, включающих в себя: 

– загрузка ТРО в ПУ-2ЭЦ-CT ;

 – дезактивация внешней поверхности ПУ-2ЭЦ-CT ; 

– погрузка ПУ-2ЭЦ-CT на транспортное средство; 

– транспортирование ПУ-2ЭЦ-CT ; 

– разгрузка ПУ-2ЭЦ-CT с транспортного средства; 

– разгрузка ТРО из ПУ-2ЭЦ-CT ; 

– дезактивация внешней и внутренней поверхности ПУ-2ЭЦ-CT . 

1.3.4 По истечении установленного срока службы, ПУ-2ЭЦ-CT должна сохранять, защитные свойства, позволяющие безопасно осуществлять операции по его извлечению из хранилища, транспортированию к месту выгрузки РАО и проведение операций по выгрузке РАО из ПУ-2ЭЦ-CT. 
1.4 ТРЕБОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
1.4.1 В части воздействия климатических факторов ПУ-2ЭЦ-CT должна относиться в соответствии с ГОСТ 15150: – по исполнению - к виду У, КАТЕГОРИЯ 1; – по условиям хранения - к категории ОЖ1; – по группе влажности - к категории У1; – тип атмосферы - 1. 

1.4.2 По сейсмостойкости ПУ-2ЭЦ-CT должна относиться в соответствии с НП-031-01 к категории II б. 

1.4.3 ПУ-2ЭЦ-CT должна относиться к классу безопасности 3Н в соответствии с ОПБ 88/97. 
1.5 КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.5.1 Контейнер ПУ-2ЭЦ-CТ должен соответствовать ТУ  ПЛЮС.307 341.004ТУ на базе крупнотоннажного грузового контейнера серии 1 типа 1СС (далее – контейнер в соответствии с ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990), со съёмной крышей и поворотной торцевой верхней балкой, с возможностью горизонтальной загрузки через торцевые двери, с возможностью вертикальной загрузки через съѐмную крышу и с проведением доработок для обращения с РАО в соответствии с конструкторской документацией ПЛЮС.307341.004 и настоящим ТЗ. КД передаётся изготовителю по итогам проведённого конкурса. 

1.5.2 Основные конструктивные параметры и характеристики ПУ-2ЭЦ-CT должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1: 

Таблица 1 Основные конструктивные параметры и характеристики ПУ-2ЭЦ-CT

	Наименование параметра (характеристики) 
	Значение 

	Масса порожнего ПУ-2ЭЦ-CT, кг, не более 
	2650 

	Максимальная масса загруженного ПУ-2ЭЦ-CT, кг, не более 
	30480 

	Габаритные размеры ПУ-2ЭЦ-CT, мм, не более: 

длина 

ширина 

высота 


	6058 

2438 

2591 

	Внутренние размеры ПУ-2ЭЦ-CT , мм, не более: 

длина 

ширина 

высота 


	5892 

2340 

2390 

	Размеры дверного проёма ПУ-2ЭЦ-CT , мм, не более: 

ширина 

высота 


	2318 

2263 

	Размеры крышного проёма ПУ-2ЭЦ-CT , мм, не более: 

длина 

ширина 


	5630 

2202 

	Внутренний объем, м3, не менее 
	32,3 

	Тип загрузки 
	Торцевая и вертикальная загрузка 


1.5.3 Внешний вид контейнера ПУ-2ЭЦ-CT и его составных частей с указанием габаритных, установочных и присоединительных размеров приведён на рисункe 1.
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                                                      Рисунок 1

1.5.4 Конструкция ПУ-2ЭЦ-CT должна обеспечивать сохранность груза, защиту от выхода или рассеивания радиоактивного содержимого при транспортировании и временном хранении НТРО, и не допускать увеличения более чем на 20% уровня излучения на внешней поверхности ПУ-2ЭЦ-CT , при условии выполнения правил эксплуатации. Так же конструкция ПУ-2ЭЦ-CT должна обеспечивать: – прочность и устойчивость от воздействия статических и динамических нагрузок, возникающих при транспортировании, погрузочно-разгрузочных и складских работах при условии соблюдения норм загрузки и правил крепления груза; – удобство многократной дезактивации наружных и внутренних поверхностей ПУ-2ЭЦ-CT , выполнения ремонтных работ, технического осмотра ПУ-2ЭЦ-CT и ее составных частей; 

– возможность свободной сборки и разборки (извлечения) составных частей системы крепления емкостей с РАО; 

– возможность штабелирования загруженных ПУ-2ЭЦ-CT с максимальной нагрузкой на каждую угловую стойку 848 кН. 

1.5.5 ПУ-2ЭЦ-CT должен быть пылеводонепроницаемой, при нормальных услових транспортирования (п.1.3.1 НП-053-04), и выдерживать обрызгивание водой, имитирующее пребывание под дождем, с интенсивностью примерно 5 см/ч в течение не менее 1 ч. 

1.5.6 ПУ-2ЭЦ-CT должен выдерживать испытания, при нормальных условиях транспортирования (п.1.3.1 НП-053-04), на штабелирование (способность к сжатию), сохраняя при этом прочностные характеристики. 

1.5.7 Загруженный ПУ-2ЭЦ-CT должен выдерживать испытания при нормальных условиях транспортирования (п.1.3.1 НП-053-04), на свободное падение с высоты 0,3 м на мишень (п.3.4.2.4 НП-053-04), с допустимым максимальным уровнем повышения излучения на внешней поверхности не более 20 % от максимального значения (по п.2.6.2 НП-053-04), после проведения испытаний. 

1.5.8 ПУ-2ЭЦ-CT должен состоять из корпуса, представляющего собой металлическую конструкцию коробчатого типа с дверным торцевым проемом, со съёмной крышей, поворотной торцевой верхней балкой со стороны торцевого дверного проёма, металлической двухстворчатой торцевой двери, с резиновым уплотнением по периметру из профильной эластичной маслобензостойкой резины, обеспечивающей герметичность ПУ-2ЭЦ-CT . 

1.5.9 Несущие конструкции ПУ-2ЭЦ-CT должны быть выполнены в виде поперечных и продольных балок и стоек, к которым крепятся панели пола, стен и крыши. 

1.5.10 Материалы, используемые при изготовлении ПУ-2ЭЦ-CT должны соответствовать КД: 

– несущие элементы ПУ-2ЭЦ-CТ (угловые стойки, продольные и поперечные швеллеры) должны изготавливаться из стали по ГОСТ 19281-89; – угловые фитинги должны изготавливаться из стали конструкционной литейной, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51891-2002 (ИСО 1161-84); – обшивка торцевых и боковых стенок и дверей должна изготавливаться из стали марки 09Г2 или 09Г2С по ГОСТ 19281-89; – секция крыши должна изготавливаться из стали марки 09Г2 или 09Г2С по ГОСТ 19281-89; 

– детали дверных запоров (кулачок и скоба) должны изготавливаться из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89; 

– напольное покрытие ПУ-2ЭЦ-CТ должно быть выполнено из углеродистой стали, толщина листа не менее 3 мм.,  либо аналогичной ей по характеристикам. 

1.5.11 Для предотвращения вытекания влаги из ПУ-2ЭЦ-CT стык пола и стен, а так же стык каркаса дверной рамы и пола должны быть герметично проварены. Для удобства проведения дезактивации, конструкция пола должна иметь дренажный слив. Слив должен быть герметично соединѐн со штуцером наружного размещения, который должен перекрываться крышкой. Контроль доступа к дренажному сливу должен осуществляется с помощью устройств индикации вмешательства (далее – УИВ). Конструкция слива не должна выступать за габаритные размеры корпуса ПУ-2ЭЦ-CT . 

1.5.12 Типы и конструктивные элементы сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771 и КД . При изготовлении ПУ-2ЭЦ-CT следует употреблять при сварке: – аргон (по ГОСТ 10157); – углекислый газ (по ГОСТ 8050); 

– сварочная проволока марок Св-08Г2С-0 или Св-08Г2С по ГОСТ 2246. 

1.5.13 Электродуговая сварка должна проводиться в смеси, состоящей из 75% аргона и 25% углекислого газа. В сварных швах и околошовной зоне не должно быть трещин, прожогов, свищей, кратеров, брызг. 

1.5.14 В сварных швах не допускаются: – наплывы в местах приварки каркасных элементов конструкции к угловым фитингам, в остальных местах местные наплывы суммарной длиной более 10% длины технологически самостоятельного шва; – поверхностные поры и шлаковые включения размером более 1 мм в количестве более 3 шт. на любом участке шва длиной 100 мм при расстоянии между дефектами менее 30 мм; – подрезы основного металла длиной более 15 мм, глубиной более 0,3 мм при толщине свариваемой детали до 3 мм и глубиной более 0,5 мм при толщине детали свыше 3 мм; – местные скопления поверхностных пор и шлаковых включений, сгруппированные на на длине более 10 мм в количестве более 3 шт. при расстоянии между дефектными участками менее 500 мм. 

Суммарная длина участков сварных швов с допускаемыми дефектами не должна превышать 10 % длины технологически самостоятельного шва 

1.5.15 Металлические элементы конструкции ПУ-2ЭЦ-CT должны быть защищены от коррозии высокопрочным полимерным покрытием. 

1.5.16 Окраска всех наружных и внутренних поверхностей ПУ-2ЭЦ-CT, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74. Окраска внутренних поверхностей должна производиться защитным поликарбонатным покрытием типа «Карбофлекс» (или эквивалент), окраска наружных поверхностей высокоструктурированной краской на основе акриловой смолы (или эквивалент). Внутреннее и наружное покрытия должны обеспечивать возможность проведения многократной дезактивации с применением дезактивирующих растворов на основе поверхностноактивных веществ, слабых кислот и щелочей. Покрытия по условиям эксплуатации должны соответствовать группе В2 ГОСТ 9.104 - для внутренних и наружных поверхностей ПУ-2ЭЦ-CТ. 

1.5.17 Требования к подготовке поверхностей ПУ-2ЭЦ-CT перед окрашиванием по ГОСТ 9.402. 

Стальные поверхности должны быть очищены от жировых загрязнений, окислов (окалины, ржавчины). Сварные швы должны быть очищены от сварочных брызг, остатков сварочной проволоки. 

Жировые загрязнения должны быть удалены до 1-й степени. Очистка от ржавчины должна быть произведена до 2-й степени. Очистка от плотно сцепленной окалины – до 3-ей степени, которая соответствует степени очистки Sa=2,5 по ГОСТ 8501-1. 

1.5.18 Не допускается наличие трещин на корпусе ПУ-2ЭЦ-CT . 

1.5.19 Конструкцией двери и дверной рамы ПУ-2ЭЦ-CT должны быть обеспечены: 

– плотное прилегание эластичного уплотнения створок двери к дверной раме по всему периметру и друг к другу - между створками; 

– исключение снятия двери в запертом положении; 

– надежное свободное запирание и отпирание двери предусмотренными запорными устройствами без дополнительных приспособлений; 

– закрепление двери в открытом положении; 

– исключение попадания искр внутрь ПУ-2ЭЦ-CT при запертых дверях. 

1.5.20 Конструкция съёмной крыши ПУ-2ЭЦ-CТ должна обеспечивать:

– прочность с помощью балок крыши, установленных поперѐк рамы крыши ПУ-2ЭЦ-CТ; 

– плотное прилегание эластичного уплотнения съѐмной крыши к верхней части рамы корпуса ПУ-2ЭЦ-CТ по всему периметру; 

– возможность свободной сборки и разборки крыши; 

– возможность манипулирования крышей с помощью крана; 

– исключение возможности самопроизвольной разгерметизации ПУ-2ЭЦ-CТ при транспортировании и хранении;

– исключение попадания искр внутрь ПУ-2ЭЦ-CТ при запертой крыше.

1.5.21 Конструкция запорных устройств двери и съёмной крыши должна обеспечивать: 

– захват рукоятки дверей рукой в рукавице; 

– прижим двери и крыши по всему периметру к раме, створок двери - друг к другу; 

– запирание и отпирание дверей ПУ-2ЭЦ-CT без дополнительных приспособлений с приложением усилий на рукоятках не более 150 Н (15 кгс); 

– исключение самооткрывания запертых двери и крыши под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации; 

– одновременный ввод кулачков штанг запорных устройств двери в зевы гнезд, имеющихся на верхней и нижней балках дверной рамы, без повреждений и остаточных деформаций в элементах конструкции запорных устройств и двери; 

В ПУ-2ЭЦ-CТ должны быть предусмотрены устройства для установки запоров (замков) и УИВ в соответствии с НП-067-05 на всех предусмотренных конструкцией открывающихся проѐмах и штуцерах. 

Конструкция запорных устройств и расположенных устройств для установки УИВ должны исключать самооткрывание запертой двери под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации, и исключать повреждения запоров (замков) и УИВ в условиях нормальной эксплуатации. 

1.5.22 Резиновые уплотнения дверей и крыши должны быть нетоксичными, обладать стойкостью против действия моющих средств с применением дезактивирующих растворов на основе поверхностноактивных веществ, слабых кислот и щелочей. Материалы уплотнения не должны подвергаться деградации под воздействием окружающей среды в течении срока службы материала. 

1.5.23 ПУ-2ЭЦ-CT должна являться изделием многократного использования и подлежать восстановлению после воздействия запроектных нагрузок. ПУ-2ЭЦ-CT должна быть ремонтопригодна. 
1.5.24 Герметичность ПУ-2ЭЦ-CT должна обеспечиваться: 

– конструкцией ПУ-2ЭЦ-CT ; 

– конструкцией внутренних емкостей с РАО, перевозимых в ПУ-2ЭЦ-CT (далее – первичная упаковочная тара). 

Первичная упаковочная тара должны быть прочной, исправной, полностью исключать распространение РАО за пределы своей оболочки, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлена первичная упаковочная тара, должны быть инертными по отношению к содержимому. 

1.5.25 Для крепления первичной упаковочной тары ПУ-2ЭЦ-CT должна быть оснащена: 

– дополнительными грузовыми скобами для крепления груза; 

– устройствами для крепления груза с помощью гибких увязочных средств (далее – стяжные ремни), расположенными на несущих элементах конструкции.   
1.5.26 Первичная упаковочная тара с РАО должна упорядоченно располагаться внутри ПУ-2ЭЦ-CT таким образом, чтобы не допускалось распространение РАО за пределы первичных оболочек после испытаний на нормальные условия транспортирования, а также смещение первичной упаковочной тары с РАО при транспортировании. 

   Крепление первичной упаковочной тары и других грузов внутри ПУ-2ЭЦ-CT должно осуществляться с помощью стяжных полимерных ремней, имеющих соединительные элементы, для крепления их к корпусу ПУ-2ЭЦ-CT. Конструкция ремня должна состоять из полиэстеровой ленты и храпового механизма -натяжного устройства,  наличие крючков и храпового механизма. 
Запас прочности стяжных ремней должен соответствовать следующим требованиям (для категории синей, длина до 7 метров): рабочая нагрузка – 3,5 тонны.; запас прочности не разрыв – 7 тонн. 

1.5.27 В качестве первичной упаковочной тары для НТРО должны использоваться: 

– промышленные мягкие контейнеры типа «Биг-Бэг», сертифицированные по ГОСТ ИСО 21898 или ГОСТ 26319 ( класс безопасности 5:1 или 6:1), прошедшие испытания на соответствии требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов; 

– металлические бочки ѐмкостью 200 л, сертифицированные по ГОСТ 26319, прошедшие испытания и имеющие сертификат соответствия требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов;

– металлические контейнеры различных модификаций, сертифицированные в установленном порядке. 

1.5.28 ОПРЗ на загрузку в ПУ-2ЭЦ-CT могут также поставляться в виде: 

– труб в пучках длиной до 5,8 метров; 

– крупногабаритного оборудования, общим весом груза не более массы полезной нагрузки ПУ-2ЭЦ-CT . 

В таблице 2 приведён комплект поставки ПУ-2ЭЦ-CT . 

Таблица 2. Комплект поставки ПУ-2ЭЦ-СТ.

	Наименование 
	Обозначение 
	Количество, шт 

	Промышленная упаковка для твёрдых радиоактивных отходов ПУ-2ЭЦ-CT 
	
	10 

	Паспорт 
	
	10 

	Руководство по эксплуатации 
	
	10 

	
	

	
	


1.6 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И ПЛОМБИРОВАНИЮ ПУ-2ЭЦ-CT 
МАРКИРОВКА ПУ-2ЭЦ-CT 

1.6.1 Маркировка ПУ-2ЭЦ-CT должна соответствовать требованиям разд. 5 НП-053-04 со следующими дополнениями: 

Маркировочная таблица должна выполняться из листового металла и располагаться на внешней стороне корпуса. На маркировочную таблицу должны наноситься следующие данные: 

– «Контейнер ПУ-2ЭЦ-СТ»; 

– номер ООН и транспортное (отгрузочное) наименование, 

– опознавательная надпись по образцу 

RUS / номер / код типа, 

где: 

- RUS - международный опознавательный код регистрации транспортных средств Российской Федерации; 

- номер - номер, присваиваемый при выдаче сертификата (сертификата–разрешения) (каждая конструкция или перевозка (серия перевозок) должны иметь свой индивидуальный номер, номер опознавательного знака утверждения перевозки должен соответствовать номеру опознавательного знака утверждения конструкции); 

- код типа - обозначение типа сертификата (сертификата–разрешения). 

Оставлено пустое место для вписывания цифр (RUS / / ) 

– «Номер …..» (указывается серийный номер) 

– Наименование производителя – «Изготовитель – ………………..»» 

– «Тип ПУ-2» 

– «Масса брутто - кг» (оставлено пустое место для заполнения); 

– «Масса упаковки - 2650 кг» 

– две пустые строки для возможности нанесения типа РАО (НУА, ОПРЗ); 

– пустая строка для указания грузоотправителя/грузополучателя. 

1.6.2 Кроме того на ПУ-2ЭЦ-CT должны наноситься следующие условные обозначения: 

знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 размером по стороне треугольника не менее 150 мм (не менее одного знака на каждую боковую поверхность ПУ-2ЭЦ-CT);* 

предупредительная этикетка в соответствии с группой «III - жёлтая»* (в соответствии с рис.4 приложения 3 НП-053-04). 

* Примечание – Предупредительная этикетка и номер ООН могут быть объединены (в соответствии с рис.6 приложения 3 НП-053-04).

ПЛОМБИРОВАНИЕ ПУ-2ЭЦ-CT 

1.6.3 Контроль доступа к ПУ-2ЭЦ-CТ должен осуществляться с помощью применения запорных устройств двери и крыши, находящихся в закрытом состоянии, и устройств индикации вмешательства. 

1.7 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 
1.7.1 ПУ-2ЭЦ-CT должна поставляться в собранном виде с учетом требований ГОСТ 23170 без специальной охранной тары, согласно конструкторской документации ПЛЮС.307341.004. 

1.7.2 К ПУ-2ЭЦ-CT должна прилагаться техническая и эксплуатационная документация в соответствии с таблицей 2. 

1.7.3 Документация перед отправкой ПУ-2ЭЦ-CT должна помещаться в завариваемый полиэтиленовый мешок и помещаться в специальный карман с внутренней поверхности одной из торцевых дверей. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
2.1 ПУ-2ЭЦ-CT ,должна подвергаться следующим видам испытаний: заводским, приемо-сдаточным, периодическим, типовым и сертификационным. 

2.2 Показатели качества ПУ-2ЭЦ-CT должны определяться в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и ГОСТ 16504 по результатам приёмочного контроля в рамках приёмо-сдаточных испытаний. 

2.3 Правила приёмки должны соответствовать требованиям НП-053-04 и ГОСТ 16504 с дополнениями и уточнениями, указанными в ПЛЮС.307341.004ТУ. 

2.4 ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

2.4.1 Испытания должны проводиться путём внешнего осмотра, обмера испытываемых образцов с целью выявления отклонений от требований КД, проверки отсутствия производственных дефектов и устройств крепления грузов, покрытий. 

2.4.2 Результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, если все предъявленные к испытаниям образцы ПУ соответствуют требованиям ПЛЮС.307341.004ТУ 

2.4.3 Если в процессе приемо-сдаточных испытаний выявляется несоответствие параметра требованиям ПЛЮС.307341.004ТУ, приемка прекращается и возобновляется вновь после анализа причин возникновения брака и их устранения. 

2.4.4 После устранения дефектов ПУ-2ЭЦ-CT должны вновь подвергаться испытаниям в полном объеме.

2.4.5 Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие ПУ-2ЭЦ-CT требованиям технических условий хотя бы по одному параметру, изделие должно браковаться. Периодические испытания проводят 1 раз в три года, либо при изготовлении партии более 800 штук.

2.4.6. Приемка контейнеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

3.  ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
3.1 ПУ-2ЭЦ-CT должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя. 

3.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПУ-2ЭЦ-CT требованиям настоящего технического задания, КД, действующей нормативной документации (п.1.1 настоящего ТЗ) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. 

3.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 36 месяцев со дня передачи ПУ-2ЭЦ-CT потребителю или отправки ПУ-2ЭЦ-CT в адрес потребителя. 

3.4 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода ПУ-2ЭЦ-CT в эксплуатацию. 

3.5 Гарантия не распространяется на ПУ-2ЭЦ-CT : 

– при истечении гарантийного срока эксплуатации; 

– при наличии механических повреждений и несоблюдении правил эксплуатации и хранения; 

– при предъявлении ПУ-2ЭЦ-CT на гарантийное обслуживание без паспорта. 

3.6 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантийного ремонта.
4. Дополнительные условия.

   Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать функциональную совместимость. Товар (комплектующие), подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. На контейнер ПУ2-ЭЦ-СТ должен быть предоставлен действующий сертификат соответствия системы ОИТ.
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Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
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Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на приведение контейнеров типа 1СС (10 штук) на соответствие  требованиям КД на контейнер ПУ-2ЭЦ-СТ, требованиям, предъявляемым к промышленной упаковке (ПУ-2 по НП-053-04) и сертификации данных контейнеров в системе ОИТ для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

