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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт здания  

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на ремонт здания

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт здания согласно ведомостям объемов работ №№ 014-110, 014-111, 014-112.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – май 2015 года, окончание работ – август 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-110

	Общестроительные работы (туалеты).

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Разборка.

	1
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	1,8
	 

	2
	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных
	100 м2 поверхности коробов
	0,12
	 

	3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	4
	Разборка в зданиях и сооружения  цементных  стяжек толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	5
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять  к расценке 46-04-011-12
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	6
	Разборка в зданиях и сооружения гидроизоляции из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	8
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	5,6
	 

	                           Раздел 2. Ремонтные работы.

	9
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,0875
	 

	10
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,56
	 

	11
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,56
	 

	12
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых ( бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,56
	 

	13
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	14
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	1,3
	 

	15
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,154
	 

	16
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	1,586
	 

	17
	Устройство столешниц по системе «КНАУФ» по двойному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,23
	 

	23
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,54
	 

	24
	Грунтовка акриловая: ВД-АК
	т
	0,02
	 

	25
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,483
	 

	28
	Облицовка стен зеркалами: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,23
	 

	30
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2
	0,56
	 

	31
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	12
	 

	32
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,08
	 

	33
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	5
	 

	34
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	5
	 

	35
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	5
	 

	36
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня
	м2
	8
	 

	37
	Установка и крепление наличников
	100 м 
	0,51
	 

	38
	Наличники шпонированные
	м
	57,12
	 

	39
	Установка решеток ограждения радиаторов
	100 шт. изделий
	0,06
	 

	40
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	м2
	4,32
	 

	41
	Установка лючков сантехнических
	1 решетка
	15
	 

	42
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,16
	 

	43
	Перегородки санузловые
	м2
	16
	 

	44
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	11
	 

	45
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	11
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-111

	Электромонтажные работы.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	2
	 

	2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1
	 

	3
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
	100 м
	1
	 

	4
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
	м
	100
	 

	5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,15
	 

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,15
	 

	7
	Разветвительная коробка
	шт.
	4
	 

	8
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	10
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	13
	Светильник: местного освещения
	100 шт.
	0,4
	 

	16
	Электрополотенце
	1 шт.
	2
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-112

	Санитарно-технические работы (туалеты).

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ВК

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	2
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в
	шт.
	4
	 

	3
	Установка унитазов подвесных с инсталляцией
	10 компл.
	0,4
	 

	4
	Накладная панель с кнопочным управлением
	компл.
	2
	 

	5
	Унитаз DINO подвесной
	компл.
	4
	 

	6
	Система инсталляции GROHE
	компл.
	4
	 

	7
	Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм
	шт.
	4
	 

	8
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	4
	 

	9
	Установка биде
	10 компл.
	0,1
	 

	10
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: 600х350х348, 640х350х380 мм
	компл.
	1
	 

	11
	Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм
	шт.
	1
	 

	12
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	1
	 

	13
	Устройство смывное полуавтоматическое для бидэ и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе
	шт.
	1
	 

	14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,4
	 

	15
	Смесители OSCARO
	шт.
	4
	 

	16
	Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм
	шт.
	8
	 

	17
	Установка писсуаров: настенных
	10 компл.
	0,2
	 

	18
	Панель накладная для смывного устройства скрытого монтажа (хром)
	шт.
	2
	 

	19
	Смывное устройство для писсуара
	компл.
	2
	 

	20
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона
	компл.
	-2
	 

	21
	Писсуар DOMINO
	компл.
	2
	 

	22
	Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм
	шт.
	2
	 

	23
	Присоединение трубопровода  к коллекторам
	1 присоединение
	4
	 

	24
	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 3 выхода
	шт.
	2
	 

	25
	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 3 выхода
	шт.
	2
	 

	26
	Установка смесителей (для уборки)
	10 шт.
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Вентиляция.

	27
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,56
	 

	28
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм
	м2
	56
	 

	29
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
	1 вентилятор
	1
	 

	30
	Вентиляторы крышные: ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6
	компл.
	1
	 

	31
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм
	1 решетка
	12
	 

	32
	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм
	1 решетка
	4
	 

	33
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	1 шт.
	1
	 

	34
	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм
	шт.
	1
	 


