
1 Общие сведения 
1.1. Цель выполнения работ
Целью выполнения работы является оснащение зала заседаний ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» комплексом современных технических средств представления аудиовизуальной информации (далее ( Комплекс, КМО (Комплекс мультимедийного оборудования)), предназначенным для:

· отображения видео информации;

· воспроизведения и усиления звука и речевого сигнала;

· коммутации аудио- видео- сигналов между источниками сигналов и устройствами воспроизведения данных сигналов;

· видеосъемки проходящих мероприятий;

· проведения видеоконференций;

· протоколирования аудио- видео- материалов.

1.2. Задачи, решаемые при выполнении работ

При выполнении работ необходимо:

· Провести предпроектное обследование помещений, предназначенных для размещения КМО;
· Разработать и согласовать с Заказчиком проектные решения;
· Поставить необходимое оборудование в соответствии со спецификацией, согласованной с Заказчиком;

· провести работы по монтажу и настройке КМО;
· Разработать следующую техническую документацию на КМО:

· Общее описание КМО;

· Схема структурная комплекса технических средств;

· План расположения оборудования и проводок;

· Таблица соединений и подключений;
· Пояснительная записка к техническому проекту;
· Руководство пользователя КМО;

· Спецификация оборудования КМО;
· Паспорта технических средств КМО;
· Акты и исполнительная документация по выполненным строительно-монтажным работам.
· Разработать и согласовать с Заказчиком Программу и методики (ПиМ) приемо-сдаточных испытаний КМО;

· Провести приемо-сдаточные испытания КМО в соответствии с ПиМ.
1.3. Требования к поставщику (исполнителю заказа)

Опыт работы поставщика на рынке аудиовизуальных технологий более 10 лет.

При составлении вероятным Поставщиком коммерческих предложений на поставку оборудования отдельные комплектующие могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам с приведением обоснования произведенной замены.

До заключения договора на проведение работ с заказчиком должен быть согласован состав оборудования, предоставлена возможность выбора дизайна и проведения тестирования образцов предполагаемого к поставке оборудования на территории Поставщика. По результатам проведения тестирования спецификация поставляемого оборудования может быть изменена.

1.4. Требования к сроку эксплуатации, гарантийному обслуживанию и надежности 

Срок эксплуатации Комплекса – не менее пяти лет.

Необходимое расчетное среднее время наработки на отказ: не менее десяти лет при использовании 3 часа в день по рабочим дням.

Гарантия должна обеспечиваться в сервисных центрах на территории РФ.

Срок гарантийного обслуживания – в соответствии с гарантийными условиями производителя, но не менее одного года.

В период срока гарантийного обслуживания Исполнитель должен предоставить телефон технической поддержки Комплекса в г. Москве с кодом 495 или 499, по которому Заказчик должен иметь возможность получать в рабочее время консультации по вопросам работы Комплекса.

В течение срока эксплуатации должна обеспечиваться возможность приобретения Заказчиком у Исполнителя оборудования, подходящего для полноценной замены входящего в состав Комплекса вышедшего из строя оборудования.
1.5. Общие требования к оборудованию Комплекса
Вся продукция и оборудование, поставляемые в рамках проведения работ, все компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость всего комплекса, а так же гармонично сочетаться с интерьером помещения.
Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемой продукции и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании серверов и персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Таблица 1. Условия хранения и эксплуатации Комплекса

	Параметр
	Значение

	Температура хранения
	+10...+40 °С

	Влажность хранения
	20 ... 80%

	Рабочая температура
	+15 ...+32 °С

	Рабочая влажность
	20...80%


Все системы передачи информации (усиления и воспроизведения звука, передачи и отображения видеоинформации, управления устройствами, и т.п.) должны выполняться по проводной схеме передачи информации экранированными проводами и располагаться в пределах объекта оснащения.

Рекомендуется использовать оборудование, сертифицированное по требованиям безопасности информации. 

С целью уменьшения побочных электромагнитных излучений целесообразно использовать систему звукоусиления с рассредоточенной системой звук излучателей, т.е. следует отдавать предпочтение системам с большим количеством оконечных устройств малой мощности перед системами с малым количеством оконечных устройств большой мощности.

В качестве оконечных устройств рекомендуется использовать звуковые колонки, выпускаемые в защищенном исполнении.

В системах звукоусиления рекомендуется применять аппаратуру с симметричными входными и выходными цепями. В случае использования аппаратуры с несимметричным выходом, линии оконечных устройств следует подключать к оконечным усилителям через симметрирующие трансформаторы, устанавливаемые в непосредственной близости от оконечных усилителей.

В качестве усилительного оборудования рекомендуется использовать усилители в металлических экранах с возможностью их заземления.

Коммутационное и распределительное оборудование следует размещать в металлических шкафах (коробках). На корпусах шкафов (коробок) необходимо предусмотреть клеммы (винты) для их заземления и приспособления для опечатывания.
1.6. Требования к расположению оборудования

Оборудование может быть установлено в помещении зала заседаний с условием, что оно не будет мешать проходу участников и создавать дополнительный шумовой эффект. Для установки оборудования должен быть использован запирающийся серверный шкаф, исключающий доступ к оборудованию третьих лиц. Шкаф должен иметь декоративную отделку и обладать достаточной шумоизоляцией для обеспечения комфортного уровня шума в помещении (не более 55 дБА на расстоянии 2 метра в любом режиме работы).

Коммуникации должны быть проложены таким образом, чтобы исключить возможность отсоединения проводов от оборудования без открытия стойки или их повреждения, в том числе случайного отсоединения при уборке помещения.

Располагаемое в стойке оборудование должно работать в температурных режимах, позволяющих осуществлять эксплуатацию оборудования в помещении без специализированного кондиционирования и охлаждения.
1.7. Условия доставки и монтажа оборудования 

Доставку и монтаж оборудования должны осуществлять граждане РФ, трудоустроенные, в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.8. Порядок оформления и предъявления результатов
Заказчику должен быть предоставлен Комплекс, полностью удовлетворяющий требованиям настоящей Технической части заявки.
Предоставляемый Комплекс должен сопровождаться документацией, перечень которой указан в п. 1.2 Технической части заявки. 
Язык оформления документации – русский, за исключением общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и программного обеспечения зарубежных фирм.
Вся сопроводительная документация, а также конструкторская документация, разработанная в ходе выполнения работ, передается Заказчику в сброшюрованном виде на бумажных носителях в одном экземпляре, а также в электронном виде.
1.9. Сроки, состав и порядок проведения работ
Срок начала работ ( не позднее двадцати рабочих дней с даты подписания контракта.

Срок окончания работ ( не позднее 31.12.2013г.
Предварительный состав и порядок проведения работ указан в п.1.2 настоящей Технической части заявки.
Время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком после определения окончательного состава и вида работ.

Работы, проведение которых связано с повышенным уровнем шума, должны проводиться в нерабочее время.

Работы, проведение которых связано с появлением грязи, пыли или возможности загрязнения различных поверхностей, такие как сверление, пиление, покраска и т.д., должны проводиться с соблюдением необходимых мер по защите находящегося в зале имущества, существующих элементов отделки и смежных помещений от соответствующих факторов.
1.10. Порядок сдачи-приёмки Комплекса
Сдача-приемка Комплекса должна производиться на основе приемо-сдаточных испытаний. Испытания должны проводиться по утвержденной Заказчиком Программе и методике испытаний Комплекса.
2 Описание объекта оснащения
2.1.
Расположение
Оснащаемое помещение расположено по адресу: г. Снежинск, промплощадка. Квартал 4. Здание 4 на 1 этаже.

Помещение зала получено путём реконструкции текущего помещения.
2.2.
Размеры

Помещение имеет ширину 5,2 м. и длину 10,6 м. В передней части зала имеется сужение до 4,6 м, длиной около 3,1 м.

Высота потолка - 2,3 м. 
2.3.
Отделка

Все четыре стены зала отделаны гипсокартоном. Расстояние от гипсокартонной отделки до капитальной стены составляет 5-15 см. Допускается выполнение отверстий и вырезов в гипсокартонной отделке для монтажа оборудования, крепления видеопанели, камер, громкоговорителей системы звукоусиления и прочего оборудования по согласованию с Заказчиком и при условии последующего восстановления исходного внешнего вида или установки элементов комплекса так, чтобы они закрывали выполненные отверстия.
2.4.
Доступная электрическая мощность

Энергопотребление оборудования Комплекса не должно превышать следующих значений:

· Энергопотребление оборудования в зале – 3 кВт.

· Энергопотребление серверной стойки – 4 кВт.

3 Функциональный состав и требуемые показатели комплекса

3.1. Отображение информации

3.1.1 Проекционная панель

В качестве основного инструмента отображения информации должна использоваться плазменная панель диагональю не менее 2,5 м. Источником сигнала видеопанели должно быть оборудование видеокоммутации.

Видеопанель должна быть расположена на стене, напротив места председательствующего, таким образом, чтобы вся её поверхность обозревалась с любого места в зале. Нижний край видеопанели должен находиться на высоте не менее 1,2 метров от пола.

Видеопанель должна обеспечивать вывод на экран изображения с разрешением не ниже FullHD(1920x1080), обладать низким уровнем шума и тепловыделением.

Видеопанель должна обладать характеристиками, указанными в таблице:

Таблица 2. Требуемые параметры видеостены.

	Параметр
	Требуемое
значение


	Диагональ, дюймов, не менее
	103

	Диагональ, дюймов, не более
	120

	Соотношение сторон
	16:9

	Разрешение панели, не менее
	1920х1080

	Контрастность, не менее
	40000:1

	Угол обзора по горизонтали, градусов, не менее
	175

	Угол обзора по вертикали, градусов, не менее
	175

	Расстояние от стены до передней поверхности видеопанели, см, не более
	25

	Тепловыделение каждой панели, Вт, не более
	1400

	Уровень шума на расстоянии 1м, дБА, не более
	50


3.1.2 Дублирующие мониторы

На столе участников заседания должны быть установлены мониторы для дублирования отображаемой информации. Необходимо предусмотреть возможность фиксации монитора в рабочем положении таким образом, чтобы верхняя его часть выступала не более чем на 20 см над поверхностью стола. Углы обзора монитора должны обеспечивать комфортное восприятие информации, отображаемой в любой его области с соответствующего места за столом без отклонения в цвете и яркости видимого изображения.

Монтаж мониторов должен быть произведён таким образом, чтобы их корпус и коммутационные провода не занимали полезного пространства стола и не создавали помех ногам сидящих. Прокладка проводов и кабелей должна исключать возможность их случайного повреждения при пользовании залом или уборке.

Мониторы должны обладать следующими характеристиками:

Таблица 3. Характеристики мониторов президиума.

	Параметр
	Требуемое

значение

	Диагональ, дюймов, не менее
	17

	Диагональ, дюймов, не более
	23

	Соотношение сторон
	16:9

	Разрешение каждой панели, не менее
	1920х1080

	Яркость, кд/м2, не менее
	300

	Контрастность, не менее
	1000:1

	Угол обзора по горизонтали, градусов, не менее
	175

	Угол обзора по вертикали, градусов, не менее
	175


3.2. Воспроизведение звука
3.2.1 Усиление и воспроизведение звука

В зале должна быть создана система усиления и воспроизведения звука, поступающего от системы аудиокоммутации.

Громкоговорители должны быть распределены по периметру зала. Тип крепления громкоговорителей – настенное или потолочное. Высота расположения громкоговорителей должна составлять не менее 2 метров от пола под ними до нижней части конструкции.

Система усиления и воспроизведения звука должна обеспечивать равномерную слышимость воспроизводимого аудиоматериала по всей площади зала при высоком уровне различимости речи. Должен быть обеспечен достаточный уровень экранирования для исключения влияния оборудования, использующего сети сотовой связи, Wi-Fi и другие.

Необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
Таблица 4. Характеристики системы усиления и воспроизведения звука

	Параметр
	Требуемое

значение

	Количество громкоговорителей, не менее
	6

	Нижняя граница частотного диапазона по уровню -3 дБ, Гц, не более
	72

	Верхняя граница частотного диапазона по уровню -3 дБ, Гц, не менее
	22 000

	Максимальный уровень создаваемого звукового давления (в каждом из мест), дБА, не менее
	75

	Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее
	60

	Максимальная неравномерность звукового давления (на местах), дБА, не более
	5


3.2.2 Звукопоглощение и звукоизоляция

В случае выявления необходимости в уменьшении негативных эффектов, возникающих из-за особенностей акустики зала, должна быть произведена работа по уменьшению этих эффектов до приемлемого уровня за счёт отделки стен звукопоглощающим и звукоизолирующим покрытием. Необходимо обеспечить оптимальное время реверберации для восприятия речевой информации, составляющее 0,3 – 0,7 с.

Отделка должна производиться таким образом, чтобы в наименьшей степени изменить существующий внешний вид зала.
3.3. Аудио-видеокоммутация

Необходимо реализовать возможность коммутации аудио-видеосигнала в цифровом виде между любым из источников и любым из интерфейсов вывода, устройств воспроизведения аудио- видеосигнала. 

Для видеосигнала должны быть реализуемы следующие схемы коммутации:

· Точка-точка – вывод сигнала с любого из имеющихся источников сигнала на любой из имеющихся интерфейсов вывода или устройство воспроизведения;

· Точка-многоточка – вывод изображения с любого из имеющихся источников сигнала сразу на несколько интерфейсов вывода или устройств воспроизведения;

· Многоточка-точка (многоточка) – вывод сигнала сразу с нескольких источников сигнала (не менее двух) на один или несколько интерфейсов вывода или устройств воспроизведения. При этом должны поддерживаться различные режимы, как минимум картинка в картинке и параллельный вывод изображений равного размера. 

Система коммутации видеосигнала должна поддерживать разрешения 1920x1080p/i, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 при частоте кадров 24 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц. При выводе сигнала меньшего разрешения на устройство воспроизведения с большим разрешением изображение должно масштабироваться до размеров экрана воспроизводящего устройства.

В системе видеокоммутации должны использоваться разъёмы, позволяющие надёжно зафиксировать кабели с помощью резьбовых соединений или других конструктивных элементов, и исключающие возможность случайного отсоединения кабеля.
3.4. Микрофонная система

Все места в зале и место переводчика должны быть оборудованы микрофонами для усиления речи, по одному микрофону на каждое место (всего 21 микрофон), один микрофон переводчика. Все микрофоны должны иметь кнопку активации/выключения.

Место в президиуме должно быть оборудовано микрофоном с кнопкой активации, имеющей приоритет перед всеми остальными микрофонами (при включении микрофона в президиуме микрофон в зале или на трибуне должен выключаться).

Должна быть реализована функция удалённого управления микрофонами: включение/выключение микрофонов, выбор активного микрофона, режим с автоматической регулировкой микрофонов. Должна присутствовать возможность быстрой установки настроек всех микрофонов в исходное заранее заданное состояние.

Микрофонная система должна обеспечивать высокий уровень различимости слов говорящего и исключать, насколько это возможно, влияние постороннего акустического шума или голоса, исходящего от сидящих рядом людей.

Тип микрофонов в зале, президиуме и на трибуне – врезные или настольные, на «гусиной шее». Размер основания микрофона в настольном варианте не должен превышать 150х100 мм.

Все стационарные микрофоны должны обладать характеристиками не хуже следующих:
Таблица 5. Характеристики микрофонной системы

	Параметр
	Требуемое
значение

	Нижняя граница частотного диапазона по уровню -3 дБ, Гц, не более
	100

	Верхняя граница частотного диапазона по уровню -3 дБ, Гц, не менее
	10 000

	Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее
	60

	Максимальный входной уровень звукового давления микрофонов, дБА, не менее
	120

	Динамический диапазон микрофонов, дБ, не менее 
	100


3.5. Протоколирование

Необходимо организовать систему протоколирования, позволяющую осуществлять сохранение аудио- видеоматериалов на дисковый массив Комплекса.

Система протоколирования должна обеспечивать запись и хранение изображений, получаемых с камер, а также звука, поступающего на систему воспроизведения звука в качестве не ниже 1920x1080p с частотой кадров не ниже 24 Гц общей продолжительностью не менее 100 часов. Также система протоколирования должна обеспечивать запись и хранение изображений получаемых в процессе проведения сеансов ВКС. Запись ВКС сеансов должна осуществляться с IP-потока.

Система протоколирования должна обеспечивать возможность подключения ПК по локальной сети и выгрузки файлов записей в одном из стандартизированных форматов AVI, MP4, или MKV, и кодеком H.264, MPEG-4, DivX или XviD, или выгрузки указанных файлов в данных форматах на USB-носитель, в том числе на переносной жесткий диск с поддержкой файловых систем FAT32иNTFS.

Система протоколирования должна обеспечивать возможность увеличения объёма дискового массива специалистами Заказчика.
3.6. Управление Комплексом

Стационарное рабочее место Оператора

В зале в нише около видеопанели должно быть оборудовано рабочее место Оператора. Точное расположение рабочего места Оператора определяется на этапе проектирования Комплекса.

Оборудование стационарного рабочего места оператора должно включать в себя:

· Компьютер Оператора;

· основной рабочий монитор;

· монитор предпросмотра;

· интерфейсный лючок.

На компьютер оператора должно быть установлено следующее ПО: 

· операционная система функционально не хуже Microsoft Windows 7 x64;

· специализированное ПО управления Комплексом;

С рабочего места оператора необходимо обеспечить возможность:

· Управления системой аудио-видеокоммутации вручную или по заранее определённым предустановкам (количество установок – не менее трёх, конфигурация определяется на этапе проектирования);

· Управления видеокамерами по заранее установленным углам (не менее пяти предустановленных позиций для каждой из камер, ручное управление видеокамерами, обеспечение функции поворота на активный микрофон;

· Управление конгресс-системой: включение/выключение микрофонов и регулировка громкости микрофонов;

· Управление системой воспроизведения и усиления звука: регулировка громкости, регулировка АЧХ;

· Управление системой видеоконференцсвязи: подключение к конференции, включение/выключение звука, представление телефонной книги.

Интерфейс системы управления должен быть максимально интуитивно понятным, обеспечивать доступность управления основными параметрами Комплекса, и использовать максимальное количество органов управления (сенсорные панели управления, джойстики, интерактивные элементы интерфейса и т.п.).

По согласованию с Заказчиком допускается оснащение рабочего места Оператора другим комплектом оборудования и программного обеспечения, позволяющим получить равные или превосходящие требуемые функциональные показатели.
3.7. Кодек видеоконференцсвязи

В составе Комплекса должен быть поставлен, подключён и настроен кодек видеоконференцсвязи, позволяющий Комплексу подключаться к видеоконференциям.

Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать сеансы видеоконференцсвязи между абонентами конференц-зала и абонентами территориально удаленных систем видеоконференцсвязи.

Система видеоконференцсвязи должна поддерживать передачу данных по протоколу Н.239 (одновременная передача видеопотока и данных) и обеспечивать возможность передачи видеоинформации с разрешением не менее 1280х720 точек. 

Оборудование системы видеоконференцсвязи должно удовлетворять также следующим требованиям:

· возможность удалённого включения/выключения звука с помощью мобильного устройства управления или отдельного пульта в комплекте;

· поддержка рекомендаций ITU-T H.323;

· видео кодирование согласно ITU-T H.261, H.263, H.263++, H.264;

· аудио кодирование согласно ITU-T G.711, G.722, G.722.1, G.722.1С и G.728;

· частота смены кадров не менее 30 кадров/с;

· поддержка полезной информационной скорости работы кодека ВКС до 1 Мбит/с в каждую сторону - на прием и передачу при разрешении не ниже 720р и 2 Мбит/с – при разрешении не ниже 1080р;

· поддержка единой адресной книги;

· поддержка механизмов высокой четкости HD720p, HD1080p.
3.8. Источники аудио- видеосигнала

3.8.1 Источники видео
3.8.1.1 Интерфейсные лючки подключения в столе заседаний

Стол заседаний должен быть оборудован не менее чем двумя интерфейсными подключениями различных устройств. Интерфейсные лючки должны иметь следующие порты и разъёмы:

· Вход HDMI;

· Вход VGA (D-SUB);

· Порт RJ-45 для подключения к LAN;

· Вход Audio Jack 3,5 мм;

· Розетка 220 В (Европейская вилка).

Интерфейсные лючки должны быть встраиваемыми, в нерабочем (закрытом) состоянии не должны иметь выступающих над поверхностью стола частей и углублений. Все порты и разъёмы в нерабочем состоянии должны быть закрыты. В рабочем состоянии интерфейсные лючки должны обеспечивать доступность всех разъёмов и интерфейсов для подключения. 
3.8.1.2 Компьютер Оператора

Компьютер Оператора должен позволять:

· Производить демонстрацию документов во всех форматах, поддерживаемых MS Office Word, Excel, PowerPoint версии 2010, c USB-носителя; 

· Производить демонстрацию интернет-страниц с поддержкой HTML 5, Adobe Flash, JavaScript, JAVA, PHP, ASPX.

3.8.1.3 Видеокамеры

Зал должен быть оборудован двумя стационарными видеокамерами с удалённым управлением механизмами поворота и зумом, позволяющими осуществлять видеосъёмку проходящих мероприятий.

Видеокамеры должны быть закреплены на передней стене зала на высоте не менее 2 метров от пола под ними. Видеокамеры на передней стене зала располагаются справа и слева от видеопанели.

Видеокамеры должны управляться дистанционно, позволять изменять угол поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях и изменять фокусное расстояние. Уровень шума, создаваемый камерами при повороте и изменении фокусного расстояния на любом из мест зала, президиума или у трибуны не должен превышать 35 дБА.

Диапазон фокусного расстояния видеокамеры, расположенной на задней стене, должен позволять осуществлять съёмку сцен от общего плана, покрывающего одним кадром весь президиум, до съёмки одного человека погрудным планом.

Получаемый с камеры видеосигнал должен быть чётким, детали должны быть хорошо различимы. Наличие шумов, зерна, помех и прочих объектов, затрудняющих распознавание, не допускается.

Видеокамеры должны обладать характеристиками не хуже следующих:

Таблица 6. Характеристики видеокамер

	Параметр
	Требуемое
значение

	Максимальное разрешение видеозаписи, не менее
	1920х1080р

	Количество кадров в секунду при максимальном разрешении, не менее
	30


3.8.1.4 Кодек видеоконференцсвязи

Необходимо подключить Кодек видеоконференцсвязи к системе аудио- видеокоммутации в качестве источника видеосигнала (видеоизображение и контент).
3.8.2 Источники звука

К системе аудио-видеокоммутации в качестве источников звука должны быть подключены:
· Конгресс-система;
· Интерфейсные лючки подключения в президиуме (должна быть реализована возможность подключения к системе аудио-видеокоммутации в качестве источника звука устройств, подключаемых ко входам HDMI и AudioJack 3,5 мм интерфейсных лючков президиума);
· Компьютер Оператора;
· Кодек видеоконференцсвязи.
3.9. Интерфейсы вывода и устройства воспроизведения аудио- видеосигнала

3.9.1 Интерфейсы вывода и устройства воспроизведения видео

К системе аудио-видеокоммутации в качестве устройств воспроизведения видео должны быть подключены:

· Видеопанель
· Дублирующие мониторы в президиуме

· Монитор предпросмотра на рабочем месте Оператора

· Кодек видеоконференцсвязи

· Система протоколирования
3.9.2 Интерфейсы вывода и устройство воспроизведения аудио

К системе аудио-видеокоммутации в качестве устройств воспроизведения аудио должны быть подключены:

· Система усиления и воспроизведения звука;

· Кодек видеоконференцсвязи;
· Система протоколирования;
3.10. Система бесперебойного питания

Комплекс должен запитываться от системы бесперебойного питания, защищающей все его составные части от перебоев в электропитании и скачков напряжения.

Комплекс бесперебойного питания должен позволять Оператору в одиночку осуществить корректное завершение работы и выключение всего оборудования Комплекса с запасом по времени 15 минут при отключении электроэнергии.
3.11. Стол для переговоров

Необходимо установить в зале стол для проведения заседаний, соответствующий следующим требованиям:

· размер 9,2м х 1,3м;
· рабочие места с 2-х сторон по 10 человек;
· торцы закруглены (общая длина стола включает торцы);
· с одного торца рабочее место председателя;
· нужно учесть узость стола при проектировании его опор (чтобы было удобно сидеть);
· в стол будут врезаться пульты конференц-системы.
Эскиз стола для проведения заседаний представлен в Приложении 1 к настоящей Технической части заявки.

3.12. Спецификация выполняемых работ, поставляемого оборудования и ПО

Спецификация выполняемых работ, поставляемого оборудования и ПО представлена в Приложении 2 к настоящей Технической части заявки.
Приложение 1 к Технической части заявки на размещение заказа на оказание комплекса услуг по оснащению зала заседаний Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» комплексом технических средств представления аудиовизуальной информации
Эскиз стола для проведения заседаний
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Приложение 2 к Технической части заявки на размещение заказа на оказание комплекса услуг по оснащению зала заседаний Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» комплексом технических средств представления аудиовизуальной информации
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1 Наименование, содержание и объемы работ и услуг

	№
п/п
	Перечень выполняемых работ

	1
	2

	1
	Предпроектное обследование помещений, предназначенных для размещения комплекса мультимедийного оборудования (КМО)

	2
	Разработка и согласование с Заказчиком проектных решений

	3
	Поставка КМО согласно спецификации, согласованной с Заказчиком

	4
	Проведение работ по монтажу и настройке КМО

	5
	Разработка следующей технической документации на КМО:
· Общее описание КМО;

· Схема структурная комплекса технических средств;

· План расположения оборудования и проводок;

· Таблица соединений и подключений;
· Пояснительная записка к техническому проекту;
· Руководство пользователя КМО;

· Спецификация оборудования КМО;

· Паспорта технических средств КМО;
· Акты и исполнительная документация по выполненным строительно-монтажным работам.

	6
	Разработка и согласование с Заказчиком Программы и методики (ПиМ) приемо-сдаточных испытаний КМО

	7
	Проведение приемо-сдаточных испытаний КМО в соответствии с ПиМ


2 Состав технических средств КМО

	Наименование продукции
	Качественные, функциональные и технические характеристики продукции
	ед. изм.
	Кол-во

	2.1 Система отображения информации в составе:
	Комп-лект
	1

	Вспомогательное средство отображения. Тип 1
	Диагональ не менее 100 дюймов
Разрешение экрана не менее 1920 x 1080, матрица не менее 2000000 пикселей
Формат - 16:9
Контрастность - не менее 40000:1
Яркость не менее - 1 000 кд/м2, функция синхронизации яркости. Цветовой диапазон должен быть не ниже HDTV-стандарта (ITU-R, BT.709)
Поддерживаемые видеосигналы:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Входные разъемы:аудио x2, компонентный, RGB, VGA, HDMI x2, RS-232, Rj-45 ; 
Выходные разъемы: аудио 
Наличие не менее 3 слотов для установки плат расширения
Потребляемая мощность не более - 1500 Вт
Размеры (ШхВхГ) не менее 2350x1400x110
Вес в упаковке не более - 260 кг
В комплекте с металлическим настенным креплением
	шт.
	1

	Основное средство отображения. Тип 1
	Диагональ не более 23 дюймов
Технология IPS
Наличие светодиодной подсветки. 
Разрешение экрана 1920 x 1080
Формат - 16:09
Контрастность - 40000:1
Яркость - 250 кд/м2
Время отклика - 8 мс
Максимальное количество цветов - 16.7 млн.
Угол обзора по горизонтали - 178°; 
Угол обзора по вертикали - 178°
Возможность настенного монтажа
Покрытие экрана - антибликовое
Входы DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub)
Версия USB - 2.0x4
Возможность калибровки цвета
Потребляемая мощность - 52 Вт
Размеры (ШхВхГ) не более 508x303x59
Вес - не более 5.8 кг 
	шт.
	21

	Настольная подставка под монитор
	Настольная подставка под монитор для стола переговоров, трибуны и президиума. Подставка должна быть выполнена из стали с предохраняющими поверхность стола резиновыми ножками. Должна быть обеспечен скрытый подвод и подключение кабеля к мониторам
Должен быть обеспечен угол наклона монитора не менее 45 градусов
	шт.
	21

	2.2 Система воспроизведения звука в составе:
	Комп-лект
	1

	Усилитель мощности
	Наличие не менее двух каналов мощностью не менее 150 Вт каждый, (линии 70В и 100В), Bridge - 300 Вт (линии 70В и 100В). Регулировка поканальная.
Наличие индикаторов ошибок работы усилителя.
Наличие внутреннего сменного фильтра для предотвращения попадания пыли. 
Размеры не более (H x W x D) - 8.8 x 48.3 x 43.9 см. 
Вес - не более 13 кг.
	шт.
	1

	Акустическая система
	Пассивная двухполосная со встроенным трансформатором. Мощность: не менее10 и не более 30 Вт, поддержка линий 100В, 70В, частотный диапазон: нижний порог не более 72Гц, верхний порог не менее 22кГц. Максимальное звуковое давление не менее 115дБ
В комплекте с креплением для колонок, настенное исполнение.
	шт.
	8

	Цифровой микшер
	Цифровой микшер (аудиоплатформа): не менее 10 микрофонных / линейных входов и 6 микрофонных / линейных выходов. 

Ethernet порт для программной конфигурации и управления.

Программное обеспечение для Windows.

Возможность выбора, просмотра и калибровки.

Последовательный порт RS-232.

Пульт дистанционного управления.

Функции эквалайзера, маршрутизатора, подавителя обратной связи, кроссовера, фильтра, динамической обработки.

24-разрядный аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь, частота дискретизации 48 кГц. 
	шт.
	1

	2.3 Система аудио-видеокоммутации в составе:
	Комп-лект
	1

	Эмулятор сигнала
	Подключение по интерфейсу DDС
Поддержка программирования через COM порт.

Возможность индивидуальной прошивки EDID информации в зависимости от типа устройств подключения.
Устройство не должно требовать питания и не должно обладать разъемами для внешнего питания.
Поддержка разрешения 2048 x 1536.
Размеры не более не 70 мм по ширине и не менее 43 мм по высоте  
	шт.
	2

	Коммутатор 
	Количество портов подлючения - не менее 24;
объем оперативной памяти не менее 100 Мб; 
объем флеш-памяти не менее 15 Мб.
Коммутационная способность не менее 8 Гбит/сек.
Размеры (ШxВxГ) не более 500 x 50 x 500 мм, 
вес не более 10 кг. 
Наличие руководства по эксплуатации, а также необходимого комплекта крепежа в стойку;
Обязательно наличие опции управления коммутатором, в том числе:
 ( возможность редактирования текстовых файлов конфигурации коммутатора;

 ( наличие возможности анализа трафика с помощью сетевого анализатора, а также при помощи зонда RMON.
Наличие многоязыковой локализации интерфейса;
обязательное наличие опции автоматической конфигурации адресов IPv6, а также аппаратной пиритизации пакетов IPv6
	шт.
	1

	Преобразователь сигнала на большие расстояния
	Комплект для передачи сигнала DVI по  витой паре CAT5. Преобразование сигнала DVI в формат, пригодный для передачи на большие расстояния, а также выполнение обратного преобразования.
Максимальная скорость передачи данных 1,65 Гбит/с, 
длина линии передачи – не менее 70 м.
В зависимости от разрешения изображения и применяемого кабеля должна быть обеспечена возможность передачи и на большие расстояния
Кабель CAT5 или FTP (экранированная витая пара)
Светодиодная индикации питания, входного и выходного сигнала
Малогабаритный корпус  с возможностью установки в 19-дюймовую стойку (1U)
Поддержка разрешения до 1920x1080 и 1080p
	шт.
	7

	Матричный коммутатор
	Высококачественный матричный коммутатор сигналов DVI.                                                             Не менее 8 входов DVI. и 8 выходов DVI. 
Должен позволять подключить любой из входов к любому выходу или ко всем выходам сразу. 
Должен выполнять компенсацию АЧХ кабеля и перетактирование сигнала. 
Скорость передачи данных 1,65 Гбит/с.
Управление с помощью пульта, через интерфейсы RS-232 и Ethernet. 
Размеры не более 490 x 180 x 90 мм
	шт.
	1

	Видеосервер
	Bидеосервер должен выполнять преобразование аналогового видео  в цифровой формат и последующую трансляцию по IP с поддержкой РоЕ   разрешением до 720х576 пикс.

Размеры не более 31x38x86,0 мм
	шт.
	2

	Масштабатор. Тип 1
	Высококачественный Масштабатор/скалер/коммутатор DVI интерфейса. 
Наличие функции картинка в картинке. 
Разрешение: Full HD. 
Масштабатор сигналов DVI с поддержкой эффекта двух картинок в картинке, должен позволять преобразовывать цифровые сигналы компьютерной графики интерфейса DVI-D с разрешением до 1920x1200, аналоговые сигналы с разрешением до 2048x2048, а также форматы высокой четкости до 1080p. Обработка ( двумя независимыми видеопроцессорами.
Масштабатор должен иметь возможность работать в режиме коммутатора, осуществляя бесподрывное переключение между источниками сигнала. 
Не менее четырех входов видео, двух HDMI, двух VGA. Выходы HDMI, VGA, стереозвук.
Должна быть предусмотрена возможность сохранять во внутренней памяти десять графических изображений, которые можно использовать в качестве логотипов, фона или окон. 
Должна быть обеспечена возможность в режиме двух картинок в картинке сигналы с входов располагать поверх фонового изображения. 
Разъемы на панели: 2хDVI, 1х RS232,  DB 9 (розетка) - вход, 1хDVI - выход; 
Разрешение на выходе: до 1080p (60 Гц);
Вес: не более 580 грамм; 
Размеры: не более 200 x 90 x 30 мм
	шт.
	1

	Масштабатор. Тип 2
	Преобразователь цифровых сигналов HDMI в аналоговые композитные/s-видео сигналы и цифровое/аналоговое аудио с встроенным скалером.

Возможность выдавать сигналы высокой четкости с поддержкой разрешений до 1920х1200 (60 Гц)

Размеры не более 127x89x25 мм
	шт.
	2

	Масштабатор. Тип 3
	Универсальный скалер/коммутатор аудио и видео.
Возможность производить как понижение разрешения видеосигнала, так и повышение.
Входов: Y/Pb/Pr (CV,C ) ( не менее 4шт; HDMI – не менее 2 шт; USB (B) - 1шт; VGA – не менее 2шт; Звук – не менее 4 шт. для универсального и не менее 2 шт. для VGA ; S/PDIF – не менее 4 шт.
Выходы: HDMI – не менее 1 шт;  VGA ( 1 шт; Звук ( 1шт.

Управление: RS-232.
 Вес: 3000 грамм.
Размеры: (Ш х Г х В) не более 483 мм x 236 мм x 45 мм.
Разрешение: до Full HD.
	шт.
	1

	Масштабатор. Тип 4
	Преобразователь цифровых сигналов DVI в аналоговые, компонентные видео сигналы и цифровое/аналоговое аудио с встроенным скалером.
Возможность выдачи сигналов высокой четкости

Размеры не более 190 х 115 х 25 мм
	шт.
	1

	Усилитель-распределитель.     Тип 1
	Усилитель-распределитель сигналов DVI
Возможность распределения сигнала с одного входа на двенадцать одинаковых выходов
Вес: не более 2500 грамм.
Размеры:  (Ш х Г х В) не более 490 мм x 180 мм x 45 мм.
Разрешение: до Full HD.
	шт.
	2

	Усилитель-распределитель.    Тип 2
	Усилитель-распределитель сигналов DVI
Возможность распределения сигнала с одного входа на два одинаковых выхода
Разрешение: до Full HD
Скорость передачи данных более 6 Гбит/сек 
Вес: не более 300 грамм
Размер не более 120 х 72 х 24 мм 
	шт.
	2

	2.4 Микрофонная система в составе:
	Комп-лект
	1

	Центральный модуль
	Для управления пультами делегатов, организации синхронного перевода, регистрации делегатов и проведения голосования без участия оператора. Возможность работы в автономном режиме, позволяя управлять конференцией автоматически, или под управлением оператора с помощью ПК, когда требуются расширенные возможности управления. Возможность контролировать не менее 140 дискуссионных пультов  и не менее 90 пультов переводчика Размер не более 88х483х400 мм
	шт.
	1

	Модуль 1
	Модуль управления приоритетом

Красная подсветка, сигнализирующая о включении 
Два разъема RJ11 
Размер не более 40x50x50 мм
	шт.
	1

	Микрофон
	Узконаправленная характеристика, гибкая ножка.
Встроенная защита от хлопков и дыхания.
Подключается к микрофонным пультам, пультам для конференций, панелям и рабочим местам переводчиков.
Длина не менее 480 мм
Индикаторы включения и запроса на выступление
	шт.
	21

	Модуль 2
	Модуль управления микрофоном с кнопкой включения и тремя индикаторными кольцами
Размер не более 40x50x50 мм
	шт.
	21

	Модуль 3
	Модуль для подключения микрофона.
Имеет выход, управляющий уровнем выходного сигнала переключателя каналов
Размер не более 40x50x50 мм
	шт.
	21

	Модуль 4
	Модуль переключения каналов
Функция отключения звука
LCD дисплей с подсветкой
Выбор не менее 30 каналов
Разъем для наушника
В комплекте наушник на одно ухо
Частотная характеристика от не менее 30 Гц до не менее 20 кГц
Размер не более  40x100x100 мм
	Комп-лект
	21

	Модуль 5
	Модуль предназначен для подключения до двух пультов участников
Возможность для использования в качестве пульта делегата, сдвоенного пульта делегата, пульта председателя, пульта входа / выхода или вынесенного микрофона
Не менее трех переключателей на каждом входе
Входы и выходы дистанционного управления
Размер не более 35 x 100 x 170 мм
Вес не более 500 г
	шт.
	11

	Модуль 6
	Не менее 28 каналов для перевода 
Наличие ЖК-дисплея с подсветкой   
Наличие микрофона
Характеристики разъма для наушников: Частотная 30 Гц - 20 кГц, сопротивление нагрузки > 32 Ом, мощность вых. 2х30 мВт/32 Ом
Характеристики разъма для гарнитуры: Частотная 30 Гц - 20 кГц, сопротивление нагрузки > 32 Ом, мощность вых. 60 мВт/32 Ом, ном. входной уровень микрофона 7 мВ
Цвет - светло-серый, серебристый
Наличие встроенного динамика
Вес не более 1.5 кг. 
Размеры (ВхШхГ) не болеее 82x330x170 мм
Возможность установки на столе или врезки в стол
В комплекте наушники:
Тип Динамический
Кабель не менее 1 м, разъем Stereo mini jack.
Сопротивлениене более 40 Ом
Диапазон частот от 100 Гц до 5 кГц
Макс. мощность не более 6 мВт
Чувствительность SPL/наушник при 1 мВт 114 дБ
Наличие запасных  подушечек 
Вес не более 30 г
	Комп-лект
	1

	Модуль 7
	Программное обеспечение конференц-системы
	шт.
	1

	Модуль 8
	Программное обеспечение синхронного перевода
	шт.
	1

	2.5. Система протоколирования в составе: 
	Комп-лект
	1

	Модуль записи и вещания
	Запись многоточечных конференций, не менее десяти одновременных сессий с полным видео, аудио и контентом. Возможность смешанного набора протоколов: IP, ISDN и Serial. 
Одновременная передача не менее четырех потоков. Подключение не менее 100 web-пользователей . 
Возможность увеличения объёма дискового массива 
Запись и передача событий в HD и SD форматах 
Запись контента через Н.239
Управление через встроенный web-сервер 
Н.323 стандартизация 
Возможность подключения ПК по локальной сети и выгрузки файлов записей в одном из стандартизированных форматов AVI, MP4, или MKV, и кодекомH.264, MPEG-4, DivX или XviD, или выгрузки указанных файлов в данных форматах на USB-носитель, в том числе на переносной жесткий диск с поддержкой файловых систем FAT32иNTFS. 
Запись и хранение изображений, получаемых с камер, а также звука, поступающего на систему воспроизведения звука в качестве не ниже 1920x1080p с частотой кадров не ниже 24 Гц общей продолжительностью не менее 100 часов. 
Размер не более 445х485х90 мм
	шт.
	1

	2.6. Система управления в составе: 
	Комп-лект
	1

	Центральный контроллер
	Блок, представляющий собой центральный контроллер автоматизированной динамической системы управления. Наличие поддержки одновременно до 3-х независимых каналов (RS232 x 3, 2 LAN). 
Исполнение для встраивания в стойку 19.  
Операционная система контроллера Linux и Web-сервер с поддержкой сценариев на языке PHP Возможность хранения и воспроизведения сценариев Macromedia Flash для построения интерфейса управления.
Возможность использовать для коммутации видеокомплексов, для создания систем динамического дискретного мониторинга параметров.
Возможность назначения 2-х статических адресов IP. 
Встроенный Web-сервер с поддержкой PHP.
Встроенный  FTP-сервер.
Доступ к контроллеру по многоуровневому паролю. 
Размеры не более 483мм * 246мм * 44мм 
Процессор VIA C3/EDEN 
Энергонезависимая память 512 Мб 
Оперативная память 128 Мб 
Разъемы  RJ45 - 2 шт.
DB9 RS-232 Serial - 3 шт.
DC Power Jack – 1 шт. 
VGA– 1  шт.
Источник питания: 12В AC-DC адаптер/блок питания
Контроллер поддерживает управление сухими контактами до 3-х каналов. Возможность формирования сценариев управления. При поступлении команды с TCP соединения возможна отправка сценариев состоящих до 10 пакетов TCP/IP и 5 команд RS-232 длинной до 50 кбайт. Интегрирован графический VGA-контролер поддержка разрешения до 1920х120
	шт.
	1

	Програмный модуль управления
	Программно-аппаратный модуль;
Поддержка загрузки Adobe FLASH плеера; 
Сетевая загрузка интерфейса управления;

Подключение до 20дисплеев; 
Управление по протоколу rs-232;
Поддержка eib протокола.
	шт.
	1

	Вспомогательное средство управления. Тип 1
	Диагональ не менее 24 дюйма
Разрешение экрана не менее 1920 x 1200
Контрастность - не менее 1000:1
Яркость - не менее 250 кд/м2
Время отклика - не более 5 мс
Угол обзора по горизонтали - не менее 170°; 
Входы DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub)
Версия USB - 2.0, не менее 3 шт.
Потребляемая мощность - не более 110 Вт
Размеры не более (ШхВхГ) 557x279x488 мм
Вес - не более 9.5 кг
	шт.
	2

	Вспомогательное средство управления. Тип 2
	Сенсорный моноблок. Процессор не хуже Intel Celeron M 1GHz CPU; Видео не хуже Интел GMA 900 до 128 МБ 1 разделенный с DVMT; BIOS ACPI 2.0, APM 1.2, SMBIOS 2.4, PXE, WOL, WFM 2.0; Память не хуже (RAM) 1 стандарт DDR2 на 1 из 2 щелей; Последовательные порты 2 x RS232 Serial(RJ45,); COM2 - RS232, RS422 и RS485 выбираемый; Сенсорный экран; Порт для CompactFlash. Порты USB 4 x USB скоростm 2.0; 1 порт 12V USB (1.5 A) Порт VGA 1 x VGA D-SUB; Ethernet 100/10Base-T порт 1 x RJ45; Звуковой порт 1 x 3.5-миллиметровый аудио 1 x 3.5-миллиметровый микрометр - в ; Заменимая литиевая батарея поддержали оперативные часы; Электропитание Внешний DC источник.Входное напряжение DC: 12V 120ватт; Расход энергии: 85 ватт W максимальный.; Теммпературное использования: 0°C к 35°C (32°F к 95°F);  Влажность(несжатие) Действия: 20 %-80 %; Хранение: 5 %-95 %; Масса: не более 9 кг; Лампа подсветки должна иметь ресурс: не менее 40 000 часов.  Рабочая область экрана, мм: не менее: горизонтальная- 304,1; вертикальная - 228.  Размеры (ширина, высота, глубина)мм: не менее 353х285х262 мм  и не более 360х290х270 мм.
	шт.
	1

	Модуль управления. Тип 1
	Инфракрасный модуль управления. 
Разъемы управления - RS-232, инфракрасный, DMX-512
Поддержка локальную сети по протоколу TCP/IP
Поддержка технологии POE
Наличие одного инфракрасного выъхода. 
Возможность настройка задержки передачи команды отдельно по каждому каналу RS-232 или DMX-512. 
Возможность выполнения отложенной команды на интервал до 9999сек. 
Возможность цикличного выполнения команд с интервалом времени до 9999 сек полностью ресурсами без внешнего управления. Расположение клеммного разъема управления по протоколу RS 232 на передней панели. 
Внешнее питание должно осуществляться блоком питания с напряжением не выше 5 вольт.  
Расположение клеммного разъема питания - на передней панели. 
На задней панели модуля должны полностью отсутствать разъемы для удобства монтажа вплотную к стене.
	шт.
	5

	2.7. Система видеоконференцсвязи в составе:
	Комп-лект
	1

	Кодек видеоконференцсвязи
	Передача данных по протоколу Н.239 (одновременная передача видеопотока и данных) возможность передачи видеоинформации с разрешением не менее 1280х720 точек.
возможность удалённого включения/выключения звука с помощью мобильного устройства управления или отдельного пульта в комплекте;
поддержка рекомендаций ITU-T H.323;
видео кодирование согласно ITU-T H.261, H.263, H.263++, H.264;
аудио кодирование согласно ITU-T G.711, G.722, G.722.1, G.722.1С и G.728;
частота смены кадров не менее 30 кадров/с;
поддержка полезной информационной скорости работы кодека ВКС до 1 Мбит/с в каждую сторону - на прием и передачу при разрешении не ниже 720р и 2 Мбит/с – при разрешении не ниже 1080р;
поддержка единой адресной книги;
поддержка механизмов высокой четкости HD720p, HD1080p;                                                                                                                                                                                        в комплекте управляемая камера с разрешением не ниже 1920х1080, комплект микрофонов, лицензии на передачу изображения с компьютера в конференцию                                           программная опция для проведения не менее четырех видеосессий одновременно с записью и вещанием.                                                                                                                                     Поддержка Н.323 
Возможность записи 1- или многоточечных конференций с полным захватом контента H.239
Поддержка HD с 720р при 1080р
Размер не более 347х127х275 мм                                                                                                                                                                             
	шт.
	1

	2.8. Источники аудио-видеосигнала в составе:
	Комп-лект
	1

	Компьютер оператора
	Системный блок в комплекте с характеристиками не хуже: 
Мат. плата - ASUS P8Z77-V S1155, iZ77, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail; 
Процессор - Intel Core i7-3770 OEM <3.40GHz, 8Mb, 95W, LGA1155; 
Кулер - Cooler Master Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU)для LGA1156/775 & AM3/AM2+/AM2, PWM, TDP 70-95 Вт, 80х80х25 мм, 800-3000 об/мин, 10.9-40.8 CFM, 13-28; 
Видеокарта - PNY Quadro NVS 450 480Mhz PCI-E 2.0 512Mb 1400Mhz 128 bit; 
Оперативная память - Не менее 4 Гб; 
Жесткий диск -  Не менее 500Гб; 
Блок питания - Не менее 400 Вт (система охлаждения: 1 вентилятор 12 cм)
Операционная система - Windows 7 
Клавиатура и мышь
	Комп-лект
	1

	Видеокамера
	Видеокамера  HD, быстродействующая, позволяющая увидеть мельчайшие подробности и яркие изображения, улучшая тем самым видео-совещаний и презентации. Устройство бесшумное, предназначеное для видеоконференций, должно иметь разрешение 1080p, оснащено DVI входом, предназначенный для панелей/дисплеев с высоким качеством контента. Камера должна быть способна передавать цифровые/аналоговые сигналы. Камера должна использовать прямой механизм привода для достижения высокой скорости и безшумност, охватывает широкий круг съемки ( угол от -100 ° до +100 ° ). Камера должна поддерживать протокол Visca, должна быть оснащена DVI-I с выходом Y / Cb / Cr, Y / Pb / Pr или RGB. Кроме того, все настройки панорамирования, наклона и зума должны выполняться удаленно на высокой скорости через RS-232C (VISCA ™ протокол). Камера должна идеально подходить для проведения видеоконференций и для малых комнат.  Кроме того, камера должна иметь гладкую и высокоскоростную функцию перемещения / наклона, 6 предустановок позиции, 16x9 пропорции изображения и встроенный 10x оптическим зум / широкоугольным объективом, выбор нескольких форматов видео. За счет использования поворотного переключателя или VISCA команды устройство должно иметь возможность переключения видеосигнала системы к следующему: 1080p/59.94; 1080p/29.97; 1080i/59.94; 720p/59.94; 720p/29.97; 640x480p/59.94 (почтовый ящик); 1080p/50; 1080p/25; 1080i/50; 720p/50; 720p/25. Высокоскоростной панорамирования / наклона действий устройства должен использовать механизм прямого привода для достижения высокой скорости, тихо и гладко P / T / Z операции для захвата изображения. Камера должна охватывать широкий диапазон съемки, идеально подходить для съемки обширных районов, где лицом к лицу обсуждения являются критическими. Обязательно наличие RS-232C пульта дистанционного управления (VISCA протокола), настройки и P / T / Z функций управления осуществляется удаленно на любом месте и на высоких скоростях связи через RS-232C.Устройство должно иметь возможность хранить до 6 предустановленных настроек для P / T / Z, фокуса, режим экспозиции и режим баланса белого.
 Настраиваемые параметры должны осуществляться с помощью экранного меню и ИК-пульта дистанционного управления ® группы. Должна осуществляться возможность настраивать различные параметры камеры помощью ИК-пульта дистанционного управления устройства. 
Устройство изображений: типа 1/3-type CMOS. Обязательно число эффективных пикселей: около 2М эффективных пикселей. Объектив: 10x оптический, 40x с цифровым зумом, F = 3 до 33 мм, F1.8 до F2.1. Видео система: 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 х 480p/59.94. Минимальное расстояние до объекта: 101 мм (Wide). Минимальная освещенность: 16 люкс (50 IRE, F1.8)
Автоэкспозиции: Авто / Ручной / Приоритет AE / Компенсация экспозиции / Брайт. Скорость затвора: 1 / 60 до 1 / 10, 000 сек. (59 Гц системы), 1 / 50 до 1 / 10, 000 сек. (50 Гц системы). Усиление: Авто / Ручной (-3 до +18 дБ). Баланс белого Авто / Indoor / Outdoor / Одно нажатие Автоматический / ручной
Пан Угол / Скорость: -100 ° до +100 ° (максимальная скорость 300 ° / сек.). Угол наклона / Скорость: -25 ° до +25 ° (максимальная скорость 125 ° / сек.)
Угол обзора по горизонтали: 8 ° (Tele) до 70 ° (Wide). Характеристики видео выход: Video Out подключения: DVI-I. Отношение сигнал / шум: не хуже 50dB. Размеры (Ш х В х Г): не менее 244 х 149 х 129 мм и не более 251 х 155 х 140 мм. Вес: не более 1 кг. 
	шт.
	2

	2.9 Интерфейсы вывода и устройства воспроизведения аудио- видеосигнала в составе: 
	Комп-лект
	1

	Интерфейсные лючки
	- Вход HDMI;
- ВходVGA (D-SUB);
- Порт RJ-45 для подключения к LAN;
- Вход Audio Jack 3,5 мм;
- Розетка 220 В (Европейская вилка).
Интерфейсные лючки должны быть встраиваемыми, в нерабочем (закрытом) состоянии не должны иметь выступающих над поверхностью стола частей и углублений. Все порты и разъёмы в нерабочем состоянии должны быть закрыты. В рабочем состоянии интерфейсные лючки должны обеспечивать доступность всех разъёмов и интерфейсов для подключения.
 Размер корпуса не более 136х102х130 мм
	Комп-лект
	6

	Шкаф рэковый
	Комплект рекового шкафа должен удовлетворять техническим характеристикам для организации центрального места коммутации. В комплект должны входить необходимые полки, вертикальные и горизонтальные кабельные организаторы, блоки розеток, вентиляторы и кабельные вводы. 
	Комп-лект
	1

	Комплект проводов
	Комплект проводов, переходников и разъемов необходимый для организации кабельных подключений центрального коммутационного оборудования. Кабель должен обладать идентификационным номером, соответствущим маркеровке в таблице соединений и подключений.
	Комп-лект
	1

	2.10 Система бесперебойного питания в составе:  
	Комп-лект
	1

	Источник бесперебойного питания
	Технология двойного преобразования. 
Наличие LCD дисплея отображения                             
Мгновенное переключение                                         
Общая мощность нагрузки не менее 2100 Вт/3000 ВА
Время поддержки при полной нагрузке не менее 6 мин
Управление RS 232                                                    
Размер не более 428x84x635 мм
	шт.
	2

	2.11 Стол для переговоров в составе:  
	Комп-лект
	1

	Стол для переговоров
	размер 9,2м х 1,3м
рабочие места с 2-х сторон по 10 человек
торцы закруглены (общая длина стола включает торцы)
с одного торца рабочее место председателя.
Цвет – Орех Таньгаика или Палисандр
	Комп-лект
	1

	Стол для оператора и переводчика
	размер 1,6м х 0,7м
2 рабочих места с одной стороны рядом. 
с задней стороны стола глухая стенка, поднимающаяся над столом барьером высотой 100 мм.
Цвет – Орех Таньгаика или Палисандр
	Комп-лект
	1


3 Общесистемное программное обеспечение (ПО)

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Операционная система Windows 7
	1

	2
	Пакет офисных программ Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, PowerPoint)
	1 комплект

	3
	Средства просмотра интернет-страниц с поддержкой HTML 5, Adobe Flash, JavaScript, JAVA, PHP, ASPX
	1 комплект

	4
	Специализированное ПО управления КМО
	1 комплект


