Приложение № 3
к договору №100-10-05/______
от «___»______________2014 г







Техническое задание 
на поставку стандартного промышленного оборудования
в соответствии с требованиями Положения о закупках
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»








Тема закупки: поставка КОМПРЕССОРА INGERSOLL RAND UP 5 22 С КОМПЛЕКТОМ ЗИП





















Краснокаменск
2014
Техническое задание
на поставку компрессора Ingersoll Rand UP 5 22
с комплектом ЗИП для объекта: СКЦ ГМЗ ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование;
Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Подраздел 4.10. Требования к маркировке
Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	-    компрессор винтового типа Ingersoll Rand SSR - UP 5- 22-10 .
-  соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12..2.016, ГОСТ12.2.062, ГОСТ 12.2.110
Соответствия евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Оборудование должно быть новым, не ранее  2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
Для подтверждения новизны оборудования участник процедуры закупки в обязательном порядке должен предоставить в составе 1-ой части заявки следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования:
· копию сертификата соответствия (действительного на момент проведения торгов) подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам;
· разрешение на применение на территории РФ;
· выкопировку из ТУ с указанием технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования (электровоза), заверенную печатями завода-изготовителя;
· образцы гарантийных талонов.
Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера). 
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12..2.016, ГОСТ12.2.062, ГОСТ 12.2.110  и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. И соответствует следующим основным стандартам EN 29001, EN 292, EN 60204-1, EN 1012, EN 50081, EN 50082
Соответствия евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	компрессор винтового типа Ingersoll Rand SSR - UP 5- 22-10 предназначен для производства осушенного воздуха, и подачи в  управления измерительных и контролирующих приборов. 



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Климатическое исполнение  компрессора по соответствию Евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС
- категория размещения – 5; 
- в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью; 
- не опасные по газу;





	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		Компрессор воздушный винтовой 
	Изготовитель: Ingersoll Rand 
	Модель:  SSR - UP 5- 22-10

	Электродвигатель ном.мощность 
	
	22кВт(30 л.с)

	Обороты вращения об/мин
	
	1475 

	IР защита 
	
	IР 55

	Корпус
	
	В3

	Класс изоляции
	
	F

	Размеры ВхШхД (мм)
	
	1050х750х1300

	Вес – компрессора на раме кг
	
	540

	Максимальный уровень шума,  дБ
	
	68

	Стандартное напряжение,  В
	
	3-380

	Бесперебойная работа, час
	
	24

	
	
	




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

		Максимальное давление,  бар
	10,0

	Производительность,   м3/мин / Нм3/час
	3,11/150

	Макс. температура воздуха на выходе камеры нагнетания   0С
	109

	Расход охлаждающего воздуха  м3/мин
	55,2

	Максимальное ∆Р на воздушном коробе           мм Н2О
	12,7

	Разница температур охлаждающего воздуха вход/выход   0С
	20

	Разница температур сжатого воздуха вход/выход   0С
	15

	Содержание масла в сжатом воздухе на выходе   мг/м3
	3

	Объем сепаратора,   л
	17

	[bookmark: _GoBack]Объем СОЖ в масляной системе,  л
	13

	Рабочая температура окружающей среды 
	+2 - +40

	
	




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка на отказ, не менее 1000 ч;


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отсутствуют

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

Технические характеристики электродвигателя:
Мощность двигателя, -22 кВт
Обороты вращения -1475 об/мин
IР защита- IР 55
Корпус- В3 
Класс  изоляции - F


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Температурное исполнение    +50 град.С


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- сеть переменного тока, номинальный ток не менее 100А;

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР INTELLISYS®

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект ЗИП:
-таймер «звезда-треугольник»                                              1шт.
-главный контактор                                                                1шт.
- контактор «треугольник»                                                    1шт.
- контактор «звезда»                                                               1шт.
- реле перегруза ротора	1шт.
- микропроцессорный контролер INTELLISYS®	1шт.
- ремень привода	4шт.
- масляный фильтр	4шт.
- сепаратор	2шт.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	          - поставка компрессора производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. 
          - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 с упаковочным листом;
- упаковка должна обеспечивать защиту компрессора от воздействия внешней среды при хранении.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	-  Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорт на компрессор и комплектующие,  установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет;
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортирование компрессора осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; 
- компрессор должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка компрессора производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным;
- Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение компрессора осуществляется на охраняемой территории;
- условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки;
- складирование компрессора осуществляется на подготовленных площадках;
- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	            Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.




	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ. Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют




	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


Разрешена досрочная поставка в течение года, с обязательным согласованием в письменной форме с Заказчиком.


 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗИП
	Запасной инструмент, приспособления

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	

От Поставщика                                                  От Покупателя
___________________                                         Генеральный 
                                                                               директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/



