Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  нужд ОАО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки:
Контактный электрический уровнемер с датчиком температуры KL-010ТМ 
или эквивалент
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Контактный электрический уровнемер с датчиком 
KL-010 ТМ длина 100м или эквивалент


	Предназначен для быстрого и удобного ручного измерения глубины и температуры в колодцах, наблюдательных трубах и скважинах, при контроле откачек, а так же для измерения зависимости температуры воды от глубины

1. Индикация:
- ж/к дисплей, не менее
3 1/2 разряда;
-  разрешение не менее 0,10°С;
- устройство автономной проверки батарей.
2. Датчик температуры: 

 - диапазон измерений:
- от -50С до +600С;

- основная погрешность не более ±0,10С.

3. Датчик контактный(не хуже)
 -материал: Сталь Niro (V2A), гальванизирована латунью.
Размеры датчика:
- диаметр не более 15 мм,
- длина не более 175 мм.
4. Измерительная лента:
- длина не менее 100 м,

- материал:
- белая полиэтиленовая (два провода), на которой градуировка глубины в метрах выполнена красным цветом, отметки глубины в сантиметрах и дециметрах выполнены в черном цвете на белом фоне.
- Катушка для ленты:
- материал:
 специальный прочный пластик.
- Рама:
- материал: литая алюминиевая, покрытая пластиком, с прочной катушкой для ленты и ЖК-дисплеем для отображения температуры.
6.Источник питания: 

- наличие
7.Диапазон рабочей температуры:

- от-300 С до +750 С.
	ГОСТ 28725-90
	1. Контактный электрический уровнемер KL-010 ТМ;

2. Источник питания 6В;
	шт.
	42 1414   1
	8 (восемь)
	см. П.6.3.настоящего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении/ремонте, не восстановленным, не являться выставочными образцами.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
4.4. Импортный товар – международным стандартам упаковки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя

5.1.2. Прием Товара оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12.Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки на поставку групп товаров, а также порядок их осуществления. 

5.1.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: паспорт производителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, действующий сертификат об утверждении типа средств измерения, свидетельство о метрологической поверке, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.
6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 
г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Не установлено.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. В соответствии с инструкцией по обслуживанию данного прибора.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимыми для передачи Товара Заказчику. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе:

 - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О техническом регулировании»;

- ГОСТ 28725-90 «Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний».
11.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
11.3 Поставщик в течение двух календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.
11.4 Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки продукции.

11.5. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	Ж/К дисплей
	Жидко - кристаллический дисплей


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


1
2

