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№  п/п
	


Наименование ТМЦ  
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	
Страна происхождения, завод-изготовитель
	

Ед. изм

	

Ко-личество

	1. 1.
	Преобразователь измерительный разности давлений 
Сапфир -22МПС-А -2420-02-УХЛ* 3.1-0,25-1,6кРа-4,0-42-М20-Р-Ц
С разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.

	ТУ 4212-028-42334258-2005.
При изготовлении применить:
Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
Мембранный блок конструкции «М».

Приёмка оборудования при его изготовлении должна осуществляться в соответствии с решением № СР-997-97 от 18.03.97г.
Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой».
Наличие паспорта на прибор и штампа поверки в нём.
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 -3Н.
Наличие методики поверки на партию приборов.
	ООО  СКБ
«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»
Россия, 390000,
г. Рязань,
площадь Соборная, 17.
	шт.
	2

	2. 
	Преобразователь измерительный 
избыточного давления
Сапфир -22МПС -А -2151 -11-УХЛ*3.1-0,25-2,5МРа-42-М20-Р-Ц
С разъёмом, с установленным ниппелем под накидную гайку М20×1,5
	ТУ 4212-028-42334258-2005.
При изготовлении применить:
Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники;
Мембранный блок конструкции «М».

Приёмка оборудования при его изготовлении должна осуществляться в соответствии с решением № СР-997-97 от 18.03.97г.
Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой».
Наличие паспорта на прибор и штампа поверки в нём.
Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3Н.
Наличие методики поверки на партию приборов.
	ООО  СКБ
«ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»
Россия, 390000,
г. Рязань,
площадь Соборная, 17
	шт.
	1


Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
[bookmark: _Toc370812246]В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как эти приборы будут использованы взамен вышедших из строя, в соответствии с  предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией. 
Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, методика поверки, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;
· прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
