                                                                                                                                        Приложение №3                               
Технические требования к сантехническому оборудованию и материалам для   

проведения текущего ремонта помещений ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

	№

п/п
	                                        Наименование 
	Количество

	
	
	

	1
	Труба металлопластик 16 х 2.0 мм, VALTEC, бухта 50 м, мах.давление – 10 бар, мах t раб = 95(С
	100 пог.м

	2
	Радиатор 12-секционный Faral Green в комплекте с монтажным комплектом, Faral-Zehnder, Италия, Рр=1,6 Мпа, FG-500мм, 2,160кВт,

размер 580х960мм
	2 шт.

	3
	Радиатор 7-секционный Faral Green в комплекте с монтажным комплектом, Faral-Zehnder, Италия, Рр=1,6 Мпа, FG-500мм, 1,260кВт,

размер 580х560мм
	2 шт.

	4
	Клапан ручной прямой  3/4", резьбовой, регулировочный, VALTEC  VT 08
	4 шт.

	5
	Кран шаровой , 3/4", латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1,BUGATTI.

Ручка-«бабочка» из алюминия. Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный. Шар: латунь CW617N кованная, полированный, хромированный. Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE. Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение). Диапазон t(: от 20(С до +120(С. Рабочее давление: 40бар.

WOG600-WSP150.

	4 шт.



	6
	Кран шаровой VALTEC VT 214 «VT BASE», 2(, внутрен.-внутрен., с флажковой ручкой.


	31 шт.

	7
	Тройник, 2(, внутрен.-внутрен.-внутрен. ,VALTEC VTr 130


	4 шт.

	8
	Тройник Пресс VALTEC  VTm 231, 32х20х32
	4 шт.

	9
	Угольник полипропиленовый 20х1/2( с переходом на наружную резьбу VALTEC VTр.753
	24 шт.

	10
	Соединитель (муфта) полипропиленовый 20х1/2( с переходом на наружную резьбу VALTEC VTр.701
	24 шт.

	11
	Мойка нержавеющая врезная  780х440, 1,5 чаши (0,6мм), правая, глубина 150мм, поверхность матовая, в комплекте с сифоном, DONAU, Турция


	3 шт.

	12
	Мойка нержавеющая, 500х600 (0,6мм), в комплекте с сифоном, OSCAR, Турция


	1 шт.

	13
	Кран шаровой, 1/2"х15, латунный, водоразборный, BUGATTI , резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой). 

Ручка-рычаг из алюминия. Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный. Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный. Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/РТFE. Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное

исполнение). Диапазон t(: от 20(С до +120(С. Рабочее давление: до 16 бар. 


	4 шт.

	14
	Отвод ПВХ Ду50х90 в комплекте с кольцами,

РР-Н серого цвета, толщина стенки 1,8мм, Тмах=95(С
	24 шт.

	15
	Труба ПВХ Ду50 (1,0м) раструбная в комплекте с кольцами, РР-Н серого цвета, толщина стенки 1,8мм, Тмах=95(С


	10 шт.

	16
	Труба ПВХ Ду50 (0,5м) раструбная в комплекте с кольцами, РР-Н серого цвета, толщина стенки 1,8мм, Тмах=95(С


	10 шт.

	17
	Смеситель локтевой с креплением на умывальник PRINCE P-20, излив 200 мм, Литва


	5 шт.

	18
	Подстолье для мойки 500х600, белый мрамор, Россия
	1 шт.

	19
	Сифон для умывальников и моек, универсальный,

бутылочный с гофрированным шлангом, с пластиковым выпуском, с нержавеющей сеткой Д-70мм
	11 шт.

	20
	Ниппель переходной 1/2( х 3/8( наружн.-наружн. VALTEC VTr 580
	12 шт.

	21
	Соединитель (муфта) Пресс 32 х 1( прямой с переходом на наружную резьбу VALTEC VTm 201
	2 шт.

	22
	Угольник 90 полипропиленовый 20мм VALTEC VTp. 751
	50 шт.

	23
	Соединитель (муфта комбинированная) полипропиленовый 32 х 1( с переходом на внутреннюю резьбу VALTEC
VTр. 702
	2 шт.

	24
	Кран шаровой, 1/2", латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, BUGATTI.

Ручка-«бабочка» из алюминия. Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный. Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный. Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/РТFE. Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение). Диапазон t(: от 20(С до +120(С. Рабочее давление: до 64 бар. 


	24 шт.

	25
	Смеситель настольный VIDIMA «Сириус» арт. В2995АА
	2 шт.

	26
	Манжет резиновый переходной, чугун-пластик

73х50, Россия
	11 шт.

	27
	Труба полипропиленовая РР-R армированная PN20, Днар20, L=4м, Тmax=80(С, цвет белый, Турция


	60 м

	28
	Труба металлопластик 32х3.0мм, бухта 50м, Max.давление – 10 бар, 

Max tраб=95(С, VALTEC
	50 м

	29
	Раковина  IDO Trevi с кронштейнами арт. 11185-01, 560х440, цвет белый


	8 шт.

	30
	Пьедестал для раковины  IDO Trevi, арт. 51065-01, цвет белый
	8 шт.

	31
	Тройник РР-Н  размер 50х50х90 в комплекте с кольцами, серого цвета ПВХ, толщина стенки 1,8мм, Тmах=95(С


	6 шт.

	32
	Смеситель Grohe-Eurosmart, арт. 33188, гибкая подводка, хром
	5 шт.

	33
	Подводка гибкая металлизированная, 1/2(, для воды, гайка-гайка , L=0,5м
	24 шт.

	34
	Муфта переходная РР-Н

размер 110х50  в комплекте с кольцами, серого цвета ПВХ, толщина стенки 1,8мм, Тmах=95(С


	1 шт.

	35
	Соединитель (муфта) Пресс прямой с переходом на наружную резьбу, 20 х 3/4(, VALTEC VTm 201
	10 шт.

	36
	Водорозетка (угольник) полипропиленовая 20 х 1/2(, внутрен. , с креплением, VALTEC VTр.754


	4 шт.

	37
	Кран шаровой, Ду15, латунный, полнопроходной, гайка-гайка по ISO 228/1, ручка-«бабочка» из алюминия, BUGATTI
	3 шт.


            1. Сантехническое оборудование и материалы должны иметь:

· сертификат соответствия;

· санитарно-эпидемиологическое заключение.

2. Гарантия на срок службы оборудования и материалов должна составлять не менее 24 месяцев.

