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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование поставляемого товара: Система хранения данных (СХД).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
	№
	Наименование и комплектность
	ед.
изм.
	кол-во

	1.
	Система хранения данных в составе:
	к-т
	1

	
	Система хранения данных (СХД) EMC VNX5400 с жесткими дисками, количеством портов FC не менее восьми, со встроенной функцией дедупликации данных, с возможностью добавления функций файлового доступа и возможностью расширения кэш памяти контроллера до 1Тб при помощи установки флэш-дисков (SSD),  или эквивалент. 
Рековое исполнение со всеми необходимыми модулями и кабелями подключения в инфраструктуру SAN. 
Все компоненты совместимы и поддерживаются производителем СХД.
Наличие встроенных лицензий на управление системой, на использование компрессии и дедупликации, на мониторинг и управление приоритетами, на многоуровневое хранение и расширение кэша.
Поддержка на 2 года на аппаратные средства с опцией невозврата вышедших из строя дисков.
Инсталляция и запуск оборудования на площадке Заказчика, выполняемые силами Поставщика оборудования.
	
	

	1.1
	Основное шасси СХД в базовой конфигурации EMC VNX5400 DPE 25X2.5" DRIVE SLOTS-FLD IN (VNXB54DP25F) или эквивалент
	1
	шт.

	1.2.
	Модуль ввода-вывода VNXB 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR (VSPBM8GFFEA) или эквивалент
	1
	шт.

	1.3.
	Комплект системных дисков VNX 600GB 10K VAULT 25X2.5 DPE/DAEDRIVE (V-V4-260010) или эквивалент
	1
	шт.

	1.4.
	Жесткий диск VNX 900GB 10K SAS 25X2.5 DPE/DAE (V4-2S10-900) или эквивалент
	18
	шт.

	1.5.
	Жесткий диск VNX 200GB FAST CACHE 25X2.5 DPE/DAE (FLV42S6F-200) или эквивалент
	2
	шт.

	1.6.
	Ключ активации ПО VNXB OE PER TB PERFORMANCE (VNXBOEPERFTB) ) или эквивалент
	18
	шт.

	1.7.
	Ключ активации ПО VNX5400 Operating Environment  (VNXOE-5400) или эквивалент
	1
	шт.

	1.8.
	Комплект документации VNX5400 Documentation Kit=IC (VNX54-KIT) или эквивалент
	1
	шт.

	1.9.
	Ключ активации ПО  VNX5400 FAST Suite=IC (FSTS-VNX5400) или эквивалент
	1
	шт.

	1.10.
	Ключ активации ПО VNX5400 Unisphere Block Suite=IC (UNISB-VNX5400) или эквивалент
	1
	шт.

	1.11.
	Опция невозврата дисков DISK RETENTION; 2 YEAR (PS-BAS-DSKRT3) или эквивалент
	1
	шт.


Технические требования к дисковому массиву.
Предложенный массив должен обладать как минимум следующими свойствами:
Массив должен поддерживать все основные операционные системы:  Windows Server 2003/2008/2012, HP-UX, Oracle Solaris, IBM AIX, Oracle Linux, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMWare, Hyper-V, Citrix XenServer.
Массив должен поддерживать масштабирование емкости до 250 дисков и до 750Тб.
В массиве должны использоваться, как минимум, два одновременно активных контроллера с возможностью горячей замены.
Массив должен поддерживать работу с логическими томами в active-active режиме, то есть операции с логическим томом должны обрабатываться обоими контроллерами одновременно (без выделенного «владельца»  логического тома).
Все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированны. Кэш-память массива должна зеркалироваться. Массив не должен иметь единой точки отказа.
Массив должен поддерживать добавление дисковых полок и дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным.
Массив должен поддерживать любое обновление микрокода контроллеров и жестких дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным. 
Каждый контроллер массива должен иметь  процессор с количеством ядер не менее четырех и частотой одного ядра не менее 1.8ГГц.
Массив должен иметь не менее 32ГБ кэш-памяти.
Для защиты содержимого кэш-памяти от сбоев электропитания дисковый массив должен поддерживать сброс кэш-памяти на  специальную область первых 4 системных дисков, расположенных в первой дисковой полке. 
Массив должен поддерживать масштабирование  подключения до 16 внешних хост серверов без использования коммутаторов. 
Массив должен поддерживать хост порты с интерфейсом FC 4Гб/с или 8Гб/с,  хост порты с интерфейсом iSCSI 1Гб/с или 10Гб/с и хост порты с интерфейсом FCoE 10Гб/с.
Массив должен поддерживать одновременное использование FC и iSCSI хост портов. 
Массив должен поддерживать следующие уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 6. 
Массив должен обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации.
Массив должен поддерживать двухпортовые диски SAS со скоростью вращения 15000 и 10000 rpm, двухпортовые диски NL-SAS 7200 rpm и двухпортовые диски SSD (Solid Satate Drive). Массив должен поддерживать установку дисков разного типа (SAS,NL-SAS и SSD) в одну и ту же дисковую полку. Все диски должны поддерживать возможность горячей замены. 
В комплекте поставки должно быть предусмотрено ПО для управления дисковыми массивами. ПО управления должно обеспечивать единый графический интерфейс для управления несколькими дисковыми массивами. Графический интерфейс управления должен функционировать как на Windows, так и на Linux клиентах. 
В комплекте поставки должно быть ПО для блочной дедупликации данных на массиве.
Дисковый массив должен поддерживать протоколы SMI-S для интеграции с системами управления третьих производителей. 
Массив должен поддерживать на аппаратном уровне создание локальных копий томов – snapshots (мгновенные копии) и snapclones (полные копии).
Мгновенные копий томов (snapshots) должны быть доступны как для чтения, так и  для записи. 
При необходимости, массив должен поддерживать на аппаратном уровне двухстороннюю репликацию томов с уже имеющимся в эксплуатации массивом EMC VNX5300. Должны поддерживаться режимы синхронной и асинхронной репликации.
Массив должен поддерживать технологию Thin Provisioning, позволяющую выделять серверам необходимые физические дисковые ресурсы автоматически по мере необходимости и позволяющую презентовать серверам виртуальные логические тома, размер которых может превосходить имеющийся физический дисковый объем массива. Автоматическое выделение физических дисковых ресурсов серверам должно выполняться прозрачно для операционных систем серверов и для приложений, без прерывания доступа к данным. 
Массив должен поддерживать реализацию многоуровневой системы хранения данных на уровне логического тома: данные логического тома могут быть распределены между физическими дисками с различными характеристиками, например, между дисками SSD, SAS, SATA. Должна поддерживаться автоматическая миграция блоков данных логического тома между физическими дисками с различными характеристиками для оптимизации или производительности, или стоимости хранения. 
Массив должен поддерживать технологию создания кэш-памяти 2 уровня на основе SSD дисков, установленных в обычные дисковые полки. Кэш-память 2 уровня должна работать с блоками данных не более 64kB,  по принципу непрерывного размещения в кэше наиболее часто используемых данных. Максимальный объем кэш-памяти 2го уровня должен быть не менее 1000 Гб.
Массив должен поддерживать расширение функционала до возможности предоставления файлового доступа по протоколам CIFS и NFS при помощи специализированных серверов, управляемых из консоли массива. Файловые сервера должны поддерживать объединение в отказоустойчивый кластер.

Массив должен поддерживать интеграцию с VMware, в том числе: 
·    полная интеграция с vStorage API for Array Integration (VAAI);
·    полная интеграция с vStorage API for Storage Awareness (VASA);
·    поддержка VMware Site Recovery Manager 5;
·    использовать встроенные в VMware средства балансировки нагрузки и переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву;
·    поддержка мониторинга и управления массивом из VMware vCenter посредством специального модуля plug-in for vCenter; 


3. Комплект поставки
3.1. Товар должен поставляться фирмой-партнером производителей оборудования (обязательное наличие сертификатов производителя, заверенного подлинной  печатью и визой (с расшифровкой) поставщика).

4. Требования к техническим характеристикам товара
4.1. В п. 2 настоящего технического задания.

5. Требования к количеству поставляемого товара
5.1.   В п. 2 настоящего технического задания.

6. Требования к упаковке оборудования 
6.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Прочие условия 
7.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Товар поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара
8.1. Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента поставки Товара. 
8.2. Замена вышедшего из строя Товара в течение 30 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.3. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.4. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).
8.5. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

9. Место поставки и условия допуска
9.1. Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9.

10. Сроки поставки 
[bookmark: _GoBack]10.1. Срок поставки Товара не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора.
