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Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  клапана обратного (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «11» декабря  2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31401805317, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 141211/0476/490) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z035997), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:

         Пункт 1 читать в следующей редакции:

	№ 

п./п.
	Наименование

ТМЦ


	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клапан обратный 
Типа ЦКБ К41124 или эквивалент.
	Клапан предназначен для работы на открытом воздухе с температурой окружающей среды -40(С-+50(С, рабочая среда – воздух. 
Присоединение к трубопроводу – с помощью сварки. 
Диаметр условного прохода клапанов - DN20мм. 
Материал корпуса клапана – сталь 12X18H10Т. 

Рабочее давление 25 МПа, температура рабочей среды  до 60 (С.
	шт.
	1


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
