

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
Теплообменника ТНВ-800-1-1 -М10/25г-3-1 кожухо-трубчатого, 
с неподвижными трубными решетками, 
диаметром 800 мм, рабочая температура +3500° С

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  Теплообменник ТНВ-800-1-1-М10/25г-3-1 кожухо-трубчатого, с неподвижными трубными решетками, диаметром 800 мм, рабочая температура +3500° С
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО» 
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Техническая характеристика: 
- высота                                                                                                         6 м;
- диаметр                                                                                                    800 мм;
- производительность на входе и выходе для газа, м3/ч,
 приведенная к условиям t=200C, Р=0,1013мПа                             
                                                                                    -  в трубках        30 000 ± 5%;
                                                                                    -  в кожухе         50 000  ± 5%;
 - избыточное технологическое давление, мПа,
 и возможные отклонения                                                                        0,5 + 5%;
 - температура рабочая на входе и выходе, 0С      -  в трубках 
                                                                                                  на входе     500 С;
                                                                                    - в трубках  
                                                                                                  на выходе   200 С;
                                                                                    - в кожухе   
                                                                                                  на входе      100 С;
                                                                                    - в кожухе   
                                                                                                  на выходе    450С;
 -  необходимость чистки поверхности теплообмена
 и способ чистки                                                        -  раскисление;
 - перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию                                                                                 - температура;
 -  наименование среды - Н2О,
 при  раскислении – Н2SO4 + HNO3;
 - молярная доля каждого компонента среды на входе и выходе,%  - 100%; 
 - плотность среды на входе и выходе, кг/м3 для газа, приведенная к условиям:t=200С, P=0,1013 мПа,  для жидкости при рабочих условиях 
                                                   - в трубках   -  1,0;
                                                                                           - в кожухе     - 1,0.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Произвести поставку с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).
6.2  Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».


9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
	Главный механик 
	                       Абраменко Ю.И.



	Руководитель проекта 

	                       Кузьмин В.Ф.
 


12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 

	
