ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку видеорегистраторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка видеорегистраторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеорегистратор Nuvico AP-C 1600 (или эквивалент)
	Сетевые функции

Должно быть установлено П/О  EasyNet WebViewer (IE 6.0 и 7.0).
Должен поддерживать многопользовательское клиентское ПО EasyNet VMS Lite.
Возможность поддерживать не менее 10 пользователей одновременно.
Возможность двусторонней аудио связи по сети.
Встроенный Dynamic DNS для простого подключения по сети. 

Максимальная скорость записи и разрешение, не менее: 

120 pps при 720 x 480 (NTSC) / 100 pps при 720 x 576 (PAL)

480 pps при 360 x 240 (NTSC) / 400pps при 360 x 288 (PAL

240pps при 720 x 240 (NTSC) / 200 pps при 720 x 288 (PAL)

Выходы тревоги (не менее) 4.

Видео входы (не менее) 16.

Сквозные выходы (не менее) 16.

Поддержка стандартов NTSC & PAL

Встроенный мультиплексор.
Возможность одновременной записи, воспроизведения, сетевые функции и резервное копирование. 
Возможность передачи по сети: MPEG-4 / M-JPEG. 

Возможность записи и “живого видео” в реальном времени в каждом канале
 Возможность записи до 400 pps при разрешении CIF (360 x 288) 
 Выходы видео (не менее): 1 композитный основной, 1 дополнительный, 1 VGA.

 Возможность поддержки внешних устройств резервного копирования: USB flash карта, USB HDD. 
 Встроенные HDD (SATA): не менее 4 (суммарно не менее 4 Тб).
 Возможность расширения дискового пространства: Поддержка до 8-ми устройств AP-ES (до 32 Тб).
 Возможность зеркальной записи на HDD. 

Возможность Автоматического контроля / восстановления при сбое питания.
 Возможность управления PTZ камерами, поддержка пульта управления.
 Возможность синхронизации времени между несколькими видеорегистраторами

 Возможность обновления встроенного ПО по USB или по сети.
 В комплект поставки должен входить ИК пульт дистанционного управления.
 Возможность интеграции в систему CRESTRON.

Возможность настройки видео: Яркость, контрастность, цветовая насыщенность, маскирование каналов

Титры камер : не менее 22 знаков на канал

Режимы записи: Непрерывная, по расписанию, по тревоге, по детектору движения и экстренная запись (по кнопке)

Возможность настройки параметров записи: Разрешение, скорость записи и качество изображения индивидуально для каждого канала

Запись до и после тревоги: До тревоги: не менее 5 сек на канал/ После тревоги:  не менее 60 сек на канал.

Детектор движения: Сетка не менее 22 x 15 (NTSC), не менее 22 x 18 (PAL) / не менее 10 уровней чувствительности.

Возможность режимов поиска: По дате и времени, по календарю, по событиям

Скорость воспроизведения: До 32x.

Возможность восстановления после сбоя питания:  Автоматическая перезагрузка, если это разрешено в установках системы

Возможность отображения тревоги: Всплывающее сообщение, звуковой сигнал, включение реле тревоги, сообщение по e-mail.

Уровень пользователя: 1 администратор, 5 пользователей с устанавливаемыми правами, 1 администратор, 10 удаленных пользователей с устанавливаемыми правами.

Коммуникационный порт(не менее): 2 RS-232C, 2 RS-485, Ethernet.

Возможность крепления в стандартную стойку.
	12 месяцев
	9
	шт.

	2
	Видеорегистратор Nuvico AP-D 1600 (или эквивалент)
	Сетевые функции

Должно быть установлено  П/О EasyNet WebViewer (IE 6.0 и 7.0).
Должно быть установлено  многопользовательское клиентское ПО EasyNet VMS Lite. 
Возможность поддерживать не менее 10 пользователей одновременно.
Возможность  двусторонней аудио связи по сети
Встроенный Dynamic DNS для простого подключения по сети.

Выходы видео не менее 4 независимых композитных, не менее 1 VGA.
Возможность поддержки стандартов NTSC & PAL.
Встроенный мультиплексор.
Возможность одновременной записи, воспроизведения, сетевые функции и резервное копирование. 
Алгоритм компрессии: H.264
Метод передачи по сети: H.264 / M-JPEG по выбору
 Возможность записи и живое видео в реальном времени в каждом канале.
Возможность  записи до 400 pps при разрешении D1 ( не менее 720 x 576). 
 Возможность маскирования каналов.


Встроенное устройство резервного копирования: типа DVD-RW.
Возможность  поддержки внешних устройств резервного копирования:  типа USB flash карта, USB HDD. 
Встроенные HDD (SATA): не менее 4 (суммарно 8 Тб).
Возможность  расширения дискового пространства: Поддержка до 8-ми устройств AP-ES (до 32 Тб).
 Возможность зеркальной записи на HDD (для увеличения надежности).
Возможность авто контроля / восстановления при сбое питания.
Возможность RS-422/485 для управления PTZ камерами. Поддержка протоколов управления PTZ камерами.

Возможность синхронизации времени между несколькими видеорегистраторами.
Возможность интеграции в систему CRESTRON.
Дополнительное SDK для интеграции в различные системы.

Максимальная скорость записи и разрешение, не менее
120 pps при 720 x 480 (NTSC) / 100 pps при 720 x 576 (PAL)

480 pps при 360 x 240 (NTSC) / 400pps при 360 x 288 (PAL)
240 pps при 720 x 240 (NTSC) / 200 pps при 720 x 288 (PAL)

Возможность настройки видео: Яркость, контрастность, цветовая насыщенность, маскирование каналов

Титры камер : не менее 22 знаков на канал

Режимы записи: Непрерывная, по расписанию, по тревоге, по детектору движения и экстренная запись (по кнопке)

Возможность настройки параметров записи: Разрешение, скорость записи и качество изображения индивидуально для каждого канала

Запись до и после тревоги: До тревоги: не менее 5 сек на канал/ После тревоги:  не менее 60 сек на канал.

Детектор движения: Сетка не менее 22 x 15 (NTSC), не менее 22 x 18 (PAL) / не менее 10 уровней чувствительности.

Возможность режимов поиска: По дате и времени, по календарю, по событиям

Скорость воспроизведения: до 32x.

Возможность восстановления после сбоя питания:  Автоматическая перезагрузка, если это разрешено в установках системы

Возможность отображения тревоги: Всплывающее сообщение, звуковой сигнал, включение реле тревоги, сообщение по e-mail.

Уровень пользователя: 1 администратор, 5 пользователей с устанавливаемыми правами, 1 администратор, 10 удаленных пользователей с устанавливаемыми правами.

Коммуникационный порт(не менее): 2 RS-232C, 2 RS-485, Ethernet.

Возможность крепления в стандартную стойку.


	12 месяцев
	8
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Должно иметь сертификат соответствия.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                            Д.П. Давыдов
Эксперт по техническим характеристикам                                                                                                                                                Р.И. Ларионов
