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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт ПРК с подвалом в отделении Фокино, б. Разбойник.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Капитальный ремонт ПРК с подвалом в отделении Фокино, б. Разбойник.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Облицовка фасада металлосайдингом. Отделочные работы внутренних помещений. Окраска стен и потолков. Устройство покрытия полов. Замена дверей. Электромонтажные работы. 

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Приморский край, ЗАТО г. Фокино, б. Разбойник. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Фокино ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. Разработать ППР до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР указан в подразделе 3.2. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР:
- календарный план производства работ;
- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;
- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1. Ведомость объемов работ
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Фасад

1

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

2,5764

2

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ

100 м2 поверхности облицовки

2,37891

3

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием

1 м2 проемов

13,804

4

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием

1 м2 проемов

5,67

5

Демонтаж козырьков. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

1 т конструкций

0,105

6

прим. Монтаж козырьков. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

1 т конструкций

0,105

7

Устройство подстилающих слоев: бетонных (отмостка)

1 м3 подстилающего слоя

0,45

                           Замена двери электрощитовой на противопожарную

8

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

100 м2

0,0189

9

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 проема

1,89

                           Раздел 2. Внутренние помещения 8,9,10 (кладовая, кабинет и комната отдыха) на 1-ом этаже

                           Полы

10

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0,104

11

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0,104

12

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,104

13

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2

100 м2 покрытия

0,104

14

Устройство плинтусов: из плиток керамических

100 м плинтуса

0,104

15

Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2

100 м2 пола

0,245

16

Проолифка деревянных поверхностей: валиком

100 м2 обрабатываемой поверхности

0,245

17

Устройство покрытий: из коммерческого линолеума UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм на клее "Бустилат"

100 м2 покрытия

0,245

18

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2

100 м плинтуса

0,245

                           Отделочные работы

19

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,13985

20

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,55151

21

прим. Зашивка ниш радиаторных. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,0104

22

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

100 шт. изделий

0,01

23

прим. Облицовка стен без проемов. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,50327

24

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 покрытия

1,21223

25

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,21223

26

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,21223

27

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,349

28

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0374

29

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0224

30

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,02832

31

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0,05

32

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

0,05

                           Дверные проемы

33

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,0378

34

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

0,0408

                           Электромонтажные работы

35

Демонтаж: скрытой электропроводки

100 м

0,3

36

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт.

0,04

37

Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт.

0,08

38

Монтаж. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,04

39

Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,06

40

Монтаж. Светильник на кронштейнах

100 шт.

0,04

41

Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м кабеля

0,3

                           Пожарная сигнализация

42

Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1 шт.

3

43

Монтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1 шт.

3

44

Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм

100 м

0,12

45

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 м

0,12

                           Раздел 3. Внутренние помещения (тамбур и помещение дежурного ПРК) на 1-ом этаже

46

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,2407

47

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,17016

48

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,13688

49

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,145

50

прим. Окраска краской Крастоун. Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)

100 м2 отделываемой поверхности

0,30704

51

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,04102

                           Дверные проемы

52

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке

100 коробок

0,01

53

Снятие наличников

100 м наличников

0,049

54

Снятие дверных полотен

100 м2 дверных полотен

1,7

55

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,018

                           Оконные проемы

56

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

100 м2

0,0214

57

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0,0214

58

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

100 м2 облицовки

0,0256

                           Электромонтажные работы

59

Демонтаж: скрытой электропроводки

100 м

0,3

60

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

100 шт.

0,02

61

Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт.

0,08

62

Демонтаж: электросчетчиков

100 шт.

0,06

63

Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм

100 м

0,3

64

Монтаж. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,02

65

Монтаж. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,06

66

Монтаж. Светильник на кронштейнах

100 шт.

0,02

67

Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм

100 м

0,3

68

Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м кабеля

0,3

69

Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

1

70

Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

1

                           Пожарная сигнализация

71

Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1 шт.

1

72

Монтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1 шт.

1

73

Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм

100 м

0,03

74

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 м

0,03

                           Раздел 4. Прочие работы

75

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0,021

76

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

2,1

77

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза

2,1




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

Таблица 2. Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т

0,004784

2

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

т

0,0001172

3

Гидростеклоизол

м2

24,12

4

Канаты пеньковые пропитанные

т

0,0000105

5

Кислород технический газообразный

м3

0,1439

6

Клей 88-СА

кг

0,02

7

Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014

т

0,0002666

8

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22

т

0,0010748

9

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2

24,99

10

Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов

м2

10,61

11

Мастика битумно-латексная кровельная

т

0,0009

12

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

кг

6,67

13

Мел природный молотый

т

0,020425

14

Мыло твердое хозяйственное 72%

шт.

4,0854

15

Олифа комбинированная, марки К-3

т

0,0003446

16

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

т

0,00035

17

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

т

0,0000031

18

Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

т

0,0002037

19

Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм

т

0,000441

20

Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм

т

0,0003

21

Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм

т

0,000002304

22

Электроды диаметром 4 мм Э42

т

0,000189

23

Электроды диаметром 4 мм Э46

т

0,00042

24

Смола каменноугольная для дорожного строительства

т

0,0013169

25

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

7,6337128

26

Шпатлевка масляно-клеевая

т

0,03515

27

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм

шт.

9839

28

Шпатлевка клеевая

т

0,065706

29

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

4,966

30

Клей «Бустилат»

т

0,01225

31

Мастика битумно-резиновая кровельная

т

0,0391

32

Бензин растворитель

т

0,011232

33

Ветошь

кг

0,981034

34

Тальк молотый, сорт I

т

0,0000645

35

Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные

м

2,258

36

Раскладки поливинилхлоридные вертикальные

м

1,034

37

Ерши металлические строительные

кг

2,093

38

Гвозди строительные

т

0,0003542

39

Клей малярный жидкий

кг

3,2202

40

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной

1000 м2

0,00688

41

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

0,189

42

Электроды диаметром 4 мм Э42А

кг

0,144

43

Плитки керамические плинтусные прямые

м

10,5

44

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,133238

45

Канифоль сосновая

кг

0,0008

46

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,18

47

Лента бутиловая

м

7,426

48

Лента бутиловая диффузионная

м

1,519

49

Карборунд

кг

0,104

50

Краска

кг

0,103

51

Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм

10 шт.

9

52

Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм

10 шт.

0,4

53

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

0,04305

54

Герметик строительный «RDPRO», 300 мл

шт.

4,5748

55

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

1,969

56

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»

п.м

28,55

57

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

130,8

58

Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

99,91

59

Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм

шт.

951,6

60

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

44,3

61

Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

41,46

62

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

9,111

63

Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием

п.м

2,608

64

Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ

кг

12,051

65

Клей ПВА

кг

1,233216

66

Клей «Перлфикс», КНАУФ

кг

81,125

67

Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ

кг

5,372

68

Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ

кг

42,9288

69

Растворитель марки Р-4

т

0,000063

70

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

м

114,3532

71

Лента К226

100 м

0,00576

72

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

м

52,4606

73

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм

м

100,5732

74

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

кг

0,0904

75

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50

п.м

166,5

76

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм

м2

131,693

77

Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм

шт.

581,578

78

Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм

шт.

2284,29

79

Дюбель с шурупом 6/35 мм

шт.

206,757

80

Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

м3

0,02319

81

Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные

т

0,09017

82

Лента ПСУЛ

м

4,58

83

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием

м2

280,7

84

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

шт.

2379

85

Грунтовка масляная ВАК-I-V

т

0,0003631

86

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50

кг

1,787

87

Дюбели распорные полипропиленовые

100 шт.

0,041

88

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)

м2

285,5

89

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

10 шт.

1,31

90

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм

м

24,75

91

Пена монтажная

л

1,8082

92

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

м3

0,0001082

93

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

м3

0,000128

94

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3

0,004464

95

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта

м3

0,00045

96

Клинья пластиковые монтажные

шт.

17,12

97

Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм

м3

0,3038

98

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

т

0,0005262

99

Ксилол нефтяной марки А

т

0,00008228

100

Сополимер БМК-5, марок А, Б

т

0,000832

101

Паста антисептическая

т

0,00008346

102

Лак битумный БТ-123

т

0,000036

103

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая

м2

27,68

104

Полимерцементная шпатлевка

кг

0,1976

105

Состав грунтовочный на латексной основе

т

0,004913

106

Клей БМК-5к

кг

0,06

107

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,000105

108

Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6

м

951,6

109

Профиль направляющий ПН 28/27/0,6

м

93,8908

110

Профиль потолочный ПП 60/27/0,6

м

328,618

111

Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов

м

30,0614

112

Подвес прямой для ПП-профиля

шт.

93,4892

113

Соединители профилей одноуровневые ПП

шт.

138,676

114

Бруски деревянные 60*27 мм

м

20,41

115

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

5,58

116

Штапик (раскладка), размер 19х19 мм

м

4

117

Щиты настила

м2

8,76

118

Рейки деревянные 8х18 мм

м3

0,000768

119

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2

м2

2,14

120

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

т

0,00567

121

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

м3

0,459

122

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0,2122

123

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

0,01664

124

Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)

т

0,06448

125

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0

м3

0,005859

126

Гипсовые вяжущие, марка Г3

т

0,0016888

127

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

м3

0,003525

128

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40

кг

0,008

129

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30

кг

0,3

130

Трубка полихлорвиниловая

кг

0,3094

131

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м

0,001964

132

Сжимы ответвительные

100 шт.

0,041

133

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

шт.

1

134

Втулки изолирующие

шт.

39,36

135

Гильза кабельная медная ГМ 2,5

шт.

0,75

136

Втулки В17

1000 шт.

0,00183

137

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)

руб

8,2778

138

Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм

м2

-24,99

139

Олифа комбинированная, марки К-5

т

0,002695

140

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

компл.

2

141

Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава

компл.

2

142

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

шт.

1

143

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

т

0,0912

144

Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м

м2

0,72

145

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием

м2

0,072

146

Линолеум UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм

м2

24,99

147

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

15,76

148

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х34 мм

м

10,2

149

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм

шт.

1

150

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0,0306

151

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0,306

152

Розетка скрытой проводки с заземлением

шт.

12

153

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

шт.

6

154

Лампы светодиодные

10 шт.

2

155

Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм

м

30,6

156

Светильники светодиодные

шт.

6




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Капитальный ремонт ПРК с подвалом в отделении Фокино, б. Разбойник.
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РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 18 сентября 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО г. Фокино ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	Для предотвращения разрушения кирпичной кладки с восточной стороны здания необходимо выполнить облицовку стен здания металлосайдингом. В помещениях необходимо демонтировать горючее покрытие стен, очистить от старой краски и штукатурки стены и потолок, выполнить шпатлевку и окраску водоэмульсионной краской стен и потолков; заменить старый истершийся линолеум; заменить дверь в помещение электрощитовой на противопожарную.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	             Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Фокино в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.14.2. Устройство вентилируемых фасадов.
п. 15.5. Устройство системы электроснабжения.

Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	Схема. План здания ПРК в отделении Фокино.
	1
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