Приложение №10
к порядку планирования и обработки 
закупочных операций в ОАО «ППГХО»



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке Лебедки шахтной вспомогательной типа 1ЛШВ-01

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

   1.1. Поставке Лебедки шахтной вспомогательной типа 1ЛШВ-01

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные хар -тики и потребительские свойства)

     2.1. Произвести поставку Лебедки шахтной вспомогательной типа 1ЛШВ-01 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).
     Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

                                 Лебедки шахтной вспомогательной типа 1ЛШВ-01
                                                        (Техническая характеристика)

Назначение:
Шахтная лебедка 1ЛШВ-01 предназначена для откатки грузов в горных выработках с переменным профилем. угольных шахт любой категории по газу или пыли.

Технические характеристики: 
Тяговое усилие, кН (кгс)	                                                             14(1400) 
Скорость каната на последнем слое навивки, м/с                             0.82
Средняя скорость каната, м/с	                                                     0.7 
Диаметр каната, мм	                                                                             12 
Канатоемкость барабана, м	                                                                 300 
Электродвигатель:	                                                                         2ВР132М4 исп. М3081 
-мощность, кВт	                                                                             13 
-частота вращения (синхронная), С-1 (об/мин)	                          25(1500) 
Размеры,мм: 	                                                                                     940 x 1250 x 820
Вес, кг:                                                                                            	  700

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
    4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
    5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
    6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
    7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
    8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
    9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
     9.2. Качество  поставляемого  оборудования   должно  соответствовать  действующим  ГОСТам,  ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
     10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
     10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ
      11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
      12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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