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1. 
2. Предмет договора:
Поставка системы досмотра днища для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
3. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Система досмотра днища Flex Series UVSS 3300-2
(или эквивалент)
	Телевизионный досмотр днища автотранспорта (большегрузных весом до 20 т и легковых автомобилей) должен состоять из 2-ух сканирующих модулей, включающих (на каждом не менее 3-х камер) с высокой разрешающей способностью и возможностью работы в ночное время суток; монитора (мониторов) высокого разрешения, предназначенного для одновременного “сплошного” отображения со всех камер, и устанавливаемого на стене внутри кабины часового.
Комплектность поставки должна включать:
1) Модуль системы досмотра UVSS 3300 c 3 камерами (или эквивалент) – 2 шт.;
2) Система видеозаписи 9-канальная 500Gb DVR – 1 к-т;
3) Монитор высокого разрешения 19” для одновременного отображения изображений со всех камер – 2 шт.
Телевизионный досмотр днища автотранспорта должен обеспечивать досмотр автотранспортных средств, проезжающих со скоростью до 15 км/ч.
Условия эксплуатации телевизионного досмотра днища автотранспорта:
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 25 °С;
- температурный режим эксплуатации: от -40°С до +60 °С;
- дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;
- снег с интенсивностью в пересчете на воду до 10 мм/ч;
- ветер со скоростью до 30 м/сек;
- иней, роса, гололед;
- грозовые разряды;
- работа переносных радиостанций и радиотелефонов на расстояние не менее 2 м от СЗ и в радиусе не менее 10м от места установки телевизионного досмотра днища автотранспорта.
- Габариты: (ДхШхВ) – от 1395 до 1405 мм*от 395 до 405 мм*от 85 до 95 мм;
	Не менее 12 месяцев на всю систему и не менее 12 лет на модули подсветки
	1
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика в форме 50% предварительной оплаты. Окончательный расчет – оставшиеся 50% Заказчик перечисляет на счет Поставщика после уведомления о готовности отгрузить продукцию (при наличии всех необходимых документов: накладные, счета-фактуры, ТТН). Заказчик производит оплату на основании счетов, выставленных Поставщиком. Срок оплаты счета – до 10 банковских дней с даты выставления счета Поставщиком.
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Руководство по экслуатации и/или паспорт (на русском языке).

        7. Место поставки продукции:
Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».
        8. Сроки поставки продукции:
начало поставки - с даты получения предоплаты Поставщиком в размере 50% от цены договора на свой р/с. Окончание поставки – в течение 45 дней с даты получения предоплаты Поставщиком на свой р/с.

Начальник отдела снабжения                                                  ________________       Д.П. Давыдов
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