Информация не секретная
Техническое задание на поставку комплекта экранов и распашной двери из алюминиевого профиля в 1-й пролёт корпуса №1

Предмет закупки:

Комплект экранов с распашной дверью из алюминиевого профиля.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект экранов c распашной дверью.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП 52 8530


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для зонирования помещений в 1-м пролёте корпуса №1 .


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Установка в здании

Нормальные условия эксплуатации


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Экран ЭЗДП16/8-45 (или эквивалент)       1000х45х2680 – 10 шт.
2. Экран ЭЗДП16/8-45  (или эквивалент)       900х45х2680  –  1 шт.
3. Экран ЭЗП8-45 (или эквивалент)                2000х45х480   -   1 шт.
4. Дверь ДА2ДП16/8-45 (или эквивалент)      2000х45х2155 –  1 шт.
5. Экран ЭЗП4-45 (или эквивалент)                1000х45х590    -  8 шт.
6. Экран ЭЗП4-45  (или эквивалент)                900х45х900      -1 шт.
7. Экран ЭЗП4-45   (или эквивалент)               1000х45х900     - 2 шт.
8. Экран ЭЗП4-45    (или эквивалент)              2000х45х900     - 1 шт.

	1.Экран стандарт.  Артикул: ЭЗДП16/8-45(или эквивалент)
Размеры: Д1000(+/-1)хШ45(+/-0.5)хВ2680(+/-1)мм 

Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. В месте стыка экрана с полом используется напольный профиль.  Для углового соединения экрана используется двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран имеет двойное заполнение. Нижний проем экрана заполняется в соответствии с дизайн-проектом глухими панелями из высококачественной ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) с 2-х сторонним меламиновым гидростойким, ударопрочным и термостойким покрытием. Цвет ЛДСП – RAL7042. Панели устанавливаются в паз профиля через окантовочный профиль  Верхний проем экрана заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 8мм путем их установки в паз профиля. Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	2.Экран стандарт.  Артикул: ЭЗДП16/8-45(или эквивалент)
Размеры: Д900(+/-1)хШ45(+/-0.5)хВ2680(+/-1)мм

Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового двух-пазового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. В месте стыка экрана с полом используется напольный профиль.  Для углового соединения экрана используется угловой двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран имеет двойное заполнение. Нижний проем экрана заполняется в соответствии с дизайн-проектом глухими панелями из высококачественной ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) с 2-х сторонним меламиновым гидростойким, ударопрочным и термостойким покрытием. Цвет ЛДСП – RAL7042. Панели устанавливаются в паз профиля через окантовочный профиль. Верхний проем экрана заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 8мм путем их установки в паз профиля. Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	3.Экран стандарт. Артикул: ЭЗП8-45(или эквивалент)
Размеры: Д2000(+/-1)хШ45(+/-0.5)хВ480(+/-1)мм

Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. В месте стыка экрана с дверной коробкой используется   двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран заполняется   в соответствии с дизайн-проектом сотовой плитой из прозрачного поликарбоната толщиной 8мм путем их установки в паз профиля. Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	4.Дверь распашная  ГОСТ 23747-88. Артикул: ДА2ДП16/8-45(или эквивалент)
Размеры: Д2000(+/-1)хШ45(+/-0.5)хВ2155(+/-1)мм

Технические характеристики двери:

Коробка двери выполнена из  алюминиевого  профиля, с поперечным сечением 38мм. коробка соединяется через специальный угловой соединитель с поперечным сечением 33мм. Крепление соединителя производится через резьбовые соединения с помощью винтов М6х12. Сама коробка крепится к экранам через специальные соединительные профиля. Рама двери выполнена из  алюминиевого  профиля, с поперечным сечением 45мм. Рама двери собирается на замках, которые фиксируются на двух отверстиях, выполненных в стенке профиля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид двери. Номинальные зазоры между коробкой и дверью составляют: 4мм со стороны петель, 8мм между полом и дверью и 5мм по остальным сторонам. Перед установкой двери в проем к двери крепятся верхние части петель винтами М6. Нижние части петель (с запрессованными осями) заводятся в пазы профиля дверной коробки и закрепляются в нужном положении винтами М6. Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Створки дверей имеет двойное заполнение. Нижние проемы створок двери заполняются глухими панелями из высококачественной ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) с 2-х сторонним меламиновым гидростойким, ударопрочным и термостойким покрытием. Цвет ЛДСП –RAL7042. Панели устанавливаются в паз профиля через окантовочный профиль. Верхние проемы створок двери заполняются сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 8мм путем их установки в паз профиля. Дверь оборудуется ручкой-замком и устройствами для фиксации створок дверей. Все  детали двери должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	5.Экран стандарт. Артикул: ЭЗП4-45(или эквивалент)           

Размеры: 1000(+|-1)х45(+|-0.5)х590(+|-1)мм 
Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана.  Для углового соединения экрана используется двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 4мм путем их установки в проем экрана через установочный профиль из жесткого ПВХ в паре с уплотнителем из мягкого ПВХ.   Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	6.Экран стандарт. Артикул: ЭЗП4-45(или эквивалент)           

Размеры: 900(+/-1)х45(+/-0.5)х900(+/-1)мм 
Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. Для углового соединения экрана используется двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 4мм путем их установки в проем экрана через установочный профиль из жесткого ПВХ в паре с уплотнителем из мягкого ПВХ.   Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	7.Экран стандарт.  Артикул: ЭЗП4-45(или эквивалент)           

Размеры: 1000(+/-1)х45(+/-0.5)х900(+/-1)мм 
Технические характеристики экрана:

Каркас экрана  выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. Для углового соединения экрана используется двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 4мм путем их установки в проем экрана через установочный профиль из жесткого ПВХ в паре с уплотнителем из мягкого ПВХ.   Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	8.Экран стандарт. Артикул: ЭЗП4-45(или эквивалент)           

Размеры: 2000(+/-1)х45(+/-0.5)х900(+/-1)мм 
Технические характеристики экрана:

Каркас экрана выполнен из алюминиевого базового профиля, с поперечным сечением 45мм. DIN 1748, ГОСТ 22233-2001. Ригель крепится к стойке замком, который фиксируется на двух отверстиях, выполненных в стенке ригеля под пазами. При этом отверстия для фиксации замка располагаются в невидимой зоне, что улучшает вид экрана. Для углового соединения экрана используется двух-пазовый профиль.  Для покрытия алюминиевых профилей используется порошковая краска RAL7042 (качество поверхности соответствует группе Е1 DIN 17611). Экран заполняется в соответствии с дизайн-проектом сотовыми плитами из прозрачного поликарбоната толщиной 4мм путем их установки в проем экрана через установочный профиль из жесткого ПВХ в паре с уплотнителем из мягкого ПВХ.   Все  детали экрана должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям ГОСТ 16371-93(п.3.5) и обеспечивающим сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Толщина заполнения из поликарбоната – 4, 8(+/-0.1)мм.
2. Толщина заполнения из ЛДСП – 16(+/-0.5) мм.
3. Сечение алюминиевого профиля – 45(+/-0.5)х45(+/-0.5) мм.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии со СНиП 2.01.07-85

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с ГОСТ 23616-79, ГОСТ 30971-2002, СНиП 3.03.01-87

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с ГОСТ 12085-88, ГОСТ 10905-80, ГОСТ 2789-73, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 12172-74, ГОСТ 25979-83.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	1. Покрытие поверхностей древесностружечной плиты однородное, неблестящее (матовое), стойкое к механическим повреждениям.
2. Покрытие поверхностей алюминиевых профилей порошковой краской  однородное, не имеющее просветов.
3. Поверхность поликарбоната  без механических и прочих повреждений.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Требования отсутствуют.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования отсутствуют.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Требования отсутствуют.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке по ГОСТ 14192-77

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка на каждое изделие в соответствии с ГОСТ 8828-75. Упаковка на группу изделий в соответствии с  ГОСТ 8273-75.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней со дня поставки оборудования (подписания накладной по форме ТОРГ-12) службами заказчика будет осуществлена приемка оборудования.

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, счет-фактуру, инструкции по эксплуатации, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке.

	


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции при транспортировке не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком на основании акта входного контроля. 

 Транспортировка допускается любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения устанавливаются в соответствии с ГОСТ 15.150.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии на изделие должны быть не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования к ремонтопригодности по ТУ 1811-005-04001597-96.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Изделия  поставляются  в собранном виде или собраны и установлены на указанном месте.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности по ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификата соответствия продукции, выданного фирмой-производителем
	 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования отсутствуют.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
1. Экран ЭЗДП16/8-45 (или эквивалент)       1000х45х2680 – 10 шт.
2. Экран ЭЗДП16/8-45  (или эквивалент)       900х45х2680  –  1 шт.
3. Экран ЭЗП8-45 (или эквивалент)                2000х45х480   -   1 шт.
4. Дверь ДА2ДП16/8-45 (или эквивалент)      2000х45х2155 –  1 шт.
5. Экран ЭЗП4-45 (или эквивалент)                1000х45х590    -  8 шт.
6. Экран ЭЗП4-45  (или эквивалент)                900х45х900      -1 шт.
7. Экран ЭЗП4-45   (или эквивалент)               1000х45х900     - 2 шт.
8. Экран ЭЗП4-45    (или эквивалент)              2000х45х900     - 1 шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все сопроводительные документы должны быть представлены в печатном виде на русском языке. 


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования отсутствуют.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% оплата в течение 10 банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


