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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку компьютерного оборудования.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  компьютерного оборудования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1.

	Корпус RMC-4S-0-2-R или эквивалент

	Должен быть 19" 4U, глубина не более 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", дисковые отсеки: 3x5.25" + 1x3.5" (внешние), 2x3.5" + опционально 2x3.5" (внутренние), охлаждение: 2x 92x92x25 (FAN-9025) + опционально 2x 60x60x38 (FAN-6038 + FAN Guard 6см), наличие двух отверстий для DB-9, черный, AIC.
	12 месяца


	300


	шт.


	2.
	Блок питания Zippy (EMACS) MRW-6420P (EPS 420W) или эквивалент
	PS/2 Блок питания EMACS должен быть не менее 420Вт (2х420Вт, MRW-6420P-R) с резервированием (1+1), EPS12V, активный PFC, размеры: 185х150х86мм; входное напряжение: ~90B~264B; максимальная сила тока: +5В=35А, +12В=30А, +3.3В=25А; защиты: от перегрузки по мощности 110%-160%, от повышенного напряжения, от короткого замыкания, от повышенного тока, от пробоя по напряжению, краткосрочно выдерживает превышение мощности на 50% выше номинальной.
	12 месяца


	300


	шт.



	3.
	Блок питания Zippy (EMACS) PSM-6600P (EPS 600W) или эквивалент
	Блок питания EMACS должен быть не менее 600Вт, EPS12V, активный PFC, размеры: 160х150х86мм (размер фиксированный и не может быть изменен) ; входное напряжение: ~90B~264B; максимальная сила тока: +5В=30А, +12В=20А, +3.3В=30А; защиты: от перегрузки по мощности 110%-160%, от повышенного напряжения, от короткого замыкания, от пробоя по напряжению
	12 месяца


	200
	шт.

	4.
	Вентилятор SUNON KDE1206PTV1 (AIC FAN 6025) или эквивалент
	Должен быть 60x60x25мм не менее 4'500 об/мин (23.5CFM, 33.5dB) для вывода воздуха из корпусов серий 3F, 3L, 3N, 3Q, 3S, 4A, 4D, 4E, 4F, 4L, 4S, 5E, 5L, 5S, (Sunon KDE1206PTV1/KD1206PTS1), AIC.
	12 месяцев
	400
	шт.

	5.
	Вентилятор корпусной SUNON PMD1206PMB1-A (AIC FAN 603) или эквивалент
	Должен быть 60x60x38мм (размер фиксированный и не может быть изменен) не менее 8'000 об/мин (56.5CFM, 56dB) для вывода воздуха из корпусов серий 2G-QK8, 2G-T82, 3F, 3N, 3Q, 3S, 4A, 4D, 4F, 4Q, 5D, 5E, 5L, 5Q, 5S, 8E, RSA3E (Sunon PMD1206PMB1-A), AIC
	12 месяцев
	400
	шт.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Оригинальная упаковка. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
       7. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции
       Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 13 недель с момента подписания договора.
       9. Дополнительные условия 

       Поставщик может поставить эквивалент, но до подписания договора должен согласовать изменение проектной документации и ТУ с ВП и провести типовые испытания за свой счет, не меняя сроков поставки.
Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.
