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Подольск, 2013 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку выносной приставки для измерения зеркального коэффициента
с аксессуарами

ОКВЭД  33.40
ОКДП     3321010

Назначение: расширение возможностей имеющегося оборудования – прецизионного спектрофотометра Lambda 950 за счёт установки выносной приставки для измерения зеркального коэффициента с аксессуарами.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Спецификация представлена в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Примечание

	1
	Приставка зеркального отражения для измерений образцов вне кюветного отделения
	1
	Приставка должна позволять выполнять измерения зеркального отражения в относительном режиме под углом 7,5, 30 и 45. Минимальный размер измеряемого образца не должен превышать 5 мм. Рабочий спектральный диапазон – не менее 200-2500 нм

	2
	Интерфейс для подключения оптоволоконных кабелей к приставке зеркального отражения
	1
	

	3
	Оптоволоконный кабель, позволяющий выполнять измерения в спектральном диапазоне 250-900 нм,
длиной не менее 2 метров
	2
	Оптоволоконный кабель должен быть совместим с системой ввода/вывода излучения спектрофотометра Lambda 950

	4
	Оптоволоконный кабель, позволяющий выполнять измерения в спектральном диапазоне 400-2400 нм,
длиной не менее 2 метров
	2
	Оптоволоконный кабель должен быть совместим с системой ввода/вывода излучения спектрофотометра Lambda 950



2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик вместе с товаром предоставляет паспорт в бумажном виде.



3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Гарантийный срок на предлагаемый товар должен быть не менее 12 месяцев.

4 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка и маркировка поставляемого Товара международным стандартам упаковки.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), выпуска не ранее 2013 года, и полностью совместимым с имеющимся у Заказчика прецизионным УФ/Вид./БлИК-спектрофотометром Lambda 950 и ПО UV WinLab.
Не допускается поставка выставочных образцов.



