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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по погрузке, транспортированию, кондиционированию и хранению твердых радиоактивных отходов (ТРО) до передачи их национальному оператору
том 2 «техническая часть»

г. Саров 
2015г.
Техническое задание
на оказание услуг по погрузке, транспортированию, кондиционированию и хранению твердых радиоактивных отходов (ТРО) до передачи их национальному оператору».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки

	
	Оказание услуг по погрузке, транспортированию, кондиционированию и хранению твердых радиоактивных отходов (ТРО) до передачи их национальному оператору:
	
	
	

	1 этап
	Погрузка, транспортирование твердых радиоактивных отходов (ТРО)
	кг
	70
	с  01.07.2015г. по 31.08.2015г.

	2 этап
	Кондиционирование твердых радиоактивных отходов (ТРО)
	кг
	70
	с  01.09.2015г. по 30.11.2015г.

	3 этап
	Хранение твердых радиоактивных отходов (ТРО) до передачи их национальному оператору
	кг
	70
	с  01.12.2015г. по 01.12.2020г.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее ___ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Погрузка ТРО, находящихся на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  в сертифицированные контейнеры, типа УКТМ, осуществляется исполнителем.  

ТРО упакованы заказчиком в несертифицированные контейнера с размерами:  

диаметр крышки контейнеров – 375 мм, диаметр корпуса контейнеров – 325 мм, высота контейнеров – 350 мм, толщина стенки контейнеров – 5мм. Вес нетто одного контейнера – 30 кг. Вес брутто: 1-го контейнера – 41 кг, 2-го контейнера – 52 кг, 3-го контейнера – 42 кг и 4-го контейнера – 55 кг.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Краткая характеристика отходов

1. Категория отходов: среднеактивные.

2. Агрегатное состояние: твердые радиоактивные отходы.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу с приложением счета-фактуры.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	1.Погрузка ТРО, находящихся на территории ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” в сертифицированные контейнеры, типа (УКТМ), поставщика услуг.

2. Транспортирование ТРО к месту их временного хранения.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение ТРО на пункте хранения поставщика услуг.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	 

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Работы по оказанию услуги должны соответствовать требованиям ОСПОРБ-99/2010, НРБ-99/2009, СанПин 2.6.1 1281-03, СПОРО-2002, НП-053-04, СП 2.6.6.1168-02, НП-067-11.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Контроль осуществляется отделением РБиООС РФЯЦ-ВНИИЭФ

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


Исп. Муругов Роман Викторович 
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