	[image: image1.wmf] 


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени А.И. Лейпунского


Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 

Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001
15.10.2013 № 224/67-03/13-361 ОЗЦЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку лабораторной мебели
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 
Начальник ОМТС  __________________________А.П. Саутин

«____»______________ 2013 г.

Начальник ЦОиСЗД ______________________И.В. Минаев

«____»____________ 2013 г
2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН







1
СОДЕРЖАНИЕ










2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА






3
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ








5

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ









7

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН






8
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН





17
5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН








24
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)





24
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)





27
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)






29
ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА








30
ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ






37
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик, являющийся Организатором запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16, факс (48439) 9-49-30, imartinova@ippe.ru;

Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru.
3. Предмет договора: поставка лабораторной мебели для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Состав и объем товара/работ/услуг: в соответствии с технической частью документации. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Калужская обл., г.        Обнинск, пл.Бондаренко, 1.
5.  Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:

Запрос цен проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 724 534, 00 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек) рубля, включая НДС. 
В стоимость товара включены расходы на сборку, тару, упаковку, доставку, приемку товара на территории Покупателя в г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
7. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru и определяется правилами данной электронной торговой площадки.

8. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: не предусмотрено.

9. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10:00 (время московское) «21» октября 2013 года. 

10. Место и дата проведения отборочной стадии: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание ГК, каб. 231 не позднее «01» ноября 2013 года.
11. Место и дата подведения итогов запроса цен: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание ГК, каб. 231 не позднее «01» ноября 2013 года.
12. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней.
13. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется 

14. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

15. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
16. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.
Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен .

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика [в отношении каждого лота] указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.

2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен [в отношении лота], иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.6. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях:

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

б) получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 22 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.7. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.16, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.8. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] на официальном сайте и на ЭТП.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

3.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

3.3. [Участник запроса цен вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса цен планирует принять участие в запросе цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Заявка на участие в запросе цен [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 5, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту].

3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен [в отношении какого-либо лота], вправе отозвать (изменить) свою заявку на участие в запросе цен [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту]. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен [в отношении лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту].

3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.). 
3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате

(предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.

3.13. Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота запроса цен]. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту] такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок [в отношении данного лота] поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок [по данному лоту], о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок [по данному лоту] должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок [в отношении каждого лота] на 4 (четыре) рабочих дня.

3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

а) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
б) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

в) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

3.18. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.19. Закупочная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота], по следующим основаниям:

а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;

б) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

в) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

г) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.

3.20. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен.

Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен.

3.21. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.

3.22. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.23. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.
3.24. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней тогда его предложение [в отношении данного лота], остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.25. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] остается действующим с ранее объявленной ценой.

3.26. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.27. Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

3.28. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.29. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

а) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

б) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

в) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

г) принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

д) отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

3.30. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.29.

3.31. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

а) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора,

б) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.32. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.33. В случае принятия решения о заключении договора [в отношении лота], заказчик в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.32, 3.43, 3.44, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

3.34. [Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

3.35. Договор [в отношении каждого лота] с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44 будет заключен в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.36. Победитель запроса цен после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 11.4 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период.

При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса цен.

3.37. В случае непредставления победителем запроса цен документов в соответствие с пунктом 3.36 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 11.4 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

3.38. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 3.37 заказчик вправе заключить договор с другим участником запроса цен, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

3.39. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.40. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор.

[Для заказчиков первой группы] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке на участие в запросе цен победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.
3.41. Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту ) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

3.42. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

а) в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

б) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11.2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

3.43. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.42, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

3.44. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.45. Победитель запроса цен [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.33;

в) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.
3.46. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.47.  [Для заказчиков первой группы] В случае уклонения победителя запроса цен [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

[для заказчиков второй группы] В случае уклонения победителя запроса цен [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) направить в порядке и сроки, установленные распорядительными документами Госкорпорации «Росатом», предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

3.48.  [Для заказчиков первой группы] Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник запроса цен:

- будучи признанным победителем запроса цен [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

-  будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, уклонился от заключения договора;

-  будучи победителем запроса цен или участником запроса цен [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

б) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

[Для заказчиков второй группы] Сведения об участнике запроса цен, по решению заказчика, будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник запроса цен:

-  предоставил в своей заявке на участие в запросе цен заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в запросе цен, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен;

-  будучи признанным победителем запроса цен [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, уклонился от заключения договора;

-  будучи победителем запроса цен или участником запроса цен [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в закупочной документации;

б) если участник запроса цен, с которым по результатам запроса цен заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;

в) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

3.49. В случае, если указано в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

а) обязательства по возврату аванса;

б) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

в) исполнение гарантийных обязательств, в одной или нескольких из следующих форм:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) поручительство;

в) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.50. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется

предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.51. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

3.52. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.53. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

3.54. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.53 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

3.55. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

-  для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

3.56. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.57. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32 и 3.46, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем [работ]
	Право заключения договора на: поставку лабораторной мебели для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Состав и объем: в соответствии с технической частью документации. 

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П.

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ 

Место выполнения работ 

Условия оплаты 
	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: до 25 декабря 2013г. Возможна досрочная поставка. 
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: Калужская обл., г.Обнинск, пл.Бондаренко, 1.
Безналичная форма оплаты в размере 100% в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара на основании выставленного счета. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).

Место нахождения: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1. 
Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.


	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).

Место нахождения: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1. 
Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.
Контактное лицо по вопросам проведения процедур закупок: Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru 

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	1 724 534, 00 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек) рубля, включая НДС. 
В стоимость товара включены расходы на сборку, тару, упаковку, доставку, приемку товара на территории Покупателя в г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
11.2. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);
11.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
11.4. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
11.5. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Части 3 «Техническая часть».

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно пункту 3.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
13.7. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен;
13.8. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1);

2) анкета (раздел 5, Форма 2) 
3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

4) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее:

­
описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

­
указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

­
указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

­
описание комплектации предлагаемого товара;

­
указание количества предлагаемого товара.

	5) 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	не возможна 



	6) 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru,
до 10:00 часов (время московское) «21» октября 2013 года.


	7) 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1 Здание ГК, каб. 231,

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «01» ноября 2013 года.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «01» ноября 2013 года. 

	8) 
	Оценка заявок на участие в запросе цен
	В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	9) 
	Срок заключения договора:


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 7 (семи) дней со дня направления указанного договора. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.

	10) 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	не требуется


	11) 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	не требуется


	12) 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен. Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	13) 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП A-K-D на сайте www.a-k-d.ru, запрос цен № ______________ , документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью 2 «Проект договора» документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение».
	№

п/п
	Наименование

[товара, работ, услуг]
	Количество [товара, работ, услуг]
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена всего, руб. без НДС
	Цена всего, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет:

_________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ,услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________________;

Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________;

Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- [участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие,9 месяцев).];

[указывается, в случае наличия требования согласно пунктам 11.2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»]  

- против ___________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ___________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен;

б) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора [указать срок предоставления подтверждающих документов] документы, указанные в пункте 3.36 документации и проекте договора (часть 2 документации по запросу цен), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

       Мы, __________________________________________________ осведомлены и согласны с 

 
                         (наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате.  

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Заявка на участие в запросе цен должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.5, 3.6.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с [для закупок товаров]
· наименование головного разработчика (в соответствии с Р 50-605-80-93), головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;

· указание количества товаров.

·  [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса предложений»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

6. Участник запроса цен в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования. При этом желательно, чтобы участник запроса цен в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) в соответствии с приведенной формой:
	№ п.п.
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара предлагаемые участником 
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ЧАСТЬ 1.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

г. Обнинск






                                     ._____._____.2013г.

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице финансового директора Лебезова Андрея Александровича, действующего на основании доверенности от 26.07.2013 года № 224/02.01-07/565, с одной стороны, и  ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса цен на основании «Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен» от ._______._______.2013 № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, произвести демонтаж и монтаж лабораторной мебели в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту «Товар»), а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ________________________________ 








(сумма цифрами и прописью)

в т.ч. НДС ________% ______________________________________________________________.






(сумма цифрами и прописью)
2.2. Цена Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. В стоимость Товара включены расходы на сборку, тару, упаковку, доставку, приемку товара на территории Покупателя в г. Обнинске, пл. Бондаренко,1, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
2.3. Финансирование по Договору осуществляется из собственных средств ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

2.4. Поставщик выставляет Покупателю счет, в котором указывается номенклатура, количество и цена Товара, согласно заказу последнего.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.5.1. Оплата 100% в течение 10 рабочих дней с даты подписания Покупателем Акта сдачи-приемки Товара.

2.5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме до 25.12.2013 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

3.2.  Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Обнинск, пл.Бондаренко, д.1.

3.3. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в г. Обнинске. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке.

3.4. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. 

3.5. Поставщик производит демонтаж и монтаж лабораторной мебели на территории Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки Товара.

Поставщик обязан выполнять все предусмотренные настоящим Договором работы по сборке лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным,  не восстановленным. Оборудование, пластмассовые элементы, деревянные элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид. 

4.2.Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков поставки заказанного товара,  а также сроков проведения сборки Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день  просрочки.

5.3. Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия на проданные изделия подразумевает  под собой бесплатный ремонт либо замену  в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.  Основанием для принятия Товара в ремонт является документ, подтверждающий факт покупки данного  Товара у Поставщика.

6.2. Гарантийное обслуживание осуществляется до окончания срока  гарантийной наработки в течении не более 2-х дней после обращения.

6.3. Гарантия не распространяется  на следующий Товар: изделия, не имеющие маркировки, изделия с механическими, термическими, экстремальными электрическими повреждениями, изделия со следами небрежной эксплуатации.

6.4. Доставка на гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет Поставщика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения.

7.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору любыми средствами связи.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

8.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области. 

8.4. В случае, расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

9.3. Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае однократного нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 10 (десять) дней, при этом Поставщик обязан оплатить пени, начисляемые  согласно п. 5.2. настоящего Договора до даты его расторжения, а также возместить убытки, причиненные его прекращением. 

Уведомление об одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора направляется по почте по месту нахождения Поставщика. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.3.Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4.Проход сотрудников Поставщика на режимные территории Покупателя и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» N 5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года N 63 и нормативными актами Покупателя о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Поставщика по решению Покупателя предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» № 63 от 06.02.2010г.

Порядок движение материальных ценностей через КПП Покупателя определяется нормативными требованиями Покупателя.

10.5.Поставщик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам

10.6.Персонал Поставщика при выполнении демонтажа и монтажа лабораторной мебели обязан:

· выполнять требования охраны  труда  на  территории  и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору; 

· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с персоналом «Исполнителя»  на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

10.7.Неотъемлемой частью настоящего Договора является спецификация (Приложение № 1).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     «ПОКУПАТЕЛЬ»                                                                      «ПОСТАВЩИК»

	ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	
	

	249033 г.Обнинск, Калужской обл.
	
	

	пл.Бондаренко, 1
	
	

	ИНН/КПП 4025024829/402501001
	
	

	р/с 40502810900460000564
	
	

	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуга
	
	

	к/с 30101810600000000798
	
	

	БИК 042908798
	
	

	ОГРН 1024000937652 ОКВЭД 73.10
	
	

	ОКПО 08624390, ОКОНХ 95120 
	
	

	Тел. (48439) 9-82-39, 9-50-07
	
	

	Факс (48439) 9-49-30
	
	


ПОДПИСЬ                                                                                                  ПОДПИСЬ

________________________




___________________________


М.П.



                                                                             М.П.






Приложение № 1

                                                                                                                                                             к Договору

Спецификация 
на демонтаж и монтаж лабораторной мебели 
____________________________________________
для нужд  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	№
	Товар
	  Краткие технические характеристики мебели
	Кол-во (шт.)

	1
	Шкаф вытяжной для нагревательных печей с керамической столешницей 
	· экран триплекс на противовесах
	1

	2
	 Шкаф вытяжной модульный с водой


	· Химическистойкий, стеклопластиковый купол
	1

	3 

          
	Тумба подкатная с 3-мя ящиками 
	· Металлическая
	3

	4
	Тумба подкатная 
	· Дверь должна быть слева

	2

	5
	Стол-мойка со столешницей
	· Одинарная, металлическая

· Глубина – 300мм из полипропилена


	1

	6
	Сушилка для посуды
	· Материал-полипропилен

· 72 штыря с креплением к столу-мойке

· Брызгозащитный экран


	1

	7
	Тележка технологическая
	· 1000х500х750

· Наличие 2 брызгозащитных электрических розетки с заземлением


	1

	8
	Стол пристенный химический
	· Металлический 

· Керамическая столешница
	4

	9
	Шкаф для посуды 
	· Металлический

· Верхние дверцы - стекло

· Нижние дверцы - металл
	5

	10
	Шкаф вытяжной модульный с водой 
	· Химичестойкий

· Стеклопластиковый купол
	1

	11
	Стол для титрования
	· Металлический

· Наличие столешницы
	1

	12
	Стол-тумба подкатная
	· Металлическая

· Две дверки с полой
	1

	13
	Шкаф для реактивов
	· Металлический


	1

	14
	Сушилка для посуды
	· Полипропилен

· 72 штыря
	1

	15
	Стол пристенный химический 
	· Металлический

· Керамическая столешница
	1

	16
	Тумба подкатная с 5 ящиками
	· Металлическая
	1

	17
	Стол лабораторный
	· Высокий металлический с ящиками и розетками
	1

	18
	Стол пристенный
	· Физический металлический
	1

	19
	Шкаф вытяжной модульный
	· Керамическая столешница без воды

· Химическистойкий

· Стеклопластиковый купол
	1

	20
	Стол островной
	· Физический металлический

· Наличие столешницы
	2

	21
	Дополнительная полка к островному столу
	· 1200х300х400
	2

	22
	Металлическая полка
	· Сдвижные стекла для островного стола

· 1200х300х350
	2

	23
	Стол для весов
	· Гранит

· Высокий
	1

	24
	Шкаф вытяжной 
	· Модульный

· 2 мойки глубиной 300мм из полипропилена
	1

	25
	Тумба подставная
	· Металлическая

· 3 выдвижных ящика
	1

	26
	Стол лабораторный
	· Высокий металлический без ящиков и розеток
	1

	27
	Стол-тумба
	· Лабораторный металлический на 3-х створчатой тумбе
	1


Поставляемый товар должен быть новым,  не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Покупатель                                                                                           Поставщик

_____________                                                                          ______________

    МП                                                                                                     МП

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка лабораторной мебели
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ
	Комплектность
	Ед-ца измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Рабочее место химика № 1:


	Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.


	
	25.12.2013
	Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	1. Шкаф вытяжной для нагревательных печей

	Шкаф вытяжной для нагревательных печей 1500ШВнп-ст с экраном триплекс на противовесах.
Габаритные размеры:

Внешние габариты вытяжного бокса:

- длина 1500 мм;

- глубина –   950  мм;

- высота –   2200  мм (до вытяжного фланца), 2500 мм. с поднятым экраном.

Внутренние габариты вытяжного бокса:

- длина – 1400 мм;

- глубина – 900  мм;

- высота –   1300 мм.

Рабочий бокс:

Каркас шкафа должен иметь возможность регулировки внутренней ширины вытяжной камеры в диапазоне не менее +/- 16 мм.

Рабочая поверхность - монолитная лабораторная керамика KS-12 или аналог.  Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет должен быть светло-бежевый, глянцевый. Производство – Италия или аналог. Рабочая поверхность должна находиться на высоте 900 мм от уровня пола.

Направляющие стойки должны быть из  металлический профиля шириной 50 мм.

Боковые металлические стенки шкафа должны быть двойные и  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Противовесы должны располагаться в боковых стенках шкафа. Наклонный защитный экран должен быть изготовлен из стекла Triplex, отличаться от обычного стекла тем, что состоит из нескольких частей и покрывается ударопрочной плёнкой. Экран должен уравновешиваться  системой противовесов, которая позволяет плавно изменять высоту защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте от 0 мм до 670 мм.

Система противовесов должна размещаться в боковых стойках вытяжного шкафа и легко обслуживается. Она должна быть связана с подвижной частью экрана металлическим тросом в поливинилхлоридной оболочке.

Внутренние стенки, верхняя панель вытяжного шкафа и воздухозаборник должны быть  изготовлены из металла. Воздухозаборник должен обеспечивать вытяжку из двух зон вытяжной камеры (тяжелые и легкие газы).

Расход воздуха в куб. м./час: 1000 – 1100. 

На верхней части шкафа должны быть расположены:
Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный двухламповый, мощность – 36 Вт, светильник должен быть расположен вне зоны воздействия агрессивных сред. Уровень освещенности рабочей поверхности должен быть не менее 500 Люкс.
Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм.для подключения к вытяжной системе.

Рамное основание:

В основании шкафа должна быть металлическая рама.

На сервисной панели  должны быть расположены: выключатель освещения; 

Два автомата защиты сети для аварийного отключения питания 16А; 

Две брызгозащищенные розетки с заземлением с крышкой (IP20; 3,5 кВт).

Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровности пола при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 60 мм.и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют должны иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.

На задней части рамы должна располагаться распределительная коробка, с помощью которой должно производиться подключение электропитания к шкафу.

Материалы, технологии.

Каркас рамного основания должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 60х30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Для внешней и внутренней обшивки должен применяться холоднокатаный металлопрокат толщиной не менее 1 мм. В каркасе шкафа не допускается использование деталей из алюминия.

Все металлические изделия, используемые в производстве вытяжной шкаф должны подвергаются предварительной многостадийной обработке: 1. Пескоструйная обработка 2. Электрогальванизация 3. Сушка 4. Нанесение грунтовки  5. Рабочий бокс должен быть окрашен белым цветом RAL 9016, рамное основание должно быть окрашено синим глянцевым цветом RAL 5010 порошковой краской производства фирмы Tikkurila (Финляндия) на основе эпоксидных смол или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

Розетки, выключатели и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. 
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	2.Шкаф вытяжной модульный с водой 

	Шкаф вытяжной 1200ШВМдв-ХС модульный со столешницей – Durcon или аналог, с подводом воды, с химическистойким стеклопластиковым куполом или аналог.
Габаритные размеры:

Внешние габариты вытяжного бокса:

- длина –   1300 мм;

- глубина –   750  мм;
- высота –   2350  мм (до вытяжного фланца), 2600 мм с поднятым экраном.

Внутренние габариты вытяжного бокса:

- длина – 1200 мм;

- глубина – 600  мм;

- высота –   1300 мм.

Рабочий бокс:

Каркас шкафа должен иметь возможность регулировки внутренней ширины вытяжной камеры в диапазоне не менее +/- 16 мм.

Рабочая поверхность
Рабочая поверхность должна быть из эпоксидного композита Durcon или аналог светло-серого цвета (пр-ва США) или аналога, толщиной 19/24 мм с бортиком по переднему краю. Рабочая поверхность должна отличатся высокой кислотостойкостью, очень низкой влагоемкостью, не реагировать на воздействие высоких температур (свыше 1 000 град.), не иметь пористости, не расслаиваться, не окрашиваться красителями. Столешницы должны быть с бортиком или без. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Рабочая поверхность должна находиться на высоте 900 мм  от уровня пола.

Направляющие стойки должны быть из металлического профиля шириной 110 мм.

Защитный экран должен состоять из двух частей подвижной/неподвижной и изготавливается из алюминиевого профиля, в который устанавливается стекло Triplex или аналог, имеющую покрытие из ударопрочной пленки или аналог толщиной 5 мм. Подвижная часть экрана должна уравновешивается системой противовесов, которая должна позволять плавно изменять высоту защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте от 0 мм до 800 мм. Система противовесов должна быть размещена в задних стойках вытяжного шкафа и легко обслуживаться. Она связана с подвижной частью экрана металлическим тросом в поливинилхлоридной оболочке.

Боковые металлические стенки шкафа должны быть двойные и  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. В вытяжной  камере шкафа должен быть установлен купол из цельнолитого  стеклопластика без швов и стыков, для работы с кислотами и щелочами в предельных концентрациях, а также с их парами при высоких температурах. Не допускается использовать купол из полипропилена и ПВХ, которые теряют свои свойства и форму при температуре 70 °С.

Внутренние стенки, верхняя панель вытяжного шкафа и воздухозаборник должны быть  изготовлены из металла. Воздухозаборник должен обеспечивать вытяжку из двух зон вытяжной камеры (тяжелые и легкие газы).

Расход воздуха в куб. м./час: 800-900
На верхней части шкафа  должны быть расположены:

- Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65) двухламповый, мощность – 36 Вт, светильник должен быть расположен вне зоны воздействия агрессивных сред. Уровень освещенности рабочей поверхности должен быть не менее 500 Люкс.

- Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе;

Вытяжной шкаф должен комплектоваться сливной раковиной внутренними размерами LxDxH, мм: 250x100x150, сливным сифоном из антикоррозийного полипропилена, краном для воды с гибкими подводками фирмы TOF (Италия) или аналог в химически стойком исполнении, гибкой подводкой и дистанционным управлением с передней панели (возможность регулирования расхода воды при закрытом боксе).

Сливная раковина устанавливается из материала DURCON или аналога. 

Рамное основание:

В основании шкафа должна находиться интегрированная металлическая тумба, состоящая из двух отделений. Тумба должна быть оснащена вытяжной системой (предусмотрены пять технологических отверстий диаметром 15 мм.): проходящий по задней стенке вытяжного шкафа металлический короб шириной 240 мм должен соединять фланец тумбы с фланцем вытяжного шкафа для подключения его к вытяжной системе. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена размером 400 х 260 х 60 мм. Каждое отделение тумбы комплектуется одной съёмной металлической полкой.

ДВЕРИ:

1200ШВМ -  Две двери размером: 620 х 620 мм.

Глубина тумбы не менее 600 мм.

На сервисной панели  вытяжного шкафа должны быть расположены: Выключатель освещения; Два автомата защиты сети для аварийного отключения питания 16А; Две брызгозащищенные розетки с заземлением с крышкой (IP20; 3,5 кВт).

Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровности пола при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 60 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.

На задней части тумбы должна быть расположена распределительная коробка, с помощью которой производиться подключение электропитания к шкафу.

Материалы, технологии.

Каркас рабочего бокса и рамного основания (тумбы) должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 30х30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Для внешней и внутренней обшивки шкафа и рамного основания (тумбы) должен применяться холоднокатаный металлопрокат толщиной не менее 1 мм. Двери тумбы и полки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. В каркасе шкафа не допускается использование деталей из алюминия.

Все металлические изделия, используемые в производстве, должны подвергаться предварительной многостадийной обработке: 1. Пескоструйная обработка, 2. Электрогальванизация, 3. Сушка, 4. Нанесение грунтовки, 5. Окрашивание порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) на основе эпоксидных смол или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

Дверные петли регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены  П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. На подъемном экране вытяжного шкафа должна быть установлена хромированная ручка длиной 1300 мм.

Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81
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	3.Тумба подкатная с 3 ящиками металлическая
	Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками 400ТЯ-3-М или аналог. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х2 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях П – образные хромированные ручки длиной 98 мм.  Ножки подкатных тумб должны иметь ролики диаметром 60 мм. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	4. Тумба подкатная с левой дверкой металлическая 

	Тумба подкатная с левой дверкой металлическая 400ТД-М или аналог. Тумба подкатная металлическая с дверкой. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х1,5 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Дверка должна иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм и запираться на замок. Тумба должна быть укомплектована полкой. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки подкатных тумб должны иметь имеют роликовую конструкцию. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	5.Стол-мойка одинарная 
металлическая 


	Стол-мойка одинарная металлическая (чаша гл. 300 мм из полипропилена, столешница – Wilsonart или аналог)  800СМОпп/w-М или аналог.
Стол-мойка одинарная металлическая. Размеры LxDxH, мм 800х600х900. Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х2мм, нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического листа толщиной 1 мм. Металл должен покрываться краской белого цвета. Одна дверь должна иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены  П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог. В комплекте должна быть гибкая подводка для воды и канализации, встроенная тумба цельнометаллическая, смеситель в химстойком исполнении фирмы TOF (Италия) или аналог.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналог, толщиной 16 мм. 
Рабочая поверхность должна быть химически стойкая (полиуретан-акриловая композиция), устойчивая к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы могут быть обработаны клееной кромкой PVC или ABS  2 мм. (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования или аналог. Цвет – Серый. 

Полипропиленовая чаша (по центру) глубиной 300 мм должна быть с интегрированным переливом, внутренний размер чаши 500 х 400 мм. В комплекте должна быть прямоугольная пробка и цепочка из полипропилена. Цвет – серый. 
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	6.Сушилка для посуды из полипропилена 72 штыря с креплением к столу-мойке, с брызгозащитным экраном  
	Сушилка Суш-4 для посуды из полипропилена с креплением к столу мойке, с брызгозащитным экраном или аналог. Должна иметь 72 штыря. Лоток для сбора жидкости и дренажное отверстие для её удаления. Размеры LxDxH, мм не менее 450х115х630. Цвет – Серый. Производство – Италия или аналог.

	
	
	шт.
	1
	
	

	
	7.Тележка технологическая ТТ-1-М

	Тележка технологическая ТТ-1-М или аналог. Размеры LxDxH, мм 1000х500х750. Основание должно быть из  разборного металлического каркаса, выполненного из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм, окрашенный химически-стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом, цвет белый RAL 9016, одна металлическая полка на высоте 120 мм., тележка установлена на ролики диаметром 60 мм. В комплекте должны быть 2 брызгозащищенные электрические розетки с заземлением. 
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	8. Стол пристенный химический металлический 

	Стол пристенный химический металлический с керамической столешницей 1500СПХк-М или аналог.
Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1500).

Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Столы должны комплектоваться надстольем. Размеры LxDxH, мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналог. Комплектация должна быть такой: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химстойкий пластик белого цвета, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС по 16А, люминесцентный светильник 15Вт, выключатель.

Комплект химического стола пристенного должен состоять из крана химическистойкого итальянской фирмы TOF (Италия) или аналог, сливная раковина выполненная в виде единой детали без швов и стыков из полипропилена, Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитной лабораторной керамикой KS-12 или аналога.

Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет – светло-бежевый. Производство – Италия или аналог.
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	9.Шкаф для посуды металлический
	Шкаф для посуды металлический (верх.дверцы - стекло, ниж. дверцы - металл) 800ШП-М или аналог. Шкаф для приборов и посуды металлический. Размеры LxDxH, мм 800х400х1830.  Шкаф должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф должен разделяться на нижнюю и верхнюю части. В верхней части должно быть 2 съёмных полки, в нижней - 1. Полки металлические. Всего должно быть 5 уровней хранения.  Верхние две двери должны быть из стекла, нижние две двери – из металла. Нижние дверцы с замком. Полки и двери должны быть усиленны ребром жёсткости по длине изделия. Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
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	2.
	Рабочее место химика № 2:


	Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	1. Шкаф вытяжной модульный с водой

	Шкаф вытяжной модульный, столешница – Durcon или аналог, с исполнении с водой,с химическистойким стеклопластиковым куполом 1200ШВМдв-ХС.

Габаритные размеры:

Внешние габариты вытяжного бокса:

- длина –   1300 мм;

- глубина –   750  мм;
- высота –   2350  мм (до вытяжного фланца), 2600 мм с поднятым экраном.

Внутренние габариты вытяжного бокса:

- длина – 1200 мм;

- глубина – 600  мм;

- высота –   1300 мм.

Рабочий бокс:

Каркас шкафа должен иметь возможность регулировки внутренней ширины вытяжной камеры в диапазоне не менее +/- 16 мм.

Рабочая поверхность
Рабочая поверхность должна быть из эпоксидного композита Durcon светло-серого цвета (пр-ва США) или аналога, толщиной 19/24 мм с бортиком по переднему краю. Рабочая поверхность должна отличатся высокой кислотостойкостью, очень низкой влагоемкостью, не реагировать на воздействие высоких температур (свыше 1 000 град.), не иметь пористости, не расслаиваться, не окрашиваться красителями. Столешницы должны быть с бортиком или без. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Рабочая поверхность должна находиться на высоте 900 мм  от уровня пола.

Направляющие стойки должны быть из металлического профиля шириной 110 мм.

Защитный экран должен состоять из двух частей подвижной/неподвижной и изготавливается из алюминиевого профиля, в который устанавливается стекло Triplex, имеющую покрытие из ударопрочной пленки или аналог толщиной 5 мм. Подвижная часть экрана должна уравновешивается системой противовесов, которая должна позволять плавно изменять высоту защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте от 0 мм до 800 мм. Система противовесов должна быть размещена в задних стойках вытяжного шкафа и легко обслуживаться. Она связана с подвижной частью экрана металлическим тросом в поливинилхлоридной оболочке.

Боковые металлические стенки шкафа должны быть двойные и  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. В вытяжной  камере шкафа должен быть установлен купол из цельнолитого  стеклопластика без швов и стыков, для работы с кислотами и щелочами в предельных концентрациях, а также с их парами при высоких температурах. Не допускается использовать купол из полипропилена и ПВХ, которые теряют свои свойства и форму при температуре 70 °С.

Внутренние стенки, верхняя панель вытяжного шкафа и воздухозаборник должны быть  изготовлены из металла. Воздухозаборник должен обеспечивать вытяжку из двух зон вытяжной камеры (тяжелые и легкие газы).

Расход воздуха в куб. м./час: 800-900
На верхней части шкафа  должны быть расположены:

- Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65) двухламповый, мощность – 36 Вт, светильник должен быть расположен вне зоны воздействия агрессивных сред. Уровень освещенности рабочей поверхности должен быть не менее 500 Люкс.

- Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе;

Вытяжной шкаф должен комплектоваться сливной раковиной внутренними размерами LxDxH, мм: 250x100x150, сливным сифоном из антикоррозийного полипропилена, краном для воды с гибкими подводками фирмы TOF (Италия) или аналог в химически стойком исполнении, гибкой подводкой и дистанционным управлением с передней панели (возможность регулирования расхода воды при закрытом боксе).

Сливная раковина устанавливается из материала DURCON или аналога. 

Рамное основание:

В основании шкафа должна находиться интегрированная металлическая тумба, состоящая из двух отделений. Тумба должна быть оснащена вытяжной системой (предусмотрены пять технологических отверстий диаметром 15 мм.): проходящий по задней стенке вытяжного шкафа металлический короб шириной 240 мм должен соединять фланец тумбы с фланцем вытяжного шкафа для подключения его к вытяжной системе. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена размером 400 х 260 х 60 мм. Каждое отделение тумбы комплектуется одной съёмной металлической полкой.

ДВЕРИ:

1200ШВМ -  Две двери размером: 620 х 620 мм.

Глубина тумбы 600 мм.

На сервисной панели  вытяжного шкафа должны быть расположены: Выключатель освещения; Два автомата защиты сети для аварийного отключения питания 16А; Две брызгозащищенные розетки с заземлением с крышкой (IP20; 3,5 кВт).

Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровности пола при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 60 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.

На задней части тумбы должна быть расположена распределительная коробка, с помощью которой производиться подключение электропитания к шкафу.

Материалы, технологии.

Каркас рабочего бокса и рамного основания (тумбы) должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 30х30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Для внешней и внутренней обшивки шкафа и рамного основания (тумбы) должен применяться холоднокатаный металлопрокат толщиной не менее 1 мм. Двери тумбы и полки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. В каркасе шкафа не допускается использование деталей из алюминия.

Все металлические изделия, используемые в производстве, должны подвергаться предварительной многостадийной обработке: 1. Пескоструйная обработка, 2. Электрогальванизация, 3. Сушка, 4. Нанесение грунтовки, 5. Окрашивание порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог на основе эпоксидных смол или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

Дверные петли регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены  П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. На подъемном экране вытяжного шкафа должна быть установлена хромированная ручка длиной 1300 мм.

Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	2. Стол для титрования 

	Стол для титрования металлический со столешницей  Wilsonart или аналог, 1500СТw-М или аналог.

Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1700).

Усиленный Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация должна быть такой: под столешницей выдвижной ящик на шариковых направляющих полного выдвижения во всю длину стола для хранения бюреток. Фасад ящика должен иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм, должны покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны изготавливаться из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу должны иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

На стол должен иметь титровальное надстолье. Размеры LxDxH, мм 1500х600х900. Каркас должен быть выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером 30х30х1,5 мм. Полка сверху титровального надстолья должна иметь бортики высотой 25 мм, изготовленные из листового металла. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016.  Комплектация: матовый экран, 4 люминесцентных светильника, выключатель, 2 брызгозащищенные электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети, дно полки - химическистойкий пластик Sloplast или аналог, толщиной 1 мм, белого цвета. 

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	3.Стол-тумба подкатная металлическая под стол для тирования

	Стол-тумба подкатная  металлическая с двумя дверками с полкой 1500 СТП-М или аналог.
Стол-тумба лабораторный металлический. Размеры LxDxH, мм 1300х530х800.  Каркас тумбы должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х2 мм, нерабочие поверхности изготовлены из металлического листа толщиной 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Две дверки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Тумба должна быть укомплектована металлической полкой. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки должны быть укомплектованы роликами диаметром 60 мм., иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналоги.
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	4. Шкаф для реактивов металлический 


	Шкаф для реактивов металлический 800ШР-М или аналог.

Размеры LxDxH, мм 800х400х1830.  Шкаф должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Металл должен быть покрыт химическистойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Шкаф должен разделяться на нижнюю и верхнюю части и закрываются на замок. В верхней части должны быть 2 съёмных полки, в нижней - 1. Всего должно быть 5 уровней хранения.  Четыре дверцы – металл. Ножки шкафов должны быть  укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу должны иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Шкаф должен иметь фланец 100 мм для подключения к вентиляции.
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	5.Сушилка для посуды из полипропилена 72 штыря

	Сушилка для посуды из полипропилена 72 штыря, Суш-2 или аналог.

Сушилка для посуды из полипропилена. Должна иметь  72 штыря, лоток для сбора жидкости и дренажное отверстие для её удаления. Размеры LxDxH, мм 450х115х630. Цвет – Серый. Производство – Италия или аналог.
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	6. Стол пристенный химический металлический


	Стол пристенный химический металлический с керамической столешницей 1500СПХк-М или аналог.
Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1500).

Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Столы должны комплектоваться надстольем. Размеры LxDxH, мм не менее 1500х300х600. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналог. Комплектация должна быть такой: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химстойкий пластик белого цвета, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС по 16А, люминесцентный светильник 15Вт, выключатель.

Комплект химического стола пристенного должен состоять из крана химическистойкого итальянской фирмы TOF (Италия) или аналог, сливная раковина выполненная в виде единой детали без швов и стыков из полипропилена, Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитной лабораторной керамикой KS-12 или аналога.

Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет – светло-бежевый. Производство – Италия или аналог.
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	7.Тумба подкатная с 5 ящиками металлическая 

	Тумба подкатная с 5 ящиками металлическая 400ТЯ-5-М ил аналог.

Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х2 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях П должны быть установлены образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки подкатных тумб должны иметь ролики диаметром 60 мм. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы используются только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	8.Шкаф для посуды металлический 


	Шкаф для посуды металлический (верх.дверцы - стекло, ниж. дверцы - металл) 800ШП-М или аналог. Шкаф для приборов и посуды металлический. Размеры LxDxH, мм не менее 800х400х1830.  Шкаф должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф должен разделяться на нижнюю и верхнюю части. В верхней части должно быть 2 съёмных полки, в нижней - 1. Полки металлические. Всего должно быть 5 уровней хранения.  Верхние две двери должны быть из стекла, нижние две двери – из металла. Нижние дверцы с замком. Полки и двери должны быть усиленны ребром жёсткости по длине изделия. Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
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	9.Стол лабораторный высокий металлический 

	Стол лабораторный высокий металлический со столешницей – Wilsonart или аналог  с ящиками и розетками, 1200СЛВw-М или аналог. Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1200х600х900.

Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из металлического профиля размером 30х30х2 мм. Комплектация должна включать: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должны быть покрыты химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	10.Стол пристенный физический металлический 


	Стол пристенный физический металлический со столешницей  Wilsonart или аналог,  1500СПФw-М или аналог.

Стол лабораторный, размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1500). Усиленный Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация должна вкючать: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должны быть покрыты химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны регулироваться по высоте +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Стол должен иметь надстолье. Размеры LxDxH, мм 1500х300х600. Нерабочие поверхности должны быть  изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016.

Надстолье должно иметь комплектацию: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химстойкий пластик белого цвета, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС по 16А, люминесцентный светильник 15Вт, выключатель.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	3.
	Рабочее место химика № 3:


	Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	1. Шкаф вытяжной модульный без воды

	Шкаф вытяжной модульный с керамической столешницей без воды с  химическистойким стеклопластиковым куполом 1200ШВМк-ХС.

 Габаритные размеры:

Внешние габариты вытяжного бокса:

- длина –   1300 мм;

- глубина –   750  мм
- высота –   2350  мм. (до вытяжного фланца), 2600 мм. с поднятым экраном.

Внутренние габариты вытяжного бокса:

- длина – 1200 мм;

- глубина – 600  мм;

- высота –   1300 мм.

Рабочий бокс:

Каркас шкафа должен иметь возможность регулировки внутренней ширины вытяжной камеры в диапазоне не менее +/- 16 мм.

Рабочая поверхность - монолитная лабораторная керамика KS-12 или аналог.  Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет должен быть светло-бежевый, глянцевый. Производство – Италия или аналог. Рабочая поверхность должна находиться на высоте 900 мм от уровня пола.

Направляющие стойки должны быть из металлического профиля шириной 110 мм.

Защитный экран должен состоять из двух частей подвижной/неподвижной и изготавливаться из алюминиевого профиля, в который должно устанавливаться стекло Triplex (покрывается ударопрочной плёнкой) или аналог толщиной 5 мм. Подвижная часть экрана должна быть уравновешена системой противовесов, которая должна позволять плавно изменять высоту защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте от 0 мм до 800 мм.

Система противовесов должна быть размещена в задних стойках вытяжного шкафа и легко обслуживаться. Она связана должна быть с подвижной частью экрана металлическим тросом в поливинилхлоридной оболочке.

Боковые металлические стенки шкафа должны быть двойные и  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. В вытяжной  камере шкафа должен быть установлен купол из цельнолитого  стеклопластика без швов и стыков, для работы с кислотами и щелочами в предельных концентрациях, а также с их парами при высоких температурах. Не допускается использовать купол из полипропилена и ПВХ, которые теряют свои свойства и форму при температуре 70 °С.

Внутренние стенки, верхняя панель вытяжного шкафа и воздухозаборник, должны быть изготовлены из металла. Воздухозаборник должен обеспечивать вытяжку из двух зон вытяжной камеры (тяжелые и легкие газы).

Расход воздуха в куб. м./час: 800-900.
На верхней части шкафа должны быть расположены:
Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный двухламповый, мощность – 36 Вт, светильник должен быть расположен вне зоны воздействия агрессивных сред. Уровень освещенности рабочей поверхности должен быть не менее 500 Люкс.
Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе.

Рамное основание:

В основании шкафа должна находиться интегрированная металлическая тумба, состоящая из двух отделений. Тумба должна быть оснащена вытяжной системой (предусмотрены пять технологических отверстий диаметром 15 мм.): проходящий по задней стенке вытяжного шкафа металлический короб шириной 240 мм должен соединять фланец тумбы с фланцем вытяжного шкафа для подключения его к вытяжной системе. Тумба комплектуется 4 поддонами под реактивы из полипропилена размером 400 х 260 х 60 мм. Каждое отделение тумбы комплектуется одной съёмной металлической полкой.

ДВЕРИ:

1200ШВМ -  Две двери размером: 620 х 620 мм.

Глубина тумбы не менее 600 мм.

На сервисной панели  вытяжного шкафа должны быть расположены расположены: Выключатель освещения; Два автомата защиты сети для аварийного отключения питания 16А; Две брызгозащищенные розетки с заземлением с крышкой (IP20; 3,5 кВт).

Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровности пола при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 60 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.

На задней части тумбы должна быть расположена распределительная коробка, с помощью которой производиться подключение электропитания к шкафу.

Материалы, технологии.

Каркас рабочего бокса и рамного основания (тумбы) должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 30х30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Для внешней и внутренней обшивки шкафа и рамного основания (тумбы) должен применяться холоднокатаный металлопрокат толщиной не менее 1 мм. Двери тумбы и полки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. В каркасе шкафа не допускается использование деталей из алюминия.

Все металлические изделия, используемые в производстве, должны подвергаться предварительной многостадийной обработке: 1. Пескоструйная обработка, 2. Электрогальванизация, 3. Сушка, 4. Нанесение грунтовки, 5. Окрашивание порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) на основе эпоксидных смол или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

Дверные петли регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены  П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. На подъемном экране вытяжного шкафа должна быть установлена хромированная ручка длиной 1300 мм.

Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	2.Стол пристенный химический металлический 

	Стол пристенный химический металлический с керамической столешницей 1500СПХк-М.
Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1500).

Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Столы должны комплектоваться надстольем. Размеры LxDxH, мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналог. Комплектация должна быть такой: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химстойкий пластик белого цвета, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС по 16А, люминесцентный светильник 15Вт, выключатель.

Комплект химического стола пристенного должен состоять из крана химическистойкого итальянской фирмы TOF (Италия) или аналог, сливная раковина выполненная в виде единой детали без швов и стыков из полипропилена, Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитной лабораторной керамикой KS-12 или аналога.

Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет – светло-бежевый. Производство – Италия или аналог.
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	3.Стол островной физический металлический 

	Стол островной физический металлический со столешницей  Wilsonart или аналог, 1200СОФw-М.

Стол островной физический металлический. Размеры LxDxH, мм 1200х1500х900. Должен представлять собой комбинацию 2 столов лабораторных с ящиками и розетками (стандартно) соединённых П-образным кронштейном и надстолья островного.

 Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация должна включать: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должны быть покрыты химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Стол должен быть укомплектован надстольем (стеллажом) островным. Размеры LxDxH, мм 1200х300х600. Поставляется в собранном виде. Каркас должен быть выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером 30х30х2 мм, полки должны иметь бортики, изготовлены из листового металла. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016. Стеллаж должен быть укомплектован: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химически стойкий пластик Sloplast или аналог, толщиной 1 мм, белого цвета, 4 брызгозащищенных розетки с заземлением, 4 АЗС, 2 люминесцентных светильника,  2 выключателя. Комплектация стола островного с надстольем: 2 люминесцентных светильника, 2 выключателя, 8 автоматов защиты сети, 8 брызгозащищённых электророзеток с заземлением, 4 выдвижных ящика, полка с бортиками.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	4. Дополнительная полка 


	Дополнительная полка к островному столу1200 ДП-М.

Надстолье. Размеры LxDxH, мм 1200х300х400.

Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналогом. Комплектация должна включать: полку с бортиками высотой 25 мм.
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	5.Полка металлическая со сдвижными стеклами для островного стола
	Полка металлическая со сдвижными стеклами для островного стола 1200*300*350, 1200ПОдв.ст-М. Островная (двухсторонняя) 1200х300х350. Корпус полки должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016. Полка должна иметь сдвижные стёкла с каждой стороны.
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	6. Тумба подкатная с 3 ящиками металлическая 


	Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками 400ТЯ-3-М. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером 30х30х2 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях П – образные хромированные ручки длиной 98 мм.  Ножки подкатных тумб должны иметь ролики диаметром 60 мм. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	7. Тумба подкатная с левой дверкой металлическая 

	Тумба подкатная с левой дверкой металлическая 400ТД-М. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из полого металлического профиля размером 30х30х1,5 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Дверка должна иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм и запираться на замок. Тумба должна быть укомплектована полкой. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки подкатных тумб должны иметь имеют роликовую конструкцию. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	8.Шкаф для посуды металлический

	Шкаф для посуды металлический (верх. дверцы - стекло, ниж. дверцы - металл) 800ШП-М.

 Шкаф для приборов и посуды металлический. Размеры LxDxH, мм 800х400х1830.  Шкаф должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф должен разделяться на нижнюю и верхнюю части. В верхней части должно быть 2 съёмных полки, в нижней - 1. Полки металлические. Всего должно быть 5 уровней хранения.  Верхние две двери должны быть из стекла, нижние две двери – из металла. Нижние дверцы с замком. Полки и двери должны быть усиленны ребром жёсткости по длине изделия. Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
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	9. Стол для весов высокий
	Стол для весов со столешницей из гранита высокий 900СВг.
Размеры LxDxH, мм не менее 600х400х900.  Стол должен иметь усиленный цельносварной стальной каркас из металлической профильной трубы прямоугольного сечения 60х30х2 мм. В каркасе должны присутствовать элементы сваренные под углами не равными 90°, для гашения колебаний в различных плоскостях. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Столешница - гранит, толщиной 50 мм. Стол должен быть оснащен противовибрационными демпферами. Ножки стола должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть  изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
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	4.
	Рабочее место химика № 4:


	Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	1.Шкаф вытяжной модульный  с 2-мя мойками 

	Шкаф вытяжной модульный со столешницей – Wilsonart или аналог с 2-мя мойками глуб. 300 мм  из полипропилена 1500ШВМпп/w-2гм. 

Габаритные размеры:

Внешние габариты вытяжного бокса:

- длина –   1000/1300/1600/1900мм;

- глубина –   750  мм;
- высота –   2350  мм (до вытяжного фланца), 2600 мм с поднятым экраном.

Внутренние габариты вытяжного бокса:

- длина – 900/1200/1500/1800 мм;

- глубина – 600  мм;

- высота –   1300 мм.

Рабочий бокс:

Каркас шкафа должен иметь возможность регулировки внутренней ширины вытяжной камеры в диапазоне не менее +/- 16 мм.

Рабочая поверхность
Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика WILSONART или аналог толщиной 16 мм, без швов или аналога.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый. Рабочая поверхность должна находиться на высоте 900 мм от уровня пола.

Направляющие стойки – металлический профиль шириной 110 мм.

Защитный экран должен состоять из двух частей подвижной/неподвижной и изготавливаться из алюминиевого профиля, в который должно устанавливаться стекло Triplex (покрытое ударопрочной пленкой) толщиной 5 мм или аналог. Подвижная часть экрана должна уравновешиваться  системой противовесов, которая должна позволять плавно изменять высоту защитного экрана с возможностью фиксации на любой высоте от 0 мм до 800 мм.

Система противовесов должна размещаться в задних стойках вытяжного шкафа и легко обслуживается. Она должна быть связана с подвижной частью экрана металлическим тросом в поливинилхлоридной оболочке.

Боковые металлические стенки шкафа должны быть двойные и  расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Внутренние стенки, верхняя панель вытяжного шкафа и воздухозаборник, который должен находиться на расстоянии 50 мм от задней стенки и обеспечивать вытяжку из двух зон вытяжной камеры (тяжелые и легкие газы), должны быть изготовлены из металла.

Расход воздуха в куб. м./час: 1000-1100

На верхней части шкафа  должны быть расположены:

Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65) двухламповый, мощность – 36 Вт, светильник расположен вне зоны воздействия агрессивных сред. Уровень освещенности рабочей поверхности должен быть не менее 500 Люкс.

Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе;

Шкаф должен комплектоваться двумя раковинами внутренними размерами LxDxH, мм: 500x400x300, сливным сифоном из антикоррозийного полипропилена и двумя смесителем для воды с гибкими подводками фирмы TOF (Италия) или аналогом в химически стойкой исполнении.

Чаша раковины должна быть полипропиленовая глубиной 300 мм с интегрированным переливом, внутренний размер чаши 500 х 400 мм. В комплекте должна быть прямоугольная пробка и цепочка из полипропилена. Цвет – серый. 

Рамное основание:

В основании шкафа должна быть интегрированная металлическая тумба состоящая из трёх отделений. Тумба должна быть с вытяжной системой (должны быть предусмотрены пять технологических отверстий диаметром 15 мм): проходящий по задней стенке вытяжного шкафа металлический короб шириной 240 мм должен соединять фланец тумбы с фланцем вытяжного шкафа для подключения его к вытяжной системе. Тумба должна комплектоваться 4 поддонами под реактивы из полипропилена размером 400 х 260 х 60 мм. Каждое отделение тумбы должно комплектоваться одной съёмной металлической полкой.

Двери:

Две двери должны быть размером: 620 х 620 мм, третья 300 х 620 мм. Глубина тумбы не менее 600 мм.

На сервисной панели  должны быть расположены: выключатель освещения; два автомата защиты сети для аварийного отключения питания 16А; две брызгозащищенные розетки с заземлением с крышкой (IP20; 3,5 кВт).

Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровности пола при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 60 мм.и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.

На задней части тумбы должна быть расположена распределительная коробка, с помощью которой производиться подключение электропитания к шкафу.

Материалы, технологии.

Каркас рабочего бокса и рамного основания (тумбы) должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 30х30 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Для внешней и внутренней обшивки шкафа и рамного основания (тумбы) должен применяться холоднокатаный металлопрокат толщиной не менее 1 мм. Двери тумбы и полки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. В каркасе шкафа не допускается использование деталей из алюминия.

Все металлические изделия, используемые в производстве, должны подвергаться предварительной многостадийной обработке: 1. Пескоструйная обработка, 2. Электрогальванизация, 3. Сушка, 4. Нанесение грунтовки, 5. Окрашивание порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом на основе эпоксидных смол, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

Дверные петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. На подъемном экране вытяжного шкафа - хромированная ручка длиной 1300 мм.

Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
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	2.Тумба подставная металлическая 


	Тумба подставная металлическая со столешницей Wilsonart или аналог с 3 выдвижным и ящиками 600ТСЯw-М или аналог.
Размеры LxDxH, мм 600х600х900.  Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером 30х30х2 мм, нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического листа толщиной 1 мм. Металл должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм.  На фасадах должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки подкатных тумб должны иметь роликовую конструкцию, высота 60 мм. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика WILSONART или аналог толщиной 16 мм, без швов.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	3.Стол островной физический металлический 

	Стол островной физический металлический со столешницей  Wilsonart или аналог, 1200СОФw-М.

Стол островной физический металлический. Размеры LxDxH, мм 1200х1500х900. Должен представлять собой комбинацию 2 столов лабораторных с ящиками и розетками (стандартно) соединённых П-образным кронштейном и надстолья островного.

 Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация должна включать: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должны быть покрыты химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Стол должен быть укомплектован надстольем (стеллажом) островным. Размеры LxDxH, мм 1200х300х600. Поставляется в собранном виде. Каркас должен быть выполнен из металлического прямоугольного полого профиля размером 30х30х2 мм, полки должны иметь бортики, изготовлены из листового металла. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016. Стеллаж должен быть укомплектован: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химически стойкий пластик Sloplast или аналог, толщиной 1 мм, белого цвета, 4 брызгозащищенных розетки с заземлением, 4 АЗС, 2 люминесцентных светильника,  2 выключателя. Комплектация стола островного с надстольем: 2 люминесцентных светильника, 2 выключателя, 8 автоматов защиты сети, 8 брызгозащищённых электророзеток с заземлением, 4 выдвижных ящика, полка с бортиками.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	4. Дополнительная полка 


	Дополнительная полка к островному столу1200 ДП-М.

Надстолье. Размеры LxDxH, мм 1200х300х400.

Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналогом. Комплектация должна включать: полку с бортиками высотой 25 мм.
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	5.Полка металлическая со сдвижными стеклами для островного стола

	Полка металлическая со сдвижными стеклами для островного стола 1200*300*350, 1200ПОдв.ст-М. Островная (двухсторонняя) 1200х300х350. Корпус полки должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016. Полка должна иметь сдвижные стёкла с каждой стороны.
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	6. Тумба подкатная с 3 ящиками металлическая 


	Тумба подкатная металлическая с 3 ящиками 400ТЯ-3-М. Размеры LxDxH, мм 460х530х650.  Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером 30х30х2 мм и металлического листа толщиной 1 мм. Покрытие – эпоксидная порошковая краска белого цвета. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.   На дверях П – образные хромированные ручки длиной 98 мм.  Ножки подкатных тумб должны иметь ролики диаметром 60 мм. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.
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	7.Стол пристенный химический металлический


	Стол пристенный химический металлический с керамической столешницей 1500СПХк-М.
Стол лабораторный. Размеры LxDxH, мм 1500х900х900 (1500).

Стол должен иметь усиленный каркас, выполненый из полого металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Фасады ящиков должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Столы должны комплектоваться надстольем. Размеры LxDxH, мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной 1 мм. Усиленный каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, квадратного сечения не менее 30х30х2 мм.  Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016 или аналог. Комплектация должна быть такой: полка с бортиками высотой 25 мм, дно – химстойкий пластик белого цвета, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС по 16А, люминесцентный светильник 15Вт, выключатель.

Комплект химического стола пристенного должен состоять из крана химическистойкого итальянской фирмы TOF (Италия) или аналог, сливная раковина выполненная в виде единой детали без швов и стыков из полипропилена, Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитной лабораторной керамикой KS-12 или аналога.

Керамика должна обладать высокой удельной плотностью материала, отсутствием гигроскопичности, высокой стойкостью к кислотам, щелочам и механическим воздействиям, стойкостью к высоким температурам, не должна окрашиваться красителями, не должна царапаться стеклом и инструментами. Толщина KS-12 должна составлять 11 мм. Покрытие из керамики должно быть в виде цельной плиты из лабораторной керамики размерами  1200 х 600 х 11 мм, укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы должны выступать выше уровня керамической плиты и образовывать бортики, исключающие пролив жидкостей. Также металлическая рама должна защищать столешницу от образования сколов. В качестве подложки должна использоваться многослойная фанера, которая придаёт столешнице упругие свойства и исключает вероятность раскалывания и образования трещин. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 или аналога должна быть покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы. Цвет – светло-бежевый. Производство – Италия или аналог.
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	8. Шкаф для посуды металлический

	Шкаф для посуды металлический (верх. дверцы - стекло, ниж. дверцы - металл) 800ШП-М.

 Шкаф для приборов и посуды металлический. Размеры LxDxH, мм 800х400х1830.  Шкаф должен быть изготовлен из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета, отверждаемой в печи. Шкаф должен разделяться на нижнюю и верхнюю части. В верхней части должно быть 2 съёмных полки, в нижней - 1. Полки металлические. Всего должно быть 5 уровней хранения.  Верхние две двери должны быть из стекла, нижние две двери – из металла. Нижние дверцы с замком. Полки и двери должны быть усиленны ребром жёсткости по длине изделия. Ножки шкафов должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин.
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	9. Стол лабораторный высокий металлический 

	Стол лабораторный высокий металлический длиной 1800 со столешницей Wilsonart или аналогом без ящиков и розеток, серии 1500СЛВw-М.б/я.р
Стол лабораторный размером LxDxH, мм 1500х900х900. Усиленный Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером не менее 30х30х2 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатанного листа толщиной не менее 1 мм. Нерабочие поверхности и каркас стола должен покрываться химически стойкой эпоксиполиэфирной краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом,  отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Ножки мебели должны комплектоваться усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры дают регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживают нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. 

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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	10.Стол-тумба лабораторный металлический
	Стол-тумба лабораторный металлический со столешницей Wilsonart или аналог, 1500СТЛw-М.

Размеры LxDxH, мм не менее 1500х600х900.  Каркас должен быть выполнен из металлического профиля размером 30х30х2 мм, нерабочие поверхности должны бытьизготовлены из металлического листа толщиной 1 мм. Металл должен быть покрыт химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской белого глянцевого цвета RAL 9016, производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналогом, отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Три дверки должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Тумба должна быть укомплектована металлической полкой (два уровня хранения).  Петли должны быть регулируемые и должны  позволять менять положение двери в трех направлениях.  На дверях должны быть установлены П – образные хромированные ручки длиной 98 мм. Ножки должны быть укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны  давать регулировку высоты +/- 50 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг, каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты должны быть изготовлены из стали с покрытием из химически стойкой порошковой эпоксидной краски, снизу иметь пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы должны использоваться только высокого качества производства Германии, Италии или аналог.

Рабочая поверхность должна быть изготовлена из монолитного слоистого пластика светло-серого цвета WILSONART Chemsurf или аналога, толщиной 16 мм.

Монолитный слоистый пластик высокого давления должен иметь химически стойкую поверхность (полиуретан-акриловая композиция), устойчивую к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей, влаги, пара, и повышенных температур. Столешница должна выдерживать нагрузку 300 кН (кгс). Края столешницы  должны  быть обработаны  в заводских условиях иметь фаску под углом 45 град. Открытый срез столешницы может быть обработан клееной кромкой PVC или ABS  2 мм (производство REHAU, Германия или аналог) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Цвет – Серый.
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Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке аналога будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну:

- наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006;

- наличие инструкции по сборке;

- наличие гарантийного талона;

- наличие сертификата соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100 или Декларацией соответствия, Санитарно-Эпидемиологическим Заключением;
- наличие сертификата соответствия на столешницы и фурнитуру.

Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товары, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя, а также должен быть приложен каталог данного изготовителя и фотографии предлагаемых изделий. В случае невозможности идентифицировать предлагаемый в заявке Товар, в том числе по причине нечеткого указания его характеристик, маркировок и фотографий, такая заявка подлежит отклонению.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не допускается несоответствие по размерам, по материалам, по конструкции, по цветовым решениям с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику весь Заказ.

В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику весь Заказ с удержанием расходов по транспортировке и погрузке-выгрузке продукции в безакцептном порядке из суммы обеспечения контракта.

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика.

Поставка товара должна быть однокомплектной. Поставка партиями не допускается.

Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта сдачи-приемки.

Поставщик обязан предоставить следующие  документы:

- паспорт изделия;

- инструкция по эксплуатации и сборке на русском языке; 

- инструкция по техническому обслуживанию и ремонту;

- гарантийный талон;

- сертификат соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100 или декларация соответствия;

- санитарно-эпидемиологическое заключение; 

- сертификат соответствия на столешницы и фурнитуру.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80 %.

При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопасности.

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Качество упаковки и свойства всех материалов, используемых при изготовлении мебели, должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика.

Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования осуществляется в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	При монтажных работах, эксплуатации и ремонте оборудования необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Уровень шумовых и вибрационных нагрузок при эксплуатации оборудования не должен превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Объем воздуха, удаляемый через вытяжные шкафы, должен соответствовать требованиям ВНТП 3-85, ВНТП 5-95, СН 495-77.

Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.

Устанавливаемое на пол лабораторное оборудование должно быть оснащено регулируемыми опорами, для компенсации неровностей пола.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование:

- сертификат соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100 или декларация соответствия на мебель, предназначенную для общественных помещений;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на мебель для общественных помещений; 

- сертификат соответствия на столешницы и фурнитуру.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Лабораторная мебель должна быть эргономична и иметь единое цветовое и конструктивное решение. Отдельные элементы  лабораторной мебели и их группы должны быть взаимозаменяемы с уже имеющимися, их цветовое и конструктивное решение должно быть в рамках общего дизайна для имеющейся лабораторной мебели в лабораториях Заказчика. Конструкция мебели должна предусматривать возможность разборки, замены отдельных элементов, возможность повторной сборки, обеспечивая единообразность процесса сборки-разборки без дополнительной разметки и т.п. Конструкция мебели должна быть модульной и позволять изменять компоновку лаборатории и проводить дооснащение столов стандартными элементами   в   процессе   эксплуатации,   например,   при   приобретении   нового аналитического оборудования, изменении штатного расписания, смене профиля лаборатории и т.д. Все конструктивные материалы и комплектующие, из которых изготавливается лабораторная мебель, должны быть рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов, используемых в лабораторной практике РФ. Материал панели лабораторных столов должен иметь гладкую, непористую и стойкую к действию агрессивных химических агентов поверхность и внутреннюю структуру. Панели должны обладать антистатическими свойствами и иметь наружное декоративно-защитное покрытие, повышающее их стойкость.

Лабораторная мебель должна быть окрашена порошковой краской производства фирмы Tikkurila (Финляндия) или аналог, цвет белый RAL 9016, цвет синий RAL 5010, цвет чёрный RAL 9005, глянцевая.

Лабораторная мебель должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и должна сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкция по эксплуатации и сборке на русском языке, гарантийным талоном, Сертификатом Соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100 или Декларацией соответствия, Санитарно-Эпидемиологическим Заключением, сертификатом соответствия на столешницы и фурнитуру.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке аналога будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и сборке инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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