
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку лазерной установки HTF-150A для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Требования к установке: 
По показателям лазерная установка должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 
	Наименование показателя
	Норма

	1. Тип активного элемента 
	АИГ: ND3+

	2. Длина волны излучения
	1,064 мкм

	3. Режим работы
	Импульсно-периодический

	4. Максимальная энергия импульса излучения
	50 Дж

	5. Длительность импульсов излучения
	0,2÷20 мс

	6. Максимальная частота следования импульсов излучения
	100 кГц

	7. Максимальная средняя мощность излучения
	150 Вт

	8. Диметр сфокусированного пучка
	0,5÷1,5 мм

	9. Максимальное рабочее поле системы XYZ
	70(70(70 мм

	10. Точность позиционирования
	(100 мкм

	11. Максимальная скорость перемещения
	1 м/мин

	12. Габариты установки 
	520(750(790 мм

	13. Питание 
	380/220 В, 50 ГЦ

	14. Энергопотребление
	6 кВт

	15. Расход водопроводной воды
	До 0,4 м3/час

	16. Вес
	80 кг

	17. Гарантийное обслуживание
	12 месяцев


Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении.
Контактное лицо: Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07;
 Шаповалов В.В. (48439) 9-41-57.

PAGE  
2

