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Технические требования
Применяемые в «Технической части» термины и названия продукции, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать продукцию по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иной эквивалентной продукции, отдельных частей и позиций
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1. Спецификация на поставку спецодежды
	№ п/п
	Наименование товара
	ГОСТ
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Ботинки высокие кожаные на меху «Альпы», 
Верх обуви: кожа натуральная (1,6-1,8мм);
 прокладка: мех натуральный (овчина);
 подносок: термопласт;
подошва: Alpi, резина (-50 0С) с трансформирующими вставками с металлическими шипами.
Метод крепления: клеепрошивной;
Цвет: черный.
Высота: 22,5см.
	Размер
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Кол-во
	8
	8
	8
	6
	13
	11
	13
	10
	5
	5
	3



	ГОСТ 26167-2005
	90
	шт

	2
	Перчатки комбинированные велюр-трикотаж с утеплителем  Тинсулейт® 
Зимние перчатки изготовлены из вязанного трикотажа (100% акрил). Тыльная и ладонная части перчаток усиленны накладками из кожевенного велюра толщиной 0.7-1.0 мм. Материал подкладки  - флис.
	Размер
	22
	23
	24
	25

	Кол-во
	21
	21
	21
	21



	-
	84
	шт

	3
	Куртка мужская утепленная «Бавария»
    Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитный клапаны на потайные кнопки. Карманы прорезанные: нагрудные на молнии и накладной слева, нижние под клапаном и наклонные «листочки». В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке: нагрудные накладной и прорезной, и нижний из сетки. Слева полукольцо для крепления мелких предметов, которые можно разместить в накладном кармане. Рукава на манжетах со вставками эластичной тесьмы, с усилительными налокотниками; внутри с полушерстяными напульсниками. Кулисики для регулирования объема: капюшон, линия талии и низа. Воротник-стойка и верх внутренней планки утеплены мягким трикотажным полотном Polartec. Съемный на молнии капюшон. 
Ткань верха: «Фореман» (Foreman) смесовая с отделкой Teflon фирмы DuPont (67% полиэстер, 33%хлопок). Производство Concordia (Бельгия).
Цвет: Сочетание светло-коричневого и темно- коричневого.
Световозвращающий материал: Световозвращающая лента шириной 5 см. и кант шириной 3 мм.
Утеплитель: : Тинсулейт® Р100, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
	Размер
	88, 92
	88, 92
	88, 92
	96, 100
	96, 100
	96, 100
	104, 108
	104, 108
	104, 108

	Рост
	158/164
	170/176
	182/188
	158/164
	170/176
	182/188
	158/164
	170/176
	182/188

	Кол-во
	9
	11
	2
	1
	32
	2
	1
	3
	3



	ГОСТ 12.4.236-2007
ГОСТ 12.4.236-2011
	19
	шт

	4
	Куртка универсальная утепленная «Сибирь»:
Куртка с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель на молнии. Длина куртки позволяет надевать ее на пиджак. Застежка на двухзамковую молнию YKK с внешним и внутренним ветрозащитным клапаном. Утепленные нагрудные и боковые накладные карманы, карман на молнии на рукаве, в борте карман на молнии для документов формата А4, карманы на подкладке. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Съемный капюшон с опушкой из натурального меха с регулировкой объема и фиксацией ушек. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками и манжетами. Воротник, капюшон, манжеты и внутренняя планка утеплены мягким трикотажным материалом Polartec®.
Ткань верха: 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: Тинсулейт® P100, 3 слоя. Многослойность утеплителя обеспечивает больший теплоизолирующий эффект за счет воздушной прослойки между слоями.
  
	Размер 
	50/170
	50/158
	54/176
	54/182
	60/185

	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1



	ГОСТ Р 12.4.236-2007
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	5
	шт

	5
	Куртка мужская утепленная «Джет»:
Куртка с многофункциональными прорезными карманами «карго» на молнии: слева фигурный карман, справа вертикальный карман формата А4 и боковой карман на молнии. При расстегивании карманов «карго» размещены карманы с застежкой на липкую ленту «Велькро»: слева – накладной и карман для телефона, справа – накладной с наклоном по ходу руки. На левом рукаве накладной карман на молнии и карман с отделениями для ручки. На подкладке два накладных кармана на «Велькро». Внутренняя часть воротника-стойки, пояс и манжеты – из трикотажа. Элементы повышенной видимости: вставки из световозвращающего материала на полочках, спине и рукавах; молнии со световозвращающей отделкой.
Основная ткань: 100% нейлон с полиуретановым ветрозащитным покрытием, плотность 150 г/кв.м.
Цвет: черный.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/кв.м, 2 слоя.
Сигнальные элементы:световозвращающий материал.
	Размер 
	46/3
	48/3
	52/3
	52/5

	Кол-во
	2
	2
	1
	3




	ГОСТ Р 12.4.236-2011
	8
	шт

	6
	Брюки мужские утепленные «Винтер» цвет черный
Брюки с высоким поясом с регулировкой по талии. Карманы на молнии. Усилительные накладки по шаговым швам, по низу боковых швов молния для регулировки по ширине.
Ткань: нейлон (100% полиамид ) с полиуретановым водонепроницаемым покрытием.
Утеплитель: «Термофайбер» 100 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Цвет: черный.
	Размер
	46/158
	50/170
	50/158
	54/182

	Кол-во
	1
	1
	2
	2




	ГОСТ Р 12.4.236-2007
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	8
	шт

	7
	Полукомбинезон  мужской утепленный «Бавария»:
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с липкой лентой «Велькро». Бретели – тесьма эластичная с застежкой на пряжки и рамки. Боковые карманы с бочком и накладной нагрудный карман. Объемные усилительные наколенники – защита от истирания и для удобства. Эластичная тесьма по линии талии для удобства и хорошей посадки на фигуре. Внизу полукомбинезона молнии в боковых швах и внутренние манжеты с латексной резинкой для сцепления с обувью. Все отделочные строчки выполнены нитками желтого цвета.
Ткань верха: «Фореман» (Foreman) смесовая с отделкой Teflon® фирмы DuPont (67% полиэстер, 33% хлопок), 252 г/кв.м. Производство Concordia (Бельгия).
Цвет: сочетание светло-коричневого и темно-коричневого.
Световозвращающий материал:световозвращающая лента шириной 5 см.
Утеплитель: Тинсулейт® P100, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
	Размер
	88, 92
	88, 92
	96,100
	96,100
	96,100
	88, 92
	104, 108
	104, 108
	104, 108

	Рост
	158/164
	170/176
	158/164
	170/176
	182/188
	182/188
	158/164
	170/176
	182/188

	Кол-во
	13
	11
	2
	4
	20
	3
	4
	3
	3



	ГОСТ Р 12.4.236-2007
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	63
	шт

	8
	Шапка ушанка «Енисей» с креплениями под каску:
Шапка-ушанка с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть, и нижняя часть козырька – из овчины меховой. Для застегивания шапки на левое ушко настрочена утепленная пата с мягкой липучкой, на правое ушко – жесткая липучка. Козырек фиксируется на две кнопки. Для крепления защитной каски снаружи предусмотрены 4 паты с липучками. 
Ткань верха: 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт® (донышко – 3 слоя, козырек и ушки, переходящие в затылочную часть – 1 слой) и натуральный мех.
	размер
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	Кол-во
	20
	15
	15
	15
	10
	5



	ГОСТ 10325-79
	80
	шт

	9
	Жилет сигнальный повышенной видимости «Габарит-4» (флуоресцентный оранжевый)
Застежка на липкую ленту «Велькро». Кант – износостойкая трикотажная тесьма серого цвета.
Ткань: 100% полиэстер, соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости, плотность 110 г/кв.м. Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время, а световозвращающие полосы – в ночное и в условиях недостаточной видимости (при плохой погоде).
Цвет: флуоресцентный оранжевый.
Световозвращающий материал: световозвращающая лента шириной 5 см обеспечивает максимальную видимость.
	размер
	104-108/170-176

	Кол-во
	30




	          ГОСТ Р 12.4.219-99 

	30
	шт

	10
	Очки открытые «Ай-во» UVEX (9160520) янтарная линза
Конструкция: открытые панорамные очки. Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки «Кватрофлекс» на заушниках создают дополнительный комфорт.
Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс №1.
Покрытие линз: Optidur NC – не царапается внутри и снаружи.
Цвет линз: серый – защита от яркого солнца и ультрафиолета, обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	30
	шт

	11
	Каска G9000(G3000С-VI) защитная (-30С+50С) белая
Конструкция: легкая защитная каска изготовлена из ABS-пластика, имеет много вентиляционных отверстий для оптимальной вентиляции. Отсутствие выступающих частей повышает защитные свойства каски, а укороченный козырек улучшает обзор. Оголовье из текстильных лент имеет 4 точки крепления и предусматривает легкую регулировку по размеру головы. В случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть на 180°. Возможна установка защитных очков V6 (6.457).
Защитные свойства: конструкция каски предусматривает максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок.
Температурный режим: от –30ºС до +50ºС.
Цвет: белый.

	ГОСТ Р 12.4.207-99
	40
	шт

	12
	Подшлемник вязанный, безразмерный, цвет черный
	ГОСТ 5274-90
	40
	шт

	13
	Костюм влагозащитный (синий)
Нейлон + ПВХ
Очень легкий. Герметичные швы. Вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой. Защита от влаги, неконцентрированных растворов кислот. Повышенная стойкость к механическим воздействиям. Имеет практичную индивидуальную упаковку. Толщина ПВХ-покрытия 0,18 мм.
Цвет: синий.
	Размер
	96-100/170-176
	104-108/182-188
	88-96/170-176

	Кол-во
	10
	5
	5



	ГОСТ 12.4.134-83
	20
	шт

	14
	Куртка-ветровка «Реал»
Куртка удлиненная с застежкой на двухзамковую молнию с двойным клапаном для защиты от ветра и воды. Съемный капюшон. Кулиска по низу для регулировки по ширине и защиты от ветра. Прорезные карманы на молнии с клапанами, внутренние карманы, под ветрозащитным клапаном карман для блокнота. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин с сеткой на молнии.
Ткань верха: 100% полиэстер, мембранная, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая (LT-membrane™, водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), плотность 150 г/кв.м.
Подкладка: 100% полиэстер + трикотажная сетка в верхней части куртки.
	Размер 
	88-96/158-164
	96-100/170-176
	104-108/170-176
	104-108/182-188

	Кол-во
	4
	4
	4
	4




	ГОСТ 25295-2003
	16
	шт



2. Требования к месту  и  условиям  поставки товара

2.1.	Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, площадка строительства энергетического комплекса Южноуральской ГРЭС-2.

      3.  Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

3.1 Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Импортный товар – международным стандартам упаковки.
3.2 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
3.3 Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

         4. Требования к качеству поставляемой продукции

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.
4.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
4.3. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находится под арестом, иметь каких либо ограничений и/или обременений, а также должен быть растаможен.

         5. Требования к безопасности поставляемой продукции

5.1.	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.

       6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 

6.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 
6.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов. 
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