Приложение №10
к порядку планирования и 
обработки закупочных операций 
в ОАО «ППГХО»



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
автомобиля УАЗ-390945 Фермер бортовой


1. Наименование поставляемого товара.
1.1.  автомобиль УАЗ-390945 Фермер бортовой

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для АТТ. 1 шт.
 
Технические характеристики УАЗ-390945 
ГОСТ 28248-89 Легковые автомобили
Фермер бортовой
Грузоподъемность — 1150 кг
Максимальная скорость/расход топлива — 140/ 12
Двигатель ЗМЗ 409 
Объем двигателя/л.с. — 2.7 / 112
· — Удлиненная база 
· — Тент 
· — 5-ти местная сдвоенная кабина 
· — Низкие борта (метал.) 

	Тип автомобиля
	Повышенной проходимости, двухосные, с колесной  
 формулой 4×4

	Масса груза, перевозимого в платформе, не более, кг
	700

	Число мест для сидения
	5

	Масса снаряженного авт., кг
	1985

	Допустимая полная масса, кг
	3060

	Распределение полной массы по осям, кг:
	

	— на переднюю ось
	1430

	— на заднюю ось
	1630

	Габаритные размеры:
	

	-длина
	4820

	-высота
	2355

	-ширина
	1974

	Колесная база, мм
	2550

	Колесная база, мм
	1145/1445



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им ТМЦ отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011 года, согласно Спецификации.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара 
6.1.  Поставка ТМЦ по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить ТМЦ по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению ТМЦ , требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам ТМЦ в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемых  ТМЦ должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. ТМЦ должны быть разрешены к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.


11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
11.1. Гарантийный срок на ТМЦ устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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