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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку Драйвер ячейки Поккельса 50 нс.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание. 
на поставку Драйвер ячейки Поккельса 50 нс

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Драйвер ячейки Поккельса 50 нс
	шт.
	1
	В течение 100 дней со дня подписания договора.
	12 месяцев с даты поставки

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторное помещение. Температура (10…35)(С. Влажность (50…70)%.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	· Драйвер ячейки Поккельса 50 нс:
амплитуда импульса: 1 кВ

длительность импульса по полувысоте, нс – регулируемая, от 20 до 50

длительность фронтов, нс – не более 10

внешний запуск TTL сигналом

частота следования импульсов, Гц – не более 1



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют.  

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект поставки драйвера ячейки Поккельса 50 нс входит:

· Драйвер ячейки Поккельса 50 нс – 1 шт


	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура (10…35)(С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Общий комплект поставки:
· Драйвер ячейки Поккельса 50 нс – 1 шт


	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия.

· Товарная накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия.

· Товарная накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковка системы должна обеспечивать транспортировку любым гражданским видом транспорта.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом лабораторном помещении: Температура (0…50)(С. Влажность (40…80)%.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	· Драйвер ячейки Поккельса 50 нс – 1 шт
Срок поставки в течение 60 дней со дня подписания договора.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
