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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартные защитные сооружения, нестандартные конструкции физической защиты проемов зданий 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены, доставлены и смонтированы на объекте ЗАКАЗЧИКА в течении 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIВ климатический район, температура от -42 до  +37оС, расчетная снеговая нагрузка для III района-180кг/м², ветровая нагрузка для Iрайона – 23кгс/м² сейсмичность согласно СП 14.13330.2014 не менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	  1).  Сооружения №8, №12, №14 модульные – 3 шт. (поставка), уличного исполнения, 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (кроме пола), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, с внешними габаритными размерами 2200х2200х2500(h)мм (с фризом), внутренними  размерами 2000х2000х2100(h)мм  (Приложение А, Б), состоящие из бронепанелей:

    - с бронированными пулестойкими теплыми  алюминиевыми рамами 3-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окна глухие) и размером:

          - 900х1000(h)мм  (ОК-1) – 1шт, с лотком  фасадным  передаточным выдвижным 3 класса пулестойкости (тип ОК6-1 или аналог (Приложение А) - 1шт., с закрывающейся бойницей под окном на высоте 710мм от уровня пола, со столешницей с внутренней стороны шириной 350мм в уровень с передаточным лотком; 

           - 1900х1000(h)мм  (ОК-2) – 1шт,  со столешницей с внутренней стороны шириной 350мм;

           - 1900х1000(h)мм  (ОК-3) – 1шт, с лотком  фасадным  передаточным выдвижным 3 класса пулестойкости (тип ОК6-1 или аналог (Приложение А) - 1шт., с закрывающейся бойницей под окном на высоте 710мм от уровня пола, со столешницей с внутренней стороны шириной 500мм в уровень с передаточным лотком;

            - 1900х900(h)мм  (ОК-4) – 1шт, с закрывающейся бойницей под окном на высоте 675мм от уровня пола;     

     - с дверью бронированной (3 класса пулестойкости), взломоустойчивой  (3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002), утепленной, левого открывания наружу, с размерами 900х2060(h), в комплекте с:

         - щеколдой с внутренней стороны,

         - доводчиком,

         - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном размером 500х700(h)мм  3 класса пулестойкости на высоте 1050мм от низа сооружения.

Объемно-планировочные решения для сооружений  в №8 и №14 показаны в приложениях А, Б, В. Сооружение №12 сделать зеркальным относительно оси 2.

Общие требования к сооружению (п.1):

1) Допустимая нагрузка на пол – не менее 250кгс/м².

2) Высота помещения от пола до потолка должна быть не менее 2100мм.

3) Все окна расположить на высоте 1050мм от уровня пола. Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-50). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

4) Столешница должна выдерживать нагрузку от оборудования весом до 30кг.

5) В полу сооружения предусмотреть лючки размером 200х100мм для подвода коммуникаций (Приложение В).

6) Предусмотреть рабочее (со ступенчатым включением 75лк и 400лк) и аварийное освещение (не менее 10% от уровня максимальной освещенности). В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Управление рабочим и аварийным освещением выполнить раздельным. Освещение должно быть равномерным и локализованным. В качестве источников освещения использовать люминесцентные светильники и энергосберегающие лампы. Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения справа от дверного проема.

7) Отопление выполнить от электрических нагревателей марки «Nobo» или их аналога.

8) Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Количество одновременно находящихся людей в сооружении – 1 человек (постоянно). Обмен воздуха должен быть не менее двухкратного в течении одного часа и скорости движения воздуха до 0,2м/сек в холодное время и 0,5м/сек- для теплого времени года.

9) Для ассимиляции теплоизбытков установить Сплит-систему «Toshiba RAS-07» или аналог с размещением наружного блока на стене по оси  Б под окном ОК-4. Место размещения внутреннего блока показано в приложении А.

10) Установить щиток распределительный ЩР над окном ОК-4  с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, сплит-системы,  рабочего электроосвещения, розеток (2шт.). Розетки установить под столешницей по оси А посредине на высоте 200мм от уровня пола. Мощность подключаемого оборудования 2,5кВт. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

11) Внутреннюю отделку выполнить:

-стены и потолок –  металлический сайдинг окрашенный, цвет отделки – RAL 1015;

-пол – модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия - рисовое зерно, цвет - средне-серый стандарт.

Отделка должна обеспечивать последующую установку на нее пластиковых коробов, электрощитов и др. оборудования массой до 50кг(монтируются на месте). 

12) Наружную отделку выполнить алюминиевыми композитными панелями «Алюкобонд» или аналог, цвет – коричневый (RAL 8017).

2). Конструкции защитные – 1 шт. (поставка и монтаж) внутреннего исполнения из стальных бронированных панелей 3 класса пулестойкости  по ГОСТ Р 51112-97 (стены), с  крышей неправильной формы  белого цвета  (RAL 9010), устанавливаемые на существующий пол и примыкающие к существующим стенам здания (Приложение Г, Д),  и состоящие из панелей размером:

    - 3375х2560(h)мм –П1 – 1шт (Приложение Г), в составе с:
- блоком дверным (правым, цвет – RAL 8017), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 900х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой с обеих сторон,

 - окном пулестойким 3 класса по ГОСТ Р  51136-2008 размером 500х700(h) на высоте  1200мм от уровня пола.

-  с бронированной пулестойкой теплой  рамой 3-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окно глухое) и размером 515х940(h)мм  (ОК-1) – 1шт, с лотком  передаточным щелевым 3 класса пулестойкости – 1шт.(отметка низа лотка +1.160)

     - 1370х2560(h)мм –П2 – 1шт (Приложение Г), в составе с:

-  бронированной пулестойкой теплой  рамой 3-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окно глухое) и размером 1210х940(h)мм  (ОК-2) – 1шт, с лотком  передаточным щелевым 3 класса пулестойкости – 1шт.(отметка низа лотка +1.160), со столешницей шириной 500мм, закрепленной в уровень с лотком.

Требования к конструкциям защитным:

1) Выполнить 3 отверстия в крыше ø110мм для систем кондиционирования и вентиляции Технологическое отверстие 100х50(h)мм внизу  П-2 для прохода кабелей управления от УАК-РТ2.

2) За отметку 0.000 принять отметку существующего пола здания.

3) Крыша имеет сложную форму.

4) Внутреннюю отделку выполнить:

-стены и потолок – СМЛО, цвет – светлый бук.

5) Наружная поверхность конструкций должна обеспечивать возможность облицовки ее в условиях объекта керамогранитной плиткой.

    Конструкции защитные – 1 шт. (поставка и монтаж) внутреннего исполнения из алюминиевого профиля белого цвета  (RAL 9010) без декоративной отделки, закрывающие свободное пространство от турникетов УАК-РТ2 (примыкают к конструкции со стороны П-2) до существующего подвесного потолка и стен, состоящие из панелей  размером:

    - 1860х270(h)мм – П3 -1шт (Приложение Г, Д)

    - 205х2560(h)мм – П4 – 1шт (Приложение Г,Д) 

   Конструкции защитные – 1 шт. (поставка и монтаж) внутреннего исполнения из алюминиевого профиля белого цвета  (RAL 9010), с заполнением алюминиевыми бронированными панелями (стены и крыша), 3 класса пулестойкости  (ГОСТ Р 51112-97), устанавливаемые на существующий пол и примыкающие к существующим стенам здания, состоящие из панелей размером:

    - 1100х2580(h)мм –П1 – 1шт (Приложение Е),

    - 1080х2580(h)мм –П2 – 1шт (Приложение Е), в составе с:
- блоком дверным (правым, цвет – RAL 9010), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 920х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой с обеих сторон,

 - окном пулестойким 3 класса по ГОСТ Р       51136-2008  на высоте  1100мм от уровня пола до верха двери.

- 1100*х1100(h)мм –П3 – 1шт (Приложение Е);

* Размеры уточняются по месту.

    Конструкции защитные – 1 шт. (поставка и монтаж) внутреннего исполнения из алюминиевого профиля белого цвета  (RAL 9010), с заполнением алюминиевыми бронированными панелями (стены и крыша), 3 класса пулестойкости  (ГОСТ Р 51112-97), устанавливаемые на существующий пол и примыкающие к существующим стенам здания, состоящие из панелей размером:

    - 1500х2580(h)мм –П1 -1 шт (Приложение Ж),

    - 1210х2580(h)мм –П2 – 1шт (Приложение Ж), в составе с блоком дверным (правым, цвет – RAL 9010), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 920х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой с обеих сторон,

 - окном пулестойким 3 класса по ГОСТ Р       51136-2008  на высоте  1100мм от уровня пола до верха двери.

1500*х1210(h)–П3 – 1шт (Приложение Ж)
* Размеры уточняются по месту.

Общие требования к конструкциям (п.2):

1) Конструкции должны поставляться на объект в разобранном виде с возможностью их доставки к месту установки через входные проемы здания  с размерами 900х2000(h) и обеспечивать возможность их поэлементной сборки на месте монтажа.

2) Внутренние стеновые конструкции должны обеспечивать установку на них навесного оборудования массой до 10кг.

3) Все составные части, примыкающие к существующим стенам, перекрытию должны жестко крепиться к ним.

4) Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-50). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

    3). Сооружения модульные – 2 шт. (поставка), уличного исполнения, утепленные, 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, с габаритными размерами по внутренним граням 1450х1450х2100(h)мм (Приложение З), состоящие из бронепанелей:

  - с дверью утепленной ДНЛ 2070-900 НО.3Ос ГОСТ 51224, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51224, с размерами 900х2070(h)мм, в комплекте с:

      - механическим замком;

      - щеколдой с внутренней стороны;

      - доводчиком;

      - ручкой с обеих сторон;

      - бойницей, расположенной под окном на                  

      высоте 1200 мм от уровня пола сооружения;

      -  окном с размерами проема 500х500(h)мм 3   

      класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136 на  

      высоте 1400 мм от уровня пола сооружения.

  - окнами c размерами проема 800х800(h)мм – 3шт., 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136-2008, расположенными на высоте 1050 мм от уровня пола сооружения, с закрывающейся бойницей скрытого типа под окном на высоте 900мм от уровня пола (Приложение З).

Требования к сооружению (п.3):

1) Под окном и под бойницей по оси 1 с внутренней стороны выполнить столешницу на всю длину стены и шириной 300мм. Столешницу установить на высоте 750 мм от уровня пола сооружения (Приложение З).

2) Для подвода питающих и слаботочных кабелей предусмотреть 2 гильзы Ø50мм в стене по оси 1 на высоте 500мм от низа сооружения (Приложение З).

3) Температура воздуха внутри сооружения не должна быть менее 18 - 20 ºС. Отопление выполнить электрическое, от конвектора настенного типа с регулируемым термостатом.

4) Система принудительной приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать двукратный обмен воздуха в час. Для этого в крыше смонтировать приточный и вытяжной вентиляторы.

5) В помещении сооружения предусмотреть установку сплит-системы марки Toshiba. Для подбора кондиционера принять, что количество одновременно пребывающих человек в кабине–1.

6) Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Общая освещенность – не менее 75 лк. Аварийное освещение должно составлять не менее 10% от рабочего. В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L, КN-203 или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Установить светильник над дверью внутри сооружения. Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения рядом с дверным проемом.

7) Уровень шума от установленного оборудования в сооружении не должен превышать 55 дБ по шкале А.

8) В помещении сооружения смонтировать щиток распределительный ЩР с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вентиляторов, рабочего электроосвещения, розеток, кондиционера. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. Для электропроводки внутри кабины применить кабели с медными жилами ВВГнг(А)-LS.

9) Предусмотреть установку 2-х электрических евророзеток под столешницей с внутренней стороны сооружения, для подключения электрооборудования суммарной мощностью 2кВт. Розетки  расположить на расстоянии 200мм от уровня пола сооружения, все  розетки должны быть с заземляющим контактом (Приложение З).

10). Наружная отделка – профлист, цвет – светло-серый (RAL 7004).

Внутреннюю отделку выполнить:

- стены – стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) по ТУ 2256-001-88831370-2009, или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009. Цвет отделки – светлый бук.

- потолок - стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) по ТУ 2256-001-88831370-2009, или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009. Цвет отделки – белый.

- пол – модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм с рисунком «универсал».

    4). Прямоугольное в плане сооружение – 1 шт. (поставка и монтаж)  с габаритными  размерами  по внешним граням 1980х2300х2500(h)мм из сборно-разборных защитных панелей из алюминиевого профиля серого цвета  (RAL 7004) и  внутренним  цветом светлого тона, с заполнением алюминиевыми бронированными панелями (стены и потолок), 3 класса пулестойкости  (ГОСТ Р 51112-97), устанавливаемых на существующий пол и примыкающих к существующим стенам здания бюро пропусков (Приложение И), в комплекте с:

     -  бронированной пулестойкой алюминиевой рамой 3-го класса со стеклом (окно глухое) и размером 1000х1000(h)мм – 1шт (Приложение И), с зеркальной тонировкой на окне (процент светопропускания – не более 50);

      -  дверью бронированной алюминиевой (3 класса пулестойкости), утепленной, левого открывания наружу, с размерами 800х2000(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 500х500(h)мм на высоте 1400мм от уровня пола 3 класса пулестойкости с тонировкой  зеркальной (процент светопропускания – не более 50).

Требования к сооружению сборно-разборному с размерами 1980х2300х2500(h)мм (п.4):
1) Составные части  сооружения должны поставляться  на объект в разобранном виде с возможностью их доставки к месту установки через входные дверные проёмы здания бюро пропусков с размерами 900х2000(h)мм и обеспечивать возможность их поэлементной сборки на месте.

2)  Внутренние стеновые конструкции сооружения должны обеспечивать установку на них навесного оборудования массой до 10 кг.

3) В сооружении предусмотреть 4 отверстия Ø40мм для кабельного ввода в стене (Приложение И).

4) В сооружении выполнить проём для пристыковки к шлюзовой кабине (Приложение И). В месте стыковки сооружения и кабины предусмотреть резиновые уплотнительные элементы. Размер проёма – 1040х2230(h)мм.

5) Внутри на стене сооружения закрепить столешницу с габаритными размерами 500х1200мм. Столешницу закрепить на высоте 950мм от уровня пола бюро пропусков (Приложение И).

6) Установить два механических вентилятора в крыше сооружения.

7) В сооружении выполнить фальшпол. Соединение элементов фальшпола между собой выполнить при помощи соединительных элементов, саморезеов и гвоздей. Расстановку гвоздей и расстояния между ними обеспечить в соответствии с требованиями СНиП-25-80 «Деревянные конструкции». Конструкцию выполнить из древесины влажностью не более 12%. По периметру помещения выполнить плинтус из ПВХ. Применить покрытие антистатическое Primo Plus  «Tarkett-Sommer» на клее (Приложение К).

8) Внутренняя отделка (стены и потолок): СМЛО , цвет – светлый бук.

   5).  Защитные ограждения – 1 шт. (поставка и монтаж) над сооружением и шлюзовой кабиной, состоящие из витражей со стеклом  ударостойким класса А3 с зеркальной пленкой и металлических решеток из стальной  арматуры ø16АIII (Общий расход - 31,5м.п.(50кг)).

 (Приложение Л, М):

- витраж В1 - 1020х960(h) – 3шт,

- витраж В2 -  980х960(h) – 4шт,

- витраж В3 - 1000х720(h) – 2шт.

Требования к ограждениям:

1) Для монтажа сборных конструкций предусмотреть между ними зазор 20мм.

2) Витраж крепить саморезами.

3) Сварку металлических элементов производить по ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-91 электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4) Металлические изделия покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в два слоя.

5) Все работы выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами.

Общие требования ко всем типам сооружений:

1). Общие требования к сооружениям по ГОСТ Р 51110-97 – «Средства защитные банковские. Общие технические требования».

2) Конструкция сооружения должна быть технологически рациональной (по ГОСТ 14 201-83) и обеспечивать возможность установки на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте. Инструкция по монтажу должна содержать описание всех технологических операций, рекомендаций по безопасному выполнению работ при монтаже, техническом обслуживании, ремонте сооружения. Сооружение должно удовлетворять СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
3) Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

4) Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть систему заземления типа «TN-S».

5) Все металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить с помощью защитных PE- проводников. В качестве PE- проводника в однофазной сети использовать третий проводник.

6) Для выполнения системы уравнивания потенциалов PE-проводник питающей сети, металлические части каркаса сооружения соединить между собой как можно ближе к вводу в сооружение и подключить к шине PE распределительного щитка сооружения.

7) В конструкции стен сооружений предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

8) Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03 (огнетушители).

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели и конструкции

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедверь, элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад (либо на территорию объекта) ЗАКАЗЧИКА и принято в течение 7 дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – не менее 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не должны входить вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Доставку, замер проемов и монтаж строительных конструкций должны осуществлять сотрудники, имеющие допуск по форме № 3. Пропуска для транспорта и персонала (монтажников), делаются заблаговременно. Поставщик/исполнитель должен предоставит данные на автотранспорт и копии паспортов персонала (монтажников).
Данные предоставляются не позднее чем за 2 дня до начала поставки и монтажа.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Обязательные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком:

- наличие за последние три года опыта поставок бронепанелей, бронеокон, бронеконструкций на сумму не менее чем в два раза превышающую начальную (максимальную) цену закупки. Подтверждающими документами являются исполненные Договоры поставки с Товарными накладными по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортными накладными, актами выполненных работ, актами об исполнении договоров;


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Бронепанели защитного сооружения (поставка) – 6 шт.
Бронепанели защитного сооружения  (поставка и монтаж)- 4 шт.
Конструкции физической защиты проемов зданий (поставка и монтаж)- 1компл.
В течение 7 дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад (либо на территорию объекта)  ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М
	


Начальник подразделения    _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                           _______________________ В.Ф. Никитин
