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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	  Видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент  и модуль согласующий  ВА8 или эквивалент 8 входов  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Требуемый к закупке товар предназначен для съема показаний с датчиков термопар, источников тока и напряжения с визуализацией на мониторе текущих показаний сигналов в графическом и ином виде, хранении информации выдачи в стандартном виде управляющих сигналов с регистратора на исполнительные устройства. Число каналов связи не менее 32. Цветной дисплей TFT, не менее 10,4 '' 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Закупаемый товар поставляется для диапазона рабочих температур (-20)÷(+50)°С, влажность до 80%. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Размеры видеографического регистратора не должны превышать величин, указанных в таблице 1.
	Длина
(глубина),
мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Масса, кг

	300
	300
	300
	-


                                                                                                 Таблица 1

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Универсальные измерительные входы (подключать непосредственно ко входу широкий спектр различных сигналов и датчиков).
· Высокая точность измерения (класс точности 0,1).
· Многофункциональность (измерение, регистрация, индикация, сигнализация, регулирование, математическая обработка, учет расхода).
· Повышенная надежность при эксплуатации в условиях производства (наличие пыли, вибрации, высокой или низкой температуры).
· Разнообразные формы отображения (цифровая, аналоговая, гистограмма и др.).
· Универсальность (что позволяет значительно сократить номенклатуру приборов обменного фонда предприятия).
· Различные типы архивов (сменные, месячные, готовые, учет наработки, расхода и т.п.).
· Наличие распространенных интерфейсов (RS232/RS485, Ethernet, USB) позволяющих создавать на их базе информационные и управляющие системы.
· Бесплатный набор прикладного ПО (конфигуратор, менеджер архивов, ОРС-сервер).
· Программируемая логика работы релейных выходов 
· Простота управления (удобное меню настройки и конфигурации).
· Безопасность (сохранение всех заданных параметров настройки и архивной информации при отключении питания, дублирование архива на внутреннем и внешнем накопителях, ограничение доступа к параметрам настройки).
· Удобство монтажа 
Таблица 2. 
Технические и функциональные характеристики.
	количество подключаемых внешних модулей ввода/вывода 
	8

	Количество входов  на внешних модулях:
	 
32

	Количество релейных выходов (на внешних модулях):
- слаботочные оптореле (0,1А, 250В)
- семисторы (0,1А, 250В)
- семисторы (2А, 250В)
- механические реле (3А, 250В)
- аналоговые выходы (4...20 мА)
	 
64
64
64
64
24

	Время измерения
	220мс + n х 40мс, где n- количество каналов; для 16 каналов < 1 сек.

	Время непрерывной регистрации (48 каналов, период измерения 2 с)
- Flash (2 Гб)
- RAM (64 Мб)
	 
340 суток
22 суток

	Количество каналов регулирования:
- позиционное
- ПИД, ПДД, управление МЭО
	 
32
12

	Программное регулирование:
	30 программ, каждая по 50 шагов

	Количество математических каналов:
	64

	Тип дисплея:
	10,4 '' TFT

	Интерфейсы (количество):
- RS232/RS485
- Ethernet
- USB
	 
2 шт.
1 шт.
1 шт.

	Напряжение питания:
	~ 220В(+45/-130)В, 50 Гц 

	Транспортные накопители:
	USB-Flash (копирование), Compact Flash-карта (архив)

	Размеры корпуса (ШхВхГ), мм:
	164х138х120

	Размеры лицевой панели (ШхВ), мм:
	262х222

	Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды;
- относительная влажность
- атмосферное давление
	 
-20...50°С
30...80%
84...107 кПа

	Межповерочный интервал:
	2 года

	Гарантийный срок:
	2 года

	Средний срок службы:
	 10 лет




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого товара при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 2лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки оборудования Покупателю. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Товар должен сохранять работоспособность при температурах от -20 до 50С, атмосферном давлении 84...107 кПа и относительной влажности до 80%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание видеорегистратора и модуля согласующего должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В с частотой 50±0,5 Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:
Видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент – 4 шт.
Согласующий модуль ВА8 или эквивалент 8 входов – 4 шт.
Эксплутационный документ, 
Руководство по эксплуатации
Формуляр
Свидетельство о поверке на видеографический регистратор Ш932.9А (29.016) Р8ЭАЦП32 РВК32У АВ8 или эквивалент и согласующий модуль ВА8 или эквивалент 8 входов, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»
Техническое описание.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Видеорегистратор и модуль согласующий должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранение их работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка осуществляется до 15 февраля 2014 г. по адресу пл. Бондаренко 1..

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации видеорегистратора и модуля согласующего


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Видеорегистратор и модуль должны быть упакованы в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности оборудования в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Поставщик несёт ответственность за сохранность видеорегистратора и модуля при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГАРАНТИЙ
	Поставщик должен гарантировать работоспособность оборудования на срок не менее 2  лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет  со дня отгрузки покупателю. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Видеорегистратор и модуль должны соответствовать условиям  защиты от поражения электрическим током.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
	Качество поставляемого видеорегистратора и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
 ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
 ИНФОРМАЦИИ
	Документация, входящая в комплект поставки должна быть предоставлена на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не устанавливаются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Не предусмотрено



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.


Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.
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