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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	 Автопогрузчик Дизельный 
	Автоматическая коробка передач
Грузоподъёмность, кг---------5000
Тип двигателя-----------------Дизельный
Модель двигателя ---------- Kubota V3800T
Трансмиссия: Раздельно с Ведущим мостом
Основной тормоз:       Тормоза мокрого типа
Парковочный тормоз: Отдельный, барабанного типа
Положение рычага парковочного тормоза: На капоте, справа
Расположение рычагов гидравлики: На капоте
Свободный ход: 156 mm
Ёмкость бака гидравлики: C50s/55s : 100л
Дисплей: Цифровой
Мощность двигателя, кВт./л.с./об.мин-------------64.7/88/2300
Радиус разворота (внешний), мм----------3040
Тип шин-----------------------------пневматические
Кабина с обогревом
Максимальная высота подъема на вилах, мм ------3700
Высота мачты в сложенном положении: 2592 мм
Тип мачты: Дуплекс
Длина вил: 50x150x1219 мм
Ширина рабочего прохода (AST): 5005 мм
Комплект поставки:
· Полный комплект освещения (фары, габаритные огни, сигнал поворота)
· Зеркала
· Боковое смещение каретки (сайдшифт)
· Рулевая колонка с регулируемым углом наклона рулевого колеса
· Защита двигателя от перегрева
· Система самодиагностики
· Двухступенчатая система воздушного фильтра
· Мачта с широким углом обзора
· Отапливаемая кабина
· Мощный V6 двигатель
	Шт.
	1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – в течение 14-16 недель, с даты подписания договора. 
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 60 месяцев или 5000 моточасов с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 651 000руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления обеспечения возврата аванса.
70% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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