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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартного защитного сооружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных защитного сооружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Нестандартное защитное сооружение

	Сооружение  металлическое 5 класса пулестойкости (кроме пола) и III степенью огнестойкости с внешним габаритным размером 2200х2200х2500(h)мм (с фризом) и внутренним - 2000х2000х2100(h)мм, с установкой на высокое основание, выполняемое из железобетонных блоков, оснащенное водостоком , в комплекте с:
      - дверью бронированной -1 шт.( 5 класс пулестойкости), левого наружного открывания, утепленной, оборудованной: 

      - механическим замком, 

      - доводчиком, ручкой, 

      - щеколдой с внутренней стороны,

- закладными пластинами под установочное    устройство для датчика магнитоконтактного ИО 102-20.

- смотровым окном 5 класса пулестойкости с   размерами 500х500мм (высота установки окна 1200мм от уровня чмстого пола) и бойницей под ним (высота установки 1000мм от уровня чистого пола); 

      - алюминиевыми бронированными пулестойкими теплыми рамами -3шт. со стеклопакетом В5 (окна глухие) размером 720х720мм с установкой горизонтальных жалюзи      -  бойницами  закрытого типа с внешней и внутренней сторон под окнами – 3шт. (высота установки бойниц 880мм от уровня чистого пола). (Бойница под окном по оси А должна располагаться над столешницей).

 -  люком откидным, утепленным, бронированным (5 класс пулестойкости) с размером 700х700мм -1шт.,

 - столешницей откидного типа с жестким блокирующим механизмом-1шт.,

 - потолочным светильником-1шт.,

 - выключателями-2шт.,

 - силовыми евро-разетками ~ 220В -3шт,    установленными под столешницей,

 - обогревателем-1шт.,

 - электрощитком с автоматами защиты-1шт.,

 - электропитание (220В, 50Гц)

 - вентиляцией – приточно-вытяжной,  

 - огнетушителем улекислотным (ОУ-3)-1шт,

- кондиционером-1,

 - аварийным освещением-тип NS-17, 90  светодиодов с опцией АС-2шт.

Общие требования:

1). Пол, потолок и стены сооружения должны быть утеплены.

2). Внутренняя отделка сооружения :

- стены, потолок: утеплитель (ППУ), СМЛО панели, цвет-светлый бук (внутренняя отделка должна обеспечивать  на месте установку на нее пластиковых коробов), 

 - пол: утеплитель (ППУ), доска, фанера,   линолеум антистатический.

3). Наружная отделка сооружения-профлист оцикованный RAL 7004.

4). В полу кабины необходимо предусмотреть кабельный ввод, подходящих к сооружению снизу кабелей, с последующей заделкой (см. Приложение 1).

5). Внутренние стеновые конструкции должны обеспечивать возможность установки на них навесного оборудования вне заводских условий весом до 10 кг.

6). Все металлоконструкции должны быть соединены с защитным заземляющим устройством ( иметь элемент для присоединения заземляющего проводника).

7). Материалы, применяемые для изготовления сооружения, должны иметь сертификат качества.

8). Внутренний блок кондиционера расположить под окном по оси 1, наружный блок – на крыше сооружения.

  Прилагаемые документы: Приложение № 1 к Тому 2 «Техническая часть»
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месяцев
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        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, упаковку, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       5. Требования к упаковке

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для дальнейшей транспортировки и сохранности изделий.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.
Начальник ОНСО                                                                       _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                               ________________________ В.Ф. Никитин

Приложение № 1 к Тому 2 «Техническая часть»
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