Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке насоса   вакуумного пластинчато-роторного 2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Насос   вакуумный пластинчато-роторный  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.  

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку 1(одного) насоса   вакуумного пластинчато-роторного 2 НВР- 
0.1ДМ-УХЛ3 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Насос   вакуумный пластинчато-роторный  2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3 расширения опытной установки ЦНИЛ.
                                                  (Техническая характеристика)
	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во
	Масса ед.

	1.
	Насос   вакуумный пластинчато-роторный    Быстрота действия, л/с                  0,4±0,072 
Предельное остаточное давление, кПа:
-парциальное без газобалласта, кПа  0,0002
-полное без газобалласта, кПа            0,0067
Наибольшее рабочее давление, кПа      1,33 Объем откачиваемого сосуда, м3, не более                   
                                                                  0,07
К нему комплектно:
-электродвигатель мощность, кВт         0,09
Напряжение питающей сети, В               220
Габаритные размеры, мм           224х71х118
	2 НВР-0.1ДМ-УХЛ3
	компл
	1
	2,5



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

                              3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.
	          Начальник ОКС

Начальник ОГМЦ ЦНИЛ
		     Пугач А.Ю.

           Черный К.Г.
            	 




		 
		      


            	 




		 
	 





		
		 


 




		 
	 



 


  
