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Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оборудования Tektronix

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	422160


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 Комплект оборудования в составе измерительного оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации устанавливает производитель оборудования.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1) Пассивный пробник. TPP1000 - 2 (две) шт.
· Особенности головки: Должна быть компактная головка пробника для измерения малогабаритных элементов схемы

· Особенности корпуса: небольшой корпус пробника для лучшей видимости при работе с проверяемым устройством

· Особенности  наконечника : Жесткий наконечник для безопасного подсоединения к проверяемому устройству

· Затухание: Не более 10X
· Полоса пропускания: Не менее 1 ГГц
· Входное сопротивление на наконечнике пробника: Не менее  10 МОм, <4 пФ
· Длина кабеля: Не более 1,3 м
· Входная емкость: Не более  3,9 пФ.
· Входное напряжение: Не менее 300 В, кат. II
2)  Пассивный высоковольтный пробник  P5100A -1 (одна) шт.
· Особенности модели: Должен быть высоковольтный пробник (2,5 кВ) с низкой входной емкостью, предназначенный для высокочастотных измерений.
· Особенности работы: Должна быть возможность использования с подключаемыми модулями и осциллографами с номинальной входной емкостью 7...30 пФ.

· Полоса пропускания: Не менее 500 МГц

· Время нарастания (типичное): Не более 700 пс

· Нагрузка: Не менее 40 МОм/2,5 пФ 2,5 кВпик

· Максимальное или среднеквадратическое

· входное напряжение постоянного тока: 2500 Впик, 1000 Вср. кв., кат. II

· Затухание: Обязательно 100-кратное с кодированием показаний

· Диапазон компенсации: от 7 до 30 пФ
3) Цифровой запоминающий осциллограф. TPS2024B – 2 (две) шт.
· Количество изолированных каналов: Не менее 4-х.
· Полоса пропускания:  Обязательно не менее 200 МГц.
· Частота дискретизации  на каждый канал: Обязательно не менее  2-х Гвыб/с.
· Длина записи:  Не менее 2500 точек.
· Работа от аккумуляторных батарей:  Обязательно должна быть возможность установки двух батарей с возможностью замены во время работы; продолжительность работы от одной батареи  должна быть не менее  4-х часов; 

· Количество автоматических измерений: Обязательно должно быть не менее 11 автоматических измерений.
· Вход внешнего запуска: Должен быть изолированным.
· Разрешение по вертикали: Не более 8-бит.
· Диапазон горизонтальной развертки: Должен быть в пределах от 2,5 нс/дел до 50 с/дел.
· Погрешность горизонтальной развертки: Должна быть не более  50х10–6

· Тип входа: Должны поддерживаться следующие типы входа: AC (Переменный ток), DC (Постоянный ток), GND (Заземление).

· Режимы сбора данных: Обязательно наличие следующих режимов:      

режим обнаружения пиков, выборка, усреднение, одиночный запуск, непрерывная регистрация.

· Порты ввода/вывода: Прибор  должен содержать  следующие порты: 

порт принтера- 1 шт, порт типа RS-232 – 1 шт., слот для карт памяти – 1 шт.
· Массо-габаритные показатели: Размеры прибора не более - высота 161,0 мм, ширина- 336,0  мм, глубина – 130,0  мм.  Масса прибора  без батарей не должна превышать 2,7 кг.
· Комплект поставки: Обязательно должен включать в себя: 

пробники пассивные, по одному на канал: (200 МГц, 1X, 10X), литий-ионную аккумуляторную батарею с указателем заряда, рассчитанную на 4 часа работы – 1 штука, программное обеспечение для совместной работы прибора с ПК, руководство по эксплуатации- 1 шт., адаптер переменного тока со шнуром – 1 шт.., сертификат калибровки – 1 шт., переднюю защитную крышку- 1 шт.

4) Цифровой запоминающий осциллограф. TPS2014B – 3 (три) шт.

· Количество изолированных каналов: Не менее 4-х.

· Полоса пропускания:  Обязательно не менее 100 МГц.

· Частота дискретизации  на каждый канал: Обязательно не менее  1-го Гвыб/с.

· Длина записи:  Не менее 2500 точек.

· Работа от аккумуляторных батарей:  Обязательно должна быть возможность установки двух батарей с возможностью замены во время работы; продолжительность работы от одной батареи  должна быть не менее  4-х часов; 

· Количество автоматических измерений: Обязательно должно быть не менее 11 автоматических измерений.

· Вход внешнего запуска: Должен быть изолированным.

· Разрешение по вертикали: Не более 8-бит.

· Диапазон горизонтальной развертки: Должен быть в пределах от 2,5 нс/дел до 50 с/дел.

· Погрешность горизонтальной развертки: Должна быть не более  50х10–6

· Тип входа: Должны поддерживаться следующие типы входа: AC (Переменный ток), DC (Постоянный ток), GND (Заземление).

· Режимы сбора данных: Обязательно наличие следующих режимов:      

режим обнаружения пиков, выборка, усреднение, одиночный запуск, непрерывная регистрация.

· Порты ввода/вывода: Прибор  должен содержать  следующие порты: 

порт принтера- 1 шт, порт типа RS-232 – 1 шт., слот для карт памяти – 1 шт.

· Массо-габаритные показатели: Размеры прибора не более - высота 161,0 мм, ширина- 336,0  мм, глубина – 130,0  мм.  Масса прибора  без батарей не должна превышать 2,7 кг.

· Комплект поставки: Обязательно должен включать в себя: 

- пробники пассивные, по одному на канал: (200 МГц, 1X, 10X),  литий-ионную аккумуляторную батарею с указателем заряда, рассчитанную на 4 часа работы – 1 штука,  программное обеспечение для совместной работы прибора с ПК, руководство по эксплуатации- 1 шт., адаптер переменного тока со шнуром – 1 шт.. сертификат калибровки – 1 шт.,  переднюю защитную крышку- 1 шт.

5) Осциллограф смешанных сигналов  MSO2024B – 3(три) шт.
· Число входных каналов: Не менее 4-х.
· Аналоговая полоса пропускания: Не менее 200  МГц. 
· Система навигации и поиска: Обязательное наличие панели поиска и навигации с механизмом обратной связи. (для масштабирования, панорамирования, автоматического  поиска фрагментов записи, а также установки маркеров)

· Расчетное время нарастания 5 мВ/дел. (типовое): Не более 2,1 нс.
· Аналоговые каналы.
· Максимальная частота дискретизации (на каждом канале): Не менее 1  Гвыб./с.

· Минимальная
длительность импульса: Не более  3,5 нс.

· Максимальная   длина
 записи (на каждом канале): Не менее 1М точек.

· Максимальный интервал захвата при наивысшей частоте
 дискретизации (все каналы): Не более 1мс.

· Цифровые  каналы
· Число входных каналов:  Не менее 16-ти
· Пороговые напряжения:  Обязательно должна быть общая настройка для группы из 8 каналов.
· Максимальная частота дискретизации (при использовании любого из каналов D7-D0): Не менее 1 Гвыб./с (разрешение 1 нс)
· Максимальная
  частота дискретизации (при использовании
  любого из каналов D15-D8): Не менее 500
Мвыб./с (разрешение
2нс)
· Максимальная  длина
записи:  Не менее  1 М
точек.
· Минимальная длительность импульса: Не более 5 нс
· Порты ввода/вывода: Прибор  должен содержать  следующие порты: высокоскоростной  хост-порт USB 2.0- 1шт,  порт ведомого устройства USB 2.0- 1шт, сетевой порт (тип RJ-45) – 1шт, выход видеосигнала -1 шт, дополнительный вход (тип BNC на передней панели)-1 шт, выход компенсатора пробника -1 шт, вход внешнего опорного сигнала – 1шт,  замок типа Kensington- 1 шт.

· Массо-габаритные показатели: Размеры не более - высота 180 мм, ширина- 377 мм, глубина – 134 мм.  Масса прибора – не более 3,6 кг.

· Комплект поставки: Обязательно должен включать в себя: один
пассивный пробник  на каждый аналоговый канал, руководство
пользователя
и накладку на переднюю
панель,
 компакт-диск
с документацией, программное обеспечение для подключения и работы прибора с компьютером, программное обеспечение для работы с сигналами – пробная версия ,сертификат
 о калибровке, кабель
питания и трехлетнюю гарантию, 16-канальный
 логический пробник с комплектом
принадлежностей, сумку для принадлежностей.
6) Комбинированный осциллограф MDO4104-3 – 1 (одна) шт.
· Число аналоговых каналов: Не менее 4-х
· Полоса пропускания: Не менее 1 ГГц

· Частота дискретизации (1-2 канала): Не менее 5 Гвыб./с

· Частота дискретизации (3-4 канала): Не менее 2,5 Гвыб./с

· Число цифровых каналов: Не менее 16-ти

· РЧ канал:  Обязательное наличие не менее 1-го канала , с полосой  в диапазоне от 50 кГц до 3 ГГц
Аналоговые каналы
· Число входных каналов: Не менее 4х
· Аналоговая полоса пропускания: Не менее 1 ГГц

· Расчетное время нарастания: Не более 350 пс

· Максимальная длина записи (все каналы):  Не менее 20 млн. точек

· Максимальная продолжительность захвата

· с максимальной частотой дискретизации 

· (все каналы/половина каналов): На все каналы 8мс, на половину каналов 4 мс.

Цифровые каналы:
· Число входных каналов:  Не менее 16-ти.

· Пороговые напряжения:  Обязательно должна быть отдельная настройка для каждого канала

· Максимальная частота дискретизации (основной режим):  Не менее 500 Мвыб./с (разрешение 2 нс)

· Максимальная длина записи(основной режим): Не менее 20 млн. точек

· Максимальная частота дискретизации (Режим высокоскоростного захвата):  Не менее 16,5 Гвыб./с (разрешение 60,6 пс)

· Максимальная длина записи (Режим высокоскоростного захвата): Не менее 10 тыс. точек, центральная точка должна соответствовать  моменту запуска.
Радиочастотный  канал:

· Диапазон частот: В диапазоне 50 кГц … 3 ГГц
· Полоса захвата в реальном времени:  Более 1 ГГц

· Опорный уровень: Не более –140 дБм … +30 дБм, шагами по 5 дБм
Программные модули (обязательно должны быть в комплекте осциллографа)
· Модуль тестирования по пределам и маскам.
· Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных последовательных шин

· Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин.

· Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин встраиваемых систем

· Модуль анализа и запуска по сигналам последовательной шины USB

· Порты ввода/вывода:  Прибор  должен содержать  следующие порты:

высокоскоростной порт USB 2.0 (хост) – 4 шт, высокоскоростной порт USB 2.0 ( поддержка GPIB) – 1шт, сетевой порт типа LAN-1 шт, выход видеосигнала XGA-1 шт, выход компенсатора пробника-1 шт, вспомогательный выход (тип BNC) – 1шт, 

вход внешнего опорного сигнала- 1 шт, замок  типа Kensington -1 шт.

· Массо-габаритные показатели: Не более - Высота 229 мм, Ширина  - 439 мм,

Глубина -  147 мм, Масса прибора не более 5,0 кг

· Комплект поставки: Обязательно должен включать в себя: один пассивный пробник на каждый аналоговый канал ( 1 ГГц), 16-канальный логический пробник, комплект принадлежностей  для логического пробника, переднюю крышку, адаптер типа N-BNC, руководство пользователя, компакт-диск с документацией, программное обеспечение для подключения и работы прибора с компьютером, программное обеспечение для работы с сигналами – пробная версия, калибровочный сертификат, кабель питания.
Осциллограф с цифровым люминофором DPO7354C- 1(одна) шт.

· Число каналов: Не менее 4-х.

· Полоса пропускания: Не менее 3,5 ГГц

· Время нарастания по уровням 10…90% (тип.):  Не более 115 пс

· Время нарастания по уровням 20…80% (тип.): Не более 95 пс
Система горизонтального отклонения, аналоговые каналы
· Частота дискретизации 1 канал: Не менее 40 Гвыб./с
· Частота дискретизации 2 канала: Не менее 20 Гвыб./с с

· Частота дискретизации 3-4 канала: Не менее 10 Гвыб./с

· Макс. частота дискретизации в эквивалентном времени: Не менее 4 Твыб./с
· Максимальная длина записи:  Не менее- 500 млн точек (1 канал), - 250 млн точек (2 канала), - 125 млн точек (3 или 4 канала)
· Максимальная продолжительность захвата при  максимальной частоте дискретизации в реальном  времени (1 канал): Не более 1-2 мс при стандартной длине записи
· Режимы запуска: Обязательно наличие следующих режимов:      Фронт, Глитч (импульсная помеха), Длительность, Вырожденный импульс (рант), Окно, Таймаут, Переход, Установка/удержание, Логический шаблон, Логическое состояние, Параллельная шина, Видеосигнал, CAN, Шаблон последовательного сигнала
· Режимы регистрации данных: Обязательно наличие следующих режимов:      Выборка, Обнаружение пиковых значений, Усреднение, Огибающая, Режим прокрутки.  База данных сигналов. Максимальная скорость запуска должна быть более 310000 осциллограмм в секунду.

· Максимальная скорость захвата осциллограмм в режиме высокоскоростного захвата: Более 250 000 осциллограмм в секунду по всем 4 каналам одновременно.

Измерение параметров сигнала:
· Прибор обязательно должен обеспечивать указанные измерения: Курсоры, Автоматические 

· Измерения - 53 вида, из которых 8 могут отображаться на экране одновременно, Статистика измерений, Опорные уровни, Стробирование, Измерение амплитудных характеристик, Измерение временных характеристик,Комбинация, Параметры гистограммы, Параметры глазковой диаграммы, Гистограммы сигналов
· Дополнительные измерения:  Обязательно должен измерять - Анализ джиттера и глазковых диаграмм.
· Порты ввода/вывода: Прибор  должен содержать  следующие порты: Высокоскоростной хост-порт USB 2.0 – 2 шт (на передней и боковой панелях), 

Порт типа GPIB- 1шт, Сетевой порт типа LAN- 1шт,  Выход видеосигнала- 1шт, 

Аудио порты- 1шт, Порт клавиатуры- 1шт, Порт мыши- 1шт, Дополнительный вход -1 шт, Дополнительный выход (переключается программно)- 1шт, Вход внешнего опорного сигнала – 1шт, Выход аналогового сигнала- 1шт, Выход компенсатора пробника- 1шт.

· Массо-габаритные показатели:  Размеры не более - высота 292 мм, ширина 451 мм, глубина 265 мм, Масса не более 15 кг

· Комплект поставки:  Обязательно должен включать в себя: 

1 пассивный пробник (500 МГц, 10х, 8 пФ) на каждый канал, сумку для принадлежностей, крышку передней панели, мышь, руководство пользователя, диск с программным обеспечением и документацией для приборов, программное обеспечение для подключения и работы прибора с компьютером, сертификат калибровки, свидетельство о соответствии с  ISO9001, кабель питания.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	 Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Приборы внесенные в Госреестр Средств Измерений должны иметь свидетельство о поверке с датой выдачи не более одного месяца до момента поставки, методику поверки на оборудование..

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	    1. Пассивный пробник. TPP1000 – 2шт.

    2. Пробник пассивный высоковольтный. P5100A – 1шт.

    3. Цифровой запоминающий осциллограф. TPS2024B – 2шт.

    4. Цифровой запоминающий осциллограф. TPS2014B – 3шт.

    5. Осциллограф смешанных сигналов. MSO2024B – 3шт.

    6. Комбинированный осциллограф. MDO4104-3 – 1шт.

    7. Осциллограф с цифровым люминофором. DPO7354C – 1шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 Нет требований.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.
На позиции под порядковыми номерами с 3(третьего) по 5 (пятый) должна предоставляться гарантия поставщика сроком не менее 36 календарных месяцев, с момента подписания акта сдачи-приемки поставки по договору.

На позиции под порядковыми номерами 6 (шесть) и 7(семь) должна предоставляться гарантия поставщика сроком не менее 12 календарных месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки поставки по договору.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: не позднее 03 декабря 2013года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

	Начальная (максимальная) цена: 4 996 223,35 руб., в т. ч. НДС 18%


