                            Техническое задание

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна происхождения, завод изготовитель
	


Ед. изм
	Количество

	1
	Сервер на базе процессора Itanium

Типа rx2800 i2
или эквивалент
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 
	Комплектация сервера rx2800 i2
	

	AH396A
	HP rx2800 i2 Office Friendly Server
	1

	AH397A
	Процессор HP rx2800 i2 Itanium 9310 2c Proc Kit
	1

	AH397A      0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	1

	AM245A
	Плата расширения HP rx2800 i2 PCIe 2-Slot Riser Board
	2

	AM245A      0D1
	Factory integrated
	2

	AM230A
	Модуль памяти HP rx2800 i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 Kit
	1

	AM230A      0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	1

	AM244A
	Накопитель на жёстком магнитном диске HP 300GB 10K SAS SFF 6GB DP Drive
	4

	AM244A      0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	4

	AM239A
	HP Integrity Factory Level 1 RAID
	1

	AM252A
	RAID контроллер HP rx2800 i2 512MB FBWC Kit
	1

	AM252A      0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	1

	AM243A
	Привод лазерных дисков HP Slimline DVD+RW Optical Drive
	1

	AM243A      0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	1

	AB552A
	Клавиатура и мышь HP USB OpenVMS Keyboard and Mouse Kit
	1

	AB552A      B01
	Include with complete system
	1

	AB552A      ABA
	U.S. - English localization
	1

	BA322AA
	Лазерный диск с операционной системой HP OpenVMS I64 FOE & BOE Media
	1

	BA322AA     AJR
	DVD media
	1

	BA322AA     0D1
	Factory integrated - установка на заводе
	1

	BA322AA     A58
	Версия операционной системы HP VMS I64 OE Version 8.4
	1

	BA991AC
	Лицензия на операционную систему HP OpenVMS BOE LTU
	1

	BA991AC     422
	PSL VMS I64 BOE 2Skt/2C LTU
	1

	BA991AC     B01
	Include with complete system
	1

	HA106A3
	Поддержка операционной системы HP 3y SW Support
	1

	HA106A3     2ET
	HP VMS I64 BOE PSL 2Skt/2C Support
	1



	Hewlett-Packard
	шт.
	2

	2
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Типа Proliant HP DL580 Gen8 в заданной комплектации 
или эквивалент
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	артикул
	HP DL580 Gen8 CTO Svr [#1]
	к-во

	728551-B21
	Сервер HP DL580 Gen8 CTO Svr
	1

	728551-B21  B19
	Европейская локализация Europe - Multilingual Localization
	1

	728955-L21
	Процессорный набор базовый - HP DL580 Gen8 E7-4890v2 1P FIO Kit
	1

	728955-B21
	Процессорный набор дополнительный - HP DL580 Gen8 E7-4890v2 1P Kit
	3

	728955-B21  0D1
	Установка на заводе - Factory integrated
	3

	732411-B21
	Картридж памяти - HP DL580 Gen8 12 DIMM Memory Cartridge
	4

	732411-B21  0D1
	Установка на заводе - Factory integrated
	4

	708643-B21
	Комплект модулей памяти - HP 32GB 4Rx4 PC3-14900L-13 Kit
	8

	708643-B21  0D1
	Установка на заводе - Factory integrated
	8

	739405-B21
	Конструктив для установки дисков - HP DL580 Gen8 5 SFF Drive Backplane Kit
	1

	739405-B21  0D1
	Установка на заводе - Factory integrated
	1

	652589-B21
	Жёсткий диск: HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
	10

	652589-B21  0D1
	Factory integrated
	10

	684208-B21
	Адаптер Ethernet - HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr
	1

	758836-B21
	Флэш память для RAID контроллера HP 2GB FIO Flash Backed Write Cache
	1

	656364-B21
	Блок питания - HP 1200W CS Plat PL HtPlg Pwr Supply Kit
	4

	656364-B21  0D1
	Установка на заводе - Factory integrated
	4

	C6N36AAE
	ПО контроля состояния и мониторинга сервера HP -Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, техническое описание, гарантийный талон);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен не ранее 2014г. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

